# Adauga o Cladire Verde din Romania - Google Fusion Tables

Timestamp:
DENUMIREA CLADIRII: CRYSTAL Tower Business Center
DESCRIERE PROIECT: Oferind un design arhitectural modern, sofisticat şi elegant şi implementând,pentru prima dată în România, faţada dublă de sticlă , Crystal Tower este un reper nou in Bucuresti. Cu standarde arhitecturale şi tehnologice ridicate, spatii de birouri eficiente, un accent deosebit asupra durabilităţii mediului şi economiei de energie, proiectul este combinaţia perfectă de funcţionalitate, flexibilitate si atmosferă prietenoasă.
ANUL IN CARE A FOST FINALIZATA CONSTRUCTIA: 2011
ADRESA: ROMANIA , BUCHAREST, 48 Iancu de Hunedoara Bvd , 10000 Bucuresti
CODUL POSTAL: 10000
ORASUL: Bucuresti
TIPUL CLADIRII: Turn de birouri > 28 m
Building Type: Office tower >28m
Functiune: Cladire birouri
TIPUL PROIECTULUI:: Constructie noua
ZONA CLIMATICĂ: Continentala
SUPRAFAŢA UTILA (M²): 18.000 mp
Area (M²): 18.000 mp
COSTUL CLĂDIRII (€): 35 000 000
NUMĂRUL DE PERSOANE/GRADUL DE OCUPARE STAŢIE DE LUCRU: 1200
CERTIFICATUL DE PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ: A, BREEAM
CERTIFICATUL: ClasaA,BREEAM
ClasaA: ClasaA
ClasaB:
ClasaC:
LEED:
BREEAM: BREEAM
Logouri Certificate:
SURSA DATELOR: Evaluator
PROPRIETARI: FILOZOFIA DE MEDIU SAU ABORDAREA SUSTENABILITĂŢII: Sustenabilitatea si cele mai noi tehnologii sunt elementele de baza ale Crystal Tower ceea ce va mentine cladirea in topul celor mai performante cladirii din România o perioada lunga de timp
DESCRIEREA ARHITECTURALĂ: Cu standarde arhitecturale si tehnice inalte, posibilitati de compartimentare eficienta si variata, o eficienta energetica ridicata si o atenta abordare a sustenabilitatii proiectul reprezinta o combinatie perfecta a functionalitatii, flexibilitatii si sustenabilitatii.
NECESAR DE ENERGIE PRIMARĂ (KWH PE/M2/AN): 99,7
NECESARUL DE ENERGIE PRIMARĂ A UNEI CLĂDIRI STANDARD (KWH PE/M2/AN): 153,94
METODA DE CALCUL (SPECIFICĂ ŢĂRII): Necesarul de energie primară
CONSUMUL INIŢIAL (KWH PE/M2/AN):
SISTEMUL DE ÎNCĂLZIRE: Centrală gaze
APĂ CALDĂ: Boiler electric
SISTEMUL DE RĂCIRE: Pompă de căldură reversibilă si Sisteme VRV (Volum Refrigerent Variabil)
SISTEM DE VENTILAȚIE: Flux dublu cu schimbător de căldură
SISTEME DE CONVERSIE A ENERGIILOR REGENERABILE:
Coordonate: 44°27'8.84" 26° 5'43.50"
Foto:
Link Construction21: http://www.construction21.eu/romania/case-studies/ro/crystal-tower-business-center-breeam.html

Timestamp: 21.11.2012 12:11:37
DENUMIREA CLADIRII: Greenome Mogosoaia
DESCRIERE PROIECT: Concepută pentru a răspunde nevoilor unei familii de patru, Greenome este o casă cu trei dormitoare, având 151.86 mp, situat pe un teren de 1500 mp, în comun cu clădirea de birouri a unui ONG (Greenitiative), fondat de către proprietarii de proiect. Deşi situat în zona metropolitană Bucureşti, foarte aproape de Palatul brâncovenesc din secolul 18 şi centru cultural, proiectul este în mijlocul unui cartier mai degrabă rural, cu livezi, stupi de albine şi păşuni. Această amplasare i-a inspirat pe proprietari să înceapă un experiment în construcția verde şi de viaţă verde. În prezent, partea de construcție a clădirii este aproape realizat ( următorul plan al proprietarilor este de a face clădirea independentă din punct de vedere energetic prin instalarea de panouri fotovoltaice pentru a alimenta pompa de căldură), în timp ce partea de viaţă verde va fi posibilă după câţiva ani când vom putea obține home-made fructe şi legume, vom avea o viaţa profesională desfășurată tot acasă, vom composta, și vom colecta separat deşeurile.
ANUL IN CARE A FOST FINALIZATA CONSTRUCTIA: 2011
ADRESA: Str. Ariei Nr.2E, Mogosoaia
CODUL POSTAL: 77135
ORASUL: Mogosoaia
TIPUL CLADIRII: Casă izolată sau semi-detaşată
Building Type: Isolated or semi-detached house
Functiune: Rezidential
TIPUL PROIECTULUI:: Constructie noua
ZONA CLIMATICĂ: Continentală
SUPRAFAŢA UTILA (M²): 125 mp
Area (M²): 125 mp
COSTUL CLĂDIRII (€): 32500
NUMĂRUL DE PERSOANE/GRADUL DE OCUPARE STAŢIE DE LUCRU: 4
CERTIFICATUL DE PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ: A
CERTIFICATUL: ClasaA
ClasaA: ClasaA
ClasaB:
ClasaC:
LEED:
BREEAM:
Logouri Certificate:
SURSA DATELOR: Evaluator
PROPRIETARI: FILOZOFIA DE MEDIU SAU ABORDAREA SUSTENABILITĂŢII: Realizarea unei case eficienta energetic si confortabila. Utilizarea pe scara larga al energiei regenerabile.
DESCRIEREA ARHITECTURALĂ: Deşi situat în zona metropolitană Bucureşti, foarte aproape de Palatul brâncovenesc din secolul 18 şi centru cultural, proiectul este în mijlocul unui cartier mai degrabă rural, cu livezi, stupi de albine şi păşuni.
NECESAR DE ENERGIE PRIMARĂ (KWH PE/M2/AN): 175,28
NECESARUL DE ENERGIE PRIMARĂ A UNEI CLĂDIRI STANDARD (KWH PE/M2/AN): 480
METODA DE CALCUL (SPECIFICĂ ŢĂRII): Necesarul de energie primară
CONSUMUL INIŢIAL (KWH PE/M2/AN):
SISTEMUL DE ÎNCĂLZIRE: Pompă de căldură (Producție), Ventilo-convector (Emisie)
APĂ CALDĂ: Pompă de căldură
SISTEMUL DE RĂCIRE: Pompă de căldură reversibilă
SISTEM DE VENTILAȚIE:
SISTEME DE CONVERSIE A ENERGIILOR REGENERABILE: Altele - specificați
Coordonate: 44°31'51.92" 26° 0'19.20"
Foto:
Link Construction21: http://www.construction21.eu/romania/case-studies/ro/greenome---mogosoaia.html

Timestamp: 27.11.2012 20:01:02
DENUMIREA CLADIRII: Soleta zeroEnergy ONE
DESCRIERE PROIECT: O constructie din lemn lamelar incleiat realizata in arhitectura post&beam ce respecta principiile caselor active (www.activehouse.com). Aceasta casa este cel mai mic exemplar al familiei de case Soleta formata din 6 case ale caror suprafete si gama de functionalitati creste gradual. Toate casele Soleta sunt optimizate in privinta reducerii pierderilor energetice, a transferului de energie si deasemenea sunt conceptual pregatite sa fie dotate cu diverse sisteme pentru producerea si stocarea de enegie din surse neconventionale pentru acoperirea integrala a necesarului de consum propriu.
ANUL IN CARE A FOST FINALIZATA CONSTRUCTIA: 2012
ADRESA: sos. Bucuresti - Ploiesti 42-44
CODUL POSTAL:
ORASUL: Bucuresti
TIPUL CLADIRII: Casă izolată sau semi-detaşată
Building Type: Isolated or semi-detached house
Functiune: Rezidential
TIPUL PROIECTULUI:: Constructie noua
ZONA CLIMATICĂ: Continentală
SUPRAFAŢA UTILA (M²): 57 mp
Area (M²): 57 mp
COSTUL CLĂDIRII (€): 28200
NUMĂRUL DE PERSOANE/GRADUL DE OCUPARE STAŢIE DE LUCRU: 2
CERTIFICATUL DE PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ: A
CERTIFICATUL: ClasaA
ClasaA: ClasaA
ClasaB:
ClasaC:
LEED:
BREEAM:
Logouri Certificate:
SURSA DATELOR: Auto-declarat
PROPRIETARI: FILOZOFIA DE MEDIU SAU ABORDAREA SUSTENABILITĂŢII: Obiectivele initiale, in ordinea prioritatilor: 1.Reducerea pierderilor energetice prin solutii tehnice inovatoare si materiale noi 2.Crearea unui concept modular extensibil. 3.Solutii tehnice inovatoare pentru inglobarea in structura caselor a unei game largi de instalatii pentru productia de energie din surse nonconventionale, in vederea atingerii pragului zeroEnergy. 4.Solutii arhitecturale nonconformiste, spectaculoase.
DESCRIEREA ARHITECTURALĂ: Este realizata in proportie de 93% din materiale naturale locale, minim industrializate rezultand un consum foarte redus de energie pentru producerea casei, respectiv reducerea drastica a amprentei de carbon in toate etapele: de fabricatie, constructie si utilizare. Prin solutiile arhitecturale aplicate s-a obtinut reducerea suprafetelor expuse in conditiile unui volum locuibil maxim, forma casei are ca primitiva semicilindrul. Acoperisul coboara pana la sol in unghiuri succesive de 15 respectiv 60 de grade. Suprafetele vitrate reprezinta 28% din totalul suprafetelor exterioare ale casei rezultand o iluminare naturala prefecta. Casa are terase exterioare generoase ale caror suprafete egaleaza suprafata interioara locuibila. Toate elementele de structura sunt realizate din lemn lamelar incleiat, invelitoare este din sindrila din lemn de brad, terasele sunt placate cu o dusumea din lemn de pin, acelasi material folosit si la dusumeaua interioara. Prin arhitectura sa, gama de case Soleta se integreaza perfect atat normelor urbanistice urbane cat si zonelor verzi de la marginea oraselor, zonelor montane sau litoralului.
NECESAR DE ENERGIE PRIMARĂ (KWH PE/M2/AN): 20-25 kwH/mp/an
NECESARUL DE ENERGIE PRIMARĂ A UNEI CLĂDIRI STANDARD (KWH PE/M2/AN): 120 kwH/mp/an
METODA DE CALCUL (SPECIFICĂ ŢĂRII): Necesarul de energie primară
CONSUMUL INIŢIAL (KWH PE/M2/AN):
SISTEMUL DE ÎNCĂLZIRE: Pompă de căldură (Producție), Pompă de căldură geotermală (Producție), Solar thermal (Producție), Încălzire în pardoseală la temeratură joasă (Emisie), Ventilo-convector (Emisie)
APĂ CALDĂ: Pompă de căldură, Panou solar termic, Alte sisteme de preparare a apei calde menajere
SISTEMUL DE RĂCIRE: Sisteme VRV (Volum Refrigerent Variabil)
SISTEM DE VENTILAȚIE:
SISTEME DE CONVERSIE A ENERGIILOR REGENERABILE: Panou solar fotovoltaic, Panou solar termic, Boiler lemne, Pompe geotermale cu puț adânc, Pompe geotermale cu puțuri puțin adânci, Răcitor solar cu absorbție, Microcentrale eoliene, Micro hidrocentrale
Coordonate: 44°30'56.98" 26° 5'3.46"
Foto:
Link Construction21: http://www.construction21.eu/romania/case-studies/ro/soleta-zeroenergy-one.html

Timestamp: 28.11.2012 11:30:23
DENUMIREA CLADIRII: CLASS PARK TARGOVISTE
DESCRIERE PROIECT: Toate cladirile din Class Park Targoviste construite, in curs de construire si ce se vor construi detin sau vor detine certificate Clasa A energetica.
ANUL IN CARE A FOST FINALIZATA CONSTRUCTIA: 2012
ADRESA: Madrid, Nr 4
CODUL POSTAL: 130005
ORASUL: Targoviste
TIPUL CLADIRII: Clădire colectivă <50m
Building Type: Collective building <50m
Functiune: Rezidential
TIPUL PROIECTULUI:: Constructie noua
ZONA CLIMATICĂ: Nord alpină
SUPRAFAŢA UTILA (M²): 1.300 mp
Area (M²): 1.300 mp
COSTUL CLĂDIRII (€): 700000
NUMĂRUL DE PERSOANE/GRADUL DE OCUPARE STAŢIE DE LUCRU: 21
CERTIFICATUL DE PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ: A
CERTIFICATUL: ClasaA
ClasaA: ClasaA
ClasaB:
ClasaC:
LEED:
BREEAM:
Logouri Certificate:
SURSA DATELOR: Auto-declarat
PROPRIETARI: FILOZOFIA DE MEDIU SAU ABORDAREA SUSTENABILITĂŢII: Ce ne motiveaza sa avem cladiri clasa A energetica este faptul ca: Calitatea dureaza in timp si protejeaza mediul oferind un plus de confort locatarului prin economii la energie, gaze si apa.
DESCRIEREA ARHITECTURALĂ: Cladirile sunt regim P+4, cu zone largi si verzi in jurul lor. Calitatea este pe primul plan de aceea am ales cele mai bune materiale de finisare ce izoleaza, fonic si termic. Designul este atragator si modern, iar ambianta din Cartierul Class Park Targoviste este una de relaxare, liniste, prietenie si bucurie.
NECESAR DE ENERGIE PRIMARĂ (KWH PE/M2/AN): 2000
NECESARUL DE ENERGIE PRIMARĂ A UNEI CLĂDIRI STANDARD (KWH PE/M2/AN):
METODA DE CALCUL (SPECIFICĂ ŢĂRII): Necesarul de energie primară
CONSUMUL INIŢIAL (KWH PE/M2/AN):
SISTEMUL DE ÎNCĂLZIRE: Centrală gaze (Producție)
APĂ CALDĂ: Centrală gaze
SISTEMUL DE RĂCIRE: Fără sistem de răcire (Emisie)
SISTEM DE VENTILAȚIE: Ventilație naturală
SISTEME DE CONVERSIE A ENERGIILOR REGENERABILE:
Coordonate: 44°56'22.50" 25°27'41.76"
Foto:
Link Construction21: http://www.construction21.eu/romania/case-studies/ro/class-park-targoviste.html

Timestamp:
DENUMIREA CLADIRII: Cladire de birouri DIMAR
DESCRIERE PROIECT: Cladire de birouri 2S+P+5E
ANUL IN CARE A FOST FINALIZATA CONSTRUCTIA: 2009
ADRESA: Str. Sold. Matac Gheorghe Nr. 15-17, Sector 2 ,
CODUL POSTAL: 20341
ORASUL: Bucuresti
TIPUL CLADIRII: Clădire de birouri <28m
Building Type: Office building
Functiune: Cladire birouri
TIPUL PROIECTULUI:: Constructie noua
ZONA CLIMATICĂ: Continentală
SUPRAFAŢA UTILA (M²): 2.184 mp
Area (M²): 2.184 mp
COSTUL CLĂDIRII (€): 2 200 000
NUMĂRUL DE PERSOANE/GRADUL DE OCUPARE STAŢIE DE LUCRU: 45
CERTIFICATUL DE PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ: B
CERTIFICATUL: ClasaB
ClasaA:
ClasaB: ClasaB
ClasaC:
LEED:
BREEAM:
Logouri Certificate:
SURSA DATELOR: Evaluator
PROPRIETARI: FILOZOFIA DE MEDIU SAU ABORDAREA SUSTENABILITĂŢII: O cladire practica avand un consum scazut de energie.
DESCRIEREA ARHITECTURALĂ: Cladirea este compusa preponderent din suprafete vitrate.
NECESAR DE ENERGIE PRIMARĂ (KWH PE/M2/AN): 327,5
NECESARUL DE ENERGIE PRIMARĂ A UNEI CLĂDIRI STANDARD (KWH PE/M2/AN): 346,6
METODA DE CALCUL (SPECIFICĂ ŢĂRII): Necesarul de energie primară
CONSUMUL INIŢIAL (KWH PE/M2/AN):
SISTEMUL DE ÎNCĂLZIRE: Centrală gaze, Ventilo-convector
APĂ CALDĂ: Centrală gaze
SISTEMUL DE RĂCIRE: Pompă de căldură reversibilă, Sisteme VRV (Volum Refrigerent Variabil)
SISTEM DE VENTILAȚIE: Ventilaţie naturală
SISTEME DE CONVERSIE A ENERGIILOR REGENERABILE: Microcentrale eoliene
Coordonate: 44°27'30.68" 26° 6'25.08"
Foto:
Link Construction21: http://www.construction21.eu/romania/case-studies/ro/cladire-de-birouri-dimar.html

Timestamp:
DENUMIREA CLADIRII: Magazin ROMSTAL
DESCRIERE PROIECT: Magazin de prezentare si desfacere
ANUL IN CARE A FOST FINALIZATA CONSTRUCTIA: 2009
ADRESA: Str. Strandului Nr. 61A
CODUL POSTAL: 100189
ORASUL: Ploiesti
TIPUL CLADIRII: Magazin în centru comercial
Building Type: Store in shopping center
Functiune: Altele
TIPUL PROIECTULUI:: Constructie noua
ZONA CLIMATICĂ: Continentală
SUPRAFAŢA UTILA (M²): 1 484
Area (M²): 1 484
COSTUL CLĂDIRII (€): 1 200 000
NUMĂRUL DE PERSOANE/GRADUL DE OCUPARE STAŢIE DE LUCRU: 20
CERTIFICATUL DE PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ: A
CERTIFICATUL: ClasaA
ClasaA: ClasaA
ClasaB:
ClasaC:
LEED:
BREEAM:
Logouri Certificate:
SURSA DATELOR: Evaluator
PROPRIETARI: FILOZOFIA DE MEDIU SAU ABORDAREA SUSTENABILITĂŢII: Spatiu suficient de mare pentru prezentare si desfacere corelat cu un consum diminuat de energie si un mediu placut pentru clienti.
DESCRIEREA ARHITECTURALĂ: Cladire cu destinatie comerciala : magazin de prezentare si desfacere. Cladire tip executata din panouri prefabricate.
NECESAR DE ENERGIE PRIMARĂ (KWH PE/M2/AN): 286,43
NECESARUL DE ENERGIE PRIMARĂ A UNEI CLĂDIRI STANDARD (KWH PE/M2/AN): 285,5
METODA DE CALCUL (SPECIFICĂ ŢĂRII): Necesarul de energie primară
CONSUMUL INIŢIAL (KWH PE/M2/AN):
SISTEMUL DE ÎNCĂLZIRE: Centrală gaze, Radiator cu apă
APĂ CALDĂ: Boiler electric
SISTEMUL DE RĂCIRE:
SISTEM DE VENTILAȚIE: Ventilaţie naturală
SISTEME DE CONVERSIE A ENERGIILOR REGENERABILE: Boiler gaz
Coordonate: 44°57'28.19" 26° 2'58.47"
Foto:
Link Construction21: http://www.construction21.eu/romania/case-studies/ro/magazin-romstal.html

Timestamp:
DENUMIREA CLADIRII: UNICREDIT TOWER
DESCRIERE PROIECT: Cladire de birouri, 2S+P+14 etaje+ etaj 15 retras, localizata in zona de nord a Bucurestiului, in apropierea Romexpo, cu access facil atat catre centrul orasului cat si catre aeroport.
ANUL IN CARE A FOST FINALIZATA CONSTRUCTIA: 2012
ADRESA: Bulevardul Expozitiei, Nr. 1F
CODUL POSTAL: 12101
ORASUL: Bucuresti
TIPUL CLADIRII: Turn de birouri >28m
Building Type: Office tower >28m
Functiune: Cladire birouri
TIPUL PROIECTULUI:: Constructie noua
ZONA CLIMATICĂ: Continentală
SUPRAFAŢA UTILA (M²): 13.992 mp
Area (M²): 13.992 mp
COSTUL CLĂDIRII (€): 11 900 000
NUMĂRUL DE PERSOANE/GRADUL DE OCUPARE STAŢIE DE LUCRU: 1500
CERTIFICATUL DE PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ: A
CERTIFICATUL: ClasaA
ClasaA: ClasaA
ClasaB:
ClasaC:
LEED:
BREEAM:
Logouri Certificate:
SURSA DATELOR: Evaluator
PROPRIETARI: FILOZOFIA DE MEDIU SAU ABORDAREA SUSTENABILITĂŢII:
DESCRIEREA ARHITECTURALĂ:
NECESAR DE ENERGIE PRIMARĂ (KWH PE/M2/AN): 149,4
NECESARUL DE ENERGIE PRIMARĂ A UNEI CLĂDIRI STANDARD (KWH PE/M2/AN): 288,7
METODA DE CALCUL (SPECIFICĂ ŢĂRII): Necesarul de energie primară
CONSUMUL INIŢIAL (KWH PE/M2/AN):
SISTEMUL DE ÎNCĂLZIRE: Centrală gaze
APĂ CALDĂ: Boiler electric
SISTEMUL DE RĂCIRE: Răcitor cu apă
SISTEM DE VENTILAȚIE: Ventilaţie naturală
SISTEME DE CONVERSIE A ENERGIILOR REGENERABILE:
Coordonate: 44°28'26.92" 26° 4'4.93"
Foto:
Link Construction21: http://www.construction21.eu/romania/case-studies/ro/unicredit-tower.html

Timestamp:
DENUMIREA CLADIRII: EVOCASA VIVA
DESCRIERE PROIECT: Ansamblu rezidential format din 2 blocuri cu regim de inaltime: demisol+parter+10 etaje si cuprinzand apartamente cu 1, 2 si 3 camere, aplasat in cartierul Noua din Brasov.
ANUL IN CARE A FOST FINALIZATA CONSTRUCTIA: 2010
ADRESA: Strada Stejarului Nr. 4, cartier Noua
CODUL POSTAL: 500312
ORASUL: Brasov
TIPUL CLADIRII: Clădire colectivă <50m
Building Type: Collective building <50m
Functiune: Rezidential
TIPUL PROIECTULUI:: Constructie noua
ZONA CLIMATICĂ: Sud alpină
SUPRAFAŢA UTILA (M²): 10.511 mp
Area (M²): 10.511 mp
COSTUL CLĂDIRII (€):
NUMĂRUL DE PERSOANE/GRADUL DE OCUPARE STAŢIE DE LUCRU: 60
CERTIFICATUL DE PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ: A
CERTIFICATUL: ClasaA
ClasaA: ClasaA
ClasaB:
ClasaC:
LEED:
BREEAM:
Logouri Certificate:
SURSA DATELOR: Evaluator
PROPRIETARI: FILOZOFIA DE MEDIU SAU ABORDAREA SUSTENABILITĂŢII:
DESCRIEREA ARHITECTURALĂ: Evocasa Viva este aşezat într-o magnifică zonă verde, cu vedere la munţi şi în imediata apropiere a lacului Noua. Ansamblul rezidenţial cuprinde apartamente de 1, 2 sau 3 camere cu o privelişte deosebită. Complexul este în sistem cu circuit închis, pentru un sentiment de completă siguranţă şi intimitate. Ai la dispoziţie lifturi moderne, spaţii de parcare privată, zone de relaxare şi spaţii comerciale, toate pentru confortul tău de zi cu zi.
NECESAR DE ENERGIE PRIMARĂ (KWH PE/M2/AN): 108,8
NECESARUL DE ENERGIE PRIMARĂ A UNEI CLĂDIRI STANDARD (KWH PE/M2/AN): 131,7
METODA DE CALCUL (SPECIFICĂ ŢĂRII): Necesarul de energie primară
CONSUMUL INIŢIAL (KWH PE/M2/AN):
SISTEMUL DE ÎNCĂLZIRE: Centrală gaze
APĂ CALDĂ: Centrală gaze
SISTEMUL DE RĂCIRE:
SISTEM DE VENTILAȚIE: Ventilaţie naturală
SISTEME DE CONVERSIE A ENERGIILOR REGENERABILE:
Coordonate: 45°36'56.18" 25°38'17.47"
Foto:
Link Construction21: http://www.construction21.eu/romania/case-studies/ro/evocasa-viva.html

Timestamp:
DENUMIREA CLADIRII: KUIB Restaurant
DESCRIERE PROIECT: Materialele naturale, locale, precum lemnul de stejar sau piatra de râu se completează armonios cu parcul Piatra Şoimului în care te vei putea bucura de aerul tare de munte, iar cei mici se vor putea juca în voie. Întregul complex poartă cu mândrie Eticheta Ecologică şi oferă servicii verzi, care nu afectează mediul înconjurător.
ANUL IN CARE A FOST FINALIZATA CONSTRUCTIA: 2011
ADRESA: Cumpatu, Strada George Enescu
CODUL POSTAL: 106100
ORASUL: Sinaia
TIPUL CLADIRII: Restaurant
Building Type: Restaurant
Functiune: Altele
TIPUL PROIECTULUI:: Constructie noua
ZONA CLIMATICĂ: Sud alpină
SUPRAFAŢA UTILA (M²): 212 mp
Area (M²): 212 mp
COSTUL CLĂDIRII (€): 250 000
NUMĂRUL DE PERSOANE/GRADUL DE OCUPARE STAŢIE DE LUCRU: 80
CERTIFICATUL DE PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ: C
CERTIFICATUL: ClasaC
ClasaA:
ClasaB:
ClasaC: ClasaC
LEED:
BREEAM:
Logouri Certificate:
SURSA DATELOR: Evaluator
PROPRIETARI: FILOZOFIA DE MEDIU SAU ABORDAREA SUSTENABILITĂŢII: Proiectul si-a propus inca de la inceput sa se inscrie in coordonatele locale, miza pe materiale naturale si pe valorificarea cadrului natural fiind punctul de plecare in gandirea ansamblului.Restaurantul este o exitndere a pensiunii existente.
DESCRIEREA ARHITECTURALĂ: Kuib se afla in mijocul naturii, in Sinaia, una din cele mai populare destinatii montane din Romania.Retras de la drumul principal restaurantul se lasa descoperit dupa un drum ascendent de 7km ( ?) prin vechea zona rezidentiala a localitatii si se afla in apropierea casei memoriale George Enescu. Proiectul si-a propus inca de la inceput sa se inscrie in coordonatele locale, miza pe materiale naturale si pe valorificarea cadrului natural fiind punctul de plecare in gandirea ansamblului.Restaurantul este o exitndere a pensiunii existente. Este un obiect dinamic, realizat din lemn lamelar si sticla isi propune sa se aseze cuminte in mijlocul naturii. Obiectul se percepe secvential pe masura ce se accede dinspre drumul cu panta pronuntata si este anuntat de panourile placate cu lemn ce stabilesc directiile de dezvoltatre ale obiectului. Pe trei laturi panourile din lemn se desfac complet si aseaza constructia in mijlocul cadrului natural privind catre padure pe de o parte si catre munte pe de alta.Atmosfera este incalzita de jocul aleator al corpurilor de ilminat din panza colorata impreuna cu mobilierul vintage, din lemn curbat lucrat manual in inima Banatului. Puncutul de atractie din interior este constituit de piesa barului, un monvolum de lemn de stejar ce se naste din pardoseala. Piesa ce leaga anamblul cu istoria locului este pianina veche de aproape 100 ani , fynctionala si aflata la dispozitia oaspetilor, care aminteste de viata culturala a zonei inca dominate de seratele muzicale de la resedinta regala situate in apropiere si de personalitatea lui George Enescu , locuitor de seama al zonei alaturi de reputati artisti plastici, scriitori si muzicieni in perioada de inflorire a regatului Roman.
NECESAR DE ENERGIE PRIMARĂ (KWH PE/M2/AN): 326
NECESARUL DE ENERGIE PRIMARĂ A UNEI CLĂDIRI STANDARD (KWH PE/M2/AN): 310,38
METODA DE CALCUL (SPECIFICĂ ŢĂRII): Necesarul de energie primară
CONSUMUL INIŢIAL (KWH PE/M2/AN):
SISTEMUL DE ÎNCĂLZIRE:
APĂ CALDĂ:
SISTEMUL DE RĂCIRE:
SISTEM DE VENTILAȚIE: Flux dublu cu schimbător de căldură
SISTEME DE CONVERSIE A ENERGIILOR REGENERABILE:
Coordonate: 45°22'2.16" 25°32'58.93"
Foto:
Link Construction21: http://www.construction21.eu/romania/case-studies/ro/kuib-restaurant.html

Timestamp:
DENUMIREA CLADIRII: Evocasa Optima - Bloc A
DESCRIERE PROIECT: Adama a combinat experienţa arhitecţilor străini cu cea a arhitecţilor locali pentru a compune construcţii practice dar complexe în design, conferind o imagine optimă asupra mediului. Pentru siguranţa şi intimitatea ta, uşile de acces în clădiri sunt prevăzute cu interfon şi sisteme de deschidere electromagnetice de ultimă generaţie. Holurile principale sunt decorate cu plăci din piatră naturală şi oferă acces la spaţiile de depozitare, unde poţi păstra toate lucrurile care îţi aglomerează locuinţa. Pentru că din ce în ce mai mulţi oameni sunt conştienţi de importanţa protejării mediului şi aleg mersul pe bicicletă, arhitecţii au creat spaţii speciale la parterul clădirii, unde locatarii îşi pot parca propriile biciclete. Clădirile sunt de asemenea prevăzute cu centrale termice performante iar pe fiecare coridor sunt amplasate lumini cu senzori de prezenţă şi temporizator, pentru ca tu să găseşti cât mai uşor drumul către noua ta casă. Afară eşti înconjurat de spaţii verzi ce oferă aer proaspăt, o privelişte liniştitoare şi un spaţiu pentru plimbări relaxante. Evocasa Optima asigură spaţii de parcare pentru fiecare locatar, pază permanentă şi spaţii special amenajate aflate la subsol pentru lucrurile pe care vrei sa le pastrezi.
ANUL IN CARE A FOST FINALIZATA CONSTRUCTIA: 2011
ADRESA: Strada Fetesti Nr. 54-56, Sector 3
CODUL POSTAL: 32556
ORASUL: Bucuresti
TIPUL CLADIRII: Clădire colectivă <50m
Building Type: Collective building <50m
Functiune: Rezidential
TIPUL PROIECTULUI:: Constructie noua
ZONA CLIMATICĂ: Continentală
SUPRAFAŢA UTILA (M²): 5.608 mp
Area (M²): 5.608 mp
COSTUL CLĂDIRII (€):
NUMĂRUL DE PERSOANE/GRADUL DE OCUPARE STAŢIE DE LUCRU: 160
CERTIFICATUL DE PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ: A
CERTIFICATUL: ClasaA
ClasaA: ClasaA
ClasaB:
ClasaC:
LEED:
BREEAM:
Logouri Certificate:
SURSA DATELOR: Evaluator
PROPRIETARI: FILOZOFIA DE MEDIU SAU ABORDAREA SUSTENABILITĂŢII:
DESCRIEREA ARHITECTURALĂ: Cladirea este amplasata in zona de est a Bucurestiului, aproape de iesire spre Autostrada A2. Constructia a fost realizata cu subsol (acomodand o parte din locurile de parcare), parter si 11 etaje.
NECESAR DE ENERGIE PRIMARĂ (KWH PE/M2/AN): 146,6
NECESARUL DE ENERGIE PRIMARĂ A UNEI CLĂDIRI STANDARD (KWH PE/M2/AN): 146,6
METODA DE CALCUL (SPECIFICĂ ŢĂRII): Necesarul de energie primară
CONSUMUL INIŢIAL (KWH PE/M2/AN):
SISTEMUL DE ÎNCĂLZIRE: Centrală gaze
APĂ CALDĂ: Centrală gaze
SISTEMUL DE RĂCIRE:
SISTEM DE VENTILAȚIE: Ventilaţie naturală
SISTEME DE CONVERSIE A ENERGIILOR REGENERABILE:
Coordonate: 44°24'44.12" 26°11'0.40"
Foto:
Link Construction21: http://www.construction21.eu/romania/case-studies/ro/evocasa-optima---bloc-a.html

Timestamp:
DENUMIREA CLADIRII: Avalon Residence
DESCRIERE PROIECT: Avalon Residence este un cartier care cuprinde un bloc cu 12 apartamente si 8 vile accesibile din punct de vedere financiar.Cele cinci imobile, P+1, totalizeaza 20 de locuinte cu doua, trei si patru camere. Primul bloc (faza 1) este finalizat! Mai sunt disponibile doar 3 apartamente cu 2 camere. Spatii comune de recreere - Vilele si apartamentele de la bloc de la parter dispun de gradini private.In interiorul ansamblului sunt construite drumuri de acces si alei pavate, iar proprietarii beneficiaza de toate utilitatile necesare unei comunitati.Cartierul va dispunde de piscina si gradina comune, accesibile tuturor locatarilor. Tehnologia Ozone Homes se bazează pe realizarea construcţiilor cu ajutorul panourilor structurale izolante, metodă de construcţie proprie (Ozone Homes Panels). Această tehnologie utilizată cu succes în SUA, Canada, Australia, Marea Britanie şi altele, a fost adaptată şi dezvoltată la realităţile geografice şi climatice ale României. S-a demonstrat ştiinţific faptul că durata de viaţă a construcţiilor Ozone Homes este de 60 de ani, comparativ cu cea a construcţiilor clasice, care este de 50 de ani. Sistemul de construcţie este unul modular şi prefabricat, ceea ce asigură creşterea eficienţei în cadrul procesului de realizare a locuinţei şi simplifică procesul de construcţie, deoarece încorporează trei mari componente: sistemul structural, armătura şi izolaţia. Primul cartier care are la bază tehnologia Ozone Homes, este Avalon Residence. În cadrul auditului energetic realizat de Asociaţia Auditorilor Energetici pentru Clădiri din România, a fost acordat punctajul energetic maxim – clasa energetică A şi nota energetică 100. Prin calităţile de izolare termică superioare, consumul de energie determinat prin auditul energetic, pentru încălzirea spaţiilor din Avalon Residence este de doar 23,7 kw/mp/an. Pentru încălzirea apei calde, sunt prevăzute elemente ce permit instalarea ulterioară de panouri solare cu tuburi vidate. Unul dintre obiectivele companiei, privind asigurarea caracterului ecologic, pe măsura dezvoltării proiectului, este acela de a crea un sistem de colectare a apei de ploaie în vederea reutilizării acesteia pentru activităţi casnice şi gospodăreşti.
ANUL IN CARE A FOST FINALIZATA CONSTRUCTIA: 2011
ADRESA: Strada 1 Decembrie, nr. 136
CODUL POSTAL: 77180
ORASUL: Tunari
TIPUL CLADIRII: Clădire colectivă >50m
Building Type: Collective building >50m
Functiune: Rezidential
TIPUL PROIECTULUI:: Constructie noua
ZONA CLIMATICĂ: Continentală
SUPRAFAŢA UTILA (M²): 670 mp
Area (M²): 670 mp
COSTUL CLĂDIRII (€): 800 000
NUMĂRUL DE PERSOANE/GRADUL DE OCUPARE STAŢIE DE LUCRU: 40
CERTIFICATUL DE PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ: A
CERTIFICATUL: ClasaA
ClasaA: ClasaA
ClasaB:
ClasaC:
LEED:
BREEAM:
Logouri Certificate:
SURSA DATELOR: Evaluator
PROPRIETARI: FILOZOFIA DE MEDIU SAU ABORDAREA SUSTENABILITĂŢII: Ozone Homes este o companie care activează în domeniul dezvoltării imobiliare. Anul 2010 a marcat punerea în practică a unei noi viziuni, privind realizarea construcţiilor. Ozone Homes aplică o noua abordare a pieţei imobiliare, prin executarea construcţiilor eficiente energetic. Acestea aduc după sine reduceri semnificative ale costurilor de execuţie şi, ulterior, ale celor de întreţinere,. De asemenea, construcţiile corespund normelor şi legislatiei europene în vigoare care privesc protecţia mediului înconjurător, fiind pregătite pentru îndeplinirea obiectivelor Directivei Europene 2020 (20% reducere emisii CO2, 20% reducere energie, 20% utilizare energie regenerabilă). Realizarea de astfel de locuinţe reduce consumul resurselor energetice.
DESCRIEREA ARHITECTURALĂ: Proiectul Avalon Residence a abordat un stil arhitectural modern, potrivit cerintelor contemporane ecologice si materialelor necesare construirii cladirii. S-a luat in calcul, de asemena, utilizarea commpleta a resurselor disponibile si a elementelor naturale. S-au folosit structuri constructive sustenabile, perfect adaptate mediului. Abordarea este una holistica in ceea ce priveste utilizarea materialelor, conforme cu principiile durabilitatii, pe toata durata ciclului de viata a constructiei, incepand cu sursa materialelor si pana la momentul transformarii in deseuri si / sau a reciclarii.
NECESAR DE ENERGIE PRIMARĂ (KWH PE/M2/AN): 118,3
NECESARUL DE ENERGIE PRIMARĂ A UNEI CLĂDIRI STANDARD (KWH PE/M2/AN): 133,6
METODA DE CALCUL (SPECIFICĂ ŢĂRII): Necesarul de energie primară
CONSUMUL INIŢIAL (KWH PE/M2/AN):
SISTEMUL DE ÎNCĂLZIRE: Plafon radiant
APĂ CALDĂ: Boiler electric
SISTEMUL DE RĂCIRE:
SISTEM DE VENTILAȚIE: HVAC hidro reglabil (higro A)
SISTEME DE CONVERSIE A ENERGIILOR REGENERABILE:
Coordonate: 44°31'55.88" 26° 8'23.93"
Foto:
Link Construction21: http://www.construction21.eu/romania/case-studies/ro/avalon-residence.html

Timestamp:
DENUMIREA CLADIRII: Residenz Cartierul German
DESCRIERE PROIECT: Residenz Cartierul German este situat in partea de Nord-Vest a Bucurestiului, in Chitila. Proiectul consta in 48 de cladiri de 3,4 sau 5 etaje.
ANUL IN CARE A FOST FINALIZATA CONSTRUCTIA: 2010
ADRESA: str. Banatului, no. 14
CODUL POSTAL: 77045
ORASUL: Chitila
TIPUL CLADIRII: Clădire colectivă >50m
Building Type: Collective building >50m
Functiune: Rezidential
TIPUL PROIECTULUI:: Constructie noua
ZONA CLIMATICĂ: Continentală
SUPRAFAŢA UTILA (M²): 85.356 mp
Area (M²): 85.356 mp
COSTUL CLĂDIRII (€):
NUMĂRUL DE PERSOANE/GRADUL DE OCUPARE STAŢIE DE LUCRU: 500
CERTIFICATUL DE PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ: A
CERTIFICATUL: ClasaA
ClasaA: ClasaA
ClasaB:
ClasaC:
LEED:
BREEAM:
Logouri Certificate:
SURSA DATELOR: Evaluator
PROPRIETARI: FILOZOFIA DE MEDIU SAU ABORDAREA SUSTENABILITĂŢII: Îmbunătăţirea calităţii vieţii în România, pentru oamenii care vorlocui în acest campus.
DESCRIEREA ARHITECTURALĂ: Functionality: Collective Housing Complex: B+GF +3÷5 and Utilities
NECESAR DE ENERGIE PRIMARĂ (KWH PE/M2/AN): 112,07
NECESARUL DE ENERGIE PRIMARĂ A UNEI CLĂDIRI STANDARD (KWH PE/M2/AN): 119,3
METODA DE CALCUL (SPECIFICĂ ŢĂRII): Necesarul de energie primară
CONSUMUL INIŢIAL (KWH PE/M2/AN):
SISTEMUL DE ÎNCĂLZIRE: Centrală gaze
APĂ CALDĂ: Centrală gaze
SISTEMUL DE RĂCIRE:
SISTEM DE VENTILAȚIE: Ventilaţie naturală
SISTEME DE CONVERSIE A ENERGIILOR REGENERABILE:
Coordonate: 44°30'11.62" 25°59'29.90"
Foto:
Link Construction21: http://www.construction21.eu/romania/case-studies/ro/residenz-cartierul-german.html

Timestamp:
DENUMIREA CLADIRII: COPOU BELLEVUE - Bloc B1
DESCRIERE PROIECT: Copou Bellevue se evidenţiază ca fiind o oază a bucuriei, a siguranţei, oferind un pachet complet de facilităţi moderne. Elegantul cartier se situează pe pitorescul deal Copou, la câteva minute de mers de istoricele universităţi care au făcut Iaşiul faimos.
ANUL IN CARE A FOST FINALIZATA CONSTRUCTIA: 2010
ADRESA: Strada Fagului Nr. 2
CODUL POSTAL: 700472
ORASUL: Iasi
TIPUL CLADIRII: Clădire colectivă <50m
Building Type: Collective building <50m
Functiune: Rezidential
TIPUL PROIECTULUI:: Constructie noua
ZONA CLIMATICĂ: Continentală
SUPRAFAŢA UTILA (M²): 3.249 mp
Area (M²): 3.249 mp
COSTUL CLĂDIRII (€):
NUMĂRUL DE PERSOANE/GRADUL DE OCUPARE STAŢIE DE LUCRU: 40
CERTIFICATUL DE PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ: A
CERTIFICATUL: ClasaA
ClasaA: ClasaA
ClasaB:
ClasaC:
LEED:
BREEAM:
Logouri Certificate:
SURSA DATELOR: Evaluator
PROPRIETARI: FILOZOFIA DE MEDIU SAU ABORDAREA SUSTENABILITĂŢII:
DESCRIEREA ARHITECTURALĂ: Complexul este format din patru blocuri in configuratia parter + 5 etaje. Ansamblul dispune de o parcare privata, parc si loc de joaca pentru copii cu suprafata de 300 metri patrati.
NECESAR DE ENERGIE PRIMARĂ (KWH PE/M2/AN): 116,8
NECESARUL DE ENERGIE PRIMARĂ A UNEI CLĂDIRI STANDARD (KWH PE/M2/AN): 130
METODA DE CALCUL (SPECIFICĂ ŢĂRII): Necesarul de energie primară
CONSUMUL INIŢIAL (KWH PE/M2/AN):
SISTEMUL DE ÎNCĂLZIRE: Centrală gaze
APĂ CALDĂ: Centrală gaze
SISTEMUL DE RĂCIRE:
SISTEM DE VENTILAȚIE: Ventilaţie naturală
SISTEME DE CONVERSIE A ENERGIILOR REGENERABILE:
Coordonate: 47°10'53.51" 27°33'31.44"
Foto:
Link Construction21: http://www.construction21.eu/romania/case-studies/ro/copou-bellevue---bloc-b1.html

Timestamp:
DENUMIREA CLADIRII: EVOCASA ARMONIA Bloc A
DESCRIERE PROIECT: Situat în apropiere de celebrul parc Titan, Evocasa Armonia este localizat într-un cartier liniştit care se dezvoltă rapid într-un nou centru al Bucureştiului. Evocasa Armonia cuprinde trei clădiri moderne din care doua au fost deja realizate si date in folosinta.
ANUL IN CARE A FOST FINALIZATA CONSTRUCTIA: 2009
ADRESA: Aleea Ion Agarbiceanu, Nr. 3-11, Sectorul 3
CODUL POSTAL: 32737
ORASUL: Bucuresti
TIPUL CLADIRII: Clădire colectivă <50m
Building Type: Collecive building <50m
Functiune: Rezidential
TIPUL PROIECTULUI:: Constructie noua
ZONA CLIMATICĂ: Continentală
SUPRAFAŢA UTILA (M²): 8.366 mp
Area (M²): 8.366 mp
COSTUL CLĂDIRII (€):
NUMĂRUL DE PERSOANE/GRADUL DE OCUPARE STAŢIE DE LUCRU: 131
CERTIFICATUL DE PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ: A
CERTIFICATUL: ClasaA
ClasaA: ClasaA
ClasaB:
ClasaC:
LEED:
BREEAM:
Logouri Certificate:
SURSA DATELOR: Evaluator
PROPRIETARI: FILOZOFIA DE MEDIU SAU ABORDAREA SUSTENABILITĂŢII:
DESCRIEREA ARHITECTURALĂ:
NECESAR DE ENERGIE PRIMARĂ (KWH PE/M2/AN): 114
NECESARUL DE ENERGIE PRIMARĂ A UNEI CLĂDIRI STANDARD (KWH PE/M2/AN): 118
METODA DE CALCUL (SPECIFICĂ ŢĂRII): Necesarul de energie primară
CONSUMUL INIŢIAL (KWH PE/M2/AN):
SISTEMUL DE ÎNCĂLZIRE: Centrală gaze
APĂ CALDĂ: Centrală gaze
SISTEMUL DE RĂCIRE:
SISTEM DE VENTILAȚIE: Ventilaţie naturală
SISTEME DE CONVERSIE A ENERGIILOR REGENERABILE:
Coordonate: 44°25'25.77" 26°10'27.26"
Foto:
Link Construction21: http://www.construction21.eu/romania/case-studies/ro/evocasa-armonia-bloc-a.html

Timestamp:
DENUMIREA CLADIRII: Proiect pilot - Case Pasive in Incinta UPB
DESCRIERE PROIECT: Case pasive adaptate condițiilor climatice din România. Proiect realizat sub programul Național de Cercetare și Dezvoltare - Inovare 2008. Acest proiect și-a propus să realizeze o clădire de locuit care să îndeplinească standardul german de înaltă eficientă energetică în clădiri, denumit standard de Casa Pasivă, dezvoltat de PassivHaus Institut - Darmstadt, Germania, adaptat condițiilor climatice din România. În urma proiectului de cercetare au fost realizate 2 locuințe duplex, cuplate, în care consumul de energie estimat, conform programului PHPP 2007 (program dezvoltat de PHI - Darmstadt) este doar de ~ 11 kWh/mp*an pentru partea de încălzire/răcire a spațiului la temperatura de confort, și de ~112kWh/mp*an pentru consumul total necesar.
ANUL IN CARE A FOST FINALIZATA CONSTRUCTIA: 2011
ADRESA: Campusul Universității Politehnice, Splaiul Independenței nr. 313, sector 6
CODUL POSTAL: 60042
ORASUL: Bucuresti
TIPUL CLADIRII: Casă izolată sau semi-detaşată
Building Type: Isolated or semi-detached house
Functiune: Rezidential
TIPUL PROIECTULUI:: Constructie noua
ZONA CLIMATICĂ: Continentală
SUPRAFAŢA UTILA (M²): 140 mp
Area (M²): 140 mp
COSTUL CLĂDIRII (€): 168 000
NUMĂRUL DE PERSOANE/GRADUL DE OCUPARE STAŢIE DE LUCRU: 4
CERTIFICATUL DE PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ: A
CERTIFICATUL: ClasaA
ClasaA: ClasaA
ClasaB:
ClasaC:
LEED:
BREEAM:
Logouri Certificate:
SURSA DATELOR: Evaluator
PROPRIETARI: FILOZOFIA DE MEDIU SAU ABORDAREA SUSTENABILITĂŢII:
DESCRIEREA ARHITECTURALĂ:
NECESAR DE ENERGIE PRIMARĂ (KWH PE/M2/AN): 11
NECESARUL DE ENERGIE PRIMARĂ A UNEI CLĂDIRI STANDARD (KWH PE/M2/AN): 50
METODA DE CALCUL (SPECIFICĂ ŢĂRII): Necesarul de energie primară
CONSUMUL INIŢIAL (KWH PE/M2/AN):
SISTEMUL DE ÎNCĂLZIRE: Pompă de căldură geotermală
APĂ CALDĂ: Încălzitor electric, Pompă de căldură, Panou solar termic
SISTEMUL DE RĂCIRE: Pompă de căldură reversibilă
SISTEM DE VENTILAȚIE: Ventilaţie naturală, Flux dublu cu schimbător de căldură
SISTEME DE CONVERSIE A ENERGIILOR REGENERABILE: Panou solar fotovoltaic, Panou solar termic, Pompe geotermale cu puţ adânc, Microcentrale eoliene,
Coordonate: 44°26'12.36" 26° 2'54.32"
Foto:
Link Construction21: http://www.construction21.eu/romania/case-studies/ro/proiect-pilot---case-pasive-in-incinta-upb.html

Timestamp:
DENUMIREA CLADIRII: Amera Tower
DESCRIERE PROIECT: Brandul Amera este unul emergent pe piaţa clujeană, propunându-şi să ofere o nouă viziune asupra conceptului de proprietate, atât pe partea de management cât şi pe cea de dezvoltare. Proiectul Amera Tower vine să materializeze această viziune prin amploarea şi complexitatea sa. Pe o piaţă a centrelor de afaceri extrem de dinamică, Amera Tower vrea să se impună ca şi alternativa cea mai fiabilă prin calitate şi servicii oferite. Astfel clădirea se încadrează în categoria de performanță A ,având peretele-cortină din aluminiu: Sistemul Schuco, faţade ventilate Reynobond, tâmplărie aluminiu termopan SCHUCO cu sticlă verde securizată (UV), Sistem VRF de ventilaţie/răcire/încălzire (Mitsubishi), dotat cu recuperatoare de energie termică şi pompe de căldură, generând economii semnificative în exploatare. Întregul sistem este comandat de un BMS complet şi asigură 25 m3/oră de aer proaspăt / persoană; standard bazat pe 6 m2 suprafaţă de birou per persoană şi 1.5 m2 de persoană pentru sălile de şedinţe. 4 ascensoare moderne (Schindler, capacitate de 6, 8, 8, 13 persoane) cu viteză variabilă de 1,6 m/s, interconectate şi dotate cu sistem computerizat de optimizare a traficului și căi de acces dotate cu cititoare de card - sistem (de acces) controlat şi în cazul mai multor chiriaşi pe acelaşi nivel. Poziţionat strategic în afara aglomeraţiei urbane, aproape de centrul oraşului, uşor accesibil şi cu mijloace de transport în comun (în partea de nord-vest a ieşirii din Cluj-Napoca, pe fosta platformă industrială a comunei Baciu, viitoare componentă a zonei metropolitane, pe Calea Baciului nr 2-4), Amera Tower este o adevărată oază de afaceri, un mediu dotat cu toate elementele pentru asusţine fluxul de business: o parcare generoasă, birouri spaţioase, un restaurant select şi un coffee-shop elegant.
ANUL IN CARE A FOST FINALIZATA CONSTRUCTIA: 2009
ADRESA: Calea Baciului, nr. 2-4
CODUL POSTAL: 400 230
ORASUL: Cluj-Napoca
TIPUL CLADIRII: Turn de birouri >28m
Building Type: Office tower >28m
Functiune: Cladire birouri
TIPUL PROIECTULUI:: Constructie noua
ZONA CLIMATICĂ: Continentală
SUPRAFAŢA UTILA (M²): 6849 mp
Area (M²): 6849 mp
COSTUL CLĂDIRII (€): 6 400 000
NUMĂRUL DE PERSOANE/GRADUL DE OCUPARE STAŢIE DE LUCRU: 996
CERTIFICATUL DE PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ: A, LEED
CERTIFICATUL: ClasaA,LEED
ClasaA: ClasaA
ClasaB:
ClasaC:
LEED: LEED
BREEAM:
Logouri Certificate:
SURSA DATELOR: Evaluator
PROPRIETARI: FILOZOFIA DE MEDIU SAU ABORDAREA SUSTENABILITĂŢII: Brandul Amera este unul emergent pe piaţa clujeană, propunându-şi să ofere o nouă viziune asupra conceptului de proprietate, atât pe partea de management cât şi pe cea de dezvoltare. Proiectul Amera Tower vine să materializeze această viziune prin amploarea şi complexitatea sa. Pe o piaţă a centrelor de afaceri extrem de dinamică, centrul de afaceri Amera Tower vrea să se impună ca şi alternativa cea mai fiabilă prin calitate şi servicii oferite. Poziţionat strategic in afara aglomeraţiei urbane, aproape de centrul oraşului, uşor accesibil şi cu mijloace de transport în comun, Amera Tower este o adevărată oază de afaceri, un mediu dotat cu toate elementele pentru a susţine fluxul de business: o parcare generoasă, birouri spaţioase, un restaurant select şi un coffee-sandwich shop.
DESCRIEREA ARHITECTURALĂ: uşa principală de intrare în spaţiul personal dotată cu cititoare de acces în ambele sensuri pereţii perimetrali ai spaţiului individual placaţi cu gips carton şi zugrăviţi cu vopsea lavabilă albă comparimentări cu profile de aluminiu şi sticlă plină corpuri de încălzire şi climatizare montate în tavan tavan casetat cu absorbţie acustică instalaţie electrică pentru prize, întrerupătoare lumini şi curenţi slabi branşamentele de utilităţi (telefonie, internet) asigurate la fiecare spaţiu închiriat geamuri termopan cu ochiuri mobile cu sistem de limitare a deschiderii pentru securitate senzori de fum pentru protecţie antiincendiu podea tehnologică, placată cu dale de mochetă albastră modulară pentru trafic intens întreaga clădire este cablată cu reţea de voce-date (CAT 6) centralizată într-un rack la fiecare etaj infrastructură electică executată complet şi legată la tabloul de comandă pe fiecare etaj 4 prize de date şi 6 prize de curent sunt montate şi testate la fiecare priză de pardoseală
NECESAR DE ENERGIE PRIMARĂ (KWH PE/M2/AN): 109,5
NECESARUL DE ENERGIE PRIMARĂ A UNEI CLĂDIRI STANDARD (KWH PE/M2/AN): 167,1
METODA DE CALCUL (SPECIFICĂ ŢĂRII): Necesarul de energie primară
CONSUMUL INIŢIAL (KWH PE/M2/AN):
SISTEMUL DE ÎNCĂLZIRE: Încălzire centralizată
APĂ CALDĂ: Încălzitor electric
SISTEMUL DE RĂCIRE: Sisteme VRV (Volum Refrigerent Variabil)
SISTEM DE VENTILAȚIE: Flux dublu cu schimbător de căldură
SISTEME DE CONVERSIE A ENERGIILOR REGENERABILE:
Coordonate: 46°46'55.29" 23°32'33.29"
Foto:
Link Construction21: http://www.construction21.eu/romania/case-studies/ro/amera-tower.html

Timestamp:
DENUMIREA CLADIRII: Victoria Center
DESCRIERE PROIECT: Cladire de birouri si spatii comerciale3S+P+M+9E+1E tehnic
ANUL IN CARE A FOST FINALIZATA CONSTRUCTIA: 2009
ADRESA: Calea Victoriei 145
CODUL POSTAL: 10072
ORASUL: Bucuresti
TIPUL CLADIRII: Turn de birouri >28m
Building Type: Office tower >28m
Functiune: Cladire birouri
TIPUL PROIECTULUI:: Constructie noua
ZONA CLIMATICĂ: Continentală
SUPRAFAŢA UTILA (M²): 7.710 mp
Area (M²): 7.710 mp
COSTUL CLĂDIRII (€):
NUMĂRUL DE PERSOANE/GRADUL DE OCUPARE STAŢIE DE LUCRU:
CERTIFICATUL DE PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ: A, BREEAM
CERTIFICATUL: ClasaA,BREEAM
ClasaA: ClasaA
ClasaB:
ClasaC:
LEED:
BREEAM: BREEAM
Logouri Certificate:
SURSA DATELOR: Evaluator
PROPRIETARI: FILOZOFIA DE MEDIU SAU ABORDAREA SUSTENABILITĂŢII:
DESCRIEREA ARHITECTURALĂ: Piatra de calcar de pe fatada si grilajul vitrinei parterului traseaza o linie de continuitate a stilului din zona cu arhitectura moderna a cladirii. Decupate din volumul principal si intens luminate in timpul noptii, porticul si terasa etajului 3, se vor elementele de reper la inaltimile din zona – parterul liber si inaltimea maxima a cladirilor de epoca. Cladirea ofera un semn de respect si de reinnoire.
NECESAR DE ENERGIE PRIMARĂ (KWH PE/M2/AN): 111,14
NECESARUL DE ENERGIE PRIMARĂ A UNEI CLĂDIRI STANDARD (KWH PE/M2/AN): 96,73
METODA DE CALCUL (SPECIFICĂ ŢĂRII): Necesarul de energie primară
CONSUMUL INIŢIAL (KWH PE/M2/AN):
SISTEMUL DE ÎNCĂLZIRE:
APĂ CALDĂ:
SISTEMUL DE RĂCIRE:
SISTEM DE VENTILAȚIE:
SISTEME DE CONVERSIE A ENERGIILOR REGENERABILE:
Coordonate: 44°26'57.45" 26° 5'17.00"
Foto:
Link Construction21: http://www.construction21.eu/romania/case-studies/ro/victoria-center.html

Timestamp:
DENUMIREA CLADIRII: Olympia Tower
DESCRIERE PROIECT: Cladire de birouri cu specificatii inalte si arhitectura deosebita, la mai putin de 1 minut de statia de metrou
ANUL IN CARE A FOST FINALIZATA CONSTRUCTIA: 2009
ADRESA: Bulevardul Decebal 25-29
CODUL POSTAL: 30964
ORASUL: Bucuresti
TIPUL CLADIRII: Turn de birouri >28m
Building Type: Office tower >28m
Functiune: Cladire birouri
TIPUL PROIECTULUI:: Constructie noua
ZONA CLIMATICĂ: Continentală
SUPRAFAŢA UTILA (M²): 9.600 mp
Area (M²): 9.600 mp
COSTUL CLĂDIRII (€): 19 800 000
NUMĂRUL DE PERSOANE/GRADUL DE OCUPARE STAŢIE DE LUCRU: 700
CERTIFICATUL DE PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ: A, BREEAM
CERTIFICATUL: ClasaA,BREEAM
ClasaA: ClasaA
ClasaB:
ClasaC:
LEED:
BREEAM: BREEAM
Logouri Certificate:
SURSA DATELOR: Evaluator
PROPRIETARI: FILOZOFIA DE MEDIU SAU ABORDAREA SUSTENABILITĂŢII: Am dorit sa dezvoltam un produs de calitate, cu specificatii inalte si bine conectat la infrastructura de transport
DESCRIEREA ARHITECTURALĂ: O cladire de referinta
NECESAR DE ENERGIE PRIMARĂ (KWH PE/M2/AN): 136,94
NECESARUL DE ENERGIE PRIMARĂ A UNEI CLĂDIRI STANDARD (KWH PE/M2/AN): 131,54
METODA DE CALCUL (SPECIFICĂ ŢĂRII): Necesarul de energie primară
CONSUMUL INIŢIAL (KWH PE/M2/AN):
SISTEMUL DE ÎNCĂLZIRE: Centrală gaze
APĂ CALDĂ: Încălzitor electric
SISTEMUL DE RĂCIRE: Răcitor cu apă
SISTEM DE VENTILAȚIE: HVAC autoreglabil
SISTEME DE CONVERSIE A ENERGIILOR REGENERABILE:
Coordonate: 44°25'53.00" 26° 8'14.26"
Foto:
Link Construction21: http://www.construction21.eu/romania/case-studies/ro/olympia-tower.html

Timestamp:
DENUMIREA CLADIRII: Evocasa Selecta
DESCRIERE PROIECT: Clădire cu utilizare mixtă, care cuprinde 77 de apartamente de la etajul 2 la etajul 10, birouri la etajul 1 si spatii comerciale la parter. Regimul de înălţime 2S + P +10 F.
ANUL IN CARE A FOST FINALIZATA CONSTRUCTIA: 2010
ADRESA: Bulevardul Ferdinand 58
CODUL POSTAL: 21393
ORASUL: Bucuresti
TIPUL CLADIRII: Clădire colectivă <50m
Building Type: Collective building <50m
Functiune: Rezidential
TIPUL PROIECTULUI:: Constructie noua
ZONA CLIMATICĂ: Continentală
SUPRAFAŢA UTILA (M²): 9.014 mp
Area (M²): 9.014 mp
COSTUL CLĂDIRII (€):
NUMĂRUL DE PERSOANE/GRADUL DE OCUPARE STAŢIE DE LUCRU: 77
CERTIFICATUL DE PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ: A
CERTIFICATUL: ClasaA
ClasaA: ClasaA
ClasaB:
ClasaC:
LEED:
BREEAM:
Logouri Certificate:
SURSA DATELOR: Evaluator
PROPRIETARI: FILOZOFIA DE MEDIU SAU ABORDAREA SUSTENABILITĂŢII:
DESCRIEREA ARHITECTURALĂ:
NECESAR DE ENERGIE PRIMARĂ (KWH PE/M2/AN): 102
NECESARUL DE ENERGIE PRIMARĂ A UNEI CLĂDIRI STANDARD (KWH PE/M2/AN): 111
METODA DE CALCUL (SPECIFICĂ ŢĂRII): Necesarul de energie primară
CONSUMUL INIŢIAL (KWH PE/M2/AN):
SISTEMUL DE ÎNCĂLZIRE: Boiler gaz
APĂ CALDĂ: Boiler gaz
SISTEMUL DE RĂCIRE:
SISTEM DE VENTILAȚIE: Ventilaţie naturală
SISTEME DE CONVERSIE A ENERGIILOR REGENERABILE: Pompe geotermale cu puţuri puţin adânci
Coordonate: 44°26'28.47" 26° 7'28.68"
Foto:
Link Construction21: http://www.construction21.eu/romania/case-studies/ro/evocasa-selecta.html

Timestamp:
DENUMIREA CLADIRII: City Business Centre Timișoara
DESCRIERE PROIECT: City Business Center este un parc de birouri de clasa A în Timișoara. Cele cinci structuri care acoperă peste 43000 de metri patrati in centrul orasului ofera tot ceea ce ar putea necesita o afacere, totul într-un singur loc. Cele cinci structuri independente verticale comunică orizontal printr-un parter si mezanin comun. Galeriile comerciale în spațiul de lucru între clădiri satisfac nevoile locuitorilor lor pentru : servicii bancare, cafenele, restaurante, servicii și multe altele.Holurile revigorează farmecul intim al străzilor medievale. Terasele verzi redefinesc conceptul de liniste și pace.
ANUL IN CARE A FOST FINALIZATA CONSTRUCTIA: 2007
ADRESA: C. Brediceanu , nr. 10
CODUL POSTAL: 300 011
ORASUL: Timisoara
TIPUL CLADIRII: Turn de birouri >28m
Building Type: Office tower >28m
Functiune: Cladire birouri
TIPUL PROIECTULUI:: Constructie noua
ZONA CLIMATICĂ: Continentală
SUPRAFAŢA UTILA (M²): 40.000 mp
Area (M²): 40.000 mp
COSTUL CLĂDIRII (€):
NUMĂRUL DE PERSOANE/GRADUL DE OCUPARE STAŢIE DE LUCRU:
CERTIFICATUL DE PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ: A
CERTIFICATUL: ClasaA
ClasaA: ClasaA
ClasaB:
ClasaC:
LEED:
BREEAM:
Logouri Certificate:
SURSA DATELOR:
PROPRIETARI: FILOZOFIA DE MEDIU SAU ABORDAREA SUSTENABILITĂŢII: City Business Centre este conceput pentru a asigura un maxim de confort, ușurință în utilizare și acces la toate utilitățile. Un sistem inteligent de management al clădirii controlează aportul de lumină naturală, corelat cu temperatura interioară și utilizare a energiei. Birourile de azi generează volume impresionante de deșeuri. City Business Centre are propriul său sistem de colectare selectivă a deșeurilor, astfel încât plasticul, hârtia și metalele folosite nu poluează mediul.
DESCRIEREA ARHITECTURALĂ: Flexibil și funcțional, City Business Centre stabilește standardul pentru birouri premium din regiune. În același timp, clădirile acestuia redefinesc peisajul arhitectural al Timișoarei. Clădirile sunt sprijinite de un nucleu central, precum și de un rând de coloane exterioare, creând un spațiu deschis, fără ziduri sau coloane. Fațada de sticlăaduce aport de lumină naturală maximă, cele mai multe locuri de muncă fiind situate până la 6 m depărtare de ferestre. Sistemul de umbrire exterior din sticlă este controlat de către sistemul de management al clădirii, pentru aportul maxim de lumină naturală. Fiecare etaj de birouri oferă 2 - 3 balcoane, umbrite de o fațadă de cărămidă. Primul etaj și mansarda oferă, de asemenea, terase verzi.
NECESAR DE ENERGIE PRIMARĂ (KWH PE/M2/AN):
NECESARUL DE ENERGIE PRIMARĂ A UNEI CLĂDIRI STANDARD (KWH PE/M2/AN):
METODA DE CALCUL (SPECIFICĂ ŢĂRII):
CONSUMUL INIŢIAL (KWH PE/M2/AN):
SISTEMUL DE ÎNCĂLZIRE: Ventilo-convector
APĂ CALDĂ:
SISTEMUL DE RĂCIRE: Ventilo-convector
SISTEM DE VENTILAȚIE:
SISTEME DE CONVERSIE A ENERGIILOR REGENERABILE:
Coordonate: 45°45'25.42" 21°13'16.05"
Foto:
Link Construction21: http://www.construction21.eu/romania/case-studies/ro/city-business-centre-timioara.html

Timestamp:
DENUMIREA CLADIRII: SWAN Office & Technology Park
DESCRIERE PROIECT: SWAN pune la dispoziția chiriașilor dotări Clasă A la prețuri competitive, cu soluții tehnologice de ultimă oră pentru a asigura cele mai mici costuri de utilizare. Trei clădiri cu regim redus de înălțime sunt dispuse în jurul unui bulevard central, creând o atmosferă plăcută, propice întrevederilor de afaceri dar și întâlnirilor de relaxare. Conceptul nou și flexibil al spațiului permite dispunerea birourilor în funcție de specificul activității.
ANUL IN CARE A FOST FINALIZATA CONSTRUCTIA: 20011
ADRESA: Sos. Bucuresti Nord nr. 15-23
CODUL POSTAL: 77190
ORASUL: Voluntari
TIPUL CLADIRII: Turn de birouri >28m
Building Type: Office tower >28m
Functiune: Cladire birouri
TIPUL PROIECTULUI:: Constructie noua
ZONA CLIMATICĂ: Continentală
SUPRAFAŢA UTILA (M²): 29.124 mp
Area (M²): 29.124 mp
COSTUL CLĂDIRII (€): 50 000 000
NUMĂRUL DE PERSOANE/GRADUL DE OCUPARE STAŢIE DE LUCRU: 2 425
CERTIFICATUL DE PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ: A, BREEAM
CERTIFICATUL: ClasaA,BREEAM
ClasaA: ClasaA
ClasaB:
ClasaC:
LEED:
BREEAM: BREEAM
Logouri Certificate:
SURSA DATELOR: Evaluator
PROPRIETARI: FILOZOFIA DE MEDIU SAU ABORDAREA SUSTENABILITĂŢII: Proprietarii au dorit o construcție proiectată la cele mai înalte standarde Europene, creând un centru de calm și eficiență unde ocupanții să se poată concentra asupra afacerilor, în care să poți impresiona clienții și vizitatorii și poți avea grijă de confortul și siguranța tuturor celor ce lucrează. Deasemenea s-au dorit dotări Clasă A la prețuri competitive, cu soluții tehnologice de ultimă oră pentru a asigura cele mai mici costuri de utilizare.
DESCRIEREA ARHITECTURALĂ: Arhitectura ansamblului urmareste crearea unei identitati puternic marcate, avand ca idee centrala unitatea si varietatea. Unitatea accentueaza calitatea unui spatiu urban personalizat, iar varietatea permite individualizarea cladirilor. Curtile interioare creaza o relatie mai ampla cu spatial exterior favorizeaza o orientare spatiala mai facila. Retragerile ultimului nivel al cladirilor asigura o luminare naturala buna a bulevardului si curtilor interioare. Culoarea deschisa a fatadelor comunica ideea culorii albe a lebedei, care este simbolul acestui ansamblu si in acelasi timp permite vzibilitatea de la distanta mare. Ferestrele pe toata inaltimea etajului permit o luminare optima a spatiului interior. Toate zonele de lucru beneficiaza de lumina suficienta si vederi exterioare bune. Ferestrele se deschid din doua in doua. Parasolare interioare sunt prevazute pentru protectie la radiatia solara. Accesele principale ale cladirilor de birouri sunt orientate spre bulevard si au o inaltime de 2 nvele pentru a fi mai reprezentative si usor de reperat pentru vizitatori. Zona pietonala este agrementata cu spatii verzi, ochiuri de apa si fantani decorative, creand aspectul general de parc de birouri. Seara, iluminatul artificial al elementelor decorative, cum este lebada simbol plasata in centrul de interes al bulevardului, ofera o ierarhizare spatiala si o focalizare a punctelor importante. Corpul Windsor poate fi subimpartit in mai multe moduri si beneficiaza de trei cai de acces din bulevardul central: Park, Eton si Royal. In partea de Nord a Bulevardului Tamisa se gasesc corpurile Henley si Kingston, oferind o suprafata inchiriabila de 1.170 mp pe nivel si respectiv 913 mp pe nivel. In partea de Sud se afla corpul Windsor cu o suprafata inchiriabila de 2.933 mp pe nivel. SWAN Pipera este un proiect de ultima generatie ce va ofera spatii deschise cu suprafete mari, podea inaltata si plafoane suspendate cu sistem de iluminat integrat. Aceste inovatii in proiectare va permit sa fiti creativi in amenajare pentru a maximiza eficienta si a minimiza spatiul necesar fiecarui post de lucru. Punctul de lucru la 120 de grade din stanga ofera suprafata optima, permitand arhitectilor obtinerea unei densitati mai mari in spatiile deschise decat se poate realiza cu birourile clasice, rectangulare. Spatii exterioare amenajate peisagistic cu zone de asteptare si de pauza.
NECESAR DE ENERGIE PRIMARĂ (KWH PE/M2/AN):
NECESARUL DE ENERGIE PRIMARĂ A UNEI CLĂDIRI STANDARD (KWH PE/M2/AN):
METODA DE CALCUL (SPECIFICĂ ŢĂRII):
CONSUMUL INIŢIAL (KWH PE/M2/AN):
SISTEMUL DE ÎNCĂLZIRE:
APĂ CALDĂ:
SISTEMUL DE RĂCIRE:
SISTEM DE VENTILAȚIE:
SISTEME DE CONVERSIE A ENERGIILOR REGENERABILE:
Coordonate: 44°29'20.89" 26° 7'31.48"
Foto:
Link Construction21: http://www.construction21.eu/romania/case-studies/ro/swan-office--technology-park.html

Timestamp:
DENUMIREA CLADIRII: Casa Amvic, Burluși, Argeș
DESCRIERE PROIECT: Este prima „casă pasivă” din România, o locuinţă aproape etanşă, care nu pierde strop de căldură. Ai încălzit-o o dată, iar căldura rămâne în camere încă două săptămâni. E izolată termic din toate părţile cu o haină groasă de polistiren, foloseşte panouri solare pentru apă caldă şi încălzire prin podea, că e mai ieftină. Geamurile nu stau deschise mai deloc, să nu se piardă căldura, iar aerisirea se face printr-un sistem inedit de ventilaţie, cu găuri în tavan şi conducte care trec prin pământ şi recuperează energia. Costă cu 15% mai mult decât o locuinţă obişnuită, însă factura la utilităţi scade cu 75%.
ANUL IN CARE A FOST FINALIZATA CONSTRUCTIA: 2004
ADRESA: satul Burlusi, comuna Ciofringeni
CODUL POSTAL:
ORASUL: Arges
TIPUL CLADIRII: Casă izolată sau semi-detaşată
Building Type: Isolated or semi-detached house
Functiune: Rezidential
TIPUL PROIECTULUI:: Constructie noua
ZONA CLIMATICĂ: Continentală
SUPRAFAŢA UTILA (M²): 210 mp
Area (M²): 210 mp
COSTUL CLĂDIRII (€):
NUMĂRUL DE PERSOANE/GRADUL DE OCUPARE STAŢIE DE LUCRU:
CERTIFICATUL DE PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ: A
CERTIFICATUL: ClasaA
ClasaA: ClasaA
ClasaB:
ClasaC:
LEED:
BREEAM:
Logouri Certificate:
SURSA DATELOR:
PROPRIETARI: FILOZOFIA DE MEDIU SAU ABORDAREA SUSTENABILITĂŢII: Conceptul de casa pasiva a reprezentat si reprezinta pentru autori o rezolvare practica si ecologica ,respectind principiul dezvoltarii durabile pentru constructiile viitorului. Prietenos cu mediul ambiant, in spiritul respectului fata de natura si resursele sale regenerabile , acest concept a constituit firul calauzitor pentru proiectarea si executia primei case pasive din Romania in com. Ciofrangeni, sat Burlusi, jud. Arges. Situl deosebit de frumos si linistit constituie un motiv in plus pentru a aplica in cele mai mici amanunte acest concept , tinind cont si de conditiile existente : relief, utilitati existente si cerintele de confort ale proprietarilor. Artizanul acestei realizari este dl. Ec. Crutescu Marin care a fost de acord sa elaboram acest proiect si sa-l punem in practica cit mai repede.
DESCRIEREA ARHITECTURALĂ: Casa de la Burluşi are o suprafaţã de 210 mp, cît aproximativ 4 apartamente de 2 camere, şi în interiorul ei cãldura este pãstratã datoritã zidurilor cu o grosime de 75 centimetri, din care 30 cm de polistiren, cãrãmidã BCA de 38 cm, rigips şi vatã de 5 cm, plus tencuialã şi adezivi.
NECESAR DE ENERGIE PRIMARĂ (KWH PE/M2/AN): 15
NECESARUL DE ENERGIE PRIMARĂ A UNEI CLĂDIRI STANDARD (KWH PE/M2/AN):
METODA DE CALCUL (SPECIFICĂ ŢĂRII): Necesarul de energie primară
CONSUMUL INIŢIAL (KWH PE/M2/AN):
SISTEMUL DE ÎNCĂLZIRE: Pompă de căldură geotermală
APĂ CALDĂ: Panou solar termic
SISTEMUL DE RĂCIRE: Pompă de căldură geotermală
SISTEM DE VENTILAȚIE: Ventilaţie naturală
SISTEME DE CONVERSIE A ENERGIILOR REGENERABILE:
Coordonate: 45° 7'4.50" 24°31'45.68"
Foto:
Link Construction21: http://www.construction21.eu/romania/case-studies/ro/casa-amvic-burlui-arge.html

Timestamp: 03.12.2012 11:51:40
DENUMIREA CLADIRII: Hotelul Radisson Blu Bucuresti
DESCRIERE PROIECT: Cladire inalta cu regim de inaltime S+ P + 9 Etaje; anul construirii 1982 renpvata intre anii 2005-2008 avand un nr de 424 camere de oaspeti, 3 restaurante, 2 baruri, 11 sali de conferinta si o sala mare ce poate gazdui 500 de oaspeti; toate salile de conferinta au lumina naturala.
ANUL IN CARE A FOST FINALIZATA CONSTRUCTIA: 2008
ADRESA: Bvd. Calea Victoriei nr 63-81,
CODUL POSTAL: 10065
ORASUL: Bucuresti
TIPUL CLADIRII: Hotel, apart-hotel
Building Type: Hotel, apart-hotel
Functiune: Altele
TIPUL PROIECTULUI:: Renovare
ZONA CLIMATICĂ: Continentală
SUPRAFAŢA UTILA (M²): 54.021 mp
Area (M²): 54.021 mp
COSTUL CLĂDIRII (€): In jur de 60 mil. EURO
NUMĂRUL DE PERSOANE/GRADUL DE OCUPARE STAŢIE DE LUCRU: 2545
CERTIFICATUL DE PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ: C
CERTIFICATUL: ClasaC
ClasaA:
ClasaB:
ClasaC: ClasaC
LEED:
BREEAM:
Logouri Certificate:
SURSA DATELOR: Auto-declarat
PROPRIETARI: FILOZOFIA DE MEDIU SAU ABORDAREA SUSTENABILITĂŢII: Filozofia grupului Rezidor de a desfasura o afacere responsabila ca o[perator (Responsible Business Programe) prin grija fata de angajati, comunitate si mediul inconjurator a fost comunicata proprietarului cladirii SC BUCURESTI TURISM SA.Sustinerea BUCURESTI TURISM SA este continua si s-a materializat si prin succesul Certificarii Green Key
DESCRIEREA ARHITECTURALĂ: Cladirea este moderna urmand linia deschisa de celelalte hoteluri Radisson Blu.
NECESAR DE ENERGIE PRIMARĂ (KWH PE/M2/AN): Consumul anual specific de energie: 331.5
NECESARUL DE ENERGIE PRIMARĂ A UNEI CLĂDIRI STANDARD (KWH PE/M2/AN):
METODA DE CALCUL (SPECIFICĂ ŢĂRII): Necesarul de energie primară
CONSUMUL INIŢIAL (KWH PE/M2/AN):
SISTEMUL DE ÎNCĂLZIRE: Boiler gaz (Producție), Încălzire centralizată (Producție), Altele (Emisie)
APĂ CALDĂ: Încălzire centralizată
SISTEMUL DE RĂCIRE: Răcitor montat pe acoperiș (Producție), Ventilo-convector (Emisie)
SISTEM DE VENTILAȚIE: HVAC hidro reglabil (higro A)
SISTEME DE CONVERSIE A ENERGIILOR REGENERABILE:
Coordonate: 44°26'28.40" 26° 5'39.48"
Foto:
Link Construction21: http://www.construction21.eu/romania/case-studies/ro/hotelul-radisson-blu-bucuresti.html

Timestamp: 04.12.2012 11:41:58
DENUMIREA CLADIRII: Magazin bauMax Ploiesti
DESCRIERE PROIECT: -
ANUL IN CARE A FOST FINALIZATA CONSTRUCTIA: 2009
ADRESA: DN1, comuna BLEJOI, Jud. Prahova
CODUL POSTAL: 107070
ORASUL: Ploiesti
TIPUL CLADIRII: Supermarket-uri / Hipermarketuri
Building Type: Supermarket / Hipermarket
Functiune: Altele
TIPUL PROIECTULUI:: Constructie noua
ZONA CLIMATICĂ: Nord alpină
SUPRAFAŢA UTILA (M²): 15.000 mp
Area (M²): 15.000 mp
COSTUL CLĂDIRII (€): -
NUMĂRUL DE PERSOANE/GRADUL DE OCUPARE STAŢIE DE LUCRU: -
CERTIFICATUL DE PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ: B
CERTIFICATUL: ClasaB
ClasaA:
ClasaB: ClasaB
ClasaC:
LEED:
BREEAM:
Logouri Certificate:
SURSA DATELOR: Auto-declarat
PROPRIETARI: FILOZOFIA DE MEDIU SAU ABORDAREA SUSTENABILITĂŢII: -
DESCRIEREA ARHITECTURALĂ: -
NECESAR DE ENERGIE PRIMARĂ (KWH PE/M2/AN): -
NECESARUL DE ENERGIE PRIMARĂ A UNEI CLĂDIRI STANDARD (KWH PE/M2/AN):
METODA DE CALCUL (SPECIFICĂ ŢĂRII):
CONSUMUL INIŢIAL (KWH PE/M2/AN):
SISTEMUL DE ÎNCĂLZIRE: Pompă de căldură geotermală (Producție), Încălzire în pardoseală la temeratură joasă (Emisie), Ventilo-convector (Emisie), Aerotermă (Emisie), Centrală gaze (Producție)
APĂ CALDĂ: Centrală gaze, Pompă de căldură, Alte sisteme de preparare a apei calde menajere
SISTEMUL DE RĂCIRE: Răcitor montat pe acoperiș (Producție), Pompă de căldură geotermală (Producție), Ventilo-convector (Emisie), Răcire prin pardoseală (Emisie)
SISTEM DE VENTILAȚIE: Răcire liberă
SISTEME DE CONVERSIE A ENERGIILOR REGENERABILE: Pompe geotermale cu puțuri puțin adânci
Coordonate: 44°57'49.76" 25°58'5.93"
Foto:
Link Construction21: http://www.construction21.eu/romania/case-studies/ro/magazinul-baumax-ploiesti.html

Timestamp: 06.12.2012 17:40:19
DENUMIREA CLADIRII: Hala 4 - Domnesti Business Park
DESCRIERE PROIECT: hala logistica
ANUL IN CARE A FOST FINALIZATA CONSTRUCTIA: 2004
ADRESA: Sos Bucuresti - Domnesti, nr.18
CODUL POSTAL:
ORASUL: Domnesti
TIPUL CLADIRII: Depozit logistic
Building Type: Logistic warehouse
Functiune: Altele
TIPUL PROIECTULUI:: Constructie noua
ZONA CLIMATICĂ: Continentală
SUPRAFAŢA UTILA (M²): 729 mp
Area (M²): 729 mp
COSTUL CLĂDIRII (€): n/a
NUMĂRUL DE PERSOANE/GRADUL DE OCUPARE STAŢIE DE LUCRU: 10 - 15 persoane
CERTIFICATUL DE PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ: A
CERTIFICATUL: ClasaA
ClasaA: ClasaA
ClasaB:
ClasaC:
LEED:
BREEAM:
Logouri Certificate:
SURSA DATELOR: Auto-declarat
PROPRIETARI: FILOZOFIA DE MEDIU SAU ABORDAREA SUSTENABILITĂŢII: n/a
DESCRIEREA ARHITECTURALĂ: Hala logistica cu structura metalica si panouri isopan. Pardoseala betonata cu strat de cuart. Convectoare pe gaz pentru incalzire depozit si birouri. Aparate de aer conditionat pentru racire birouri
NECESAR DE ENERGIE PRIMARĂ (KWH PE/M2/AN): 2
NECESARUL DE ENERGIE PRIMARĂ A UNEI CLĂDIRI STANDARD (KWH PE/M2/AN): n/a
METODA DE CALCUL (SPECIFICĂ ŢĂRII):
CONSUMUL INIŢIAL (KWH PE/M2/AN): n/a
SISTEMUL DE ÎNCĂLZIRE: Altele (Producție)
APĂ CALDĂ: Alte sisteme de preparare a apei calde menajere
SISTEMUL DE RĂCIRE: Altele (Emisie)
SISTEM DE VENTILAȚIE: Ventilație naturală
SISTEME DE CONVERSIE A ENERGIILOR REGENERABILE: Fără sisteme de energie regenerabilă
Coordonate: 44°24'28.95" 25°58'14.24"
Foto:
Link Construction21: http://www.construction21.eu/romania/case-studies/ro/hala-4---domnesti-business-park.html

Timestamp: 06.12.2012 17:46:24
DENUMIREA CLADIRII: H1-3 Domnesti Business Park
DESCRIERE PROIECT: Hala logistica
ANUL IN CARE A FOST FINALIZATA CONSTRUCTIA: 2004
ADRESA: Sos Bucuresti - Domnesti, nr.18
CODUL POSTAL:
ORASUL: Domnesti
TIPUL CLADIRII: Depozit logistic
Building Type: Logistic warehouse
Functiune: Altele
TIPUL PROIECTULUI:: Constructie noua
ZONA CLIMATICĂ: Continentală
SUPRAFAŢA UTILA (M²): 5.434 mp
Area (M²): 5.434 mp
COSTUL CLĂDIRII (€): n/a
NUMĂRUL DE PERSOANE/GRADUL DE OCUPARE STAŢIE DE LUCRU: 60
CERTIFICATUL DE PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ: A
CERTIFICATUL: ClasaA
ClasaA: ClasaA
ClasaB:
ClasaC:
LEED:
BREEAM:
Logouri Certificate:
SURSA DATELOR: Evaluator
PROPRIETARI: FILOZOFIA DE MEDIU SAU ABORDAREA SUSTENABILITĂŢII: n/a
DESCRIEREA ARHITECTURALĂ: Hala logisitica cu structura metalica si pereti din isopan. Pardoseala betonata cu quartz. Convectoare de caldura pe gaz pentru depozit. Aparate de aer conditionat pentru racire in zona de birouri.
NECESAR DE ENERGIE PRIMARĂ (KWH PE/M2/AN): 3.88
NECESARUL DE ENERGIE PRIMARĂ A UNEI CLĂDIRI STANDARD (KWH PE/M2/AN): n/a
METODA DE CALCUL (SPECIFICĂ ŢĂRII):
CONSUMUL INIŢIAL (KWH PE/M2/AN):
SISTEMUL DE ÎNCĂLZIRE: Altele (Producție)
APĂ CALDĂ: Alte sisteme de preparare a apei calde menajere
SISTEMUL DE RĂCIRE: Altele - specificați (Producție)
SISTEM DE VENTILAȚIE: Ventilație naturală
SISTEME DE CONVERSIE A ENERGIILOR REGENERABILE: Fără sisteme de energie regenerabilă
Coordonate: 44°24'22.73" 25°58'21.81"
Foto:
Link Construction21: http://www.construction21.eu/romania/case-studies/ro/h1-3-domnesti-business-park.html

Timestamp: 06.12.2012 17:52:31
DENUMIREA CLADIRII: H5-9 Domnesti Business Park
DESCRIERE PROIECT: Hala logistica
ANUL IN CARE A FOST FINALIZATA CONSTRUCTIA: 2004
ADRESA: Sos Bucuresti - Domnesti, nr.18
CODUL POSTAL:
ORASUL: Domnesti
TIPUL CLADIRII: Depozit logistic
Building Type: Logistic warehouse
Functiune: Altele
TIPUL PROIECTULUI:: Constructie noua
ZONA CLIMATICĂ: Continentală
SUPRAFAŢA UTILA (M²): 9.684 mp
Area (M²): 9.684 mp
COSTUL CLĂDIRII (€): n/a
NUMĂRUL DE PERSOANE/GRADUL DE OCUPARE STAŢIE DE LUCRU: 70
CERTIFICATUL DE PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ: A
CERTIFICATUL: ClasaA
ClasaA: ClasaA
ClasaB:
ClasaC:
LEED:
BREEAM:
Logouri Certificate:
SURSA DATELOR: Evaluator
PROPRIETARI: FILOZOFIA DE MEDIU SAU ABORDAREA SUSTENABILITĂŢII: n/a
DESCRIEREA ARHITECTURALĂ: Hala logistica cu structura metalica si pereti din panouri Isopan. Pardoseala betonata cu quartz. Convectroare de caldura pe gaz pentru depozit. Aparate de aer conditionat pentru racire in birouri.
NECESAR DE ENERGIE PRIMARĂ (KWH PE/M2/AN): 01.05.2012
NECESARUL DE ENERGIE PRIMARĂ A UNEI CLĂDIRI STANDARD (KWH PE/M2/AN): n/a
METODA DE CALCUL (SPECIFICĂ ŢĂRII):
CONSUMUL INIŢIAL (KWH PE/M2/AN): n/a
SISTEMUL DE ÎNCĂLZIRE: Altele (Producție)
APĂ CALDĂ: Alte sisteme de preparare a apei calde menajere
SISTEMUL DE RĂCIRE: Altele - specificați (Producție)
SISTEM DE VENTILAȚIE: Ventilație naturală
SISTEME DE CONVERSIE A ENERGIILOR REGENERABILE: Fără sisteme de energie regenerabilă
Coordonate: 44°24'26.67" 25°58'18.94"
Foto:
Link Construction21: http://www.construction21.eu/romania/case-studies/ro/h5-9-domnesti-business-park.html

Timestamp: 06.12.2012 17:59:13
DENUMIREA CLADIRII: Cladire birouri - Domnesti Business Park
DESCRIERE PROIECT: Cladire birouri P +1E
ANUL IN CARE A FOST FINALIZATA CONSTRUCTIA: 2004
ADRESA: Sos Bucuresti - Domnesti, nr.18
CODUL POSTAL:
ORASUL: Domnesti
TIPUL CLADIRII: Clădire colectivă <50m
Building Type: Collective building <50m
Functiune: Cladire birouri
TIPUL PROIECTULUI:: Constructie noua
ZONA CLIMATICĂ: Continentală
SUPRAFAŢA UTILA (M²): 1.438 mp
Area (M²): 1.438 mp
COSTUL CLĂDIRII (€): n/a
NUMĂRUL DE PERSOANE/GRADUL DE OCUPARE STAŢIE DE LUCRU: 140
CERTIFICATUL DE PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ: A
CERTIFICATUL: ClasaA
ClasaA: ClasaA
ClasaB:
ClasaC:
LEED:
BREEAM:
Logouri Certificate:
SURSA DATELOR: Evaluator
PROPRIETARI: FILOZOFIA DE MEDIU SAU ABORDAREA SUSTENABILITĂŢII: n/a
DESCRIEREA ARHITECTURALĂ: Cladire de birouri P + 1 E. Fatada frontala vitrata. Incalzire cu centrale termice in condensatie pe gaz. Aparate de aer conditionat pentru racire.
NECESAR DE ENERGIE PRIMARĂ (KWH PE/M2/AN): 4
NECESARUL DE ENERGIE PRIMARĂ A UNEI CLĂDIRI STANDARD (KWH PE/M2/AN): n/a
METODA DE CALCUL (SPECIFICĂ ŢĂRII):
CONSUMUL INIŢIAL (KWH PE/M2/AN): n/a
SISTEMUL DE ÎNCĂLZIRE: Centrală gaze în condensație (Producție), Radiator cu apa (Emisie)
APĂ CALDĂ: Alte sisteme de preparare a apei calde menajere
SISTEMUL DE RĂCIRE: Altele - specificați (Producție)
SISTEM DE VENTILAȚIE: Ventilație naturală
SISTEME DE CONVERSIE A ENERGIILOR REGENERABILE: Altele - specificați
Coordonate: 44°24'24.56" 25°58'14.75"
Foto:
Link Construction21: http://www.construction21.eu/romania/case-studies/ro/cladire-birouri---domnesti-business-park.html

Timestamp: 10.12.2012 14:21:28
DENUMIREA CLADIRII: Studium Green Campus
DESCRIERE PROIECT: Studium Green Campus este o cladire rezidentiala D+P+8E+R cu 190 apartamente de una si doua camere de la 36,10 mp pana la 58,20 mp si este in curs de certificare BREEAM. Am acordat o atentie speciala spatiilor exterioare si zonelor interioare publice. Astfel aleea de intrare in cladire este marginita de un parau decorativ cu locuri de sedere si pod pentru accesul rezidentilor, iar in spatele cladirii este proiectat un parc cu lac artificial pentru recreere. Fatadele principale sunt tratate astfel incat sa fi pereti sprjin pentru plante cataratoare. A fost montat un sistem de ancore si plasa care sa sustina fatada verde plantata cataratoare. Concumul de energie este principala preocupare, cladirea fiind dotata cu panouri fotovoltaice si solare pentru exploatarea energiei solare. Iluminatul in holurile publice este pe baza de corpuri de iluminat LED. Zonele plantate sunt irigate printr-un sistem automatizat. Pentru lucrari de personalizare, artisti plastici au realizat picturi in demisol, si pe holurile comune. Am folosit materiale naturale sau reciclate in zone pulice si balcoanele apartamentelor.
ANUL IN CARE A FOST FINALIZATA CONSTRUCTIA: 2012
ADRESA: Str. Teodor Mihali, nr. 39-43
CODUL POSTAL: 400591
ORASUL: Cluj-Napoca
TIPUL CLADIRII: Clădire colectivă >50m
Building Type: Collective building >50m
Functiune: Rezidential
TIPUL PROIECTULUI:: Constructie noua
ZONA CLIMATICĂ: Continentală
SUPRAFAŢA UTILA (M²): 19.066 mp
Area (M²): 19.066 mp
COSTUL CLĂDIRII (€): 0
NUMĂRUL DE PERSOANE/GRADUL DE OCUPARE STAŢIE DE LUCRU: 0
CERTIFICATUL DE PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ: A
CERTIFICATUL: ClasaA
ClasaA: ClasaA
ClasaB:
ClasaC:
LEED:
BREEAM:
Logouri Certificate:
SURSA DATELOR: Auto-declarat
PROPRIETARI: FILOZOFIA DE MEDIU SAU ABORDAREA SUSTENABILITĂŢII: -lipsa
DESCRIEREA ARHITECTURALĂ: Cladirea rezidentiala are un aspect specific programului arhitectural pe care il dezvolta. Volumul este unul simplu, paralelipipedic, astfel incat sistemul de termoizolatie sa fie cat mai eficient privind zonele de transfer termic si punctele termice. Forma cladirii este completata de bovindouri care devin suport pentru fatada verde. Alegerea echipamentelor s-a realizat pe considerente de eficienta energetica si exploatare sigura. Astfel s-a acordat atentie instalatiilor de apa, electricitate si gaz pentru ca in timp modul de intretinere si folosire sa fie cat mai facil. In privinta materialelor s-a urmarit utilizarea unor materiale in acord textural si cromatic, dar si care se regasesc local, reutilizate sau biodegradabile.
NECESAR DE ENERGIE PRIMARĂ (KWH PE/M2/AN): 0
NECESARUL DE ENERGIE PRIMARĂ A UNEI CLĂDIRI STANDARD (KWH PE/M2/AN):
METODA DE CALCUL (SPECIFICĂ ŢĂRII):
CONSUMUL INIŢIAL (KWH PE/M2/AN):
SISTEMUL DE ÎNCĂLZIRE: Centrală gaze în condensație (Producție)
APĂ CALDĂ: Centrală gaze în condensație
SISTEMUL DE RĂCIRE: Fără sistem de răcire (Emisie)
SISTEM DE VENTILAȚIE:
SISTEME DE CONVERSIE A ENERGIILOR REGENERABILE: Panou solar fotovoltaic
Coordonate: 46°46'34.66" 23°37'16.30"
Foto:
Link Construction21: http://www.construction21.eu/romania/case-studies/ro/studium-green-campus.html

Timestamp: 10.12.2012 16:17:39
DENUMIREA CLADIRII: Cubic Center
DESCRIERE PROIECT: Constructia este definita de urmatoarele caracteristici: - zona climatica in care este amplasata cladirea - zona II - gradul de adapostire fata de vant - amplasament adapostit - adancimea minima de inghet - 90 cm - regimul de inaltime al cladirii - 3S+P++12E tehnic.
ANUL IN CARE A FOST FINALIZATA CONSTRUCTIA: 2009
ADRESA: Sos Pipera, nr 1, Ilfov , Voluntari
CODUL POSTAL:
ORASUL: Voluntari
TIPUL CLADIRII: Turn de birouri >28m
Building Type: Office tower >28m
Functiune: Cladire birouri
TIPUL PROIECTULUI:: Constructie noua
ZONA CLIMATICĂ: Continentală
SUPRAFAŢA UTILA (M²): 26,401 mp
Area (M²): 26.401 mp
COSTUL CLĂDIRII (€): 26,848,550
NUMĂRUL DE PERSOANE/GRADUL DE OCUPARE STAŢIE DE LUCRU: 30%
CERTIFICATUL DE PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ: A
CERTIFICATUL: ClasaA
ClasaA: ClasaA
ClasaB:
ClasaC:
LEED:
BREEAM:
Logouri Certificate:
SURSA DATELOR: Auto-declarat
PROPRIETARI: FILOZOFIA DE MEDIU SAU ABORDAREA SUSTENABILITĂŢII: Cladirea a fost cumparata la nivel de portfolio in vederea obtinerii de venituri din inchiriere spatiu (income-producing asset)
DESCRIEREA ARHITECTURALĂ: Inchiderea exterioara a imobilului se realizeaza cu perete cortina - tamplarie de aluminiu cu geam termoizolant, cu rupere de punte termica. Terasele sunt circulabile si termoizolate. incalzirea si racirea birourilor se realizeaza prin intermediul ventiloconvectorilor functionand in sistem de patru conducte; alimentarea cu agent termic se realizeaza prin plafonul fals.
NECESAR DE ENERGIE PRIMARĂ (KWH PE/M2/AN): 82,4
NECESARUL DE ENERGIE PRIMARĂ A UNEI CLĂDIRI STANDARD (KWH PE/M2/AN):
METODA DE CALCUL (SPECIFICĂ ŢĂRII):
CONSUMUL INIŢIAL (KWH PE/M2/AN):
SISTEMUL DE ÎNCĂLZIRE: Centrală gaze (Producție)
APĂ CALDĂ: Centrală gaze
SISTEMUL DE RĂCIRE: Răcitor montat pe acoperiș (Producție), Ventilo-convector (Emisie), Răcire prin plafon (Emisie)
SISTEM DE VENTILAȚIE: Ventilație naturală, HVAC autoreglabil
SISTEME DE CONVERSIE A ENERGIILOR REGENERABILE: Fără sisteme de energie regenerabilă
Coordonate: 44°29'36.02" 26° 7'33.70"
Foto:
Link Construction21: http://www.construction21.eu/romania/case-studies/ro/cubic-center.html

Timestamp: 11.12.2012 14:39:05
DENUMIREA CLADIRII: River View Place
DESCRIERE PROIECT: Ansamblul River View este realizat din 2 cladiri de birouri: - Atrium House P+ 5 +etaj tehnic - finalizata in 2008 - 18.010 mp - River View House P+ 8&14 + etaj tehnic - finalizata in 2009 - 32.296 mp Ambele cladiri sunt legate de un subsol comun format pe 2 nivele cu uz de parcare si spatii tehnice. Fatadele cladirilor sunt in mare parte realizate din pereti cortina cu sticla tratata. Suprafata subsol comun - 28.000 mp
ANUL IN CARE A FOST FINALIZATA CONSTRUCTIA: 2008 - 2009
ADRESA: Splaiul Independentei, 319G
CODUL POSTAL:
ORASUL: Bucuresti
TIPUL CLADIRII: Turn de birouri >28m
Building Type: Office tower >28m
Functiune: Cladire birouri
TIPUL PROIECTULUI:: Constructie noua
ZONA CLIMATICĂ: Continentală
SUPRAFAŢA UTILA (M²): 48.485 mp
Area (M²): 48.485 mp
COSTUL CLĂDIRII (€): 0
NUMĂRUL DE PERSOANE/GRADUL DE OCUPARE STAŢIE DE LUCRU: 1 / 10mp
CERTIFICATUL DE PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ: A
CERTIFICATUL: ClasaA
ClasaA: ClasaA
ClasaB:
ClasaC:
LEED:
BREEAM:
Logouri Certificate:
SURSA DATELOR: Auto-declarat
PROPRIETARI: FILOZOFIA DE MEDIU SAU ABORDAREA SUSTENABILITĂŢII: Provocarea proiectului de urbanism, este adresata arhitecturii, care a trebuit sa medieze conotatia suburbana a unui parc de birouri, cu cea urbana a unor cladiri representative pe cheiul canalului care strabate orasul. Scopul a fost de a oferi conditii optime de lucru personalului, dar pastrand in acelasi timp costurile venite din consumul de utuilitati si implicit emisiile generate la un nivel minim. Astfel dimensionarea echipamentelor a fost foarte atent considerata, apelandu-se la proiectanti de specialitate de top, precum si implementand un sistem modern de automatizare su urmarire a instalatiilor.
DESCRIEREA ARHITECTURALĂ: Categoria de importanta globala: C (normala) conform HG nr. 766/1997 Clasa de importanta (categoria de importanta specifica): III conform P100-1992 Zona seismica de calcul: C conform P100 - 1992 Gradul de rezistenta la foc: I conform P118 -1999 Risc de incendiu al cladirii: MIC conform P118 -1999 Proiectul de birouri Sema Parc, s-a dezvoltat pe terenul fostei fabrici Semanatoarea, de-a lungul canalului Dambovita, in vestul Capitalei. Planul de urbanism, conceput de compania britanica Aukett, prevede cladiri de 15 etaje in lungul canalului si cladiri de 6 etaje in rest. Cladirile sunt amplasate pe o platforma amenajata peisajer, ridicata de la nivelul solului cu 1,5 metri. Sub acesta, garajul pe doua etaje adaposteste 700 de masini. Cladirea Atrium House, prima constructie cu 6 etaje, are un plan in forma de E si contine un atrium pe toata inaltimea constructiei intre doua din cele trei aripi paralele ale cladirii. Atriumul, de dimensiuni in plan de 24 m x 24 m, este acoperit cu un luminator compus din panouri de sticla de 4 m x 1 m. Aceeasi modulare este folosita si pentru peretele de sticla ce inchide pe sase etaje latura sudica a atriumului. Parasolare de aluminiu au fost utilizate pe acest perete pentru protectia solara. Tratamentul diferit al fatadelor adreseaza orientarea geografica si pun in evidenta alcatuirea volumetrica. Cladirea Riverview House are o desfasurare de 100 de metri in lungul Splaiuliu Independentei si are etaje ce ating 2.900 de metri patrati pe primele opt etaje ale constructiei. Compozitia volumetrica sparge masivitatea cladirii ce se prezinta ca un ansamblu de volume suprapuse de inaltimi diferite. Aceasta strategie de proiectare a avut in vedere atat individualizarea seriei de cladiri din lungul canalului prin accente volumetrice cat si perspectivele ample din care este perceputa constructia in lungul cheilor canalului Dambovita. Doua nuclee de circulatie deservesc etajele ample ale cladirii. Deaspra etajului opt, unul dintre nuclee si suprafata adiacenta de 1000 mp se ridica pana la etajul 15. Tratamentul diferit al peretilor cortina evidentiaza jocul volumetric. Cladirile sunt situate in zona de clima temperata, implicit nesupusa la riscuri majore, fapt ce a permis alegerea solutiei de fatada vitrata, montata pe un sistem in cadre de beton armat.
NECESAR DE ENERGIE PRIMARĂ (KWH PE/M2/AN): 134.02
NECESARUL DE ENERGIE PRIMARĂ A UNEI CLĂDIRI STANDARD (KWH PE/M2/AN):
METODA DE CALCUL (SPECIFICĂ ŢĂRII):
CONSUMUL INIŢIAL (KWH PE/M2/AN):
SISTEMUL DE ÎNCĂLZIRE: Centrală gaze de temperatură joasă (Producție), Încălzire centralizată (Producție), Radiator cu apa (Emisie), Încălzire în pardoseală la temeratură joasă (Emisie), Ventilo-convector (Emisie), Aerotermă (Emisie)
APĂ CALDĂ: Alte sisteme de preparare a apei calde menajere
SISTEMUL DE RĂCIRE: Răcitor cu apă (Producție), Ventilo-convector (Emisie)
SISTEM DE VENTILAȚIE: HVAC autoreglabil, Flux dublu cu schimbător de căldură
SISTEME DE CONVERSIE A ENERGIILOR REGENERABILE:
Coordonate: 44°26'41.77" 26° 2'44.45"
Foto:
Link Construction21: http://www.construction21.eu/romania/case-studies/ro/river-view-place.html

Timestamp: 12.12.2012 11:48:53
DENUMIREA CLADIRII: Magheru ONE
DESCRIERE PROIECT: Magheru One, noua clădire de prim rang din Bucureşti, este situată pe cunoscutul bulevard Magheru. Această clădire reprezentativă a fost renovată complet de către societatea austriacă S+B Gruppe AG. Acum, imediat după finalizare, în plin centrul oraşului sunt disponibile spaţii de birouri cu o suprafaţă de 2.750 mp şi spaţii comerciale cu o suprafaţă de ca. 1.200 mp. Magheru One oferă pe trei etaje – la subsol, parter şi etajul 1 – un spaţiu de cca. 1.200 mp destinat cumpărăturilor şi petrecerii timpului liber. Spaţiile de birouri sunt disponibile cu suprafeţe începând de la 170 mp, capacitatea maximă pe fiecare etaj fiind de 472 mp. Prin peretele de sticlă de la etajul 7 cu o suprafaţă de 374 mp se deschide o privelişte superbă asupra întregului bulevard.
ANUL IN CARE A FOST FINALIZATA CONSTRUCTIA: 2012
ADRESA: Bd. Gen. Gh. Magheru Nr. 1-3, Sector 1
CODUL POSTAL:
ORASUL: Bucuresti
TIPUL CLADIRII: Turn de birouri <28m
Building Type: Office tower <28m
Functiune: Cladire birouri
TIPUL PROIECTULUI:: Renovare
ZONA CLIMATICĂ: Continentală
SUPRAFAŢA UTILA (M²): 3.886 mp
Area (M²): 3.886 mp
COSTUL CLĂDIRII (€): -
NUMĂRUL DE PERSOANE/GRADUL DE OCUPARE STAŢIE DE LUCRU: -
CERTIFICATUL DE PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ: A
CERTIFICATUL: ClasaA
ClasaA: ClasaA
ClasaB:
ClasaC:
LEED:
BREEAM:
Logouri Certificate:
SURSA DATELOR: Auto-declarat
PROPRIETARI: FILOZOFIA DE MEDIU SAU ABORDAREA SUSTENABILITĂŢII: Obiectivul principal a fost consolidarea structurii cladirii si prezervarea acestuia pentru generatiile viitoare. Cladirea Magheru ONE reprezinta un stil arhitectural din anii 1930, sugerand modernism si progresivism. La aceasta imagine contribuie si locatia excellenta si vizibilitatea unica datorita amplasamentului, care impreuna alcatuiesc o imagine unica si emblematica. Nu in ultimul rand, am dorit sa schimbam instalatiile din cladire si sa modernizam si automatizam toate acestea in vederea unei exploatari mai eficient si mai econom. Avand in vedere ca vorbim despre o consolidare, lucrarea a fost mult mai dificil si mai diferit fata de un proiect nou, insa rezultatul final vorbeste pentru sine.
DESCRIEREA ARHITECTURALĂ: Clădirea a fost construită în anul 1936 în „Epoca de aur” a României dupa planurile arhitectului Rudolf Fraenkel. În această perioadă s-au construit multe clădiri care domină peisajul urban şi în prezent.Astăzi, forma dinamică a clădirii nu este doar un simbol pentru sosirea unei noi ere, dar locaţia perfectă şi legătura optimă la mijloacele de transport fac ca Magheru One să fie locaţia ideală de business. Datorită apropierii de staţiile de metrou „Piaţa Romană” şi „Universităţii” este înlesnită deplasarea rapidă prin oraş.Toate instalaţiile clădirii au fost schimbate şi adaptate pentru a economisi energie şi a reduce cheltuielile de întreţinere. Finisajele din zona principală de recepţie şi spaţiile comune conţin elemente de marmură, stucaturi veneţiene, lemn, piele şi crom, şi reprezintă transferuri de valoare în secolul 21.
NECESAR DE ENERGIE PRIMARĂ (KWH PE/M2/AN): 117,6
NECESARUL DE ENERGIE PRIMARĂ A UNEI CLĂDIRI STANDARD (KWH PE/M2/AN):
METODA DE CALCUL (SPECIFICĂ ŢĂRII):
CONSUMUL INIŢIAL (KWH PE/M2/AN):
SISTEMUL DE ÎNCĂLZIRE:
APĂ CALDĂ:
SISTEMUL DE RĂCIRE:
SISTEM DE VENTILAȚIE:
SISTEME DE CONVERSIE A ENERGIILOR REGENERABILE:
Coordonate: 44°26'26.65" 26° 5'57.33"
Foto:
Link Construction21: http://www.construction21.eu/romania/case-studies/ro/magheru-one.html

Timestamp:
DENUMIREA CLADIRII: Red House 2
DESCRIERE PROIECT: Proiectul imobiliar Red House 2 este amplasat pe strada Alunului nr 7 in zona Prelungirea Ghencea, format din P+2E+ET 3 duplex cu un numar de 23 de apartamente de o camera, doua camere si 3 camere.
ANUL IN CARE A FOST FINALIZATA CONSTRUCTIA: 2010
ADRESA: Str Alunului Nr 7, Prelungirea Ghencea
CODUL POSTAL:
ORASUL: Bragadiru
TIPUL CLADIRII: Bloc de locuinte
Building Type: Block of flats
Functiune: Rezidential
TIPUL PROIECTULUI:: Constructie noua
ZONA CLIMATICĂ: Continentala
SUPRAFAŢA UTILA (M²): 1.148,88 mp
Area (M²): 1.148,88 mp
COSTUL CLĂDIRII (€):
NUMĂRUL DE PERSOANE/GRADUL DE OCUPARE STAŢIE DE LUCRU: 62
CERTIFICATUL DE PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ: A
CERTIFICATUL: ClasaA
ClasaA: ClasaA
ClasaB:
ClasaC:
LEED:
BREEAM:
Logouri Certificate:
SURSA DATELOR: Auto-declarat
PROPRIETARI: FILOZOFIA DE MEDIU SAU ABORDAREA SUSTENABILITĂŢII: Solutia de locuire pe care o presupune acest proiect este perfect adaptata vremurilor pe care le parcugem: preturi accesibile diverselor niveluri ale veniturilor, cu posibilitatea de achizitionare prin rate bancare, la niveluri lunare comparabile unei chirii obisnuite, spatii otimizate, pentru ca fiecare loc sa primeasca maximum de utilizare, finisaje de calitate si posibilitatea alegerii acestora in functie de preferintele individuale, mijloace de transport in comun.
DESCRIEREA ARHITECTURALĂ: Finisaje Red House 2 GENERALE:Spatii exterioare curtea pavata cu dale ELIS canalizare microstatie de epurare GRAF statie de pompare proprie-TRICOMSERV termoizolatie exterioara-termosistem APLA -polistiren expandat 8cm hidroizolatii terase-sistem ATLAS Spatii interioare-comune (casa scarii si holuri) pardoseli - gresie LASSELSBERGER-CESAROM zugravite in alb-APLA tamplarie exterioara PVC cu geam termopan usa intrare bloc - aluminiu cu geam termopan balustrada metal SPATII INTERIOARE INDIVIDUALE instalatia termica include caloriferele-ROMSTAL, montajul lor, centrala termica+filtre anticalcar, probele instalatiei instalatia electrica inclusiv montat prize si intrerupatoare usa metalica de intrare apartament/garsoniera-BARON-DEPOZITULDE USI usi interior celulare cu furnir de lemn-producator Romania-DEPOZITUL DE USI tamplarie exterioara PVC cu geam termopan interfon-FARFISA pereti si tavane zugravite in alb-APLA compartimentari interioare din gips carton pe structura metalica cu hidroizolatie minerala contoare apa Hol intrare : parchet 8 mm culoare standard Camere : parchet 8 mm culoare standard scara interioara-duplex-uri Bucatarie : gresie LASSELSBERGER – CESAROM faianta Bai : cada /cabina dus baterii cada si chiuveta chiuveta si vas WC gresie si faianta – LASSELSBERGER – CESAROM OPTIONAL -contracost: schimbat solutiile acoperire pardoseala cada hidromasaj – BELFORM cabina dus hidromasaj – ROMSTAL calorifer portprosop bideu compartimentari pereti aluminiu cu geam termopan montat corpuri iluminat trasee electrice/termice modificate parchet alte modele
NECESAR DE ENERGIE PRIMARĂ (KWH PE/M2/AN): 113.7
NECESARUL DE ENERGIE PRIMARĂ A UNEI CLĂDIRI STANDARD (KWH PE/M2/AN): 105.9
METODA DE CALCUL (SPECIFICĂ ŢĂRII): Mc 001 - 2006; NP 048-2000
CONSUMUL INIŢIAL (KWH PE/M2/AN):
SISTEMUL DE ÎNCĂLZIRE: Centrale termice de apartament cu tiraj fortat pe gaze naturale
APĂ CALDĂ: Centrale termice de apartament cu tiraj fortat pe gaze naturale
SISTEMUL DE RĂCIRE: Fara sistem de racire (emisie).
SISTEM DE VENTILAȚIE: Sistemul de ventilare mecanica luat in calcul este sistemul de ventilare fortata a bailor/grupurilor sanitare care nu au ferestre
SISTEME DE CONVERSIE A ENERGIILOR REGENERABILE: Fără sisteme de energie regenerabilă
Coordonate: 44°24'24.20" 25°59'17.31"
Foto:
Link Construction21: http://www.construction21.eu/romania/case-studies/ro/red-house-2.html

Timestamp: 17.12.2012 17:17:04
DENUMIREA CLADIRII: Tamaioarei Corp A
DESCRIERE PROIECT: Imobil de locuinte P+2E+M
ANUL IN CARE A FOST FINALIZATA CONSTRUCTIA: 2011
ADRESA: Str. Tamaioarei Nr 15, 023641 Bucuresti România
CODUL POSTAL: 023641
ORASUL: Bucuresti
TIPUL CLADIRII: Clădire colectivă >50m
Building Type: Collective building >50m
Functiune: Rezidential
TIPUL PROIECTULUI:: Constructie noua
ZONA CLIMATICĂ: Continentală
SUPRAFAŢA UTILA (M²): 396 mp
Area (M²): 396 mp
COSTUL CLĂDIRII (€): 350000
NUMĂRUL DE PERSOANE/GRADUL DE OCUPARE STAŢIE DE LUCRU: 14
CERTIFICATUL DE PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ: B
CERTIFICATUL: ClasaB
ClasaA:
ClasaB: ClasaB
ClasaC:
LEED:
BREEAM:
Logouri Certificate:
SURSA DATELOR: Auto-declarat
PROPRIETARI: FILOZOFIA DE MEDIU SAU ABORDAREA SUSTENABILITĂŢII: Obiectivul principal al proiectului a fost realizarea unui imobil de locuinte cu o arhitectura atragatoare, care sa poata fi operational cu costuri reduse comparativ cu proiecte similare. Acesta este primul imobil construit care din start a vizat optimizarea spatiului pe un site cu dimensiuni atipice (6,5 * 4,2) si o integrare cat mai armonioasa in peisaj, acest lucru fiind cu atat mai dificil cu cat cladirile vecine sunt vechi de aproximativ 100 de ani si cu o abordare fata de mediu insensibila.
DESCRIEREA ARHITECTURALĂ: Din punct de vedere arhitectural cladirea este alcatuita din 2 corpuri, aproape identice si trei curti diferite ca utilizare si amenajare, facilitand , prin proportiile alese, utilizarea in intregime a lotului mic de teren disponibil.(282 mp).Sub aspectul functionalitatii, fiecare nivel al celor doua corpuri contine cate un mic apartament cu 2 camere de circa 68 mp.Principalul aspect prin care se deosebeste constructia este ca prin solutia arhitecturala aleasa (2 corpuri cladire, precum si compartimentarea acestora) s-a renuntat la tipologia de "casa vagon" (cum sunt majoritatea cladirilor din zona),aceasta tipologie nemaifiind aplicabila modului contemporan de viata (ea nu permite o compartimentare optima - camere lungi si inguste ),dinamicii urbane a vietii si econominei. Din punct de vedere bioclimatic cladirea se situeaza intr-o zona temperata cu 4 anotimpuri cu ierni geroase si veri deosebit de calduroase , cu o temepratura medie anuala de aprox.10 -11 grade Celsius. Terenul pe care a fost edificat imobilul se afla intr-o zona semicentrala a Bucurestiului, intr-un cadru natural de exceptie (imediata vecinatate a parcului si manastirii Plumbuita), insa intr-o mahala autentica - neschimbata de ani si abandonata de autoritatile care administreaza orasul.Terenul erenul este de dimensiuni reduse, avand deschiderea de doar 6,6 m si o lungime de 42 m, acest lucru reprezentand o reala provocare din punct de vedere al functionalitatii unei constructii noi. Ca si incadrare in zona, cele doua corpuri ale cladirii se ridica peste orizontul gardurilor(delimitarea incintelor la strada cu garduri din diverse materiale si culori fiind probabil cea mai proeminenta caracteristica a zonei, dupa tipologia casei vagon), au creat un "orizont nou", un nou "cod al peisajului". Cu toate acestea s-a dorit ca acest element al peisajului (gardul), sa nu dispara ci sa fie perpetuat si imbunatatit ca valoare,compozitia "noului peisaj", propunand o regula ce continua limbajul gardurilor (prim planul), chiar si pe fatade (fondul), acestea fiind acum "noul gard", la care se opreste privirea trecatorului. Din perspectiva materialelor folosite putem afirma ca proiectul respecta cateva principii ecologice de baza in sensul ca : - pamantul din sapaturile pentru fundatii si pentru microstatia de epurare a ramas in incinta fiind folosit pentru uniformizarea celor 3 curti - curtile au fost tratate ecologic, nefiind acoperite cu materiale compozite artificiale . Aici s-a utilizat pamantul rezultat din sapaturi impreuna cu un sistem de grilaj care rigidizeaza pamantul, permitand apei pluviale sa fie absorbita fara riscul aparitiei denivelarilor si al alunecarilor -lemnul romanesc, uscat in mod natural se regaseste din abundenta atat la realizarea gardurilor, a curtii posterioare (care are un caracter privat), precum si la placarea decorativa a fatadelor exterioare ( solutia aleasa,cu obloane mobile care se pot roti 0-90-180 grade avand un dublu rol : obtureaza vizual relatia dintre cladiri si strada asigurand intimitatea spatiului de locuit si , in acelasi timp,creaza racoare in zilele toride, lucru ce anuleaza folosirea aparatelor de aer conditionat ,permitand totodata razelor sa incalzeasca locuinta in zilele reci. ) -microstatia de epurare este una ecologica, ce filtreaza apa menajera si, printr-un sistem de drenaj , o injecteaza in pamant intr-o forma optima ce poate fi absorbita
NECESAR DE ENERGIE PRIMARĂ (KWH PE/M2/AN): 130.79
NECESARUL DE ENERGIE PRIMARĂ A UNEI CLĂDIRI STANDARD (KWH PE/M2/AN): 120.42
METODA DE CALCUL (SPECIFICĂ ŢĂRII): Necesarul de energie primară
CONSUMUL INIŢIAL (KWH PE/M2/AN):
SISTEMUL DE ÎNCĂLZIRE: Centrală gaze (Producție)
APĂ CALDĂ: Centrală gaze
SISTEMUL DE RĂCIRE: Altele (Emisie)
SISTEM DE VENTILAȚIE: Ventilație naturală
SISTEME DE CONVERSIE A ENERGIILOR REGENERABILE: Fără sisteme de energie regenerabilă
Coordonate: 44°27'58.64" 26° 7'57.37"
Foto:
Link Construction21: http://www.construction21.eu/romania/case-studies/ro/tamaioarei-corp-a.html

Timestamp: 04.01.2013
DENUMIREA CLADIRII: Red House 3
DESCRIERE PROIECT: Proiectul imobiliar Red House 3 este amplasat pe strada Prelungirea Ghencea nr. 37 in zona Prelungirea Ghencea, format din P+5E cu un numar de 58 de garsoniere si apartamente de doua, trei si patru camere. Proiectul este format din 2 scari: Scara A si Scara B.
ANUL IN CARE A FOST FINALIZATA CONSTRUCTIA: 2011
ADRESA: Prelungirea Ghencea, nr. 37
CODUL POSTAL:
ORASUL: Bragadiru
TIPUL CLADIRII: Clădire colectivă >50m.
Building Type: Collective building >50m
Functiune: Rezidential
TIPUL PROIECTULUI:: Constructie noua
ZONA CLIMATICĂ: Continentala
SUPRAFAŢA UTILA (M²): 2.743 mp
Area (M²): 2.743 mp
COSTUL CLĂDIRII (€):
NUMĂRUL DE PERSOANE/GRADUL DE OCUPARE STAŢIE DE LUCRU: 155,4 persoane / 0,078 pers/m2 (conform (NP 048/2000 Anexa 4)
CERTIFICATUL DE PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ: A
CERTIFICATUL: ClasaA
ClasaA: ClasaA
ClasaB:
ClasaC:
LEED:
BREEAM:
Logouri Certificate:
SURSA DATELOR: Auto-declarat
PROPRIETARI: FILOZOFIA DE MEDIU SAU ABORDAREA SUSTENABILITĂŢII: Solutia de locuire pe care o presupune acest proiect este perfect adaptata vremurilor pe care le parcurgem: preturi accesibile diverselor niveluri ale veniturilor, cu posibilitatea de achizitionare prin rate bancare, la niveluri lunare comparabile unei chirii obisnuite, spatii optimizate, pentru ca fiecare loc sa primeasca maximum de utilizare, finisaje de calitate si posibilitatea alegerii acestora in functie de preferintele individuale, mijloace de transport in comun (linia de transport 122, ce leaga direct RED HOUSE de statia de metrou Eroilor), pentru a facilita accesul direct al fiecaruia dintre proprietari catre propria locuinta.
DESCRIEREA ARHITECTURALĂ: Finisaje GENERALE Structura: fier - BADUC, beton – WOPFINGER, BCA YTONG Spatii exterioare: curtea pavata cu dale ELIS canalizare si apa– APA NOVA prin GAD SERVICES termoizolatie exterioara – termosistem APLA – ATLAS polistiren expandat 10 cm hidroizolatii terase – sistem APLA – ATLAS Spatii interioare – comune (casa scarii si holuri) pardoseli – gresie LASSELSBERGER – CESAROM zugravite in alb – APLA tamplarie exterioara PVC cu geam termopan – TERMOGLASS usa intrare bloc – aluminiu cu geam termopan – TERMOGLASS lift SPATII INTERIOARE INDIVIDUALE instalatia termica include caloriferele – ROMSTAL, montajul lor, centrala termica + filtre anticalcar, probele instalatiei instalatia electrica inclusiv montat prize si intrerupatoare usa metalica de intrare apartament/garsoniera – DEPOZITUL DE USI usi interior cu furnir de lemn – producator Romania – DEPOZITUL DE USI tamplarie exterioara PVC cu geam termopan – TERMOGLASS interfon – FARFISA pereti si tavane zugravite in alb – APLA compartimentari interioare din BCA YTONG contoare de apa Hol intrare: parchet 8 mm culoare standard Camere: parchet 8 mm culoare standard Bucatarie: gresie LASSELSBERGER – CESAROM faianta LASSELSBERGER – CESAROM Bai: cada Romstal baterii cada si chiuveta Romstal chiuveta si vas WC Romstal gresie si faianta LASSELSBERGER – CESAROM calorifer port prosop
NECESAR DE ENERGIE PRIMARĂ (KWH PE/M2/AN): 85.9
NECESARUL DE ENERGIE PRIMARĂ A UNEI CLĂDIRI STANDARD (KWH PE/M2/AN): 72.0
METODA DE CALCUL (SPECIFICĂ ŢĂRII): Mc 001 - 2006; NP 048-2000
CONSUMUL INIŢIAL (KWH PE/M2/AN): 107.0
SISTEMUL DE ÎNCĂLZIRE: Centrale termice de apartament cu tiraj fortat pe gaze naturale
APĂ CALDĂ: Centrale termice de apartament cu tiraj fortat pe gaze naturale
SISTEMUL DE RĂCIRE: Fara sistem de racire (emisie)
SISTEM DE VENTILAȚIE: Sistemele de ventilaţie instalate în această clădire (sunt posibile mai multe opţiuni): Ventilatie naturala; Ventilatie nocturna; Supra ventilatie nocturna; Racire libera; Flux simplu; HVAC autoreglabil; HVAC hidro reglabil (higro A); HVAC hidro reglabil (higro B); Flux dublu; Flux dublu cu schimbator de caldura
SISTEME DE CONVERSIE A ENERGIILOR REGENERABILE: Fără sisteme de energie regenerabilă
Coordonate: 44°24'28.15" 25°59'29.76"
Foto:
Link Construction21: http://www.construction21.eu/romania/case-studies/ro/red-house-3.html

Timestamp: 10.01.2013 13:17:22
DENUMIREA CLADIRII: Domenii Park - Ansamblu rezidential
DESCRIERE PROIECT: Situat intr-o zona exclusivista si cu traditie a Bucurestiului, inconjurat de spatii verzi generoase, Domenii Park imbina confortul si siguranta unui cartier rezidential linistit cu stilul cosmopolit al unei locatii centrale. Complexul este situat pe un teren cu suprafata de 4.670 mp, fiind alcatuit din doua tronsoane unite doar la nivelul subsolului si al parterului, fiecare avand 6 niveluri. Nivelul subteran include 94 de locuri de parcare, 22 boxe si spatiile tehnice. Proiectul ofera un numar de 63 de apartamente structurate in doua cladiri cu regim de inaltime de P + 6.La parterul tronsonului 1 sunt situate 4 spatii comerciale, insumand o suprafata totala de aproximativ 1000 mp.
ANUL IN CARE A FOST FINALIZATA CONSTRUCTIA: 2011
ADRESA: str. Copilului, nr. 6-12
CODUL POSTAL: 12178
ORASUL: Bucuresti
TIPUL CLADIRII: Clădire colectivă >50m
Building Type: Collective building >50m
Functiune: Rezidential
TIPUL PROIECTULUI:: Constructie noua
ZONA CLIMATICĂ: Continentală
SUPRAFAŢA UTILA (M²): Tronson I-8081.4 mp, Tronson II-3033.8 mp
Area (M²): Tronson I-8081.4 mp, Tronson II-3033.8 mp
COSTUL CLĂDIRII (€): 12000000
NUMĂRUL DE PERSOANE/GRADUL DE OCUPARE STAŢIE DE LUCRU: 63 apartamente
CERTIFICATUL DE PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ: A
CERTIFICATUL: ClasaA
ClasaA: ClasaA
ClasaB:
ClasaC:
LEED:
BREEAM:
Logouri Certificate:
SURSA DATELOR: Auto-declarat
PROPRIETARI: FILOZOFIA DE MEDIU SAU ABORDAREA SUSTENABILITĂŢII: Realizarea unei cladiri multifunctionale cu spatii generoase finisate la un standrad de lux.
DESCRIEREA ARHITECTURALĂ: Ansamblul a fost crezat pentru a pentru a crea confort si spatiu cat mai mare atat la interior cat si la exterior. Amplasarea centrala a a acestuia intr-una din cele mai apreciate zone ale Bucurestiului, situata langa Parcul Copilului- fiind totusi mai putin congestionata fata de alte zone centrale -ne-a determinat sa construim un numar redus de apartamente cu o suprafata generoasa. Materialele de constructie folosite sunt de calitate superioara si asigura printre altele o izolatie termica superioara, in primul rand datorita fatadei ventilate utilizate. De asemenea finisajele utilizate sunt de natura organica sau minerala:lemn masiv, piatra, marmura, travertin, granit, ardezie si ceramica.
NECESAR DE ENERGIE PRIMARĂ (KWH PE/M2/AN): TI- 96.9, TII - 118.6
NECESARUL DE ENERGIE PRIMARĂ A UNEI CLĂDIRI STANDARD (KWH PE/M2/AN): TI-96.3, TII-117.2
METODA DE CALCUL (SPECIFICĂ ŢĂRII):
CONSUMUL INIŢIAL (KWH PE/M2/AN):
SISTEMUL DE ÎNCĂLZIRE: Centrală gaze de temperatură joasă (Producție), Încălzire centralizată (Producție), Radiator cu apa (Emisie), Ventilo-convector (Emisie)
APĂ CALDĂ: Centrală gaze, Încălzire centralizată
SISTEMUL DE RĂCIRE: Altele - specificați (Producție)
SISTEM DE VENTILAȚIE: Ventilație naturală
SISTEME DE CONVERSIE A ENERGIILOR REGENERABILE: Fără sisteme de energie regenerabilă
Coordonate: 44°27'53.39" 26° 3'38.14"
Foto:
Link Construction21: http://www.construction21.eu/romania/case-studies/ro/domenii-park-tronson-ii.html

Timestamp: 10.01.2013 20:32:56
DENUMIREA CLADIRII: Fabrica SC DETEGENTI SA, Procter and Gamble Urlati
DESCRIERE PROIECT: Fabrica Procter and Gamble din Urlati este prima investiţie greenfield a P&G în România. Valoarea totala a investitiei este de peste 100 milioane de dolari. Constructia fabricii a fost demarata în 2009 iar din 2010 a inceput producţia efectivă de şampon şi produse de îngrijire a părului (Wash&GO, Head&Shoulders, Pantene). Peste 90% din produsele fabricate în Urlaţi sunt exportate.
ANUL IN CARE A FOST FINALIZATA CONSTRUCTIA: 2010
ADRESA: Str. Mihai Viteazu nr. 1, Urlati, Prahova
CODUL POSTAL:
ORASUL: Urlati
TIPUL CLADIRII: Fabrica
Building Type: Factory
Functiune: Altele
TIPUL PROIECTULUI:: Constructie noua
ZONA CLIMATICĂ: Continentală
SUPRAFAŢA UTILA (M²): 62.716 mp
Area (M²): 62.716 mp
COSTUL CLĂDIRII (€): >100 milioane USD
NUMĂRUL DE PERSOANE/GRADUL DE OCUPARE STAŢIE DE LUCRU: 350
CERTIFICATUL DE PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ: A
CERTIFICATUL: ClasaA
ClasaA: ClasaA
ClasaB:
ClasaC:
LEED:
BREEAM:
Logouri Certificate:
SURSA DATELOR: Auto-declarat
PROPRIETARI: FILOZOFIA DE MEDIU SAU ABORDAREA SUSTENABILITĂŢII: Dezvolatarea durabila este unul dintre obiectivele stategice ale companiei P&G atat la nivel local cat si global. Dezvoltarea durabila este o component cheie a cladirii si a proceselor de productie: • Diminuarea consumului de Energie - orientarea clădirii pentru a optimiza lumina naturală (proiectata de compania america McDonough), utilizarea energiei geotermale, captarea energiei din procesul de productie si utilizarea acesteria pentru a încălzi / răci clădirea; • Diminuarea consumului de apă – captarea apei de ploaie si utilizarea acesteia pentru irigații • Grija fata de sol – colectarea selectiva a deseurilor pentru a permite reciclarea și valorificarea acestora de către o firmă specializată.
DESCRIEREA ARHITECTURALĂ: Cladirea este proiectata de compania americana McDonough astfel incat consumul de energie sa fie redus cu 50%: • orientarea cladirii si atrium din zona de birouri maximizeaza utilizarea luminii naturale. • iluminatoare instalate pe acoperișul ariei de producție pentru a maximiza utilizarea luminii naturale; • captarea caldurii generate de boiler în timpul iernii si utilizarea acesteia pentru incalzirea cladirii de birouri; • instalatie geotermala sub pamant ce produce energie utilizata pentru instalatia HVAC.
NECESAR DE ENERGIE PRIMARĂ (KWH PE/M2/AN): Consumul anul specific de energie/cladirea administrativa - 145,8 kWh/mp/an
NECESARUL DE ENERGIE PRIMARĂ A UNEI CLĂDIRI STANDARD (KWH PE/M2/AN):
METODA DE CALCUL (SPECIFICĂ ŢĂRII):
CONSUMUL INIŢIAL (KWH PE/M2/AN):
SISTEMUL DE ÎNCĂLZIRE: Boiler gaz (Producție), Pompă de căldură geotermală (Producție), Co-generare (Producție), Ventilo-convector (Emisie), Centrală gaze (Producție)
APĂ CALDĂ: Centrală gaze de temeratură joasă, Alte sisteme de preparare a apei calde menajere
SISTEMUL DE RĂCIRE: Răcitor montat pe acoperiș (Producție), Pompă de căldură geotermală (Producție), Ventilo-convector (Emisie)
SISTEM DE VENTILAȚIE: Ventilație naturală
SISTEME DE CONVERSIE A ENERGIILOR REGENERABILE: Pompe geotermale cu puțuri puțin adânci, Altele - specificați
Coordonate: 44°58'44.15" 26°14'14.78"
Foto:
Link Construction21: http://www.construction21.eu/romania/case-studies/ro/procter-and-gamble-urlati.html

Timestamp: 11.01.2013 16:40:41
DENUMIREA CLADIRII: Pensiunea Atra Doftana
DESCRIERE PROIECT: Pensiune cu design avangardist, aflata in zona Valea Doftanei, cu 8 camere si lounge.
ANUL IN CARE A FOST FINALIZATA CONSTRUCTIA: 2011
ADRESA: Fundatura Cerbului, nr. 780B
CODUL POSTAL:
ORASUL: Valea Doftanei
TIPUL CLADIRII: Hotel, apart-hotel
Building Type: Hotel, apart-hotel
Functiune: Altele
TIPUL PROIECTULUI:: Constructie noua
ZONA CLIMATICĂ: Continentală
SUPRAFAŢA UTILA (M²): 600 mp
Area (M²): 600 mp
COSTUL CLĂDIRII (€): 750000
NUMĂRUL DE PERSOANE/GRADUL DE OCUPARE STAŢIE DE LUCRU: 35
CERTIFICATUL DE PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ: A
CERTIFICATUL: ClasaA
ClasaA: ClasaA
ClasaB:
ClasaC:
LEED:
BREEAM:
Logouri Certificate:
SURSA DATELOR: Auto-declarat
PROPRIETARI: FILOZOFIA DE MEDIU SAU ABORDAREA SUSTENABILITĂŢII: S-a dorit construirea unei pensiuni de lux, cu un design avangardist, care sa fie in acelasi timp integrata in natura. Desi este o pensiune de munte, Atra este complet diferita fata de cladirile de gen, integrandu-se totusi in cadrul natural.
DESCRIEREA ARHITECTURALĂ: Pensiunea arata ca un fagure de miere, este construita din materiale ecologice si are un consum de energie redus, fiind construita semi-ingropata. Are sala de fitness, sauna, loc de joaca. Trei sferturi din clădirea Atra Doftana se află în pământ, pe malul lacului Paltinu, iar parcarea, cu o capacitate de 12 locuri, se află pe acoperişul pensiunii. Materialele folosite sunt în mare parte naturale. Pentru placarea pereţilor au fost folosite lambriuri din lemn. În băi, pe holuri şi la recepţie a fost folosită marmură.
NECESAR DE ENERGIE PRIMARĂ (KWH PE/M2/AN): 2X45
NECESARUL DE ENERGIE PRIMARĂ A UNEI CLĂDIRI STANDARD (KWH PE/M2/AN):
METODA DE CALCUL (SPECIFICĂ ŢĂRII):
CONSUMUL INIŢIAL (KWH PE/M2/AN):
SISTEMUL DE ÎNCĂLZIRE: Altele (Producție), Radiator cu apa (Emisie), Ventilo-convector (Emisie)
APĂ CALDĂ: Centrală gaze în condensație
SISTEMUL DE RĂCIRE:
SISTEM DE VENTILAȚIE: Ventilație naturală
SISTEME DE CONVERSIE A ENERGIILOR REGENERABILE:
Coordonate: 45°16'30.15" 25°43'38.49"
Foto:
Link Construction21: http://www.construction21.eu/romania/case-studies/ro/pensiunea-atra-doftana.html

Timestamp: 16.01.2013 09:48:30
DENUMIREA CLADIRII: Transylvania College
DESCRIERE PROIECT: Noua clădire a campusului Transylvania College este o premieră naţională, fiind prima şcoală din România construită pe principii de sustenabilitate şi eficienţă energetică. Studiile au demonstrat că, învăţând în astfel de clădiri “verzi”, unde se ţine cont de iluminatul natural, de eficientizarea modului de încălzire şi răcire a spaţiilor, unde materialele folosite sunt naturale şi non-toxice, iar aerul din sălile de clasă este în permanenţă curat, rezultatele elevilor la învăţătură cresc spectaculos, cu peste 30 %, iar absenţele pe motive medicale sunt reduse cu peste 25 %.
ANUL IN CARE A FOST FINALIZATA CONSTRUCTIA: 2012
ADRESA: Str. Baisoara, Nr. 2A
CODUL POSTAL: 400486
ORASUL: Cluj-Napoca
TIPUL CLADIRII: Creşă, grădiniţă
Building Type: Nursery, kindergarten
Functiune: Altele
TIPUL PROIECTULUI:: Constructie noua
ZONA CLIMATICĂ: Continentală
SUPRAFAŢA UTILA (M²): 1.200 mp
Area (M²): 1.200 mp
COSTUL CLĂDIRII (€): 800000 euro
NUMĂRUL DE PERSOANE/GRADUL DE OCUPARE STAŢIE DE LUCRU: 100
CERTIFICATUL DE PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ: A
CERTIFICATUL: ClasaA
ClasaA: ClasaA
ClasaB:
ClasaC:
LEED:
BREEAM:
Logouri Certificate:
SURSA DATELOR: Auto-declarat
PROPRIETARI: FILOZOFIA DE MEDIU SAU ABORDAREA SUSTENABILITĂŢII: Țelul nostru este să oferim cele mai bune condiţii pentru educaţia elevilor noştri, într-un campus educaţional modern, unic în Romania ca şi concept si realizare. Pentru a ne alinia noilor tendinţe în domeniul architectural şi pentru a le oferi elevilor un mediu ideal pentru învăţare şi dezvoltare, noua clădire a campusului este prima clădire educaţională din România construită pe principii verzi. Este un proiect ambiţios, pe care ne bucurăm că putem să îl realizăm împreună cu prieteni şi parteneri cu care împărtăşim o viziune comună: aceea că educaţia este temelia viitorului fiecărui copil, în care cu toţii avem responsabilitatea să investim. Anul 2012 marchează, prin inaugurarea celei de-a doua clădiri, încă o etapă importantă în concretizarea campusului educaţional unde dorim să înveţe generaţiile prezente şi viitoare.
DESCRIEREA ARHITECTURALĂ: Principii sustenabile vizate in realizarea proiectului: • Asigurarea unui confort termic prin utilizarea materialelor eficiente termic şi a izolaţiilor performante pentru a reduce costurile de întreţinere – clădire de clasa energetica “A”, consum de energie mai mic de 125 Kw/mp/an; • Protecţia împotriva supraîncălzirii încăperilor din cauza radiaţiilor solare şi evitarea fenomenului de orbire prin amplasarea de parasolare pe latura vestică, reducând astfel costurile cu climatizarea spaţiilor; • Utilizarea geamurilor triplex pentru a reduce pierderile de caldură prin zonele vitrate; • Protectia la zgomotul exterior şi interior prin materiale fonoabsorbante • Utilizarea materialelor naturale şi a finisajelor in diverse texturi şi culori cu efect stimulativ în cadrul procesului de învăţare, • Utilizarea panourilor solare pentru prepararea apei calde menajere şi pentru încălzirea spaţiilor; • Utilizarea panourilor fotovoltaice – pentru captarea energiei solare şi transformarea ei în energie electrică Aceasta ar însemna un consum redus de resurse energetice • Dotarea grupurilor sanitare cu baterii şi vase de toaletă cu consum redus de apă; • Utilarea încăperilor cu corpuri de iluminat compact-flourescente cu balast electronic de înaltă frecvenţă sau cu leduri; • Utilizarea sistemelor de control a climatului interior folosind schimbătoare de caldură.
NECESAR DE ENERGIE PRIMARĂ (KWH PE/M2/AN): 92
NECESARUL DE ENERGIE PRIMARĂ A UNEI CLĂDIRI STANDARD (KWH PE/M2/AN):
METODA DE CALCUL (SPECIFICĂ ŢĂRII):
CONSUMUL INIŢIAL (KWH PE/M2/AN):
SISTEMUL DE ÎNCĂLZIRE: Încălzire centralizată (Producție), Solar thermal (Producție), Radiator cu apa (Emisie), Încălzire electrică în pardoseală (Emisie), Ventilo-convector (Emisie), Aerotermă (Emisie)
APĂ CALDĂ: Panou solar termic
SISTEMUL DE RĂCIRE: Pompă de căldură reversibilă (Producție), Ventilo-convector (Emisie)
SISTEM DE VENTILAȚIE:
SISTEME DE CONVERSIE A ENERGIILOR REGENERABILE: Panou solar termic, Recuperarea energiei din deșeuri
Coordonate: 46°45'51.89" 23°37'28.74"
Foto:
Link Construction21: http://www.construction21.eu/romania/case-studies/ro/transylvania-college.html

Timestamp: 17.01.2013 10:26:16
DENUMIREA CLADIRII: MOLIERE RESIDENCE
DESCRIERE PROIECT: Complexul este format dintr-o cladire cu 6 etaje, parter si doua nivele subterane, in care sunt construite 23 de apartamente de lux. Parterul cuprinde un apartament si trei maisonete, fiecare dintre acestea fiind conectate cu primul nivel subteran. Pana la etajul al patrulea, fiecare nivel are patru apartamente cu balcon, iar nivelele 5 si 6 au doua apartamente penthouse cu gradina si piscina. Toate apartamentele au seminee, parcare subterana si sistem audio-video. Suprafata teren: 1.715,50 metri patrati POT (procentul de ocupare al terenului) 52 % CUT (Coeficientul de utilizare al terenului) 2.95 Suprafata construita : 8901 metri patrati, inclunzand cele doua nivele subterane, sau 5060 metri patrati deasupra solului. Apartamente: 23 Locuri de parcare: 50
ANUL IN CARE A FOST FINALIZATA CONSTRUCTIA: 2011
ADRESA: Moliere nr 17-19
CODUL POSTAL:
ORASUL: Bucuresti
TIPUL CLADIRII: Hotel, apart-hotel
Building Type: Hotel, apart-hotel
Functiune: Altele
TIPUL PROIECTULUI:: Constructie noua
ZONA CLIMATICĂ: Continentală
SUPRAFAŢA UTILA (M²): 7.120 mp
Area (M²): 7.120 mp
COSTUL CLĂDIRII (€): -
NUMĂRUL DE PERSOANE/GRADUL DE OCUPARE STAŢIE DE LUCRU: -
CERTIFICATUL DE PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ: A
CERTIFICATUL: ClasaA
ClasaA: ClasaA
ClasaB:
ClasaC:
LEED:
BREEAM:
Logouri Certificate:
SURSA DATELOR: Auto-declarat
PROPRIETARI: FILOZOFIA DE MEDIU SAU ABORDAREA SUSTENABILITĂŢII: -
DESCRIEREA ARHITECTURALĂ: * Toate fatadele sunt realizate din materiale izolatoare, in concordanta cu studiul de termo-izolatie. Grilajele arhitecturale de pe fatade acopera unitatile de Aer Conditionat (AC) externe. Tavanele balcoanelor(tavane false) sunt acoperite cu Trespa sau lemn tratat pentru uz exterior.
NECESAR DE ENERGIE PRIMARĂ (KWH PE/M2/AN): 115.4
NECESARUL DE ENERGIE PRIMARĂ A UNEI CLĂDIRI STANDARD (KWH PE/M2/AN):
METODA DE CALCUL (SPECIFICĂ ŢĂRII):
CONSUMUL INIŢIAL (KWH PE/M2/AN):
SISTEMUL DE ÎNCĂLZIRE: Radiator cu apa (Emisie), Încălzire electrică în pardoseală (Emisie), Ventilo-convector (Emisie), Centrală gaze (Producție)
APĂ CALDĂ: Centrală gaze
SISTEMUL DE RĂCIRE: Sistem VRV (Volum Refrigerent Variabil) (Emisie)
SISTEM DE VENTILAȚIE: HVAC autoreglabil
SISTEME DE CONVERSIE A ENERGIILOR REGENERABILE:
Coordonate: 44°28'4.64" 26° 5'34.73"
Foto:
Link Construction21: http://www.construction21.eu/romania/case-studies/ro/moliere-residence.html

Timestamp: 25.02.2013 13:59:43
DENUMIREA CLADIRII: Europe House
DESCRIERE PROIECT: Cladire de birouri situata in Piata Victoriei, finalizata in anul 2002. Structura din beton armat inchisa pe fatadele principale cu perete cortina, ridicata pe 10 nivele si un etaj tehnic, avand 2 nivele subterane, insumand o arie construita de 22.207 mp.
ANUL IN CARE A FOST FINALIZATA CONSTRUCTIA: 2002
ADRESA: Lascar Catargiu, 47-53
CODUL POSTAL: 10665
ORASUL: Bucuresti
TIPUL CLADIRII: Turn de birouri >28m
Building Type: Office tower >28m
Functiune: Cladire birouri
TIPUL PROIECTULUI:: Constructie noua
ZONA CLIMATICĂ: Continentală
SUPRAFAŢA UTILA (M²): 15.300 mp
Area (M²): 15.300 mp
COSTUL CLĂDIRII (€): 0
NUMĂRUL DE PERSOANE/GRADUL DE OCUPARE STAŢIE DE LUCRU: 1530
CERTIFICATUL DE PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ: A
CERTIFICATUL: ClasaA
ClasaA: ClasaA
ClasaB:
ClasaC:
LEED:
BREEAM:
Logouri Certificate:
SURSA DATELOR: Auto-declarat
PROPRIETARI: FILOZOFIA DE MEDIU SAU ABORDAREA SUSTENABILITĂŢII: Europe House a reprezentat una dintre primele cladiri de birouri realizate in Bucuresti, deschizand acest segment de piata. Obiectivele tintite si atinse au fost de a crea o cladire de birouri de clasa A si de a oferi conditii optime de lucru personalului, dar pastrand in acelasi timp costurile venite din consumul de utilitati si implicit emisiile generate la un nivel minim, acest factor fiind confirmat si de certificatul energetic actual. Astfel dimensionarea echipamentelor a fost foarte atent considerata, apelandu-se la proiectanti de specialitate de top pe toate specialitatiile de proiect, precum si implementand un sistem modern de automatizare si urmarire a instalatiilor.
DESCRIEREA ARHITECTURALĂ: Categoria de importanta globala: C (normala) conform HG nr. 766/1997 Clasa de importanta (categoria de importanta specifica): III conform P100-1992 Zona seismica de calcul: C conform P100 - 1992 Gradul de rezistenta la foc: I conform P118 -1999 Risc de incendiu al cladirii: MIC conform P118 -1999 Cladirea este situata in zona de clima temperata, implicit nesupusa la riscuri majore, fapt ce a permis alegerea solutiei moderne de fatada vitrata, montata pe un sistem in cadre de beton armat. Desi o cladire moderna pentru pentru perioada de executie, cat si in prezent, este bine ancorata in peisaj, implicit prin vecinatatea cu cladirile existente, reprezentand totusi un punct de referinta pentru zona centrala in care este pozitionata. Amplasamentul este intr-o zona centrala a orasului, in imediata apropiere a guvernului cat si a mijloacelor de transport in comun, precum si cu o legatura facila catre aeroport sau gara. Constructia a respectat Planul Urbanistic Zonal avizat la data realizarii, astfel respectandu-se regimul de inaltime impus pe zona de maxim 10 etaje.
NECESAR DE ENERGIE PRIMARĂ (KWH PE/M2/AN): 134.69
NECESARUL DE ENERGIE PRIMARĂ A UNEI CLĂDIRI STANDARD (KWH PE/M2/AN): 149.61
METODA DE CALCUL (SPECIFICĂ ŢĂRII):
CONSUMUL INIŢIAL (KWH PE/M2/AN):
SISTEMUL DE ÎNCĂLZIRE: Centrală gaze de temperatură joasă (Producție), Radiator cu apa (Emisie), Încălzire electrică în pardoseală (Emisie), Ventilo-convector (Emisie), Aerotermă (Emisie)
APĂ CALDĂ: Alte sisteme de preparare a apei calde menajere
SISTEMUL DE RĂCIRE: Răcitor montat pe acoperiș (Producție), Ventilo-convector (Emisie)
SISTEM DE VENTILAȚIE: HVAC autoreglabil
SISTEME DE CONVERSIE A ENERGIILOR REGENERABILE:
Coordonate: 44°27'4.44" 26° 5'14.96"
Foto:
Link Construction21: http://www.construction21.eu/romania/case-studies/ro/europe-house.html

Timestamp:
DENUMIREA CLADIRII: Vila in Ansamblul Rezidential Greenfield
DESCRIERE PROIECT:
ANUL IN CARE A FOST FINALIZATA CONSTRUCTIA: 2008
ADRESA: Aleea Teisani, 14034 Bucuresti România
CODUL POSTAL: 14034
ORASUL: Bucuresti
TIPUL CLADIRII: Clădire colectivă >50m
Building Type: Collective building >50m
Functiune: Rezidential
TIPUL PROIECTULUI::
ZONA CLIMATICĂ:
SUPRAFAŢA UTILA (M²): 114 mp
Area (M²): 114 mp
COSTUL CLĂDIRII (€):
NUMĂRUL DE PERSOANE/GRADUL DE OCUPARE STAŢIE DE LUCRU:
CERTIFICATUL DE PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ: B
CERTIFICATUL: ClasaB
ClasaA:
ClasaB: ClasaB
ClasaC:
LEED:
BREEAM:
Logouri Certificate:
SURSA DATELOR:
PROPRIETARI: FILOZOFIA DE MEDIU SAU ABORDAREA SUSTENABILITĂŢII:
DESCRIEREA ARHITECTURALĂ:
NECESAR DE ENERGIE PRIMARĂ (KWH PE/M2/AN):
NECESARUL DE ENERGIE PRIMARĂ A UNEI CLĂDIRI STANDARD (KWH PE/M2/AN):
METODA DE CALCUL (SPECIFICĂ ŢĂRII):
CONSUMUL INIŢIAL (KWH PE/M2/AN):
SISTEMUL DE ÎNCĂLZIRE:
APĂ CALDĂ:
SISTEMUL DE RĂCIRE:
SISTEM DE VENTILAȚIE:
SISTEME DE CONVERSIE A ENERGIILOR REGENERABILE:
Coordonate: 44°31'53.03" 26° 6'6.25"
Foto:
Link Construction21: http://www.construction21.eu/romania/case-studies/ro/vila-in-ansamblul-rezidential-greenfield.html

Timestamp:
DENUMIREA CLADIRII: Apartament in Cartierul Prima Oradea
DESCRIERE PROIECT:
ANUL IN CARE A FOST FINALIZATA CONSTRUCTIA: 2013
ADRESA: Str. Nucetului Nr 9, Bl A5 , 410491 Oradea România
CODUL POSTAL: 410491
ORASUL: Oradea
TIPUL CLADIRII: Clădire colectivă >50m
Building Type: Collective building >50m
Functiune: Rezidential
TIPUL PROIECTULUI::
ZONA CLIMATICĂ:
SUPRAFAŢA UTILA (M²): 60 mp
Area (M²): 60 mp
COSTUL CLĂDIRII (€):
NUMĂRUL DE PERSOANE/GRADUL DE OCUPARE STAŢIE DE LUCRU:
CERTIFICATUL DE PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ: A
CERTIFICATUL: ClasaA
ClasaA: ClasaA
ClasaB:
ClasaC:
LEED:
BREEAM:
Logouri Certificate:
SURSA DATELOR:
PROPRIETARI: FILOZOFIA DE MEDIU SAU ABORDAREA SUSTENABILITĂŢII:
DESCRIEREA ARHITECTURALĂ:
NECESAR DE ENERGIE PRIMARĂ (KWH PE/M2/AN):
NECESARUL DE ENERGIE PRIMARĂ A UNEI CLĂDIRI STANDARD (KWH PE/M2/AN):
METODA DE CALCUL (SPECIFICĂ ŢĂRII):
CONSUMUL INIŢIAL (KWH PE/M2/AN):
SISTEMUL DE ÎNCĂLZIRE:
APĂ CALDĂ:
SISTEMUL DE RĂCIRE:
SISTEM DE VENTILAȚIE:
SISTEME DE CONVERSIE A ENERGIILOR REGENERABILE:
Coordonate: 47° 2'8.13" 21°57'18.72"
Foto:
Link Construction21: http://www.construction21.eu/romania/case-studies/ro/apartament-in-cartierul-prima-oradea.html

Timestamp:
DENUMIREA CLADIRII: KFC Arad Drive Thru
DESCRIERE PROIECT:
ANUL IN CARE A FOST FINALIZATA CONSTRUCTIA: 2011
ADRESA: Str. Banu Maracine, nr. 6 , 310150 Arad România
CODUL POSTAL: 310150
ORASUL: Arad
TIPUL CLADIRII: Restaurant
Building Type: Restaurant
Functiune: Altele
TIPUL PROIECTULUI::
ZONA CLIMATICĂ:
SUPRAFAŢA UTILA (M²): 390 mp
Area (M²): 390 mp
COSTUL CLĂDIRII (€):
NUMĂRUL DE PERSOANE/GRADUL DE OCUPARE STAŢIE DE LUCRU:
CERTIFICATUL DE PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ: A
CERTIFICATUL: ClasaA
ClasaA: ClasaA
ClasaB:
ClasaC:
LEED:
BREEAM:
Logouri Certificate:
SURSA DATELOR:
PROPRIETARI: FILOZOFIA DE MEDIU SAU ABORDAREA SUSTENABILITĂŢII:
DESCRIEREA ARHITECTURALĂ:
NECESAR DE ENERGIE PRIMARĂ (KWH PE/M2/AN):
NECESARUL DE ENERGIE PRIMARĂ A UNEI CLĂDIRI STANDARD (KWH PE/M2/AN):
METODA DE CALCUL (SPECIFICĂ ŢĂRII):
CONSUMUL INIŢIAL (KWH PE/M2/AN):
SISTEMUL DE ÎNCĂLZIRE:
APĂ CALDĂ:
SISTEMUL DE RĂCIRE:
SISTEM DE VENTILAȚIE:
SISTEME DE CONVERSIE A ENERGIILOR REGENERABILE:
Coordonate: 46°11'7.63" 21°19'0.99"
Foto:
Link Construction21: http://www.construction21.eu/romania/case-studies/ro/kfc-arad-drive-thru.html

Timestamp:
DENUMIREA CLADIRII: Petrom City - Cladirea Tower
DESCRIERE PROIECT:
ANUL IN CARE A FOST FINALIZATA CONSTRUCTIA: 2010
ADRESA: Str. Coralilor 22, sector 1 , 013326 Bucuresti România
CODUL POSTAL: 013326
ORASUL: Bucuresti
TIPUL CLADIRII: Turn de birouri >28m
Building Type: Office tower >28m
Functiune: Cladire birouri
TIPUL PROIECTULUI::
ZONA CLIMATICĂ:
SUPRAFAŢA UTILA (M²): 11.148 mp
Area (M²): 11.148 mp
COSTUL CLĂDIRII (€):
NUMĂRUL DE PERSOANE/GRADUL DE OCUPARE STAŢIE DE LUCRU:
CERTIFICATUL DE PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ: A
CERTIFICATUL: ClasaA
ClasaA: ClasaA
ClasaB:
ClasaC:
LEED:
BREEAM:
Logouri Certificate:
SURSA DATELOR:
PROPRIETARI: FILOZOFIA DE MEDIU SAU ABORDAREA SUSTENABILITĂŢII:
DESCRIEREA ARHITECTURALĂ:
NECESAR DE ENERGIE PRIMARĂ (KWH PE/M2/AN):
NECESARUL DE ENERGIE PRIMARĂ A UNEI CLĂDIRI STANDARD (KWH PE/M2/AN):
METODA DE CALCUL (SPECIFICĂ ŢĂRII):
CONSUMUL INIŢIAL (KWH PE/M2/AN):
SISTEMUL DE ÎNCĂLZIRE:
APĂ CALDĂ:
SISTEMUL DE RĂCIRE:
SISTEM DE VENTILAȚIE:
SISTEME DE CONVERSIE A ENERGIILOR REGENERABILE:
Coordonate: 44°29'32.07" 26° 3'37.62"
Foto:
Link Construction21: http://www.construction21.eu/romania/case-studies/ro/petrom-city---cladirea-tower.html

Timestamp:
DENUMIREA CLADIRII: Apartament in Ansamblul Rezidential Greenfield
DESCRIERE PROIECT:
ANUL IN CARE A FOST FINALIZATA CONSTRUCTIA: 2008
ADRESA: Aleea Teisani, 14034 Bucuresti România
CODUL POSTAL: 14034
ORASUL: Bucuresti
TIPUL CLADIRII: Clădire colectivă >50m
Building Type: Collective building >50m
Functiune: Rezidential
TIPUL PROIECTULUI::
ZONA CLIMATICĂ:
SUPRAFAŢA UTILA (M²): 60 mp
Area (M²): 60 mp
COSTUL CLĂDIRII (€):
NUMĂRUL DE PERSOANE/GRADUL DE OCUPARE STAŢIE DE LUCRU:
CERTIFICATUL DE PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ: B
CERTIFICATUL: ClasaB
ClasaA:
ClasaB: ClasaB
ClasaC:
LEED:
BREEAM:
Logouri Certificate:
SURSA DATELOR:
PROPRIETARI: FILOZOFIA DE MEDIU SAU ABORDAREA SUSTENABILITĂŢII:
DESCRIEREA ARHITECTURALĂ:
NECESAR DE ENERGIE PRIMARĂ (KWH PE/M2/AN):
NECESARUL DE ENERGIE PRIMARĂ A UNEI CLĂDIRI STANDARD (KWH PE/M2/AN):
METODA DE CALCUL (SPECIFICĂ ŢĂRII):
CONSUMUL INIŢIAL (KWH PE/M2/AN):
SISTEMUL DE ÎNCĂLZIRE:
APĂ CALDĂ:
SISTEMUL DE RĂCIRE:
SISTEM DE VENTILAȚIE:
SISTEME DE CONVERSIE A ENERGIILOR REGENERABILE:
Coordonate: 44°31'54.83" 26° 5'59.45"
Foto:
Link Construction21: http://www.construction21.eu/romania/case-studies/ro/apartament-in-ansamblul-rezidential-greenfield.html

Timestamp:
DENUMIREA CLADIRII: Apartament in Ansamblul Europe Residence
DESCRIERE PROIECT:
ANUL IN CARE A FOST FINALIZATA CONSTRUCTIA: 2007
ADRESA: Str. Avram Iancu Nr 48 A, Sc. B , 500068 Brasov, România
CODUL POSTAL: 500068
ORASUL: Brasov
TIPUL CLADIRII: Clădire colectivă >50m
Building Type: Collective building >50m
Functiune: Rezidential
TIPUL PROIECTULUI::
ZONA CLIMATICĂ:
SUPRAFAŢA UTILA (M²): 103 mp
Area (M²): 103 mp
COSTUL CLĂDIRII (€):
NUMĂRUL DE PERSOANE/GRADUL DE OCUPARE STAŢIE DE LUCRU:
CERTIFICATUL DE PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ: A
CERTIFICATUL: ClasaA
ClasaA: ClasaA
ClasaB:
ClasaC:
LEED:
BREEAM:
Logouri Certificate:
SURSA DATELOR:
PROPRIETARI: FILOZOFIA DE MEDIU SAU ABORDAREA SUSTENABILITĂŢII:
DESCRIEREA ARHITECTURALĂ:
NECESAR DE ENERGIE PRIMARĂ (KWH PE/M2/AN):
NECESARUL DE ENERGIE PRIMARĂ A UNEI CLĂDIRI STANDARD (KWH PE/M2/AN):
METODA DE CALCUL (SPECIFICĂ ŢĂRII):
CONSUMUL INIŢIAL (KWH PE/M2/AN):
SISTEMUL DE ÎNCĂLZIRE:
APĂ CALDĂ:
SISTEMUL DE RĂCIRE:
SISTEM DE VENTILAȚIE:
SISTEME DE CONVERSIE A ENERGIILOR REGENERABILE:
Coordonate: 45°39'23.65" 25°35'29.11"
Foto:
Link Construction21: http://www.construction21.eu/romania/case-studies/ro/apartament-in-ansamblul-europe-residence.html

Timestamp:
DENUMIREA CLADIRII: Apartament in Ansamblul Rezidential Tampa Gardens
DESCRIERE PROIECT:
ANUL IN CARE A FOST FINALIZATA CONSTRUCTIA: 2009
ADRESA: Str, Molidului Nr 43 B, Bl C, 500295 Brasov România
CODUL POSTAL: 500295
ORASUL: Brasov
TIPUL CLADIRII: Clădire colectivă >50m
Building Type: Collective building >50m
Functiune: Rezidential
TIPUL PROIECTULUI::
ZONA CLIMATICĂ:
SUPRAFAŢA UTILA (M²): 75 mp
Area (M²): 75 mp
COSTUL CLĂDIRII (€):
NUMĂRUL DE PERSOANE/GRADUL DE OCUPARE STAŢIE DE LUCRU:
CERTIFICATUL DE PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ: A
CERTIFICATUL: ClasaA
ClasaA: ClasaA
ClasaB:
ClasaC:
LEED:
BREEAM:
Logouri Certificate:
SURSA DATELOR:
PROPRIETARI: FILOZOFIA DE MEDIU SAU ABORDAREA SUSTENABILITĂŢII:
DESCRIEREA ARHITECTURALĂ:
NECESAR DE ENERGIE PRIMARĂ (KWH PE/M2/AN):
NECESARUL DE ENERGIE PRIMARĂ A UNEI CLĂDIRI STANDARD (KWH PE/M2/AN):
METODA DE CALCUL (SPECIFICĂ ŢĂRII):
CONSUMUL INIŢIAL (KWH PE/M2/AN):
SISTEMUL DE ÎNCĂLZIRE:
APĂ CALDĂ:
SISTEMUL DE RĂCIRE:
SISTEM DE VENTILAȚIE:
SISTEME DE CONVERSIE A ENERGIILOR REGENERABILE:
Coordonate: 45°37'49.12" 25°35'56.26"
Foto:
Link Construction21: http://www.construction21.eu/romania/case-studies/ro/apartament-in-ansamblul-rezidential-tampa-gardens.html

Timestamp:
DENUMIREA CLADIRII: Apartament in Ansamblul Nora Residence
DESCRIERE PROIECT:
ANUL IN CARE A FOST FINALIZATA CONSTRUCTIA: 2011
ADRESA: Strada Pius Branzeu nr.19 , 300030 Timisoara, România
CODUL POSTAL: 300030
ORASUL: Timisoara
TIPUL CLADIRII: Clădire colectivă >50m
Building Type: Collective building >50m
Functiune: Rezidential
TIPUL PROIECTULUI::
ZONA CLIMATICĂ:
SUPRAFAŢA UTILA (M²): 61 mp
Area (M²): 61 mp
COSTUL CLĂDIRII (€):
NUMĂRUL DE PERSOANE/GRADUL DE OCUPARE STAŢIE DE LUCRU:
CERTIFICATUL DE PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ: A
CERTIFICATUL: ClasaA
ClasaA: ClasaA
ClasaB:
ClasaC:
LEED:
BREEAM:
Logouri Certificate:
SURSA DATELOR:
PROPRIETARI: FILOZOFIA DE MEDIU SAU ABORDAREA SUSTENABILITĂŢII:
DESCRIEREA ARHITECTURALĂ:
NECESAR DE ENERGIE PRIMARĂ (KWH PE/M2/AN):
NECESARUL DE ENERGIE PRIMARĂ A UNEI CLĂDIRI STANDARD (KWH PE/M2/AN):
METODA DE CALCUL (SPECIFICĂ ŢĂRII):
CONSUMUL INIŢIAL (KWH PE/M2/AN):
SISTEMUL DE ÎNCĂLZIRE:
APĂ CALDĂ:
SISTEMUL DE RĂCIRE:
SISTEM DE VENTILAȚIE:
SISTEME DE CONVERSIE A ENERGIILOR REGENERABILE:
Coordonate: 45°43'36.54" 21°14'36.62"
Foto:
Link Construction21: http://www.construction21.eu/romania/case-studies/ro/apartament-in-ansamblul-nora-residence.html

Timestamp:
DENUMIREA CLADIRII: Floreasca Business Park
DESCRIERE PROIECT:
ANUL IN CARE A FOST FINALIZATA CONSTRUCTIA: 2009
ADRESA: Calea Floreasca 169A , 14459 Bucuresti România
CODUL POSTAL: 14459
ORASUL: Bucuresti
TIPUL CLADIRII: Turn de birouri >28m
Building Type: Office tower >28m
Functiune: Cladire birouri
TIPUL PROIECTULUI::
ZONA CLIMATICĂ:
SUPRAFAŢA UTILA (M²): 58.959 mp
Area (M²): 58.959 mp
COSTUL CLĂDIRII (€):
NUMĂRUL DE PERSOANE/GRADUL DE OCUPARE STAŢIE DE LUCRU:
CERTIFICATUL DE PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ: A
CERTIFICATUL: ClasaA
ClasaA: ClasaA
ClasaB:
ClasaC:
LEED:
BREEAM:
Logouri Certificate:
SURSA DATELOR:
PROPRIETARI: FILOZOFIA DE MEDIU SAU ABORDAREA SUSTENABILITĂŢII:
DESCRIEREA ARHITECTURALĂ:
NECESAR DE ENERGIE PRIMARĂ (KWH PE/M2/AN):
NECESARUL DE ENERGIE PRIMARĂ A UNEI CLĂDIRI STANDARD (KWH PE/M2/AN):
METODA DE CALCUL (SPECIFICĂ ŢĂRII):
CONSUMUL INIŢIAL (KWH PE/M2/AN):
SISTEMUL DE ÎNCĂLZIRE:
APĂ CALDĂ:
SISTEMUL DE RĂCIRE:
SISTEM DE VENTILAȚIE:
SISTEME DE CONVERSIE A ENERGIILOR REGENERABILE:
Coordonate: 44°28'40.96" 26° 6'3.99"
Foto:
Link Construction21: http://www.construction21.eu/romania/case-studies/ro/floreasca-business-park.html

Timestamp:
DENUMIREA CLADIRII: Apartament in Complex Rezidential Cosmopolis
DESCRIERE PROIECT:
ANUL IN CARE A FOST FINALIZATA CONSTRUCTIA: 2012
ADRESA: Soseaua de Centura nr. 50 , 077175 Stefanesti de Jos – Ilfov, România
CODUL POSTAL: 077175
ORASUL: Stefanesti de Jos
TIPUL CLADIRII: Clădire colectivă >50m
Building Type: Collective building >50m
Functiune: Rezidential
TIPUL PROIECTULUI::
ZONA CLIMATICĂ:
SUPRAFAŢA UTILA (M²): 51 mp
Area (M²): 51 mp
COSTUL CLĂDIRII (€):
NUMĂRUL DE PERSOANE/GRADUL DE OCUPARE STAŢIE DE LUCRU:
CERTIFICATUL DE PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ: A
CERTIFICATUL: ClasaA
ClasaA: ClasaA
ClasaB:
ClasaC:
LEED:
BREEAM:
Logouri Certificate:
SURSA DATELOR:
PROPRIETARI: FILOZOFIA DE MEDIU SAU ABORDAREA SUSTENABILITĂŢII:
DESCRIEREA ARHITECTURALĂ:
NECESAR DE ENERGIE PRIMARĂ (KWH PE/M2/AN):
NECESARUL DE ENERGIE PRIMARĂ A UNEI CLĂDIRI STANDARD (KWH PE/M2/AN):
METODA DE CALCUL (SPECIFICĂ ŢĂRII):
CONSUMUL INIŢIAL (KWH PE/M2/AN):
SISTEMUL DE ÎNCĂLZIRE:
APĂ CALDĂ:
SISTEMUL DE RĂCIRE:
SISTEM DE VENTILAȚIE:
SISTEME DE CONVERSIE A ENERGIILOR REGENERABILE:
Coordonate: 44°32'7.19" 26°10'26.80"
Foto:
Link Construction21: http://www.construction21.eu/romania/case-studies/ro/apartament-in-complex-rezidential-cosmopolis.html

Timestamp:
DENUMIREA CLADIRII: Ansamblul Rezidential Luceafarul (Bloc 3)
DESCRIERE PROIECT:
ANUL IN CARE A FOST FINALIZATA CONSTRUCTIA: 2011
ADRESA: Calea Aradului nr. 4, 410223 Oradea România
CODUL POSTAL: 410223
ORASUL: Oradea
TIPUL CLADIRII: Clădire colectivă >50m
Building Type: Collective building >50m
Functiune: Rezidential
TIPUL PROIECTULUI::
ZONA CLIMATICĂ:
SUPRAFAŢA UTILA (M²): 7.838 mp
Area (M²): 7.838 mp
COSTUL CLĂDIRII (€):
NUMĂRUL DE PERSOANE/GRADUL DE OCUPARE STAŢIE DE LUCRU:
CERTIFICATUL DE PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ: A
CERTIFICATUL: ClasaA
ClasaA: ClasaA
ClasaB:
ClasaC:
LEED:
BREEAM:
Logouri Certificate:
SURSA DATELOR:
PROPRIETARI: FILOZOFIA DE MEDIU SAU ABORDAREA SUSTENABILITĂŢII:
DESCRIEREA ARHITECTURALĂ:
NECESAR DE ENERGIE PRIMARĂ (KWH PE/M2/AN):
NECESARUL DE ENERGIE PRIMARĂ A UNEI CLĂDIRI STANDARD (KWH PE/M2/AN):
METODA DE CALCUL (SPECIFICĂ ŢĂRII):
CONSUMUL INIŢIAL (KWH PE/M2/AN):
SISTEMUL DE ÎNCĂLZIRE:
APĂ CALDĂ:
SISTEMUL DE RĂCIRE:
SISTEM DE VENTILAȚIE:
SISTEME DE CONVERSIE A ENERGIILOR REGENERABILE:
Coordonate: 47° 3'15.86" 21°54'50.23"
Foto:
Link Construction21: http://www.construction21.eu/romania/case-studies/ro/ansamblul-rezidential-luceafarul-bloc-3.html

Timestamp:
DENUMIREA CLADIRII: Petrom City - Cladirea Data Center
DESCRIERE PROIECT:
ANUL IN CARE A FOST FINALIZATA CONSTRUCTIA: 2010
ADRESA: Strada: Bucuresti, Strada Coralilor nr. 22, sector 1 , 013326 Bucuresti România
CODUL POSTAL: 013326
ORASUL: Bucuresti
TIPUL CLADIRII: Clădire de birouri <28m
Building Type: Office building <28m
Functiune: Cladire birouri
TIPUL PROIECTULUI::
ZONA CLIMATICĂ:
SUPRAFAŢA UTILA (M²): 3.460 mp
Area (M²): 3.460 mp
COSTUL CLĂDIRII (€):
NUMĂRUL DE PERSOANE/GRADUL DE OCUPARE STAŢIE DE LUCRU:
CERTIFICATUL DE PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ: A
CERTIFICATUL: ClasaA
ClasaA: ClasaA
ClasaB:
ClasaC:
LEED:
BREEAM:
Logouri Certificate:
SURSA DATELOR:
PROPRIETARI: FILOZOFIA DE MEDIU SAU ABORDAREA SUSTENABILITĂŢII:
DESCRIEREA ARHITECTURALĂ:
NECESAR DE ENERGIE PRIMARĂ (KWH PE/M2/AN):
NECESARUL DE ENERGIE PRIMARĂ A UNEI CLĂDIRI STANDARD (KWH PE/M2/AN):
METODA DE CALCUL (SPECIFICĂ ŢĂRII):
CONSUMUL INIŢIAL (KWH PE/M2/AN):
SISTEMUL DE ÎNCĂLZIRE:
APĂ CALDĂ:
SISTEMUL DE RĂCIRE:
SISTEM DE VENTILAȚIE:
SISTEME DE CONVERSIE A ENERGIILOR REGENERABILE:
Coordonate: 44°29'29.67" 26° 3'45.36"
Foto:
Link Construction21: http://www.construction21.eu/romania/case-studies/ro/petrom-city---cladirea-data-center.html

Timestamp:
DENUMIREA CLADIRII: Apartament in Ansamlul Rezidential Nordia Residence
DESCRIERE PROIECT:
ANUL IN CARE A FOST FINALIZATA CONSTRUCTIA: 2011
ADRESA: Str. Eugen Brote 33-41, 13833 Bucuresti România
CODUL POSTAL: 13833
ORASUL: Bucuresti
TIPUL CLADIRII: Clădire colectivă >50m
Building Type: Collective building >50m
Functiune: Rezidential
TIPUL PROIECTULUI::
ZONA CLIMATICĂ:
SUPRAFAŢA UTILA (M²): 82 mp
Area (M²): 82 mp
COSTUL CLĂDIRII (€):
NUMĂRUL DE PERSOANE/GRADUL DE OCUPARE STAŢIE DE LUCRU:
CERTIFICATUL DE PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ: A
CERTIFICATUL: ClasaA
ClasaA: ClasaA
ClasaB:
ClasaC:
LEED:
BREEAM:
Logouri Certificate:
SURSA DATELOR:
PROPRIETARI: FILOZOFIA DE MEDIU SAU ABORDAREA SUSTENABILITĂŢII:
DESCRIEREA ARHITECTURALĂ:
NECESAR DE ENERGIE PRIMARĂ (KWH PE/M2/AN):
NECESARUL DE ENERGIE PRIMARĂ A UNEI CLĂDIRI STANDARD (KWH PE/M2/AN):
METODA DE CALCUL (SPECIFICĂ ŢĂRII):
CONSUMUL INIŢIAL (KWH PE/M2/AN):
SISTEMUL DE ÎNCĂLZIRE:
APĂ CALDĂ:
SISTEMUL DE RĂCIRE:
SISTEM DE VENTILAȚIE:
SISTEME DE CONVERSIE A ENERGIILOR REGENERABILE:
Coordonate: 44°30'0.18" 26° 3'37.65"
Foto:
Link Construction21: http://www.construction21.eu/romania/case-studies/ro/apartament-in-ansamlul-rezidential-nordia-residence.html

Timestamp:
DENUMIREA CLADIRII: Neofort Rezidential 3
DESCRIERE PROIECT:
ANUL IN CARE A FOST FINALIZATA CONSTRUCTIA: 2012
ADRESA: Bd. Ferdinand Nr 118 , 021395 Bucuresti România
CODUL POSTAL: 021395
ORASUL: Bucuresti
TIPUL CLADIRII: Clădire colectivă >50m
Building Type: Collective building >50m
Functiune: Rezidential
TIPUL PROIECTULUI::
ZONA CLIMATICĂ:
SUPRAFAŢA UTILA (M²): 8.737 mp
Area (M²): 8.737 mp
COSTUL CLĂDIRII (€):
NUMĂRUL DE PERSOANE/GRADUL DE OCUPARE STAŢIE DE LUCRU:
CERTIFICATUL DE PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ: A
CERTIFICATUL: ClasaA
ClasaA: ClasaA
ClasaB:
ClasaC:
LEED:
BREEAM:
Logouri Certificate:
SURSA DATELOR:
PROPRIETARI: FILOZOFIA DE MEDIU SAU ABORDAREA SUSTENABILITĂŢII:
DESCRIEREA ARHITECTURALĂ:
NECESAR DE ENERGIE PRIMARĂ (KWH PE/M2/AN):
NECESARUL DE ENERGIE PRIMARĂ A UNEI CLĂDIRI STANDARD (KWH PE/M2/AN):
METODA DE CALCUL (SPECIFICĂ ŢĂRII):
CONSUMUL INIŢIAL (KWH PE/M2/AN):
SISTEMUL DE ÎNCĂLZIRE:
APĂ CALDĂ:
SISTEMUL DE RĂCIRE:
SISTEM DE VENTILAȚIE:
SISTEME DE CONVERSIE A ENERGIILOR REGENERABILE:
Coordonate: 44°26'31.66" 26° 7'33.33"
Foto:
Link Construction21: http://www.construction21.eu/romania/case-studies/ro/neofort-rezidential-3.html

Timestamp:
DENUMIREA CLADIRII: River Plaza Mall
DESCRIERE PROIECT:
ANUL IN CARE A FOST FINALIZATA CONSTRUCTIA: 2006
ADRESA: Calea lui Traian no.121, 240208 Ramnicu Valcea România
CODUL POSTAL: 240208
ORASUL: Ramnicu Valcea
TIPUL CLADIRII: Magazin în centrul oraşului
Building Type: City Center Store
Functiune: Altele
TIPUL PROIECTULUI::
ZONA CLIMATICĂ:
SUPRAFAŢA UTILA (M²): 19.619 mp
Area (M²): 19.619 mp
COSTUL CLĂDIRII (€):
NUMĂRUL DE PERSOANE/GRADUL DE OCUPARE STAŢIE DE LUCRU:
CERTIFICATUL DE PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ: B
CERTIFICATUL: ClasaB
ClasaA:
ClasaB: ClasaB
ClasaC:
LEED:
BREEAM:
Logouri Certificate:
SURSA DATELOR:
PROPRIETARI: FILOZOFIA DE MEDIU SAU ABORDAREA SUSTENABILITĂŢII:
DESCRIEREA ARHITECTURALĂ:
NECESAR DE ENERGIE PRIMARĂ (KWH PE/M2/AN):
NECESARUL DE ENERGIE PRIMARĂ A UNEI CLĂDIRI STANDARD (KWH PE/M2/AN):
METODA DE CALCUL (SPECIFICĂ ŢĂRII):
CONSUMUL INIŢIAL (KWH PE/M2/AN):
SISTEMUL DE ÎNCĂLZIRE:
APĂ CALDĂ:
SISTEMUL DE RĂCIRE:
SISTEM DE VENTILAȚIE:
SISTEME DE CONVERSIE A ENERGIILOR REGENERABILE:
Coordonate: 45° 6'6.02" 24°21'45.81"
Foto:
Link Construction21: http://www.construction21.eu/romania/case-studies/ro/river-plaza-mall.html

Timestamp:
DENUMIREA CLADIRII: Neofort Rezidential 1
DESCRIERE PROIECT:
ANUL IN CARE A FOST FINALIZATA CONSTRUCTIA: 2011
ADRESA: Str. Delea Veche Nr. 28 A, 24102 Bucuresti România
CODUL POSTAL: 24102
ORASUL: Bucuresti
TIPUL CLADIRII: Clădire colectivă >50m
Building Type: Collective building >50m
Functiune: Rezidential
TIPUL PROIECTULUI::
ZONA CLIMATICĂ:
SUPRAFAŢA UTILA (M²): 1.500 mp
Area (M²): 1.500 mp
COSTUL CLĂDIRII (€):
NUMĂRUL DE PERSOANE/GRADUL DE OCUPARE STAŢIE DE LUCRU:
CERTIFICATUL DE PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ: B
CERTIFICATUL: ClasaB
ClasaA:
ClasaB: ClasaB
ClasaC:
LEED:
BREEAM:
Logouri Certificate:
SURSA DATELOR:
PROPRIETARI: FILOZOFIA DE MEDIU SAU ABORDAREA SUSTENABILITĂŢII:
DESCRIEREA ARHITECTURALĂ:
NECESAR DE ENERGIE PRIMARĂ (KWH PE/M2/AN):
NECESARUL DE ENERGIE PRIMARĂ A UNEI CLĂDIRI STANDARD (KWH PE/M2/AN):
METODA DE CALCUL (SPECIFICĂ ŢĂRII):
CONSUMUL INIŢIAL (KWH PE/M2/AN):
SISTEMUL DE ÎNCĂLZIRE:
APĂ CALDĂ:
SISTEMUL DE RĂCIRE:
SISTEM DE VENTILAȚIE:
SISTEME DE CONVERSIE A ENERGIILOR REGENERABILE:
Coordonate: 44°26'31.34" 26° 7'41.60"
Foto:
Link Construction21: http://www.construction21.eu/romania/case-studies/ro/neofort-rezidential-1.html

Timestamp:
DENUMIREA CLADIRII: Vilă în ansamblul rezidențial Cubic Residence
DESCRIERE PROIECT:
ANUL IN CARE A FOST FINALIZATA CONSTRUCTIA: 2011
ADRESA: Str. Prelungirea -Ghencea Nr 87-89 , 061711 Bragadiru, România
CODUL POSTAL: 061711
ORASUL: Bragadiru
TIPUL CLADIRII: Clădire colectivă <50m
Building Type: Collective building <50m
Functiune: Rezidential
TIPUL PROIECTULUI::
ZONA CLIMATICĂ:
SUPRAFAŢA UTILA (M²): 113 mp
Area (M²): 113 mp
COSTUL CLĂDIRII (€):
NUMĂRUL DE PERSOANE/GRADUL DE OCUPARE STAŢIE DE LUCRU:
CERTIFICATUL DE PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ: A
CERTIFICATUL: ClasaA
ClasaA: ClasaA
ClasaB:
ClasaC:
LEED:
BREEAM:
Logouri Certificate:
SURSA DATELOR:
PROPRIETARI: FILOZOFIA DE MEDIU SAU ABORDAREA SUSTENABILITĂŢII:
DESCRIEREA ARHITECTURALĂ:
NECESAR DE ENERGIE PRIMARĂ (KWH PE/M2/AN):
NECESARUL DE ENERGIE PRIMARĂ A UNEI CLĂDIRI STANDARD (KWH PE/M2/AN):
METODA DE CALCUL (SPECIFICĂ ŢĂRII):
CONSUMUL INIŢIAL (KWH PE/M2/AN):
SISTEMUL DE ÎNCĂLZIRE:
APĂ CALDĂ:
SISTEMUL DE RĂCIRE:
SISTEM DE VENTILAȚIE:
SISTEME DE CONVERSIE A ENERGIILOR REGENERABILE:
Coordonate: 44°24'24.03" 25°58'58.24"
Foto:
Link Construction21: http://www.construction21.eu/romania/case-studies/ro/vil-in-ansamblul-rezidenial-cubic-residence.html

Timestamp:
DENUMIREA CLADIRII: Ilion Offices
DESCRIERE PROIECT:
ANUL IN CARE A FOST FINALIZATA CONSTRUCTIA: 2010
ADRESA: Str. Traian Nr. 234, 020246 Bucuresti România
CODUL POSTAL: 020246
ORASUL: Bucuresti
TIPUL CLADIRII: Turn de birouri >28m
Building Type: Office tower >28m
Functiune: Cladire birouri
TIPUL PROIECTULUI::
ZONA CLIMATICĂ:
SUPRAFAŢA UTILA (M²): 2.853 mp
Area (M²): 2.853 mp
COSTUL CLĂDIRII (€):
NUMĂRUL DE PERSOANE/GRADUL DE OCUPARE STAŢIE DE LUCRU:
CERTIFICATUL DE PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ: A
CERTIFICATUL: ClasaA
ClasaA: ClasaA
ClasaB:
ClasaC:
LEED:
BREEAM:
Logouri Certificate:
SURSA DATELOR:
PROPRIETARI: FILOZOFIA DE MEDIU SAU ABORDAREA SUSTENABILITĂŢII:
DESCRIEREA ARHITECTURALĂ:
NECESAR DE ENERGIE PRIMARĂ (KWH PE/M2/AN):
NECESARUL DE ENERGIE PRIMARĂ A UNEI CLĂDIRI STANDARD (KWH PE/M2/AN):
METODA DE CALCUL (SPECIFICĂ ŢĂRII):
CONSUMUL INIŢIAL (KWH PE/M2/AN):
SISTEMUL DE ÎNCĂLZIRE:
APĂ CALDĂ:
SISTEMUL DE RĂCIRE:
SISTEM DE VENTILAȚIE:
SISTEME DE CONVERSIE A ENERGIILOR REGENERABILE:
Coordonate: 44°26'32.68" 26° 7'13.82"
Foto:
Link Construction21: http://www.construction21.eu/romania/case-studies/ro/ilion-offices.html

Timestamp:
DENUMIREA CLADIRII: Green Vista Residence (corp C5-C6)
DESCRIERE PROIECT:
ANUL IN CARE A FOST FINALIZATA CONSTRUCTIA: 2010
ADRESA: Sos. Pipera - Tunari Nr 198 C , 729951 Bucuresti România
CODUL POSTAL: 729951
ORASUL: Bucuresti
TIPUL CLADIRII: Clădire colectivă >50m
Building Type: Collective building >50m
Functiune: Rezidential
TIPUL PROIECTULUI::
ZONA CLIMATICĂ:
SUPRAFAŢA UTILA (M²): 8.028 mp
Area (M²): 8.028 mp
COSTUL CLĂDIRII (€):
NUMĂRUL DE PERSOANE/GRADUL DE OCUPARE STAŢIE DE LUCRU:
CERTIFICATUL DE PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ: A
CERTIFICATUL: ClasaA
ClasaA: ClasaA
ClasaB:
ClasaC:
LEED:
BREEAM:
Logouri Certificate:
SURSA DATELOR:
PROPRIETARI: FILOZOFIA DE MEDIU SAU ABORDAREA SUSTENABILITĂŢII:
DESCRIEREA ARHITECTURALĂ:
NECESAR DE ENERGIE PRIMARĂ (KWH PE/M2/AN):
NECESARUL DE ENERGIE PRIMARĂ A UNEI CLĂDIRI STANDARD (KWH PE/M2/AN):
METODA DE CALCUL (SPECIFICĂ ŢĂRII):
CONSUMUL INIŢIAL (KWH PE/M2/AN):
SISTEMUL DE ÎNCĂLZIRE:
APĂ CALDĂ:
SISTEMUL DE RĂCIRE:
SISTEM DE VENTILAȚIE:
SISTEME DE CONVERSIE A ENERGIILOR REGENERABILE:
Coordonate: 44°31'42.75" 26° 8'54.82"
Foto:
Link Construction21: http://www.construction21.eu/romania/case-studies/ro/green-vista-residence-corp-c5-c6.html

Timestamp:
DENUMIREA CLADIRII: Ploiesti West Park
DESCRIERE PROIECT:
ANUL IN CARE A FOST FINALIZATA CONSTRUCTIA: 2012
ADRESA: DN72 Ploiesti-Targoviste km. 8, etaj 1 Zona Est, Trup II, Jud Prahova, Romania , 107025 Ploiesti, Aricestii Rahtivani România
CODUL POSTAL: 107025
ORASUL: Ploiesti
TIPUL CLADIRII: Depozit logistic
Building Type: Logistic warehouse
Functiune: Altele
TIPUL PROIECTULUI::
ZONA CLIMATICĂ:
SUPRAFAŢA UTILA (M²): 17.850 mp
Area (M²): 17.850 mp
COSTUL CLĂDIRII (€):
NUMĂRUL DE PERSOANE/GRADUL DE OCUPARE STAŢIE DE LUCRU:
CERTIFICATUL DE PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ: A, BREEAM
CERTIFICATUL: ClasaA,BREEAM
ClasaA: ClasaA
ClasaB:
ClasaC:
LEED:
BREEAM: BREEAM
Logouri Certificate:
SURSA DATELOR:
PROPRIETARI: FILOZOFIA DE MEDIU SAU ABORDAREA SUSTENABILITĂŢII:
DESCRIEREA ARHITECTURALĂ:
NECESAR DE ENERGIE PRIMARĂ (KWH PE/M2/AN):
NECESARUL DE ENERGIE PRIMARĂ A UNEI CLĂDIRI STANDARD (KWH PE/M2/AN):
METODA DE CALCUL (SPECIFICĂ ŢĂRII):
CONSUMUL INIŢIAL (KWH PE/M2/AN):
SISTEMUL DE ÎNCĂLZIRE:
APĂ CALDĂ:
SISTEMUL DE RĂCIRE:
SISTEM DE VENTILAȚIE:
SISTEME DE CONVERSIE A ENERGIILOR REGENERABILE:
Coordonate: 44°57'1.05" 25°50'22.19"
Foto:
Link Construction21: http://www.construction21.eu/romania/case-studies/ro/ploiesti-west-park-with-special-focus-on-sme-small-and-medium-size-enterprises-building.html

Timestamp:
DENUMIREA CLADIRII: Apartament in Ansamblul Ertec Residence
DESCRIERE PROIECT:
ANUL IN CARE A FOST FINALIZATA CONSTRUCTIA: 2012
ADRESA: Str.Garii nr.1, Comuna Dobroesti, Fundeni, Jud. Ilfov , 077086 Comuna Dobroesti România
CODUL POSTAL: 077086
ORASUL: Dobroesti
TIPUL CLADIRII: Clădire colectivă >50m
Building Type: Collective building >50m
Functiune: Rezidential
TIPUL PROIECTULUI::
ZONA CLIMATICĂ:
SUPRAFAŢA UTILA (M²): 44 mp
Area (M²): 44 mp
COSTUL CLĂDIRII (€):
NUMĂRUL DE PERSOANE/GRADUL DE OCUPARE STAŢIE DE LUCRU:
CERTIFICATUL DE PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ: A
CERTIFICATUL: ClasaA
ClasaA: ClasaA
ClasaB:
ClasaC:
LEED:
BREEAM:
Logouri Certificate:
SURSA DATELOR:
PROPRIETARI: FILOZOFIA DE MEDIU SAU ABORDAREA SUSTENABILITĂŢII:
DESCRIEREA ARHITECTURALĂ:
NECESAR DE ENERGIE PRIMARĂ (KWH PE/M2/AN):
NECESARUL DE ENERGIE PRIMARĂ A UNEI CLĂDIRI STANDARD (KWH PE/M2/AN):
METODA DE CALCUL (SPECIFICĂ ŢĂRII):
CONSUMUL INIŢIAL (KWH PE/M2/AN):
SISTEMUL DE ÎNCĂLZIRE:
APĂ CALDĂ:
SISTEMUL DE RĂCIRE:
SISTEM DE VENTILAȚIE:
SISTEME DE CONVERSIE A ENERGIILOR REGENERABILE:
Coordonate: 44°27'56.01" 26° 9'58.40"
Foto:
Link Construction21: http://www.construction21.eu/romania/case-studies/ro/apartament-in-ansamblul-ertec-residence.html

Timestamp:
DENUMIREA CLADIRII: Apartament in Ansamblul Militari Residence
DESCRIERE PROIECT:
ANUL IN CARE A FOST FINALIZATA CONSTRUCTIA: 2012
ADRESA: Str.Tineretului Nr 13 (prov) Bl 2, Et 3 Ap 55 , 0 Sat Dudu, Comuna Chiajna
CODUL POSTAL:
ORASUL: Chiajna
TIPUL CLADIRII: Clădire colectivă >50m
Building Type: Collective building >50m
Functiune: Rezidential
TIPUL PROIECTULUI::
ZONA CLIMATICĂ:
SUPRAFAŢA UTILA (M²): 7.500 mp
Area (M²): 7.500 mp
COSTUL CLĂDIRII (€):
NUMĂRUL DE PERSOANE/GRADUL DE OCUPARE STAŢIE DE LUCRU:
CERTIFICATUL DE PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ: A
CERTIFICATUL: ClasaA
ClasaA: ClasaA
ClasaB:
ClasaC:
LEED:
BREEAM:
Logouri Certificate:
SURSA DATELOR:
PROPRIETARI: FILOZOFIA DE MEDIU SAU ABORDAREA SUSTENABILITĂŢII:
DESCRIEREA ARHITECTURALĂ:
NECESAR DE ENERGIE PRIMARĂ (KWH PE/M2/AN):
NECESARUL DE ENERGIE PRIMARĂ A UNEI CLĂDIRI STANDARD (KWH PE/M2/AN):
METODA DE CALCUL (SPECIFICĂ ŢĂRII):
CONSUMUL INIŢIAL (KWH PE/M2/AN):
SISTEMUL DE ÎNCĂLZIRE:
APĂ CALDĂ:
SISTEMUL DE RĂCIRE:
SISTEM DE VENTILAȚIE:
SISTEME DE CONVERSIE A ENERGIILOR REGENERABILE:
Coordonate: 44°26'34.76" 25°59'17.72"
Foto:
Link Construction21: http://www.construction21.eu/romania/case-studies/ro/apartament-in-ansamblul-militari-residence.html

Timestamp:
DENUMIREA CLADIRII: Tamaioarei Corp B
DESCRIERE PROIECT:
ANUL IN CARE A FOST FINALIZATA CONSTRUCTIA: 2011
ADRESA: Tamaioarei nr.15 , 023641 Bucuresti România
CODUL POSTAL: 023641
ORASUL: Bucuresti
TIPUL CLADIRII: Clădire colectivă >50m
Building Type: Collective building >50m
Functiune: Rezidential
TIPUL PROIECTULUI::
ZONA CLIMATICĂ:
SUPRAFAŢA UTILA (M²): 300 mp
Area (M²): 300 mp
COSTUL CLĂDIRII (€):
NUMĂRUL DE PERSOANE/GRADUL DE OCUPARE STAŢIE DE LUCRU:
CERTIFICATUL DE PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ: B
CERTIFICATUL: ClasaB
ClasaA:
ClasaB: ClasaB
ClasaC:
LEED:
BREEAM:
Logouri Certificate:
SURSA DATELOR:
PROPRIETARI: FILOZOFIA DE MEDIU SAU ABORDAREA SUSTENABILITĂŢII:
DESCRIEREA ARHITECTURALĂ:
NECESAR DE ENERGIE PRIMARĂ (KWH PE/M2/AN):
NECESARUL DE ENERGIE PRIMARĂ A UNEI CLĂDIRI STANDARD (KWH PE/M2/AN):
METODA DE CALCUL (SPECIFICĂ ŢĂRII):
CONSUMUL INIŢIAL (KWH PE/M2/AN):
SISTEMUL DE ÎNCĂLZIRE:
APĂ CALDĂ:
SISTEMUL DE RĂCIRE:
SISTEM DE VENTILAȚIE:
SISTEME DE CONVERSIE A ENERGIILOR REGENERABILE:
Coordonate: 44°27'58.44" 26° 7'56.39"
Foto:
Link Construction21: http://www.construction21.eu/romania/case-studies/ro/tamaioarei-corp-b.html

Timestamp:
DENUMIREA CLADIRII: Ilion Residences
DESCRIERE PROIECT:
ANUL IN CARE A FOST FINALIZATA CONSTRUCTIA: 2010
ADRESA: Str. Agricultori Nr 33, 021482 Bucuresti România
CODUL POSTAL: 021482
ORASUL: Bucuresti
TIPUL CLADIRII: Clădire colectivă >50m
Building Type: Collective building >50m
Functiune: Rezidential
TIPUL PROIECTULUI::
ZONA CLIMATICĂ:
SUPRAFAŢA UTILA (M²): 1.690 mp
Area (M²): 1.690 mp
COSTUL CLĂDIRII (€):
NUMĂRUL DE PERSOANE/GRADUL DE OCUPARE STAŢIE DE LUCRU:
CERTIFICATUL DE PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ: A
CERTIFICATUL: ClasaA
ClasaA: ClasaA
ClasaB:
ClasaC:
LEED:
BREEAM:
Logouri Certificate:
SURSA DATELOR:
PROPRIETARI: FILOZOFIA DE MEDIU SAU ABORDAREA SUSTENABILITĂŢII:
DESCRIEREA ARHITECTURALĂ:
NECESAR DE ENERGIE PRIMARĂ (KWH PE/M2/AN):
NECESARUL DE ENERGIE PRIMARĂ A UNEI CLĂDIRI STANDARD (KWH PE/M2/AN):
METODA DE CALCUL (SPECIFICĂ ŢĂRII):
CONSUMUL INIŢIAL (KWH PE/M2/AN):
SISTEMUL DE ÎNCĂLZIRE:
APĂ CALDĂ:
SISTEMUL DE RĂCIRE:
SISTEM DE VENTILAȚIE:
SISTEME DE CONVERSIE A ENERGIILOR REGENERABILE:
Coordonate: 44°26'18.94" 26° 7'54.39"
Foto:
Link Construction21: http://www.construction21.eu/romania/case-studies/ro/ilion-residences.html

Timestamp:
DENUMIREA CLADIRII: Petrom City - Cladirea Infinity
DESCRIERE PROIECT:
ANUL IN CARE A FOST FINALIZATA CONSTRUCTIA: 2010
ADRESA: Strada: Bucuresti, Strada Coralilor nr. 22, sector 1 , 013326 Bucuresti România
CODUL POSTAL: 013326
ORASUL: Bucuresti
TIPUL CLADIRII: Turn de birouri >28m
Building Type: Office tower >28m
Functiune: Cladire birouri
TIPUL PROIECTULUI::
ZONA CLIMATICĂ:
SUPRAFAŢA UTILA (M²): 59.888 mp
Area (M²): 59.888 mp
COSTUL CLĂDIRII (€):
NUMĂRUL DE PERSOANE/GRADUL DE OCUPARE STAŢIE DE LUCRU:
CERTIFICATUL DE PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ: A
CERTIFICATUL: ClasaA
ClasaA: ClasaA
ClasaB:
ClasaC:
LEED:
BREEAM:
Logouri Certificate:
SURSA DATELOR:
PROPRIETARI: FILOZOFIA DE MEDIU SAU ABORDAREA SUSTENABILITĂŢII:
DESCRIEREA ARHITECTURALĂ:
NECESAR DE ENERGIE PRIMARĂ (KWH PE/M2/AN):
NECESARUL DE ENERGIE PRIMARĂ A UNEI CLĂDIRI STANDARD (KWH PE/M2/AN):
METODA DE CALCUL (SPECIFICĂ ŢĂRII):
CONSUMUL INIŢIAL (KWH PE/M2/AN):
SISTEMUL DE ÎNCĂLZIRE:
APĂ CALDĂ:
SISTEMUL DE RĂCIRE:
SISTEM DE VENTILAȚIE:
SISTEME DE CONVERSIE A ENERGIILOR REGENERABILE:
Coordonate: 44°29'28.96" 26° 3'39.95"
Foto:
Link Construction21: http://www.construction21.eu/romania/case-studies/ro/petrom-city---cladirea-infinity.html

Timestamp:
DENUMIREA CLADIRII: Inoveco
DESCRIERE PROIECT:
ANUL IN CARE A FOST FINALIZATA CONSTRUCTIA: 2010
ADRESA: Str. Scolii Nr 11 , 107405 Plopu România
CODUL POSTAL: 107405
ORASUL: Plopu
TIPUL CLADIRII: Casă izolată sau semi-detaşată
Building Type: Isolated or semi-detached house
Functiune: Rezidential
TIPUL PROIECTULUI::
ZONA CLIMATICĂ:
SUPRAFAŢA UTILA (M²): 251 mp
Area (M²): 251 mp
COSTUL CLĂDIRII (€):
NUMĂRUL DE PERSOANE/GRADUL DE OCUPARE STAŢIE DE LUCRU:
CERTIFICATUL DE PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ: A
CERTIFICATUL: ClasaA
ClasaA: ClasaA
ClasaB:
ClasaC:
LEED:
BREEAM:
Logouri Certificate:
SURSA DATELOR:
PROPRIETARI: FILOZOFIA DE MEDIU SAU ABORDAREA SUSTENABILITĂŢII:
DESCRIEREA ARHITECTURALĂ:
NECESAR DE ENERGIE PRIMARĂ (KWH PE/M2/AN):
NECESARUL DE ENERGIE PRIMARĂ A UNEI CLĂDIRI STANDARD (KWH PE/M2/AN):
METODA DE CALCUL (SPECIFICĂ ŢĂRII):
CONSUMUL INIŢIAL (KWH PE/M2/AN):
SISTEMUL DE ÎNCĂLZIRE:
APĂ CALDĂ:
SISTEMUL DE RĂCIRE:
SISTEM DE VENTILAȚIE:
SISTEME DE CONVERSIE A ENERGIILOR REGENERABILE:
Coordonate: 45° 0'49.61" 26° 8'12.68"
Foto:
Link Construction21: http://www.construction21.eu/romania/case-studies/ro/inoveco.html