# Map_Gportrait_SiedF_Fr_23022012 - Google Fusion Tables

Commune: Aadorf
Superficie de la commune: 1993 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 362 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 61.0 ha (+ 20.3 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 18.2 %
Population (2010): 7986
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 453 m2
Surface de zones à batir (2007): 281.4 ha
Surface de zones à batir par habitant: 352.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 46.8 ha bis 66.1 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Aarau
Superficie de la commune: 1233 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 608 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 45.0 ha (+ 8.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 49.3 %
Population (2010): 19289
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 315 m2
Surface de zones à batir (2007): 587.6 ha
Surface de zones à batir par habitant: 304.6 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 37.6 ha bis 60.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Aarberg
Superficie de la commune: 791 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 186 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 16.0 ha (+ 9.4 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 23.5 %
Population (2010): 4015
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 463 m2
Surface de zones à batir (2007): 151.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 378.3 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 33.1 ha bis 39.1 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Aarburg
Superficie de la commune: 442 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 202 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 36.0 ha (+ 21.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 45.7 %
Population (2010): 6914
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 292 m2
Surface de zones à batir (2007): 214.3 ha
Surface de zones à batir par habitant: 310.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 30.3 ha bis 42.4 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Aarwangen
Superficie de la commune: 987 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 148 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 30.0 ha (+ 25.4 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 15.0 %
Population (2010): 4205
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 352 m2
Surface de zones à batir (2007): 133.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 317.5 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 19.0 ha bis 27.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Abtwil
Superficie de la commune: 414 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 34 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 7.0 ha (+ 25.9 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 8.2 %
Population (2010): 831
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 409 m2
Surface de zones à batir (2007): 17.8 ha
Surface de zones à batir par habitant: 214.2 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 1.9 ha bis 3.1 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Aclens
Superficie de la commune: 390 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 66 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 27.0 ha (+ 69.2 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 16.9 %
Population (2010): 459
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1438 m2
Surface de zones à batir (2007): 56.7 ha
Surface de zones à batir par habitant: 1235.3 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 32.7 ha bis 36.1 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Acquarossa
Superficie de la commune: 6159 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 195 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 17.0 ha (+ 9.6 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 3.2 %
Population (2010): 1841
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1059 m2
Surface de zones à batir (2007): 136.7 ha
Surface de zones à batir par habitant: 742.5 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 32.0 ha bis 51.4 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Adelboden
Superficie de la commune: 8819 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 218 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 60.0 ha (+ 38.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 2.5 %
Population (2010): 3586
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 608 m2
Surface de zones à batir (2007): 87.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 245.1 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 4.7 ha bis 8.5 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Adligenswil
Superficie de la commune: 699 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 166 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 64.0 ha (+ 62.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 23.7 %
Population (2010): 5475
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 303 m2
Surface de zones à batir (2007): 145.2 ha
Surface de zones à batir par habitant: 265.2 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 16.2 ha bis 25.4 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Adlikon
Superficie de la commune: 659 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 73 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 10.0 ha (+ 15.9 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 11.0 %
Population (2010): 577
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1265 m2
Surface de zones à batir (2007): 22.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 389.9 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 1.5 ha bis 3.4 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Adliswil
Superficie de la commune: 777 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 358 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 44.0 ha (+ 14.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 45.9 %
Population (2010): 16161
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 222 m2
Surface de zones à batir (2007): 287.1 ha
Surface de zones à batir par habitant: 177.6 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 32.7 ha bis 49.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Aedermannsdorf
Superficie de la commune: 1288 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 47 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 12.0 ha (+ 34.3 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 3.6 %
Population (2010): 551
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 853 m2
Surface de zones à batir (2007): 25.8 ha
Surface de zones à batir par habitant: 468.2 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 7.2 ha bis 7.3 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Aefligen
Superficie de la commune: 203 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 46 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 8.0 ha (+ 21.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 22.4 %
Population (2010): 987
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 466 m2
Surface de zones à batir (2007): 36.2 ha
Surface de zones à batir par habitant: 366.8 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 1.5 ha bis 3.2 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Aegerten
Superficie de la commune: 217 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 63 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 15.0 ha (+ 31.3 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 29.2 %
Population (2010): 1717
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 367 m2
Surface de zones à batir (2007): 53.3 ha
Surface de zones à batir par habitant: 310.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 3.8 ha bis 6.5 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Aesch (BL)
Superficie de la commune: 739 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 266 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 37.0 ha (+ 16.2 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 35.9 %
Population (2010): 10165
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 262 m2
Surface de zones à batir (2007): 209.1 ha
Surface de zones à batir par habitant: 205.7 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 28.6 ha bis 42.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Aesch (LU)
Superficie de la commune: 462 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 53 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 15.0 ha (+ 39.5 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 11.4 %
Population (2010): 953
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 556 m2
Surface de zones à batir (2007): 42.7 ha
Surface de zones à batir par habitant: 448.1 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 7.2 ha bis 12.5 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Aesch (ZH)
Superficie de la commune: 524 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 48 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 9.0 ha (+ 23.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 9.2 %
Population (2010): 1001
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 480 m2
Surface de zones à batir (2007): 44.7 ha
Surface de zones à batir par habitant: 446.6 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 11.5 ha bis 14.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Aeschi (SO)
Superficie de la commune: 380 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 55 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 17.0 ha (+ 44.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 14.4 %
Population (2010): 1001
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 549 m2
Surface de zones à batir (2007): 34.4 ha
Surface de zones à batir par habitant: 343.7 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 5.3 ha bis 5.3 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Aeschi bei Spiez
Superficie de la commune: 3099 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 158 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 30.0 ha (+ 23.4 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 5.1 %
Population (2010): 2004
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 788 m2
Surface de zones à batir (2007): 51.4 ha
Surface de zones à batir par habitant: 256.5 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 3.8 ha bis 7.1 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Aetigkofen
Superficie de la commune: 205 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 14 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 2.0 ha (+ 16.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 6.9 %
Population (2010): 178
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 787 m2
Surface de zones à batir (2007): 5.3 ha
Surface de zones à batir par habitant: 297.8 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 0.2 ha bis 0.2 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Aetingen
Superficie de la commune: 283 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 40 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 24.0 ha (+ 150.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 14.0 %
Population (2010): 303
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1320 m2
Surface de zones à batir (2007): 12.8 ha
Surface de zones à batir par habitant: 422.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 1.1 ha bis 1.1 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Aeugst am Albis
Superficie de la commune: 791 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 99 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 21.0 ha (+ 26.9 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 12.6 %
Population (2010): 1740
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 569 m2
Surface de zones à batir (2007): 59.4 ha
Surface de zones à batir par habitant: 341.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 9.0 ha bis 13.8 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Affeltrangen
Superficie de la commune: 1442 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 160 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 50.0 ha (+ 45.5 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 11.1 %
Population (2010): 2293
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 698 m2
Surface de zones à batir (2007): 109.2 ha
Surface de zones à batir par habitant: 476.2 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 24.3 ha bis 32.5 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Affoltern am Albis
Superficie de la commune: 1061 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 326 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 94.0 ha (+ 40.5 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 30.8 %
Population (2010): 10735
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 304 m2
Surface de zones à batir (2007): 285.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 266.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 32.4 ha bis 50.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Affoltern im Emmental
Superficie de la commune: 1151 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 87 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 11.0 ha (+ 14.5 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 7.6 %
Population (2010): 1141
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 762 m2
Surface de zones à batir (2007): 23.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 206.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 2.6 ha bis 4.3 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Agarn
Superficie de la commune: 766 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 34 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 8.0 ha (+ 30.8 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 4.4 %
Population (2010): 771
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 441 m2
Surface de zones à batir (2007): 43.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 557.7 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 10.9 ha bis 18.3 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Agiez
Superficie de la commune: 547 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 24 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: -4.0 ha (-14.3 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 4.4 %
Population (2010): 252
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 952 m2
Surface de zones à batir (2007): 13.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 551.6 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 3.1 ha bis 4.1 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Agno
Superficie de la commune: 249 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 120 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 12.0 ha (+ 11.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 48.2 %
Population (2010): 4066
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 295 m2
Surface de zones à batir (2007): 109.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 270.3 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 10.5 ha bis 20.3 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Aigle
Superficie de la commune: 1641 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 420 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 80.0 ha (+ 23.5 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 25.5 %
Population (2010): 8757
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 480 m2
Surface de zones à batir (2007): 402.7 ha
Surface de zones à batir par habitant: 459.9 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 175.1 ha bis 198.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Aire-la-Ville
Superficie de la commune: 293 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 58 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 12.0 ha (+ 26.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 20.1 %
Population (2010): 1144
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 507 m2
Surface de zones à batir (2007): 35.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 305.9 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 6.3 ha bis 8.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Airolo
Superficie de la commune: 9437 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 266 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 25.0 ha (+ 10.4 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 2.8 %
Population (2010): 1535
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1733 m2
Surface de zones à batir (2007): 73.2 ha
Surface de zones à batir par habitant: 476.9 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 12.0 ha bis 15.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Alberswil
Superficie de la commune: 353 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 30 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 13.0 ha (+ 76.5 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 8.4 %
Population (2010): 575
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 522 m2
Surface de zones à batir (2007): 19.3 ha
Surface de zones à batir par habitant: 335.7 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 7.3 ha bis 8.4 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Albinen
Superficie de la commune: 1548 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 52 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 11.0 ha (+ 26.8 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 3.3 %
Population (2010): 287
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1812 m2
Surface de zones à batir (2007): 23.7 ha
Surface de zones à batir par habitant: 825.8 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 4.1 ha bis 7.1 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Alchenstorf
Superficie de la commune: 656 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 51 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 7.0 ha (+ 15.9 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 7.7 %
Population (2010): 565
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 903 m2
Surface de zones à batir (2007): 12.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 228.3 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 1.5 ha bis 3.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Allaman
Superficie de la commune: 260 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 56 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 3.0 ha (+ 5.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 22.0 %
Population (2010): 395
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1418 m2
Surface de zones à batir (2007): 23.6 ha
Surface de zones à batir par habitant: 597.5 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 6.7 ha bis 7.8 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Alle
Superficie de la commune: 1060 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 137 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 53.0 ha (+ 63.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 12.9 %
Population (2010): 1703
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 804 m2
Surface de zones à batir (2007): 113.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 663.5 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 28.5 ha bis 39.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Allmendingen
Superficie de la commune: 380 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 37 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 7.0 ha (+ 23.3 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 9.8 %
Population (2010): 485
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 763 m2
Surface de zones à batir (2007): 15.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 327.8 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 2.2 ha bis 3.4 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Allschwil
Superficie de la commune: 892 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 384 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 26.0 ha (+ 7.3 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 43.0 %
Population (2010): 19088
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 201 m2
Surface de zones à batir (2007): 348.8 ha
Surface de zones à batir par habitant: 182.7 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 61.0 ha bis 79.2 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Almens
Superficie de la commune: 834 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 14 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 1.0 ha (+ 7.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 1.7 %
Population (2010): 223
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 628 m2
Surface de zones à batir (2007): 4.1 ha
Surface de zones à batir par habitant: 183.9 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 0.7 ha bis 0.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Alpnach
Superficie de la commune: 5376 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 283 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 51.0 ha (+ 22.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 5.3 %
Population (2010): 5449
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 519 m2
Surface de zones à batir (2007): 110.1 ha
Surface de zones à batir par habitant: 202.1 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 19.6 ha bis 27.4 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Alpthal
Superficie de la commune: 2288 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 40 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 14.0 ha (+ 53.8 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 1.7 %
Population (2010): 542
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 738 m2
Surface de zones à batir (2007): 23.7 ha
Surface de zones à batir par habitant: 437.3 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 6.6 ha bis 7.8 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Altbüron
Superficie de la commune: 676 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 65 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 22.0 ha (+ 51.2 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 9.6 %
Population (2010): 918
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 708 m2
Surface de zones à batir (2007): 35.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 381.3 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 6.7 ha bis 10.1 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Altdorf (UR)
Superficie de la commune: 1021 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 251 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 26.0 ha (+ 11.6 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 24.5 %
Population (2010): 8700
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 289 m2
Surface de zones à batir (2007): 205.2 ha
Surface de zones à batir par habitant: 235.9 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 21.9 ha bis 31.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Altendorf
Superficie de la commune: 2040 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 216 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 58.0 ha (+ 36.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 10.6 %
Population (2010): 5984
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 361 m2
Surface de zones à batir (2007): 191.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 320.7 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 40.4 ha bis 48.2 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Alterswil
Superficie de la commune: 1611 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 106 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 24.0 ha (+ 29.3 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 6.6 %
Population (2010): 1897
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 559 m2
Surface de zones à batir (2007): 37.4 ha
Surface de zones à batir par habitant: 197.2 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 3.1 ha bis 6.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Altikon
Superficie de la commune: 769 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 47 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 10.0 ha (+ 27.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 6.1 %
Population (2010): 622
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 756 m2
Surface de zones à batir (2007): 20.3 ha
Surface de zones à batir par habitant: 326.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 1.2 ha bis 2.4 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Altishofen
Superficie de la commune: 576 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 69 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 24.0 ha (+ 53.3 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 12.0 %
Population (2010): 1338
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 516 m2
Surface de zones à batir (2007): 45.2 ha
Surface de zones à batir par habitant: 337.8 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 13.2 ha bis 16.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Altnau
Superficie de la commune: 668 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 107 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 34.0 ha (+ 46.6 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 16.0 %
Population (2010): 1986
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 539 m2
Surface de zones à batir (2007): 92.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 467.8 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 11.5 ha bis 18.2 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Alto Malcantone
Superficie de la commune: 2192 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 69 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 14.0 ha (+ 25.5 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 3.1 %
Population (2010): 1295
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 533 m2
Surface de zones à batir (2007): 55.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 431.7 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 12.9 ha bis 18.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Altstätten
Superficie de la commune: 3949 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 537 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 101.0 ha (+ 23.2 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 13.6 %
Population (2010): 10777
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 498 m2
Surface de zones à batir (2007): 404.8 ha
Surface de zones à batir par habitant: 375.6 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 67.7 ha bis 98.3 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Altwis
Superficie de la commune: 292 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 21 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 2.0 ha (+ 10.5 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 7.2 %
Population (2010): 387
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 543 m2
Surface de zones à batir (2007): 17.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 462.5 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 4.4 ha bis 5.8 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Alvaneu
Superficie de la commune: 3563 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 70 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 15.0 ha (+ 27.3 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 2.0 %
Population (2010): 383
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1828 m2
Surface de zones à batir (2007): 28.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 744.1 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 4.3 ha bis 5.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Alvaschein
Superficie de la commune: 408 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 30 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 0.0 ha (+ 0.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 7.4 %
Population (2010): 143
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 2098 m2
Surface de zones à batir (2007): 8.1 ha
Surface de zones à batir par habitant: 566.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 4.4 ha bis 4.4 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Amden
Superficie de la commune: 4302 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 136 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 31.0 ha (+ 29.5 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 3.2 %
Population (2010): 1650
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 824 m2
Surface de zones à batir (2007): 304.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 1842.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 9.7 ha bis 15.5 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Amlikon-Bissegg
Superficie de la commune: 1443 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 123 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 31.0 ha (+ 33.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 8.5 %
Population (2010): 1299
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 947 m2
Surface de zones à batir (2007): 74.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 576.6 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 10.9 ha bis 15.2 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Ammerswil
Superficie de la commune: 319 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 29 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 9.0 ha (+ 45.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 9.1 %
Population (2010): 661
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 439 m2
Surface de zones à batir (2007): 26.1 ha
Surface de zones à batir par habitant: 394.9 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 1.5 ha bis 3.5 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Amriswil
Superficie de la commune: 1902 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 390 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 78.0 ha (+ 25.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 20.5 %
Population (2010): 11941
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 327 m2
Surface de zones à batir (2007): 365.2 ha
Surface de zones à batir par habitant: 305.8 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 74.9 ha bis 99.4 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Amsoldingen
Superficie de la commune: 471 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 35 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 9.0 ha (+ 34.6 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 7.5 %
Population (2010): 797
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 439 m2
Surface de zones à batir (2007): 16.7 ha
Surface de zones à batir par habitant: 209.5 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 0.7 ha bis 1.1 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Andeer
Superficie de la commune: 4630 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 108 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 7.0 ha (+ 6.9 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 2.3 %
Population (2010): 876
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1233 m2
Surface de zones à batir (2007): 45.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 513.7 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 6.8 ha bis 9.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Andelfingen
Superficie de la commune: 672 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 106 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 18.0 ha (+ 20.5 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 15.8 %
Population (2010): 1795
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 591 m2
Surface de zones à batir (2007): 89.1 ha
Surface de zones à batir par habitant: 496.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 15.5 ha bis 21.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Andermatt
Superficie de la commune: 6220 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 96 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 17.0 ha (+ 21.5 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 1.5 %
Population (2010): 1270
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 756 m2
Surface de zones à batir (2007): 61.7 ha
Surface de zones à batir par habitant: 485.8 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 4.8 ha bis 6.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Andiast
Superficie de la commune: 1363 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 20 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 6.0 ha (+ 42.9 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 1.5 %
Population (2010): 228
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 877 m2
Surface de zones à batir (2007): 10.8 ha
Surface de zones à batir par habitant: 473.7 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 1.8 ha bis 2.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Andwil (SG)
Superficie de la commune: 629 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 75 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 19.0 ha (+ 33.9 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 12.0 %
Population (2010): 1863
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 403 m2
Surface de zones à batir (2007): 69.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 375.2 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 5.2 ha bis 8.1 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Anières
Superficie de la commune: 386 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 120 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 11.0 ha (+ 10.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 31.3 %
Population (2010): 2265
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 530 m2
Surface de zones à batir (2007): 91.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 401.8 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 0.1 ha bis 1.2 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Anniviers
Superficie de la commune: 24295 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 435 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 109.0 ha (+ 33.4 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 1.8 %
Population (2010): 2532
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1718 m2
Surface de zones à batir (2007): 518.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 2049.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 115.0 ha bis 154.8 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Anwil
Superficie de la commune: 396 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 32 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 7.0 ha (+ 28.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 8.0 %
Population (2010): 558
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 573 m2
Surface de zones à batir (2007): 20.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 374.6 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 1.5 ha bis 4.3 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Anzonico
Superficie de la commune: 1061 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 39 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 0.0 ha (+ 0.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 3.7 %
Population (2010): 106
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 3679 m2
Surface de zones à batir (2007): 7.2 ha
Surface de zones à batir par habitant: 679.2 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 2.3 ha bis 3.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Appenzell
Superficie de la commune: 1686 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 195 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 49.0 ha (+ 33.6 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 11.6 %
Population (2010): 5801
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 336 m2
Surface de zones à batir (2007): 150.8 ha
Surface de zones à batir par habitant: 260.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 21.5 ha bis 30.8 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Apples
Superficie de la commune: 1293 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 82 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 15.0 ha (+ 22.4 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 6.3 %
Population (2010): 1247
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 658 m2
Surface de zones à batir (2007): 53.6 ha
Surface de zones à batir par habitant: 429.8 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 9.3 ha bis 14.4 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Aranno
Superficie de la commune: 272 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 18 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 0.0 ha (+ 0.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 6.6 %
Population (2010): 318
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 566 m2
Surface de zones à batir (2007): 19.4 ha
Surface de zones à batir par habitant: 610.1 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 4.3 ha bis 5.5 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Arbaz
Superficie de la commune: 1929 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 99 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 41.0 ha (+ 70.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 5.1 %
Population (2010): 1098
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 902 m2
Surface de zones à batir (2007): 168.4 ha
Surface de zones à batir par habitant: 1533.7 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 65.6 ha bis 91.4 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Arbedo-Castione
Superficie de la commune: 2128 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 188 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 23.0 ha (+ 13.9 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 8.8 %
Population (2010): 4200
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 448 m2
Surface de zones à batir (2007): 163.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 389.3 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 40.0 ha bis 55.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Arboldswil
Superficie de la commune: 348 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 22 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 4.0 ha (+ 22.2 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 6.4 %
Population (2010): 521
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 422 m2
Surface de zones à batir (2007): 24.8 ha
Surface de zones à batir par habitant: 476.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 5.0 ha bis 8.5 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Arbon
Superficie de la commune: 594 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 369 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 70.0 ha (+ 23.4 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 62.2 %
Population (2010): 13490
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 274 m2
Surface de zones à batir (2007): 350.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 259.5 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 61.9 ha bis 82.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Arch
Superficie de la commune: 637 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 102 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 31.0 ha (+ 43.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 15.9 %
Population (2010): 1540
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 662 m2
Surface de zones à batir (2007): 61.1 ha
Surface de zones à batir par habitant: 396.8 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 9.1 ha bis 14.3 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Arconciel
Superficie de la commune: 617 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 52 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 11.0 ha (+ 26.8 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 8.5 %
Population (2010): 746
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 697 m2
Surface de zones à batir (2007): 31.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 415.5 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 8.7 ha bis 13.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Ardez
Superficie de la commune: 6139 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 51 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 3.0 ha (+ 6.3 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 0.8 %
Population (2010): 423
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1206 m2
Surface de zones à batir (2007): 16.1 ha
Surface de zones à batir par habitant: 380.6 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 3.1 ha bis 3.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Ardon
Superficie de la commune: 2035 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 133 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 42.0 ha (+ 46.2 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 6.5 %
Population (2010): 2553
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 521 m2
Surface de zones à batir (2007): 118.2 ha
Surface de zones à batir par habitant: 463.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 33.1 ha bis 49.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Arisdorf
Superficie de la commune: 1000 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 94 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 20.0 ha (+ 27.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 9.4 %
Population (2010): 1564
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 601 m2
Surface de zones à batir (2007): 34.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 220.6 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 9.4 ha bis 10.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Aristau
Superficie de la commune: 864 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 80 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 28.0 ha (+ 53.8 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 9.2 %
Population (2010): 1298
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 616 m2
Surface de zones à batir (2007): 37.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 292.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 5.2 ha bis 7.2 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Arlesheim
Superficie de la commune: 693 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 265 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 32.0 ha (+ 13.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 38.0 %
Population (2010): 8933
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 297 m2
Surface de zones à batir (2007): 238.7 ha
Surface de zones à batir par habitant: 267.2 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 27.5 ha bis 50.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Arnex-sur-Nyon
Superficie de la commune: 204 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 18 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 6.0 ha (+ 50.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 8.6 %
Population (2010): 139
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1295 m2
Surface de zones à batir (2007): 4.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 352.5 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 0.5 ha bis 0.8 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Arnex-sur-Orbe
Superficie de la commune: 761 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 49 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 3.0 ha (+ 6.5 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 6.4 %
Population (2010): 579
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 846 m2
Surface de zones à batir (2007): 24.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 423.1 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 2.4 ha bis 4.4 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Arni (AG)
Superficie de la commune: 338 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 58 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 22.0 ha (+ 61.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 16.8 %
Population (2010): 1639
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 354 m2
Surface de zones à batir (2007): 44.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 271.5 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 7.2 ha bis 9.5 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Arni (BE)
Superficie de la commune: 1044 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 58 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 1.0 ha (+ 1.8 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 5.6 %
Population (2010): 949
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 611 m2
Surface de zones à batir (2007): 11.8 ha
Surface de zones à batir par habitant: 124.3 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 1.9 ha bis 2.4 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Arogno
Superficie de la commune: 850 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 46 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 6.0 ha (+ 15.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 5.4 %
Population (2010): 994
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 463 m2
Surface de zones à batir (2007): 34.8 ha
Surface de zones à batir par habitant: 350.1 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 6.3 ha bis 10.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Arosa
Superficie de la commune: 4253 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 133 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: -2.0 ha (-1.5 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 3.1 %
Population (2010): 2261
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 588 m2
Surface de zones à batir (2007): 97.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 431.2 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 7.6 ha bis 15.3 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Arth
Superficie de la commune: 4208 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 409 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 73.0 ha (+ 21.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 9.7 %
Population (2010): 10555
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 387 m2
Surface de zones à batir (2007): 270.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 255.8 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 21.4 ha bis 33.8 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Arvigo
Superficie de la commune: 1702 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 26 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 0.0 ha (+ 0.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 1.5 %
Population (2010): 95
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 2737 m2
Surface de zones à batir (2007): 10.3 ha
Surface de zones à batir par habitant: 1084.2 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 1.4 ha bis 1.3 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Arzier
Superficie de la commune: 5191 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 161 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 32.0 ha (+ 24.8 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 3.1 %
Population (2010): 2245
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 717 m2
Surface de zones à batir (2007): 119.3 ha
Surface de zones à batir par habitant: 531.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 19.1 ha bis 32.8 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Ascona
Superficie de la commune: 497 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 264 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 9.0 ha (+ 3.5 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 53.0 %
Population (2010): 5488
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 481 m2
Surface de zones à batir (2007): 252.2 ha
Surface de zones à batir par habitant: 459.5 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 19.2 ha bis 36.1 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Assens
Superficie de la commune: 535 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 48 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 12.0 ha (+ 33.3 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 9.0 %
Population (2010): 997
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 481 m2
Surface de zones à batir (2007): 41.3 ha
Surface de zones à batir par habitant: 414.2 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 6.0 ha bis 9.2 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Astano
Superficie de la commune: 378 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 34 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 2.0 ha (+ 6.3 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 8.9 %
Population (2010): 311
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1093 m2
Surface de zones à batir (2007): 21.4 ha
Surface de zones à batir par habitant: 688.1 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 8.4 ha bis 10.4 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Attalens
Superficie de la commune: 976 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 130 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 50.0 ha (+ 62.5 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 13.3 %
Population (2010): 2836
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 458 m2
Surface de zones à batir (2007): 94.6 ha
Surface de zones à batir par habitant: 333.6 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 23.8 ha bis 35.5 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Attelwil
Superficie de la commune: 222 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 29 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 10.0 ha (+ 52.6 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 13.2 %
Population (2010): 292
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 993 m2
Surface de zones à batir (2007): 23.4 ha
Surface de zones à batir par habitant: 801.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 5.3 ha bis 7.1 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Attinghausen
Superficie de la commune: 4689 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 78 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 18.0 ha (+ 30.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 1.7 %
Population (2010): 1596
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 489 m2
Surface de zones à batir (2007): 54.2 ha
Surface de zones à batir par habitant: 339.6 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 1.3 ha bis 3.1 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Attiswil
Superficie de la commune: 764 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 84 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 10.0 ha (+ 13.5 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 11.0 %
Population (2010): 1328
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 633 m2
Surface de zones à batir (2007): 48.3 ha
Surface de zones à batir par habitant: 363.7 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 4.6 ha bis 7.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Au (SG)
Superficie de la commune: 468 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 245 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 52.0 ha (+ 26.9 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 52.0 %
Population (2010): 6918
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 354 m2
Surface de zones à batir (2007): 226.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 326.7 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 29.2 ha bis 42.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Aubonne
Superficie de la commune: 687 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 152 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 40.0 ha (+ 35.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 22.0 %
Population (2010): 2738
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 555 m2
Surface de zones à batir (2007): 98.8 ha
Surface de zones à batir par habitant: 360.8 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 16.2 ha bis 23.3 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Auboranges
Superficie de la commune: 193 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 16 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 4.0 ha (+ 33.3 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 8.3 %
Population (2010): 268
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 597 m2
Surface de zones à batir (2007): 7.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 294.8 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 1.5 ha bis 2.4 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Auenstein
Superficie de la commune: 568 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 119 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 25.0 ha (+ 26.6 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 20.8 %
Population (2010): 1487
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 800 m2
Surface de zones à batir (2007): 67.8 ha
Surface de zones à batir par habitant: 456.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 8.2 ha bis 13.4 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Augst
Superficie de la commune: 164 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 66 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 3.0 ha (+ 4.8 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 40.7 %
Population (2010): 882
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 748 m2
Surface de zones à batir (2007): 44.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 509.1 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 11.0 ha bis 12.8 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Ausserberg
Superficie de la commune: 1490 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 44 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 9.0 ha (+ 25.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 3.0 %
Population (2010): 656
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 671 m2
Surface de zones à batir (2007): 30.4 ha
Surface de zones à batir par habitant: 463.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 7.7 ha bis 11.4 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Auswil
Superficie de la commune: 465 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 23 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 5.0 ha (+ 27.8 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 5.0 %
Population (2010): 454
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 507 m2
Surface de zones à batir (2007): 7.7 ha
Surface de zones à batir par habitant: 169.6 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 0.4 ha bis 0.5 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Autafond
Superficie de la commune: 242 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 9 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 0.0 ha (+ 0.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 3.7 %
Population (2010): 69
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1304 m2
Surface de zones à batir (2007): 0.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 0.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 0.0 ha bis 0.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Autigny
Superficie de la commune: 622 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 43 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 8.0 ha (+ 22.9 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 6.9 %
Population (2010): 695
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 619 m2
Surface de zones à batir (2007): 27.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 388.5 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 4.9 ha bis 6.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Auvernier
Superficie de la commune: 168 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 80 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 7.0 ha (+ 9.6 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 47.1 %
Population (2010): 1593
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 502 m2
Surface de zones à batir (2007): 51.8 ha
Surface de zones à batir par habitant: 325.2 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 9.1 ha bis 13.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Auw
Superficie de la commune: 857 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 81 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 23.0 ha (+ 39.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 9.5 %
Population (2010): 1614
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 502 m2
Surface de zones à batir (2007): 45.2 ha
Surface de zones à batir par habitant: 280.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 5.8 ha bis 9.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Avegno Gordevio
Superficie de la commune: 2734 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 89 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 16.0 ha (+ 21.9 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 3.3 %
Population (2010): 1412
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 630 m2
Surface de zones à batir (2007): 97.3 ha
Surface de zones à batir par habitant: 689.1 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 33.4 ha bis 44.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Avenches
Superficie de la commune: 1756 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 344 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 167.0 ha (+ 94.4 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 19.6 %
Population (2010): 3063
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1123 m2
Surface de zones à batir (2007): 350.3 ha
Surface de zones à batir par habitant: 1143.7 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 79.8 ha bis 88.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Avers
Superficie de la commune: 9313 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 42 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 0.0 ha (+ 0.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 0.5 %
Population (2010): 172
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 2442 m2
Surface de zones à batir (2007): 10.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 633.7 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 1.3 ha bis 1.5 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Avry
Superficie de la commune: 583 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 92 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 27.0 ha (+ 41.5 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 15.8 %
Population (2010): 1690
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 544 m2
Surface de zones à batir (2007): 79.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 470.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 20.3 ha bis 26.5 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Avully
Superficie de la commune: 461 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 68 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 0.0 ha (+ 0.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 14.7 %
Population (2010): 1770
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 384 m2
Surface de zones à batir (2007): 22.6 ha
Surface de zones à batir par habitant: 127.7 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 7.3 ha bis 8.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Avusy
Superficie de la commune: 519 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 113 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 27.0 ha (+ 31.4 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 21.8 %
Population (2010): 1378
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 820 m2
Surface de zones à batir (2007): 35.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 260.5 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 4.9 ha bis 7.2 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Ayent
Superficie de la commune: 5513 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 255 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 67.0 ha (+ 35.6 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 4.6 %
Population (2010): 3490
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 731 m2
Surface de zones à batir (2007): 330.3 ha
Surface de zones à batir par habitant: 946.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 95.5 ha bis 127.4 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Baar
Superficie de la commune: 2483 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 550 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 114.0 ha (+ 26.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 22.2 %
Population (2010): 21586
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 255 m2
Surface de zones à batir (2007): 381.4 ha
Surface de zones à batir par habitant: 176.7 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 85.2 ha bis 108.2 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bachenbülach
Superficie de la commune: 431 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 102 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 13.0 ha (+ 14.6 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 23.8 %
Population (2010): 3792
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 269 m2
Surface de zones à batir (2007): 98.8 ha
Surface de zones à batir par habitant: 260.5 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 21.5 ha bis 28.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bachs
Superficie de la commune: 913 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 55 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 6.0 ha (+ 12.2 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 6.0 %
Population (2010): 574
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 958 m2
Surface de zones à batir (2007): 19.2 ha
Surface de zones à batir par habitant: 334.5 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 1.7 ha bis 3.5 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bad Ragaz
Superficie de la commune: 2540 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 243 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 19.0 ha (+ 8.5 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 9.6 %
Population (2010): 5276
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 461 m2
Surface de zones à batir (2007): 210.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 399.7 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 22.1 ha bis 32.6 ha
Sources:

Commune: Bad Zurzach
Superficie de la commune: 652 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 182 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 27.0 ha (+ 17.4 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 27.9 %
Population (2010): 4058
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 448 m2
Surface de zones à batir (2007): 173.4 ha
Surface de zones à batir par habitant: 427.3 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 37.3 ha bis 46.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Baden
Superficie de la commune: 1318 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 444 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 54.0 ha (+ 13.8 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 33.7 %
Population (2010): 17709
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 251 m2
Surface de zones à batir (2007): 419.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 236.9 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 31.8 ha bis 46.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bagnes
Superficie de la commune: 28226 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 594 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 151.0 ha (+ 34.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 2.1 %
Population (2010): 7617
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 780 m2
Surface de zones à batir (2007): 445.1 ha
Surface de zones à batir par habitant: 584.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 82.8 ha bis 131.8 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Baldingen
Superficie de la commune: 283 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 32 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 10.0 ha (+ 45.5 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 11.4 %
Population (2010): 284
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1127 m2
Surface de zones à batir (2007): 12.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 440.1 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 1.5 ha bis 2.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Balerna
Superficie de la commune: 257 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 200 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 24.0 ha (+ 13.6 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 77.2 %
Population (2010): 3421
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 585 m2
Surface de zones à batir (2007): 138.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 404.9 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 24.3 ha bis 33.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Balgach
Superficie de la commune: 650 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 159 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 31.0 ha (+ 24.2 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 24.3 %
Population (2010): 4305
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 369 m2
Surface de zones à batir (2007): 158.2 ha
Surface de zones à batir par habitant: 367.5 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 18.4 ha bis 30.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Ballaigues
Superficie de la commune: 903 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 91 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 38.0 ha (+ 71.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 10.1 %
Population (2010): 897
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1014 m2
Surface de zones à batir (2007): 42.1 ha
Surface de zones à batir par habitant: 469.3 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 9.1 ha bis 15.5 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Ballens
Superficie de la commune: 848 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 48 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 3.0 ha (+ 6.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 5.7 %
Population (2010): 435
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1103 m2
Surface de zones à batir (2007): 21.3 ha
Surface de zones à batir par habitant: 489.7 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 1.7 ha bis 3.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Ballwil
Superficie de la commune: 875 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 116 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 28.0 ha (+ 31.8 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 13.3 %
Population (2010): 2510
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 462 m2
Surface de zones à batir (2007): 58.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 231.1 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 11.5 ha bis 17.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Balm bei Günsberg
Superficie de la commune: 548 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 17 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 2.0 ha (+ 13.3 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 3.1 %
Population (2010): 183
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 929 m2
Surface de zones à batir (2007): 9.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 491.8 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 1.8 ha bis 1.8 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Balsthal
Superficie de la commune: 1571 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 226 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 23.0 ha (+ 11.3 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 14.4 %
Population (2010): 5703
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 396 m2
Surface de zones à batir (2007): 199.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 348.9 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 33.3 ha bis 33.3 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Baltschieder
Superficie de la commune: 3144 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 35 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 11.0 ha (+ 45.8 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 1.1 %
Population (2010): 1200
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 292 m2
Surface de zones à batir (2007): 43.2 ha
Surface de zones à batir par habitant: 360.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 12.9 ha bis 17.5 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bangerten
Superficie de la commune: 219 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 14 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 1.0 ha (+ 7.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 6.4 %
Population (2010): 160
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 875 m2
Surface de zones à batir (2007): 5.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 368.8 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 0.5 ha bis 1.3 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bannwil
Superficie de la commune: 479 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 42 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 1.0 ha (+ 2.4 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 8.8 %
Population (2010): 658
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 638 m2
Surface de zones à batir (2007): 26.3 ha
Surface de zones à batir par habitant: 399.7 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 4.8 ha bis 6.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Barberêche
Superficie de la commune: 917 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 52 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 10.0 ha (+ 23.8 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 5.7 %
Population (2010): 529
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 983 m2
Surface de zones à batir (2007): 19.1 ha
Surface de zones à batir par habitant: 361.1 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 3.6 ha bis 5.4 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bardonnex
Superficie de la commune: 500 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 118 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 24.0 ha (+ 25.5 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 23.5 %
Population (2010): 2189
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 539 m2
Surface de zones à batir (2007): 37.8 ha
Surface de zones à batir par habitant: 172.7 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 8.4 ha bis 11.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bargen (BE)
Superficie de la commune: 787 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 55 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 1.0 ha (+ 1.9 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 7.0 %
Population (2010): 979
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 562 m2
Surface de zones à batir (2007): 28.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 295.2 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 3.2 ha bis 5.4 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bargen (SH)
Superficie de la commune: 827 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 38 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 7.0 ha (+ 22.6 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 4.6 %
Population (2010): 248
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1532 m2
Surface de zones à batir (2007): 15.6 ha
Surface de zones à batir par habitant: 629.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 1.2 ha bis 1.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bas-Intyamon
Superficie de la commune: 3331 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 92 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 16.0 ha (+ 21.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 2.8 %
Population (2010): 1082
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 850 m2
Surface de zones à batir (2007): 81.3 ha
Surface de zones à batir par habitant: 751.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 31.4 ha bis 35.4 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bas-Vully
Superficie de la commune: 995 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 137 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 45.0 ha (+ 48.9 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 13.8 %
Population (2010): 1924
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 712 m2
Surface de zones à batir (2007): 127.7 ha
Surface de zones à batir par habitant: 663.7 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 17.2 ha bis 26.1 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Basadingen-Schlattingen
Superficie de la commune: 1564 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 129 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 8.0 ha (+ 6.6 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 8.2 %
Population (2010): 1685
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 766 m2
Surface de zones à batir (2007): 81.7 ha
Surface de zones à batir par habitant: 484.9 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 11.0 ha bis 19.3 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Basel
Superficie de la commune: 2391 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 2067 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 12.0 ha (+ 0.6 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 86.3 %
Population (2010): 166173
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 124 m2
Surface de zones à batir (2007): 1692.8 ha
Surface de zones à batir par habitant: 101.9 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 47.1 ha bis 104.4 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Basse-Allaine
Superficie de la commune: 2305 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 170 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 41.0 ha (+ 31.8 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 7.4 %
Population (2010): 1323
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1285 m2
Surface de zones à batir (2007): 81.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 619.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 18.1 ha bis 23.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bassecourt
Superficie de la commune: 1557 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 190 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 57.0 ha (+ 42.9 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 12.2 %
Population (2010): 3403
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 558 m2
Surface de zones à batir (2007): 146.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 429.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 34.2 ha bis 44.1 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bassersdorf
Superficie de la commune: 902 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 276 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 52.0 ha (+ 23.2 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 30.7 %
Population (2010): 10902
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 253 m2
Surface de zones à batir (2007): 221.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 202.7 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 42.8 ha bis 59.8 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bassins
Superficie de la commune: 2079 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 70 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 15.0 ha (+ 27.3 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 3.4 %
Population (2010): 1124
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 623 m2
Surface de zones à batir (2007): 84.7 ha
Surface de zones à batir par habitant: 753.6 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 14.7 ha bis 19.5 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bauen
Superficie de la commune: 378 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 19 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 7.0 ha (+ 58.3 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 5.0 %
Population (2010): 186
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1022 m2
Surface de zones à batir (2007): 12.6 ha
Surface de zones à batir par habitant: 677.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 2.6 ha bis 4.2 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Baulmes
Superficie de la commune: 2253 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 91 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 13.0 ha (+ 16.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 4.0 %
Population (2010): 976
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 932 m2
Surface de zones à batir (2007): 39.1 ha
Surface de zones à batir par habitant: 400.6 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 5.1 ha bis 7.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bauma
Superficie de la commune: 2081 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 194 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 30.0 ha (+ 18.3 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 9.3 %
Population (2010): 4133
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 469 m2
Surface de zones à batir (2007): 143.7 ha
Surface de zones à batir par habitant: 347.7 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 33.6 ha bis 42.2 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bavois
Superficie de la commune: 934 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 71 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 2.0 ha (+ 2.9 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 7.6 %
Population (2010): 733
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 969 m2
Surface de zones à batir (2007): 28.8 ha
Surface de zones à batir par habitant: 392.9 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 3.8 ha bis 5.5 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Beatenberg
Superficie de la commune: 2923 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 123 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 21.0 ha (+ 20.6 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 4.2 %
Population (2010): 1136
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1083 m2
Surface de zones à batir (2007): 45.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 400.5 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 4.6 ha bis 8.1 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Beckenried
Superficie de la commune: 2422 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 147 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 24.0 ha (+ 19.5 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 6.1 %
Population (2010): 3249
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 452 m2
Surface de zones à batir (2007): 83.4 ha
Surface de zones à batir par habitant: 256.7 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 12.5 ha bis 18.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bedano
Superficie de la commune: 187 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 52 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 12.0 ha (+ 30.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 27.1 %
Population (2010): 1425
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 365 m2
Surface de zones à batir (2007): 58.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 410.5 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 13.9 ha bis 19.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bedigliora
Superficie de la commune: 248 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 33 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 3.0 ha (+ 10.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 13.4 %
Population (2010): 653
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 505 m2
Surface de zones à batir (2007): 24.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 375.2 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 5.5 ha bis 7.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bedretto
Superficie de la commune: 7523 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 75 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 5.0 ha (+ 7.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 1.0 %
Population (2010): 67
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 11194 m2
Surface de zones à batir (2007): 5.6 ha
Surface de zones à batir par habitant: 835.8 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 0.6 ha bis 0.8 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Beggingen
Superficie de la commune: 1259 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 57 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 6.0 ha (+ 11.8 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 4.5 %
Population (2010): 522
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1092 m2
Surface de zones à batir (2007): 23.1 ha
Surface de zones à batir par habitant: 442.5 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 3.8 ha bis 5.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Begnins
Superficie de la commune: 478 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 67 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 10.0 ha (+ 17.5 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 14.0 %
Population (2010): 1662
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 403 m2
Surface de zones à batir (2007): 43.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 258.7 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 6.2 ha bis 10.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Beinwil (Freiamt)
Superficie de la commune: 1128 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 75 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 26.0 ha (+ 53.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 6.6 %
Population (2010): 1036
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 724 m2
Surface de zones à batir (2007): 19.1 ha
Surface de zones à batir par habitant: 184.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 1.9 ha bis 2.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Beinwil (SO)
Superficie de la commune: 2266 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 43 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 0.0 ha (+ 0.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 1.9 %
Population (2010): 302
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1424 m2
Surface de zones à batir (2007): 9.6 ha
Surface de zones à batir par habitant: 317.9 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 2.1 ha bis 2.1 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Beinwil am See
Superficie de la commune: 384 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 122 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 25.0 ha (+ 25.8 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 31.7 %
Population (2010): 2795
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 436 m2
Surface de zones à batir (2007): 136.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 489.8 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 15.7 ha bis 33.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Belfaux
Superficie de la commune: 646 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 94 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 22.0 ha (+ 30.6 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 14.6 %
Population (2010): 2584
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 364 m2
Surface de zones à batir (2007): 80.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 313.1 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 18.5 ha bis 24.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bellach
Superficie de la commune: 527 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 176 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 33.0 ha (+ 23.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 33.5 %
Population (2010): 5088
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 346 m2
Surface de zones à batir (2007): 137.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 270.2 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 10.3 ha bis 10.3 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bellerive (VD)
Superficie de la commune: 226 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 52 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 12.0 ha (+ 30.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 23.5 %
Population (2010): 621
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 837 m2
Surface de zones à batir (2007): 59.7 ha
Surface de zones à batir par habitant: 961.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 11.7 ha bis 17.3 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bellevue
Superficie de la commune: 435 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 188 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 42.0 ha (+ 28.8 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 42.8 %
Population (2010): 3180
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 591 m2
Surface de zones à batir (2007): 156.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 493.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 20.4 ha bis 26.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bellikon
Superficie de la commune: 495 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 50 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 11.0 ha (+ 28.2 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 10.1 %
Population (2010): 1537
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 325 m2
Surface de zones à batir (2007): 43.3 ha
Surface de zones à batir par habitant: 281.7 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 4.0 ha bis 6.2 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bellinzona
Superficie de la commune: 1915 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 455 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 67.0 ha (+ 17.3 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 23.8 %
Population (2010): 17323
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 263 m2
Surface de zones à batir (2007): 511.8 ha
Surface de zones à batir par habitant: 295.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 57.0 ha bis 93.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bellmund
Superficie de la commune: 380 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 56 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 16.0 ha (+ 40.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 14.7 %
Population (2010): 1426
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 393 m2
Surface de zones à batir (2007): 55.2 ha
Surface de zones à batir par habitant: 387.1 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 14.0 ha bis 18.8 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bellwald
Superficie de la commune: 1369 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 72 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 22.0 ha (+ 44.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 5.2 %
Population (2010): 458
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1572 m2
Surface de zones à batir (2007): 79.1 ha
Surface de zones à batir par habitant: 1727.1 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 25.3 ha bis 36.8 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Belmont-sur-Lausanne
Superficie de la commune: 265 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 88 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 20.0 ha (+ 29.4 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 33.8 %
Population (2010): 3297
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 267 m2
Surface de zones à batir (2007): 104.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 315.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 22.0 ha bis 32.5 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Belmont-sur-Yverdon
Superficie de la commune: 647 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 37 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 16.0 ha (+ 76.2 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 5.7 %
Population (2010): 277
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1336 m2
Surface de zones à batir (2007): 8.6 ha
Surface de zones à batir par habitant: 310.5 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 0.8 ha bis 1.4 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Belp
Superficie de la commune: 1759 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 300 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 58.0 ha (+ 24.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 17.0 %
Population (2010): 9880
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 304 m2
Surface de zones à batir (2007): 260.6 ha
Surface de zones à batir par habitant: 263.8 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 20.7 ha bis 29.5 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Belpberg
Superficie de la commune: 570 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 31 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 2.0 ha (+ 6.9 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 5.5 %
Population (2010): 407
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 762 m2
Surface de zones à batir (2007): 4.4 ha
Surface de zones à batir par habitant: 108.1 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 1.2 ha bis 1.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Belprahon
Superficie de la commune: 383 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 28 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 5.0 ha (+ 21.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 7.3 %
Population (2010): 303
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 924 m2
Surface de zones à batir (2007): 17.3 ha
Surface de zones à batir par habitant: 571.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 2.5 ha bis 4.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Benken (SG)
Superficie de la commune: 1645 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 171 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 35.0 ha (+ 25.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 10.4 %
Population (2010): 2522
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 678 m2
Surface de zones à batir (2007): 152.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 606.3 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 10.0 ha bis 14.4 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Benken (ZH)
Superficie de la commune: 566 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 46 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 6.0 ha (+ 15.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 8.1 %
Population (2010): 774
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 594 m2
Surface de zones à batir (2007): 30.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 399.2 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 2.0 ha bis 4.5 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bennwil
Superficie de la commune: 651 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 36 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 13.0 ha (+ 56.5 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 5.5 %
Population (2010): 626
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 575 m2
Surface de zones à batir (2007): 19.2 ha
Surface de zones à batir par habitant: 306.7 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 1.7 ha bis 3.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Benzenschwil
Superficie de la commune: 246 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 27 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 5.0 ha (+ 22.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 11.2 %
Population (2010): 553
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 488 m2
Surface de zones à batir (2007): 20.8 ha
Surface de zones à batir par habitant: 376.1 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 4.8 ha bis 6.5 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bercher
Superficie de la commune: 425 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 69 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 17.0 ha (+ 32.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 16.3 %
Population (2010): 1108
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 623 m2
Surface de zones à batir (2007): 52.6 ha
Surface de zones à batir par habitant: 474.7 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 8.9 ha bis 14.5 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Berg (SG)
Superficie de la commune: 374 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 47 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 7.0 ha (+ 17.5 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 12.4 %
Population (2010): 868
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 541 m2
Surface de zones à batir (2007): 27.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 316.8 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 1.7 ha bis 2.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Berg (TG)
Superficie de la commune: 1309 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 161 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 39.0 ha (+ 32.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 12.3 %
Population (2010): 3073
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 524 m2
Surface de zones à batir (2007): 123.4 ha
Surface de zones à batir par habitant: 401.6 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 18.1 ha bis 27.5 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Berg am Irchel
Superficie de la commune: 702 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 35 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 6.0 ha (+ 20.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 5.0 %
Population (2010): 597
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 586 m2
Surface de zones à batir (2007): 21.3 ha
Surface de zones à batir par habitant: 356.8 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 1.0 ha bis 2.1 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bergdietikon
Superficie de la commune: 593 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 105 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 23.0 ha (+ 28.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 17.4 %
Population (2010): 2343
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 448 m2
Surface de zones à batir (2007): 93.3 ha
Surface de zones à batir par habitant: 398.2 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 15.8 ha bis 20.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bergün/Bravuogn
Superficie de la commune: 14565 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 110 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 1.0 ha (+ 0.9 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 0.8 %
Population (2010): 474
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 2321 m2
Surface de zones à batir (2007): 45.2 ha
Surface de zones à batir par habitant: 953.6 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 11.4 ha bis 11.4 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Berikon
Superficie de la commune: 537 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 119 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 26.0 ha (+ 28.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 22.1 %
Population (2010): 4504
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 264 m2
Surface de zones à batir (2007): 99.3 ha
Surface de zones à batir par habitant: 220.5 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 9.1 ha bis 14.5 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Beringen
Superficie de la commune: 1417 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 182 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 34.0 ha (+ 23.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 12.9 %
Population (2010): 3386
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 538 m2
Surface de zones à batir (2007): 155.7 ha
Surface de zones à batir par habitant: 459.8 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 48.5 ha bis 59.8 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Berken
Superficie de la commune: 139 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 16 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: -4.0 ha (-20.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 11.4 %
Population (2010): 46
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 3478 m2
Surface de zones à batir (2007): 0.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 0.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 0.0 ha bis 0.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Berlingen
Superficie de la commune: 356 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 48 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 9.0 ha (+ 23.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 13.5 %
Population (2010): 839
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 572 m2
Surface de zones à batir (2007): 37.4 ha
Surface de zones à batir par habitant: 445.8 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 4.3 ha bis 8.5 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bern
Superficie de la commune: 5162 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 2325 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 67.0 ha (+ 3.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 45.1 %
Population (2010): 123466
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 188 m2
Surface de zones à batir (2007): 1725.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 139.7 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 88.3 ha bis 88.3 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Berneck
Superficie de la commune: 563 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 130 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 28.0 ha (+ 27.5 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 23.3 %
Population (2010): 3576
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 364 m2
Surface de zones à batir (2007): 124.7 ha
Surface de zones à batir par habitant: 348.7 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 20.4 ha bis 32.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bernex
Superficie de la commune: 1295 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 276 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 71.0 ha (+ 34.6 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 21.3 %
Population (2010): 9605
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 287 m2
Surface de zones à batir (2007): 172.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 179.6 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 15.6 ha bis 30.5 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Berolle
Superficie de la commune: 960 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 25 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 1.0 ha (+ 4.2 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 2.6 %
Population (2010): 285
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 877 m2
Surface de zones à batir (2007): 13.2 ha
Surface de zones à batir par habitant: 463.2 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 3.1 ha bis 5.5 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Beromünster
Superficie de la commune: 2936 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 252 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 48.0 ha (+ 23.5 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 8.6 %
Population (2010): 4497
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 560 m2
Surface de zones à batir (2007): 121.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 271.1 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 23.0 ha bis 31.1 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bertschikon
Superficie de la commune: 971 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 101 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 23.0 ha (+ 29.5 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 10.5 %
Population (2010): 1041
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 970 m2
Surface de zones à batir (2007): 37.6 ha
Surface de zones à batir par habitant: 361.2 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 7.1 ha bis 8.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Besazio
Superficie de la commune: 88 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 19 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 6.0 ha (+ 46.2 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 21.8 %
Population (2010): 641
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 296 m2
Surface de zones à batir (2007): 31.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 483.6 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 6.5 ha bis 10.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Besenbüren
Superficie de la commune: 238 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 29 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 7.0 ha (+ 31.8 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 12.3 %
Population (2010): 589
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 492 m2
Surface de zones à batir (2007): 21.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 371.8 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 3.0 ha bis 4.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Betten
Superficie de la commune: 2635 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 36 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 10.0 ha (+ 38.5 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 1.4 %
Population (2010): 395
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 911 m2
Surface de zones à batir (2007): 36.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 911.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 6.5 ha bis 8.2 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bettenhausen
Superficie de la commune: 394 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 39 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 4.0 ha (+ 11.4 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 9.8 %
Population (2010): 699
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 558 m2
Surface de zones à batir (2007): 19.3 ha
Surface de zones à batir par habitant: 276.1 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 1.7 ha bis 2.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bettens
Superficie de la commune: 375 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 46 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: -23.0 ha (-33.3 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 12.3 %
Population (2010): 347
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1326 m2
Surface de zones à batir (2007): 21.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 605.2 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 6.0 ha bis 7.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bettingen
Superficie de la commune: 223 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 42 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 3.0 ha (+ 7.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 19.3 %
Population (2010): 1186
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 354 m2
Surface de zones à batir (2007): 35.1 ha
Surface de zones à batir par habitant: 296.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 5.8 ha bis 7.1 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bettlach
Superficie de la commune: 1221 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 164 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 33.0 ha (+ 25.2 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 13.4 %
Population (2010): 4752
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 345 m2
Surface de zones à batir (2007): 127.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 268.3 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 29.8 ha bis 29.8 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bettwiesen
Superficie de la commune: 385 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 55 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 16.0 ha (+ 41.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 14.3 %
Population (2010): 1059
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 519 m2
Surface de zones à batir (2007): 36.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 339.9 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 5.2 ha bis 9.2 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bettwil
Superficie de la commune: 425 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 41 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 4.0 ha (+ 10.8 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 9.6 %
Population (2010): 549
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 747 m2
Surface de zones à batir (2007): 19.1 ha
Surface de zones à batir par habitant: 347.9 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 1.8 ha bis 2.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Beurnevésin
Superficie de la commune: 509 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 26 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 3.0 ha (+ 13.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 5.1 %
Population (2010): 150
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1733 m2
Surface de zones à batir (2007): 12.7 ha
Surface de zones à batir par habitant: 846.7 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 2.4 ha bis 3.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bevaix
Superficie de la commune: 1078 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 197 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 60.0 ha (+ 43.8 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 18.2 %
Population (2010): 3796
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 519 m2
Surface de zones à batir (2007): 116.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 305.6 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 15.9 ha bis 29.8 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bever
Superficie de la commune: 4575 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 60 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 6.0 ha (+ 11.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 1.3 %
Population (2010): 648
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 926 m2
Surface de zones à batir (2007): 25.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 399.7 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 3.9 ha bis 6.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bex
Superficie de la commune: 9656 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 448 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 60.0 ha (+ 15.5 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 4.6 %
Population (2010): 6276
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 714 m2
Surface de zones à batir (2007): 327.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 521.8 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 95.8 ha bis 121.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Biasca
Superficie de la commune: 5913 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 292 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 4.0 ha (+ 1.4 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 4.9 %
Population (2010): 5955
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 490 m2
Surface de zones à batir (2007): 217.3 ha
Surface de zones à batir par habitant: 364.9 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 33.4 ha bis 60.2 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Biberist
Superficie de la commune: 1230 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 325 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 73.0 ha (+ 29.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 26.6 %
Population (2010): 7853
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 414 m2
Surface de zones à batir (2007): 251.6 ha
Surface de zones à batir par habitant: 320.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 24.1 ha bis 24.1 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bibern (SO)
Superficie de la commune: 299 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 24 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 7.0 ha (+ 41.2 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 8.0 %
Population (2010): 254
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 945 m2
Surface de zones à batir (2007): 8.1 ha
Surface de zones à batir par habitant: 318.9 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 1.7 ha bis 1.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Biberstein
Superficie de la commune: 411 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 55 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 20.0 ha (+ 57.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 13.3 %
Population (2010): 1368
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 402 m2
Surface de zones à batir (2007): 51.6 ha
Surface de zones à batir par habitant: 377.2 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 8.9 ha bis 13.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bichelsee-Balterswil
Superficie de la commune: 1227 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 121 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 41.0 ha (+ 51.3 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 10.0 %
Population (2010): 2581
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 469 m2
Surface de zones à batir (2007): 95.8 ha
Surface de zones à batir par habitant: 371.2 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 14.3 ha bis 23.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Biel-Benken
Superficie de la commune: 412 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 104 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 33.0 ha (+ 46.5 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 25.4 %
Population (2010): 3107
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 335 m2
Surface de zones à batir (2007): 89.1 ha
Surface de zones à batir par habitant: 286.8 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 6.7 ha bis 14.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Biel/Bienne
Superficie de la commune: 2123 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 965 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 83.0 ha (+ 9.4 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 45.4 %
Population (2010): 50455
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 191 m2
Surface de zones à batir (2007): 836.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 165.7 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 41.1 ha bis 41.1 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Biezwil
Superficie de la commune: 418 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 28 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 3.0 ha (+ 12.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 6.7 %
Population (2010): 330
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 848 m2
Surface de zones à batir (2007): 9.2 ha
Surface de zones à batir par habitant: 278.8 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 0.4 ha bis 0.3 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Biglen
Superficie de la commune: 359 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 76 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 14.0 ha (+ 22.6 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 21.2 %
Population (2010): 1724
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 441 m2
Surface de zones à batir (2007): 46.1 ha
Surface de zones à batir par habitant: 267.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 3.1 ha bis 5.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Billens-Hennens
Superficie de la commune: 487 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 32 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 13.0 ha (+ 68.4 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 6.5 %
Population (2010): 660
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 485 m2
Surface de zones à batir (2007): 21.7 ha
Surface de zones à batir par habitant: 328.8 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 2.8 ha bis 4.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Binn
Superficie de la commune: 6503 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 28 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 4.0 ha (+ 16.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 0.4 %
Population (2010): 142
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1972 m2
Surface de zones à batir (2007): 14.1 ha
Surface de zones à batir par habitant: 993.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 2.6 ha bis 3.1 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Binningen
Superficie de la commune: 443 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 319 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 27.0 ha (+ 9.2 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 71.7 %
Population (2010): 14731
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 217 m2
Surface de zones à batir (2007): 273.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 185.3 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 26.3 ha bis 49.5 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bioggio
Superficie de la commune: 643 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 156 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 30.0 ha (+ 23.8 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 24.0 %
Population (2010): 2415
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 646 m2
Surface de zones à batir (2007): 146.8 ha
Surface de zones à batir par habitant: 607.9 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 29.3 ha bis 41.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bioley-Magnoux
Superficie de la commune: 427 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 29 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 6.0 ha (+ 26.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 6.8 %
Population (2010): 168
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1726 m2
Surface de zones à batir (2007): 20.4 ha
Surface de zones à batir par habitant: 1214.3 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 6.3 ha bis 7.1 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bioley-Orjulaz
Superficie de la commune: 311 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 33 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 0.0 ha (+ 0.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 10.6 %
Population (2010): 409
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 807 m2
Surface de zones à batir (2007): 23.3 ha
Surface de zones à batir par habitant: 569.7 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 9.3 ha bis 10.3 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Birgisch
Superficie de la commune: 575 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 25 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 11.0 ha (+ 78.6 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 4.4 %
Population (2010): 220
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1136 m2
Surface de zones à batir (2007): 16.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 727.3 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 4.0 ha bis 5.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Birmensdorf (ZH)
Superficie de la commune: 1143 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 280 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 96.0 ha (+ 52.2 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 24.5 %
Population (2010): 5840
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 479 m2
Surface de zones à batir (2007): 142.1 ha
Surface de zones à batir par habitant: 243.3 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 12.1 ha bis 20.1 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Birmenstorf (AG)
Superficie de la commune: 779 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 119 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 3.0 ha (+ 2.6 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 15.4 %
Population (2010): 2498
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 476 m2
Surface de zones à batir (2007): 70.1 ha
Surface de zones à batir par habitant: 280.6 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 7.5 ha bis 11.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Birr
Superficie de la commune: 505 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 151 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 53.0 ha (+ 54.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 30.0 %
Population (2010): 4068
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 371 m2
Surface de zones à batir (2007): 170.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 420.1 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 63.0 ha bis 73.3 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Birrhard
Superficie de la commune: 299 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 37 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 6.0 ha (+ 19.4 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 12.3 %
Population (2010): 643
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 575 m2
Surface de zones à batir (2007): 26.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 404.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 4.1 ha bis 5.1 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Birrwil
Superficie de la commune: 342 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 45 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 7.0 ha (+ 18.4 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 13.1 %
Population (2010): 957
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 470 m2
Surface de zones à batir (2007): 47.3 ha
Surface de zones à batir par habitant: 494.3 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 8.3 ha bis 13.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Birsfelden
Superficie de la commune: 252 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 204 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 2.0 ha (+ 1.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 80.3 %
Population (2010): 10324
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 198 m2
Surface de zones à batir (2007): 148.7 ha
Surface de zones à batir par habitant: 144.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 13.2 ha bis 21.1 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Birwinken
Superficie de la commune: 1235 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 98 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 16.0 ha (+ 19.5 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 8.0 %
Population (2010): 1300
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 754 m2
Surface de zones à batir (2007): 50.1 ha
Surface de zones à batir par habitant: 385.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 4.5 ha bis 7.8 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bischofszell
Superficie de la commune: 1162 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 216 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 30.0 ha (+ 16.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 18.5 %
Population (2010): 5542
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 390 m2
Surface de zones à batir (2007): 179.4 ha
Surface de zones à batir par habitant: 323.7 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 29.4 ha bis 39.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bissone
Superficie de la commune: 182 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 35 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 0.0 ha (+ 0.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 19.1 %
Population (2010): 816
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 429 m2
Surface de zones à batir (2007): 28.4 ha
Surface de zones à batir par habitant: 348.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 4.0 ha bis 5.8 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bister
Superficie de la commune: 584 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 7 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 1.0 ha (+ 16.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 1.2 %
Population (2010): 27
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 2593 m2
Surface de zones à batir (2007): 5.6 ha
Surface de zones à batir par habitant: 2074.1 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 1.5 ha bis 1.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bitsch
Superficie de la commune: 402 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 47 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 17.0 ha (+ 56.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 11.5 %
Population (2010): 844
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 557 m2
Surface de zones à batir (2007): 48.4 ha
Surface de zones à batir par habitant: 573.5 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 19.3 ha bis 23.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bivio
Superficie de la commune: 7673 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 33 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 1.0 ha (+ 3.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 0.4 %
Population (2010): 207
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1594 m2
Surface de zones à batir (2007): 14.1 ha
Surface de zones à batir par habitant: 681.2 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 3.4 ha bis 3.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bière
Superficie de la commune: 2501 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 168 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 38.0 ha (+ 29.2 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 6.7 %
Population (2010): 1434
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1172 m2
Surface de zones à batir (2007): 36.4 ha
Surface de zones à batir par habitant: 253.8 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 3.3 ha bis 5.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Blatten
Superficie de la commune: 9065 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 38 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 6.0 ha (+ 18.8 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 0.4 %
Population (2010): 314
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1210 m2
Surface de zones à batir (2007): 21.6 ha
Surface de zones à batir par habitant: 687.9 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 7.2 ha bis 8.8 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Blauen
Superficie de la commune: 713 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 38 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 7.0 ha (+ 22.6 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 5.3 %
Population (2010): 684
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 556 m2
Surface de zones à batir (2007): 31.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 460.5 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 3.8 ha bis 7.5 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bleienbach
Superficie de la commune: 569 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 47 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 10.0 ha (+ 27.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 8.3 %
Population (2010): 664
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 708 m2
Surface de zones à batir (2007): 26.6 ha
Surface de zones à batir par habitant: 400.6 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 1.8 ha bis 3.3 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bleiken bei Oberdiessbach
Superficie de la commune: 342 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 14 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 0.0 ha (+ 0.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 4.1 %
Population (2010): 375
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 373 m2
Surface de zones à batir (2007): 5.8 ha
Surface de zones à batir par habitant: 154.7 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 1.8 ha bis 1.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Blenio
Superficie de la commune: 20206 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 282 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 40.0 ha (+ 16.5 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 1.4 %
Population (2010): 1792
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1574 m2
Surface de zones à batir (2007): 139.4 ha
Surface de zones à batir par habitant: 777.9 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 22.1 ha bis 41.1 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Blitzingen
Superficie de la commune: 1181 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 17 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 2.0 ha (+ 13.3 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 1.4 %
Population (2010): 79
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 2152 m2
Surface de zones à batir (2007): 17.7 ha
Surface de zones à batir par habitant: 2240.5 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 9.7 ha bis 10.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Blonay
Superficie de la commune: 1609 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 290 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 63.0 ha (+ 27.8 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 18.1 %
Population (2010): 5713
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 508 m2
Surface de zones à batir (2007): 223.2 ha
Surface de zones à batir par habitant: 390.7 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 45.9 ha bis 80.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Blumenstein
Superficie de la commune: 1552 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 61 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 6.0 ha (+ 10.9 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 3.9 %
Population (2010): 1165
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 524 m2
Surface de zones à batir (2007): 26.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 227.5 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 1.1 ha bis 3.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bodio
Superficie de la commune: 644 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 76 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 0.0 ha (+ 0.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 12.0 %
Population (2010): 978
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 777 m2
Surface de zones à batir (2007): 54.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 561.3 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 11.3 ha bis 17.8 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bofflens
Superficie de la commune: 422 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 24 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 9.0 ha (+ 60.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 5.7 %
Population (2010): 173
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1387 m2
Surface de zones à batir (2007): 9.6 ha
Surface de zones à batir par habitant: 554.9 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 2.0 ha bis 3.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bogis-Bossey
Superficie de la commune: 245 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 32 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 9.0 ha (+ 39.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 13.1 %
Population (2010): 932
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 343 m2
Surface de zones à batir (2007): 22.7 ha
Surface de zones à batir par habitant: 243.6 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 0.4 ha bis 2.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bogno
Superficie de la commune: 421 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 13 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 3.0 ha (+ 30.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 3.1 %
Population (2010): 131
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 992 m2
Surface de zones à batir (2007): 7.3 ha
Surface de zones à batir par habitant: 557.3 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 0.3 ha bis 0.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bolken
Superficie de la commune: 212 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 26 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 10.0 ha (+ 62.5 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 12.2 %
Population (2010): 540
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 481 m2
Surface de zones à batir (2007): 15.6 ha
Surface de zones à batir par habitant: 288.9 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 2.8 ha bis 2.8 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bolligen
Superficie de la commune: 1656 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 205 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 19.0 ha (+ 10.2 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 12.4 %
Population (2010): 6083
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 337 m2
Surface de zones à batir (2007): 118.2 ha
Surface de zones à batir par habitant: 194.3 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 4.7 ha bis 10.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Boltigen
Superficie de la commune: 7702 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 185 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 48.0 ha (+ 35.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 2.4 %
Population (2010): 1381
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1340 m2
Surface de zones à batir (2007): 31.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 224.5 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 3.4 ha bis 5.3 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bonaduz
Superficie de la commune: 1440 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 113 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 26.0 ha (+ 29.9 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 7.8 %
Population (2010): 2762
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 409 m2
Surface de zones à batir (2007): 76.2 ha
Surface de zones à batir par habitant: 275.9 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 10.3 ha bis 13.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Boncourt
Superficie de la commune: 901 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 181 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 71.0 ha (+ 64.5 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 20.1 %
Population (2010): 1298
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1394 m2
Surface de zones à batir (2007): 136.6 ha
Surface de zones à batir par habitant: 1052.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 42.8 ha bis 52.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bonfol
Superficie de la commune: 1357 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 94 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 12.0 ha (+ 14.6 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 6.9 %
Population (2010): 684
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1374 m2
Surface de zones à batir (2007): 55.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 811.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 10.1 ha bis 14.8 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Boningen
Superficie de la commune: 278 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 71 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 29.0 ha (+ 69.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 25.3 %
Population (2010): 715
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 993 m2
Surface de zones à batir (2007): 31.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 440.6 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 6.0 ha bis 6.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Boniswil
Superficie de la commune: 241 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 48 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 13.0 ha (+ 37.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 20.4 %
Population (2010): 1380
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 348 m2
Surface de zones à batir (2007): 58.8 ha
Surface de zones à batir par habitant: 426.1 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 6.6 ha bis 10.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bonstetten
Superficie de la commune: 743 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 116 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 24.0 ha (+ 26.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 15.6 %
Population (2010): 5110
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 227 m2
Surface de zones à batir (2007): 88.2 ha
Surface de zones à batir par habitant: 172.6 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 13.8 ha bis 18.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bonvillars
Superficie de la commune: 754 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 48 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 13.0 ha (+ 37.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 6.4 %
Population (2010): 454
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1057 m2
Surface de zones à batir (2007): 37.2 ha
Surface de zones à batir par habitant: 819.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 14.5 ha bis 15.8 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Boppelsen
Superficie de la commune: 396 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 49 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 11.0 ha (+ 28.9 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 12.5 %
Population (2010): 1297
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 378 m2
Surface de zones à batir (2007): 35.4 ha
Surface de zones à batir par habitant: 272.9 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 5.2 ha bis 8.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Borex
Superficie de la commune: 198 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 41 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 13.0 ha (+ 46.4 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 21.0 %
Population (2010): 857
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 478 m2
Surface de zones à batir (2007): 30.7 ha
Surface de zones à batir par habitant: 358.2 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 2.8 ha bis 5.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bosco/Gurin
Superficie de la commune: 2204 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 19 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 5.0 ha (+ 35.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 0.9 %
Population (2010): 54
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 3519 m2
Surface de zones à batir (2007): 4.6 ha
Surface de zones à batir par habitant: 851.9 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 0.0 ha bis 0.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bossonnens
Superficie de la commune: 410 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 50 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 21.0 ha (+ 72.4 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 12.3 %
Population (2010): 1303
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 384 m2
Surface de zones à batir (2007): 41.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 321.6 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 12.9 ha bis 16.5 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Boswil
Superficie de la commune: 1177 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 128 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 23.0 ha (+ 21.9 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 10.9 %
Population (2010): 2427
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 527 m2
Surface de zones à batir (2007): 91.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 378.7 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 14.4 ha bis 22.5 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bottens
Superficie de la commune: 689 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 53 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 13.0 ha (+ 32.5 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 7.6 %
Population (2010): 1056
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 502 m2
Surface de zones à batir (2007): 30.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 288.8 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 2.1 ha bis 4.5 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bottenwil
Superficie de la commune: 510 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 45 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 9.0 ha (+ 25.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 8.8 %
Population (2010): 770
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 584 m2
Surface de zones à batir (2007): 24.7 ha
Surface de zones à batir par habitant: 320.8 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 3.5 ha bis 5.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Botterens
Superficie de la commune: 415 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 38 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 4.0 ha (+ 11.8 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 9.1 %
Population (2010): 470
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 809 m2
Surface de zones à batir (2007): 28.2 ha
Surface de zones à batir par habitant: 600.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 6.6 ha bis 9.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bottighofen
Superficie de la commune: 239 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 73 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 25.0 ha (+ 52.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 30.4 %
Population (2010): 2076
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 352 m2
Surface de zones à batir (2007): 80.4 ha
Surface de zones à batir par habitant: 387.3 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 19.9 ha bis 25.1 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bottmingen
Superficie de la commune: 299 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 161 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 23.0 ha (+ 16.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 54.4 %
Population (2010): 6080
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 265 m2
Surface de zones à batir (2007): 148.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 244.9 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 11.6 ha bis 28.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Boudevilliers
Superficie de la commune: 1258 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 79 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 30.0 ha (+ 61.2 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 6.3 %
Population (2010): 792
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 997 m2
Surface de zones à batir (2007): 32.1 ha
Surface de zones à batir par habitant: 405.3 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 3.5 ha bis 5.5 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Boudry
Superficie de la commune: 1677 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 201 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 30.0 ha (+ 17.5 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 12.0 %
Population (2010): 4970
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 404 m2
Surface de zones à batir (2007): 139.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 279.7 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 20.5 ha bis 28.1 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bougy-Villars
Superficie de la commune: 177 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 69 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 36.0 ha (+ 109.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 38.8 %
Population (2010): 460
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1500 m2
Surface de zones à batir (2007): 36.3 ha
Surface de zones à batir par habitant: 789.1 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 4.3 ha bis 8.2 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Boulens
Superficie de la commune: 344 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 17 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 4.0 ha (+ 30.8 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 5.0 %
Population (2010): 281
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 605 m2
Surface de zones à batir (2007): 12.1 ha
Surface de zones à batir par habitant: 430.6 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 1.9 ha bis 3.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bourg-Saint-Pierre
Superficie de la commune: 9009 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 72 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 8.0 ha (+ 12.5 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 0.8 %
Population (2010): 180
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 4000 m2
Surface de zones à batir (2007): 24.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 1333.3 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 15.7 ha bis 16.8 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bournens
Superficie de la commune: 390 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 29 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 8.0 ha (+ 38.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 7.5 %
Population (2010): 283
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1025 m2
Surface de zones à batir (2007): 16.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 565.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 3.0 ha bis 3.8 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bourrignon
Superficie de la commune: 1355 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 33 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 10.0 ha (+ 43.5 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 2.4 %
Population (2010): 282
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1170 m2
Surface de zones à batir (2007): 12.8 ha
Surface de zones à batir par habitant: 453.9 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 1.0 ha bis 1.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Boussens
Superficie de la commune: 315 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 29 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 15.0 ha (+ 107.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 9.1 %
Population (2010): 844
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 344 m2
Surface de zones à batir (2007): 33.8 ha
Surface de zones à batir par habitant: 400.5 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 3.5 ha bis 4.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bovernier
Superficie de la commune: 1286 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 51 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 11.0 ha (+ 27.5 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 4.0 %
Population (2010): 793
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 643 m2
Surface de zones à batir (2007): 51.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 654.5 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 20.2 ha bis 25.5 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bowil
Superficie de la commune: 1468 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 75 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 8.0 ha (+ 11.9 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 5.1 %
Population (2010): 1380
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 543 m2
Surface de zones à batir (2007): 19.4 ha
Surface de zones à batir par habitant: 140.6 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 1.4 ha bis 3.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Boécourt
Superficie de la commune: 1235 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 106 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 39.0 ha (+ 58.2 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 8.6 %
Population (2010): 856
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1238 m2
Surface de zones à batir (2007): 48.3 ha
Surface de zones à batir par habitant: 564.3 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 10.7 ha bis 13.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Braggio
Superficie de la commune: 691 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 6 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 2.0 ha (+ 50.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 0.9 %
Population (2010): 64
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 938 m2
Surface de zones à batir (2007): 5.4 ha
Surface de zones à batir par habitant: 843.8 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 1.5 ha bis 1.5 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Braunau
Superficie de la commune: 917 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 47 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 9.0 ha (+ 23.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 5.1 %
Population (2010): 678
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 693 m2
Surface de zones à batir (2007): 20.7 ha
Surface de zones à batir par habitant: 305.3 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 3.2 ha bis 4.8 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bregaglia
Superficie de la commune: 25147 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 203 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 17.0 ha (+ 9.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 0.8 %
Population (2010): 1613
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1259 m2
Surface de zones à batir (2007): 100.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 625.5 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 19.5 ha bis 21.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Breggia
Superficie de la commune: 2548 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 94 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 8.0 ha (+ 9.3 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 3.7 %
Population (2010): 1929
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 487 m2
Surface de zones à batir (2007): 83.8 ha
Surface de zones à batir par habitant: 434.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 18.1 ha bis 26.4 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Breil/Brigels
Superficie de la commune: 5088 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 120 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 13.0 ha (+ 12.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 2.4 %
Population (2010): 1277
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 940 m2
Surface de zones à batir (2007): 90.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 708.7 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 8.2 ha bis 13.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Breitenbach
Superficie de la commune: 680 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 132 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 33.0 ha (+ 33.3 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 19.3 %
Population (2010): 3448
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 383 m2
Surface de zones à batir (2007): 141.1 ha
Surface de zones à batir par habitant: 409.2 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 33.5 ha bis 33.5 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bremblens
Superficie de la commune: 290 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 35 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 3.0 ha (+ 9.4 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 11.9 %
Population (2010): 452
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 774 m2
Surface de zones à batir (2007): 25.6 ha
Surface de zones à batir par habitant: 566.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 6.3 ha bis 8.4 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bremgarten (AG)
Superficie de la commune: 802 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 223 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 39.0 ha (+ 21.2 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 28.0 %
Population (2010): 6281
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 355 m2
Surface de zones à batir (2007): 234.2 ha
Surface de zones à batir par habitant: 372.9 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 34.5 ha bis 46.5 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bremgarten bei Bern
Superficie de la commune: 191 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 87 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 15.0 ha (+ 20.8 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 46.3 %
Population (2010): 4107
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 212 m2
Surface de zones à batir (2007): 85.3 ha
Surface de zones à batir par habitant: 207.7 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 4.5 ha bis 8.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Brenles
Superficie de la commune: 383 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 15 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 5.0 ha (+ 50.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 3.9 %
Population (2010): 164
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 915 m2
Surface de zones à batir (2007): 7.3 ha
Surface de zones à batir par habitant: 445.1 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 0.8 ha bis 1.3 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Brenzikofen
Superficie de la commune: 220 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 19 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 4.0 ha (+ 26.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 8.6 %
Population (2010): 550
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 345 m2
Surface de zones à batir (2007): 13.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 236.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 1.2 ha bis 1.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bressaucourt
Superficie de la commune: 951 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 40 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 15.0 ha (+ 60.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 4.2 %
Population (2010): 417
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 959 m2
Surface de zones à batir (2007): 22.4 ha
Surface de zones à batir par habitant: 537.2 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 4.3 ha bis 6.8 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bretigny-sur-Morrens
Superficie de la commune: 286 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 31 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 9.0 ha (+ 40.9 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 10.9 %
Population (2010): 728
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 426 m2
Surface de zones à batir (2007): 33.6 ha
Surface de zones à batir par habitant: 461.5 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 4.3 ha bis 6.5 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bretonnières
Superficie de la commune: 545 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 50 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 7.0 ha (+ 16.3 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 9.1 %
Population (2010): 204
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 2451 m2
Surface de zones à batir (2007): 10.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 534.3 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 2.1 ha bis 3.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bretzwil
Superficie de la commune: 733 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 35 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 2.0 ha (+ 6.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 4.8 %
Population (2010): 779
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 449 m2
Surface de zones à batir (2007): 25.6 ha
Surface de zones à batir par habitant: 328.6 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 2.4 ha bis 4.3 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Brienz (BE)
Superficie de la commune: 4799 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 218 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 26.0 ha (+ 13.5 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 4.5 %
Population (2010): 3034
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 719 m2
Surface de zones à batir (2007): 111.8 ha
Surface de zones à batir par habitant: 368.5 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 11.1 ha bis 20.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Brienz/Brinzauls
Superficie de la commune: 1337 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 28 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 5.0 ha (+ 21.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 2.1 %
Population (2010): 112
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 2500 m2
Surface de zones à batir (2007): 23.4 ha
Surface de zones à batir par habitant: 2089.3 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 14.3 ha bis 14.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Brienzwiler
Superficie de la commune: 1766 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 52 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 19.0 ha (+ 57.6 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 2.9 %
Population (2010): 522
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 996 m2
Surface de zones à batir (2007): 38.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 728.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 3.1 ha bis 3.4 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Brig-Glis
Superficie de la commune: 3808 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 440 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 119.0 ha (+ 37.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 11.6 %
Population (2010): 12254
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 359 m2
Surface de zones à batir (2007): 492.2 ha
Surface de zones à batir par habitant: 401.7 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 167.5 ha bis 211.2 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Brione (Verzasca)
Superficie de la commune: 4856 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 34 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 5.0 ha (+ 17.2 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 0.7 %
Population (2010): 208
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1635 m2
Surface de zones à batir (2007): 16.7 ha
Surface de zones à batir par habitant: 802.9 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 4.4 ha bis 5.8 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Brione sopra Minusio
Superficie de la commune: 384 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 34 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 4.0 ha (+ 13.3 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 8.9 %
Population (2010): 563
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 604 m2
Surface de zones à batir (2007): 33.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 595.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 2.7 ha bis 6.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Brislach
Superficie de la commune: 939 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 80 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 18.0 ha (+ 29.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 8.5 %
Population (2010): 1602
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 499 m2
Surface de zones à batir (2007): 58.4 ha
Surface de zones à batir par habitant: 364.5 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 7.0 ha bis 12.3 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Brissago
Superficie de la commune: 1779 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 127 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 8.0 ha (+ 6.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 7.1 %
Population (2010): 1847
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 688 m2
Surface de zones à batir (2007): 117.7 ha
Surface de zones à batir par habitant: 637.2 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 11.2 ha bis 25.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Brittnau
Superficie de la commune: 1369 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 162 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 35.0 ha (+ 27.6 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 11.8 %
Population (2010): 3647
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 444 m2
Surface de zones à batir (2007): 110.8 ha
Surface de zones à batir par habitant: 303.8 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 15.1 ha bis 24.4 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Broc
Superficie de la commune: 1004 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 91 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 12.0 ha (+ 15.2 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 9.0 %
Population (2010): 2217
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 410 m2
Surface de zones à batir (2007): 71.3 ha
Surface de zones à batir par habitant: 321.6 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 16.6 ha bis 21.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bronschhofen
Superficie de la commune: 1318 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 186 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 45.0 ha (+ 31.9 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 14.1 %
Population (2010): 4539
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 410 m2
Surface de zones à batir (2007): 136.8 ha
Surface de zones à batir par habitant: 301.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 24.8 ha bis 30.4 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Brot-Dessous
Superficie de la commune: 495 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 35 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 6.0 ha (+ 20.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 7.1 %
Population (2010): 102
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 3431 m2
Surface de zones à batir (2007): 2.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 284.3 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 1.2 ha bis 1.4 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Brot-Plamboz
Superficie de la commune: 1603 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 43 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 9.0 ha (+ 26.5 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 2.7 %
Population (2010): 254
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1693 m2
Surface de zones à batir (2007): 8.1 ha
Surface de zones à batir par habitant: 318.9 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 2.7 ha bis 3.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Brugg
Superficie de la commune: 636 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 323 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 43.0 ha (+ 15.4 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 50.9 %
Population (2010): 10252
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 315 m2
Surface de zones à batir (2007): 300.6 ha
Surface de zones à batir par habitant: 293.2 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 36.6 ha bis 52.1 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Brunegg
Superficie de la commune: 156 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 46 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 15.0 ha (+ 48.4 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 30.5 %
Population (2010): 630
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 730 m2
Surface de zones à batir (2007): 34.3 ha
Surface de zones à batir par habitant: 544.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 9.4 ha bis 12.3 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Brusino Arsizio
Superficie de la commune: 404 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 31 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 3.0 ha (+ 10.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 7.6 %
Population (2010): 474
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 654 m2
Surface de zones à batir (2007): 30.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 643.5 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 1.7 ha bis 7.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Brusio
Superficie de la commune: 4629 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 108 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 16.0 ha (+ 17.4 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 2.3 %
Population (2010): 1146
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 942 m2
Surface de zones à batir (2007): 49.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 435.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 6.2 ha bis 9.2 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Brügg
Superficie de la commune: 499 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 172 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 25.0 ha (+ 17.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 34.3 %
Population (2010): 4053
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 424 m2
Surface de zones à batir (2007): 151.4 ha
Surface de zones à batir par habitant: 373.6 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 23.9 ha bis 31.2 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Brügglen
Superficie de la commune: 172 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 10 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 3.0 ha (+ 42.9 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 5.9 %
Population (2010): 204
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 490 m2
Surface de zones à batir (2007): 6.7 ha
Surface de zones à batir par habitant: 328.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 1.0 ha bis 1.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Brünisried
Superficie de la commune: 325 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 27 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 6.0 ha (+ 28.6 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 8.3 %
Population (2010): 623
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 433 m2
Surface de zones à batir (2007): 28.6 ha
Surface de zones à batir par habitant: 459.1 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 6.8 ha bis 10.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Brüttelen
Superficie de la commune: 662 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 47 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 5.0 ha (+ 11.9 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 7.1 %
Population (2010): 582
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 808 m2
Surface de zones à batir (2007): 20.7 ha
Surface de zones à batir par habitant: 355.7 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 0.5 ha bis 1.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Brütten
Superficie de la commune: 661 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 67 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 11.0 ha (+ 19.6 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 10.1 %
Population (2010): 1899
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 353 m2
Surface de zones à batir (2007): 47.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 252.2 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 1.0 ha bis 3.1 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bubendorf
Superficie de la commune: 1080 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 161 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 42.0 ha (+ 35.3 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 14.9 %
Population (2010): 4365
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 369 m2
Surface de zones à batir (2007): 124.6 ha
Surface de zones à batir par habitant: 285.5 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 17.4 ha bis 27.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bubikon
Superficie de la commune: 1160 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 245 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 66.0 ha (+ 36.9 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 21.0 %
Population (2010): 6399
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 383 m2
Surface de zones à batir (2007): 198.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 310.2 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 41.8 ha bis 54.8 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Buch (SH)
Superficie de la commune: 379 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 26 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 4.0 ha (+ 18.2 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 6.8 %
Population (2010): 306
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 850 m2
Surface de zones à batir (2007): 13.1 ha
Surface de zones à batir par habitant: 428.1 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 2.3 ha bis 3.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Buch am Irchel
Superficie de la commune: 1026 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 71 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 11.0 ha (+ 18.3 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 7.0 %
Population (2010): 836
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 849 m2
Surface de zones à batir (2007): 32.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 388.8 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 3.6 ha bis 5.8 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Buchberg
Superficie de la commune: 589 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 50 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 11.0 ha (+ 28.2 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 8.5 %
Population (2010): 831
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 602 m2
Surface de zones à batir (2007): 30.3 ha
Surface de zones à batir par habitant: 364.6 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 1.5 ha bis 5.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Buchholterberg
Superficie de la commune: 1532 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 96 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 16.0 ha (+ 20.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 6.3 %
Population (2010): 1526
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 629 m2
Surface de zones à batir (2007): 19.1 ha
Surface de zones à batir par habitant: 125.2 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 3.0 ha bis 3.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Buchillon
Superficie de la commune: 213 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 55 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 5.0 ha (+ 10.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 25.6 %
Population (2010): 566
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 972 m2
Surface de zones à batir (2007): 52.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 927.6 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 12.2 ha bis 17.2 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Buchrain
Superficie de la commune: 481 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 157 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 55.0 ha (+ 53.9 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 32.8 %
Population (2010): 5711
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 275 m2
Surface de zones à batir (2007): 170.1 ha
Surface de zones à batir par habitant: 297.8 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 55.6 ha bis 65.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Buchs (AG)
Superficie de la commune: 533 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 243 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 33.0 ha (+ 15.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 45.6 %
Population (2010): 6677
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 364 m2
Surface de zones à batir (2007): 234.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 351.8 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 35.0 ha bis 47.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Buchs (SG)
Superficie de la commune: 1595 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 401 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 24.0 ha (+ 6.4 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 25.1 %
Population (2010): 10972
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 365 m2
Surface de zones à batir (2007): 318.8 ha
Surface de zones à batir par habitant: 290.6 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 39.1 ha bis 59.1 ha
Sources:

Commune: Buchs (ZH)
Superficie de la commune: 584 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 154 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 43.0 ha (+ 38.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 26.2 %
Population (2010): 5280
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 292 m2
Surface de zones à batir (2007): 138.2 ha
Surface de zones à batir par habitant: 261.7 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 34.9 ha bis 43.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Buckten
Superficie de la commune: 199 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 34 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 10.0 ha (+ 41.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 17.0 %
Population (2010): 694
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 490 m2
Surface de zones à batir (2007): 25.4 ha
Surface de zones à batir par habitant: 366.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 4.1 ha bis 6.1 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bulle
Superficie de la commune: 2387 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 515 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 185.0 ha (+ 56.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 21.6 %
Population (2010): 18024
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 286 m2
Surface de zones à batir (2007): 551.8 ha
Surface de zones à batir par habitant: 306.1 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 180.5 ha bis 222.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bullet
Superficie de la commune: 1683 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 89 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 14.0 ha (+ 18.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 5.3 %
Population (2010): 587
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1516 m2
Surface de zones à batir (2007): 73.2 ha
Surface de zones à batir par habitant: 1247.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 13.2 ha bis 22.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Buochs
Superficie de la commune: 995 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 179 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 29.0 ha (+ 19.3 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 18.0 %
Population (2010): 5314
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 337 m2
Surface de zones à batir (2007): 107.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 201.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 15.2 ha bis 20.3 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bure
Superficie de la commune: 1369 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 182 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 90.0 ha (+ 97.8 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 13.3 %
Population (2010): 685
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 2657 m2
Surface de zones à batir (2007): 48.1 ha
Surface de zones à batir par habitant: 702.2 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 13.9 ha bis 19.3 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Burg (AG)
Superficie de la commune: 94 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 31 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 5.0 ha (+ 19.2 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 33.7 %
Population (2010): 989
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 313 m2
Surface de zones à batir (2007): 37.6 ha
Surface de zones à batir par habitant: 380.2 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 5.9 ha bis 10.1 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Burg im Leimental
Superficie de la commune: 283 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 14 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 3.0 ha (+ 27.3 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 5.0 %
Population (2010): 238
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 588 m2
Surface de zones à batir (2007): 11.4 ha
Surface de zones à batir par habitant: 479.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 1.1 ha bis 3.5 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Burgdorf
Superficie de la commune: 1560 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 489 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 60.0 ha (+ 14.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 31.4 %
Population (2010): 15253
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 321 m2
Surface de zones à batir (2007): 413.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 270.8 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 28.9 ha bis 48.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Burgistein
Superficie de la commune: 753 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 73 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 11.0 ha (+ 17.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 9.7 %
Population (2010): 1032
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 707 m2
Surface de zones à batir (2007): 21.1 ha
Surface de zones à batir par habitant: 204.5 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 1.6 ha bis 3.1 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bursinel
Superficie de la commune: 177 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 29 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 8.0 ha (+ 38.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 16.1 %
Population (2010): 494
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 587 m2
Surface de zones à batir (2007): 30.3 ha
Surface de zones à batir par habitant: 613.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 10.6 ha bis 12.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bursins
Superficie de la commune: 337 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 46 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 11.0 ha (+ 31.4 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 13.5 %
Population (2010): 727
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 633 m2
Surface de zones à batir (2007): 32.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 447.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 2.5 ha bis 5.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Burtigny
Superficie de la commune: 568 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 34 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 8.0 ha (+ 30.8 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 6.0 %
Population (2010): 326
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1043 m2
Surface de zones à batir (2007): 9.8 ha
Surface de zones à batir par habitant: 300.6 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 1.4 ha bis 1.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Buseno
Superficie de la commune: 1115 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 21 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 7.0 ha (+ 50.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 1.9 %
Population (2010): 104
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 2019 m2
Surface de zones à batir (2007): 9.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 865.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 1.6 ha bis 1.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bussigny-près-Lausanne
Superficie de la commune: 482 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 232 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 41.0 ha (+ 21.5 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 48.5 %
Population (2010): 8045
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 288 m2
Surface de zones à batir (2007): 195.7 ha
Surface de zones à batir par habitant: 243.3 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 35.9 ha bis 51.4 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bussigny-sur-Oron
Superficie de la commune: 116 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 10 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 1.0 ha (+ 11.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 8.5 %
Population (2010): 79
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1266 m2
Surface de zones à batir (2007): 2.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 253.2 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 0.9 ha bis 1.1 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bussnang
Superficie de la commune: 1891 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 174 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 24.0 ha (+ 16.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 9.2 %
Population (2010): 2080
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 837 m2
Surface de zones à batir (2007): 99.6 ha
Surface de zones à batir par habitant: 478.8 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 14.1 ha bis 22.1 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Busswil bei Melchnau
Superficie de la commune: 287 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 17 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 3.0 ha (+ 21.4 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 6.0 %
Population (2010): 190
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 895 m2
Surface de zones à batir (2007): 3.3 ha
Surface de zones à batir par habitant: 173.7 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 0.3 ha bis 0.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bussy (FR)
Superficie de la commune: 360 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 44 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 16.0 ha (+ 57.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 12.2 %
Population (2010): 348
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1264 m2
Surface de zones à batir (2007): 19.4 ha
Surface de zones à batir par habitant: 557.5 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 3.6 ha bis 5.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bussy-Chardonney
Superficie de la commune: 305 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 32 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 4.0 ha (+ 14.3 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 10.5 %
Population (2010): 379
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 844 m2
Surface de zones à batir (2007): 14.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 369.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 1.9 ha bis 3.3 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bussy-sur-Moudon
Superficie de la commune: 309 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 23 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 5.0 ha (+ 27.8 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 7.4 %
Population (2010): 182
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1264 m2
Surface de zones à batir (2007): 8.6 ha
Surface de zones à batir par habitant: 472.5 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 0.8 ha bis 1.8 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Buttisholz
Superficie de la commune: 1674 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 140 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 38.0 ha (+ 37.3 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 8.3 %
Population (2010): 3014
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 464 m2
Surface de zones à batir (2007): 80.3 ha
Surface de zones à batir par habitant: 266.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 16.3 ha bis 21.3 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Buttwil
Superficie de la commune: 452 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 56 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 12.0 ha (+ 27.3 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 12.4 %
Population (2010): 1171
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 478 m2
Surface de zones à batir (2007): 34.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 294.6 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 0.5 ha bis 2.5 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Buus
Superficie de la commune: 885 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 64 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 11.0 ha (+ 20.8 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 7.2 %
Population (2010): 945
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 677 m2
Surface de zones à batir (2007): 29.1 ha
Surface de zones à batir par habitant: 307.9 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 2.6 ha bis 5.2 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bäretswil
Superficie de la commune: 2219 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 191 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 31.0 ha (+ 19.4 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 8.6 %
Population (2010): 4629
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 413 m2
Surface de zones à batir (2007): 105.4 ha
Surface de zones à batir par habitant: 227.7 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 18.3 ha bis 23.1 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bäriswil
Superficie de la commune: 273 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 33 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 12.0 ha (+ 57.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 11.9 %
Population (2010): 1000
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 330 m2
Surface de zones à batir (2007): 26.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 260.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 0.9 ha bis 1.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bärschwil
Superficie de la commune: 1122 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 56 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 10.0 ha (+ 21.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 5.0 %
Population (2010): 857
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 653 m2
Surface de zones à batir (2007): 36.2 ha
Surface de zones à batir par habitant: 422.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 6.8 ha bis 6.8 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bätterkinden
Superficie de la commune: 1017 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 157 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 52.0 ha (+ 49.5 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 15.5 %
Population (2010): 3054
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 514 m2
Surface de zones à batir (2007): 140.8 ha
Surface de zones à batir par habitant: 461.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 15.2 ha bis 21.8 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bättwil
Superficie de la commune: 167 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 42 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 17.0 ha (+ 68.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 24.9 %
Population (2010): 1149
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 366 m2
Surface de zones à batir (2007): 27.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 239.3 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 3.8 ha bis 3.8 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bévilard
Superficie de la commune: 568 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 71 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 12.0 ha (+ 20.3 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 12.3 %
Population (2010): 1704
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 417 m2
Surface de zones à batir (2007): 70.4 ha
Surface de zones à batir par habitant: 413.1 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 9.6 ha bis 14.4 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bôle
Superficie de la commune: 258 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 73 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 13.0 ha (+ 21.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 28.2 %
Population (2010): 1770
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 412 m2
Surface de zones à batir (2007): 55.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 313.6 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 6.9 ha bis 13.8 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Böbikon
Superficie de la commune: 259 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 19 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 0.0 ha (+ 0.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 7.3 %
Population (2010): 171
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1111 m2
Surface de zones à batir (2007): 7.8 ha
Surface de zones à batir par habitant: 456.1 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 1.4 ha bis 1.8 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Böckten
Superficie de la commune: 228 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 33 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 7.0 ha (+ 26.9 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 14.4 %
Population (2010): 774
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 426 m2
Surface de zones à batir (2007): 28.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 368.2 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 4.9 ha bis 7.5 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bönigen
Superficie de la commune: 1512 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 93 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 8.0 ha (+ 9.4 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 6.2 %
Population (2010): 2417
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 385 m2
Surface de zones à batir (2007): 68.7 ha
Surface de zones à batir par habitant: 284.2 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 6.0 ha bis 9.1 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bösingen
Superficie de la commune: 1434 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 133 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 36.0 ha (+ 37.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 9.3 %
Population (2010): 3276
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 406 m2
Surface de zones à batir (2007): 88.1 ha
Surface de zones à batir par habitant: 268.9 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 23.2 ha bis 28.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Böttstein
Superficie de la commune: 741 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 154 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 41.0 ha (+ 36.3 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 20.7 %
Population (2010): 3695
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 417 m2
Surface de zones à batir (2007): 122.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 332.6 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 22.0 ha bis 30.1 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bözen
Superficie de la commune: 395 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 44 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 14.0 ha (+ 46.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 11.2 %
Population (2010): 719
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 612 m2
Surface de zones à batir (2007): 27.3 ha
Surface de zones à batir par habitant: 379.7 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 4.4 ha bis 6.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Büchslen
Superficie de la commune: 155 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 14 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 1.0 ha (+ 7.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 8.7 %
Population (2010): 167
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 838 m2
Surface de zones à batir (2007): 10.1 ha
Surface de zones à batir par habitant: 604.8 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 1.9 ha bis 2.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Büetigen
Superficie de la commune: 361 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 36 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 9.0 ha (+ 33.3 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 9.9 %
Population (2010): 784
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 459 m2
Surface de zones à batir (2007): 28.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 368.6 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 4.4 ha bis 6.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bühl
Superficie de la commune: 298 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 21 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: -6.0 ha (-22.2 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 7.0 %
Population (2010): 422
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 498 m2
Surface de zones à batir (2007): 14.3 ha
Surface de zones à batir par habitant: 338.9 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 0.6 ha bis 1.2 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bühler
Superficie de la commune: 561 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 59 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 15.0 ha (+ 34.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 10.6 %
Population (2010): 1654
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 357 m2
Surface de zones à batir (2007): 54.6 ha
Surface de zones à batir par habitant: 330.1 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 6.4 ha bis 9.8 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bülach
Superficie de la commune: 1609 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 482 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 78.0 ha (+ 19.3 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 29.9 %
Population (2010): 16956
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 284 m2
Surface de zones à batir (2007): 385.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 227.6 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 59.8 ha bis 80.2 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bünzen
Superficie de la commune: 577 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 58 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 18.0 ha (+ 45.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 10.1 %
Population (2010): 965
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 601 m2
Surface de zones à batir (2007): 39.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 404.1 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 6.9 ha bis 8.8 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bürchen
Superficie de la commune: 1345 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 71 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 15.0 ha (+ 26.8 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 5.3 %
Population (2010): 719
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 987 m2
Surface de zones à batir (2007): 106.6 ha
Surface de zones à batir par habitant: 1482.6 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 33.7 ha bis 48.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Büren (SO)
Superficie de la commune: 623 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 44 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 9.0 ha (+ 25.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 7.1 %
Population (2010): 927
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 475 m2
Surface de zones à batir (2007): 31.4 ha
Surface de zones à batir par habitant: 338.7 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 7.4 ha bis 7.4 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Büren an der Aare
Superficie de la commune: 1260 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 148 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 22.0 ha (+ 17.5 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 11.7 %
Population (2010): 3225
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 459 m2
Surface de zones à batir (2007): 98.2 ha
Surface de zones à batir par habitant: 304.5 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 15.0 ha bis 20.1 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Büren zum Hof
Superficie de la commune: 342 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 30 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 2.0 ha (+ 7.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 8.7 %
Population (2010): 486
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 617 m2
Surface de zones à batir (2007): 13.8 ha
Surface de zones à batir par habitant: 284.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 0.5 ha bis 1.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bürglen (TG)
Superficie de la commune: 1168 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 204 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 9.0 ha (+ 4.6 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 17.5 %
Population (2010): 3228
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 632 m2
Surface de zones à batir (2007): 189.2 ha
Surface de zones à batir par habitant: 586.1 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 66.4 ha bis 76.5 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bürglen (UR)
Superficie de la commune: 5301 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 130 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 40.0 ha (+ 44.4 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 2.4 %
Population (2010): 3919
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 332 m2
Surface de zones à batir (2007): 69.8 ha
Surface de zones à batir par habitant: 178.1 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 5.1 ha bis 9.2 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Büron
Superficie de la commune: 541 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 94 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 28.0 ha (+ 42.4 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 17.4 %
Population (2010): 2181
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 431 m2
Surface de zones à batir (2007): 72.6 ha
Surface de zones à batir par habitant: 332.9 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 20.4 ha bis 28.5 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Büsserach
Superficie de la commune: 755 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 83 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 19.0 ha (+ 29.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 11.0 %
Population (2010): 1925
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 431 m2
Surface de zones à batir (2007): 92.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 477.9 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 20.3 ha bis 20.3 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Bütschwil
Superficie de la commune: 1378 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 176 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 28.0 ha (+ 18.9 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 12.8 %
Population (2010): 3380
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 521 m2
Surface de zones à batir (2007): 115.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 341.7 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 15.7 ha bis 23.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Büttenhardt
Superficie de la commune: 402 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 19 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 9.0 ha (+ 90.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 4.7 %
Population (2010): 348
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 546 m2
Surface de zones à batir (2007): 13.7 ha
Surface de zones à batir par habitant: 393.7 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 0.9 ha bis 2.1 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Büttikon
Superficie de la commune: 282 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 31 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 7.0 ha (+ 29.2 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 11.0 %
Population (2010): 903
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 343 m2
Surface de zones à batir (2007): 25.6 ha
Surface de zones à batir par habitant: 283.5 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 3.9 ha bis 5.8 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: C'za Cadenazzo/Monteceneri
Superficie de la commune: 288 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 0 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: #DIV/0!
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 0.0 %
Population (2010):
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: #DIV/0!
Surface de zones à batir (2007): 0.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: #DIV/0!
Zones à bâtir non construites (2007): 0.0 ha bis 0.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Cademario
Superficie de la commune: 396 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 33 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 3.0 ha (+ 10.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 8.4 %
Population (2010): 686
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 481 m2
Surface de zones à batir (2007): 35.3 ha
Surface de zones à batir par habitant: 514.6 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 7.5 ha bis 12.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Cadempino
Superficie de la commune: 76 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 44 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 5.0 ha (+ 12.8 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 57.9 %
Population (2010): 1500
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 293 m2
Surface de zones à batir (2007): 45.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 303.3 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 6.7 ha bis 12.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Cadenazzo
Superficie de la commune: 837 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 130 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 18.0 ha (+ 16.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 15.4 %
Population (2010): 2347
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 554 m2
Surface de zones à batir (2007): 111.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 472.9 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 34.8 ha bis 45.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Cadro
Superficie de la commune: 452 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 80 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 11.0 ha (+ 15.9 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 18.0 %
Population (2010): 1995
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 401 m2
Surface de zones à batir (2007): 91.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 458.6 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 22.2 ha bis 35.4 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Calfreisen
Superficie de la commune: 513 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 9 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 3.0 ha (+ 50.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 1.7 %
Population (2010): 54
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1667 m2
Surface de zones à batir (2007): 1.8 ha
Surface de zones à batir par habitant: 333.3 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 0.0 ha bis 0.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Calpiogna
Superficie de la commune: 330 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 18 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 3.0 ha (+ 20.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 5.5 %
Population (2010): 47
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 3830 m2
Surface de zones à batir (2007): 7.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 1680.9 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 0.5 ha bis 1.5 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Cama
Superficie de la commune: 1500 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 40 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 3.0 ha (+ 8.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 2.7 %
Population (2010): 500
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 800 m2
Surface de zones à batir (2007): 28.4 ha
Surface de zones à batir par habitant: 568.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 6.6 ha bis 6.5 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Camorino
Superficie de la commune: 828 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 105 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 13.0 ha (+ 14.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 12.7 %
Population (2010): 2706
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 388 m2
Surface de zones à batir (2007): 85.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 314.1 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 11.7 ha bis 22.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Campello
Superficie de la commune: 396 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 19 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 0.0 ha (+ 0.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 4.8 %
Population (2010): 62
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 3065 m2
Surface de zones à batir (2007): 21.8 ha
Surface de zones à batir par habitant: 3516.1 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 6.3 ha bis 9.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Campo (Vallemaggia)
Superficie de la commune: 4327 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 36 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 10.0 ha (+ 38.5 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 0.8 %
Population (2010): 52
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 6923 m2
Surface de zones à batir (2007): 20.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 4019.2 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 5.5 ha bis 6.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Canobbio
Superficie de la commune: 130 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 66 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 8.0 ha (+ 13.8 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 50.8 %
Population (2010): 1909
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 346 m2
Surface de zones à batir (2007): 58.2 ha
Surface de zones à batir par habitant: 304.9 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 9.3 ha bis 12.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Capriasca
Superficie de la commune: 3635 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 230 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 37.0 ha (+ 19.2 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 6.5 %
Population (2010): 6274
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 367 m2
Surface de zones à batir (2007): 197.7 ha
Surface de zones à batir par habitant: 315.1 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 32.1 ha bis 59.1 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Carabietta
Superficie de la commune: 46 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 8 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 1.0 ha (+ 14.3 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 18.6 %
Population (2010): 120
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 667 m2
Surface de zones à batir (2007): 4.1 ha
Surface de zones à batir par habitant: 341.7 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 0.6 ha bis 1.1 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Carona
Superficie de la commune: 475 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 57 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 5.0 ha (+ 9.6 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 11.9 %
Population (2010): 774
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 736 m2
Surface de zones à batir (2007): 33.4 ha
Surface de zones à batir par habitant: 431.5 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 6.1 ha bis 11.8 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Carouge (GE)
Superficie de la commune: 270 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 225 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 12.0 ha (+ 5.6 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 84.9 %
Population (2010): 20071
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 112 m2
Surface de zones à batir (2007): 243.2 ha
Surface de zones à batir par habitant: 121.2 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 24.5 ha bis 38.3 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Carrouge (VD)
Superficie de la commune: 542 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 51 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 10.0 ha (+ 24.4 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 9.4 %
Population (2010): 914
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 558 m2
Surface de zones à batir (2007): 39.7 ha
Surface de zones à batir par habitant: 434.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 10.1 ha bis 15.3 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Cartigny
Superficie de la commune: 438 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 50 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: -4.0 ha (-7.4 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 11.3 %
Population (2010): 836
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 598 m2
Surface de zones à batir (2007): 21.2 ha
Surface de zones à batir par habitant: 253.6 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 2.4 ha bis 5.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Caslano
Superficie de la commune: 284 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 136 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 17.0 ha (+ 14.3 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 48.4 %
Population (2010): 3996
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 340 m2
Surface de zones à batir (2007): 112.1 ha
Surface de zones à batir par habitant: 280.5 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 12.1 ha bis 22.1 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Castaneda
Superficie de la commune: 396 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 16 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 2.0 ha (+ 14.3 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 4.1 %
Population (2010): 224
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 714 m2
Surface de zones à batir (2007): 15.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 692.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 1.6 ha bis 1.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Castel San Pietro
Superficie de la commune: 1183 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 101 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 9.0 ha (+ 9.8 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 8.6 %
Population (2010): 2082
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 485 m2
Surface de zones à batir (2007): 102.2 ha
Surface de zones à batir par habitant: 490.9 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 28.5 ha bis 40.5 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Casti-Wergenstein
Superficie de la commune: 2562 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 15 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 1.0 ha (+ 7.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 0.6 %
Population (2010): 58
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 2586 m2
Surface de zones à batir (2007): 2.6 ha
Surface de zones à batir par habitant: 448.3 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 0.2 ha bis 0.2 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Castiel
Superficie de la commune: 542 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 10 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 2.0 ha (+ 25.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 1.8 %
Population (2010): 121
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 826 m2
Surface de zones à batir (2007): 3.7 ha
Surface de zones à batir par habitant: 305.8 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 0.0 ha bis 0.1 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Castrisch
Superficie de la commune: 719 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 24 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: -1.0 ha (-4.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 3.3 %
Population (2010): 409
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 587 m2
Surface de zones à batir (2007): 12.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 293.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 0.8 ha bis 1.4 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Cauco
Superficie de la commune: 1089 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 17 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: -2.0 ha (-10.5 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 1.6 %
Population (2010): 36
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 4722 m2
Surface de zones à batir (2007): 5.3 ha
Surface de zones à batir par habitant: 1472.2 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 0.6 ha bis 0.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Cavagnago
Superficie de la commune: 668 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 12 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: -1.0 ha (-7.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 1.8 %
Population (2010): 85
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1412 m2
Surface de zones à batir (2007): 5.6 ha
Surface de zones à batir par habitant: 658.8 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 0.3 ha bis 0.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Cavigliano
Superficie de la commune: 548 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 32 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: -1.0 ha (-3.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 5.9 %
Population (2010): 719
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 445 m2
Surface de zones à batir (2007): 23.2 ha
Surface de zones à batir par habitant: 322.7 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 3.0 ha bis 5.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Cazis
Superficie de la commune: 3117 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 175 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 20.0 ha (+ 12.9 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 5.6 %
Population (2010): 1983
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 883 m2
Surface de zones à batir (2007): 100.7 ha
Surface de zones à batir par habitant: 507.8 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 16.7 ha bis 17.3 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Celerina/Schlarigna
Superficie de la commune: 2402 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 99 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 7.0 ha (+ 7.6 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 4.1 %
Population (2010): 1488
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 665 m2
Surface de zones à batir (2007): 61.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 416.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 3.6 ha bis 3.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Centovalli
Superficie de la commune: 5139 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 102 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 10.0 ha (+ 10.9 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 2.0 %
Population (2010): 1142
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 893 m2
Surface de zones à batir (2007): 52.1 ha
Surface de zones à batir par habitant: 456.2 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 7.5 ha bis 13.1 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Cerentino
Superficie de la commune: 2007 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 36 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 14.0 ha (+ 63.6 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 1.8 %
Population (2010): 57
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 6316 m2
Surface de zones à batir (2007): 7.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 1228.1 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 0.4 ha bis 0.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Cerniat (FR)
Superficie de la commune: 3369 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 79 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 12.0 ha (+ 17.9 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 2.3 %
Population (2010): 327
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 2416 m2
Surface de zones à batir (2007): 10.8 ha
Surface de zones à batir par habitant: 330.3 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 1.9 ha bis 2.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Cerniaz (VD)
Superficie de la commune: 180 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 7 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 1.0 ha (+ 16.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 3.8 %
Population (2010): 42
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1667 m2
Surface de zones à batir (2007): 5.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 1190.5 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 1.0 ha bis 1.3 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Cernier
Superficie de la commune: 911 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 68 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 13.0 ha (+ 23.6 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 7.5 %
Population (2010): 2194
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 310 m2
Surface de zones à batir (2007): 64.8 ha
Surface de zones à batir par habitant: 295.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 22.0 ha bis 24.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Certara
Superficie de la commune: 273 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 12 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 4.0 ha (+ 50.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 4.4 %
Population (2010): 60
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 2000 m2
Surface de zones à batir (2007): 4.1 ha
Surface de zones à batir par habitant: 683.3 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 0.8 ha bis 1.2 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Cevio
Superficie de la commune: 15142 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 145 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 29.0 ha (+ 25.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 1.0 %
Population (2010): 1222
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1187 m2
Surface de zones à batir (2007): 78.7 ha
Surface de zones à batir par habitant: 644.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 33.5 ha bis 38.8 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Chabrey
Superficie de la commune: 396 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 30 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 5.0 ha (+ 20.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 7.6 %
Population (2010): 267
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1124 m2
Surface de zones à batir (2007): 23.2 ha
Surface de zones à batir par habitant: 868.9 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 8.3 ha bis 10.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Chalais
Superficie de la commune: 2446 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 207 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 75.0 ha (+ 56.8 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 8.5 %
Population (2010): 3122
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 663 m2
Surface de zones à batir (2007): 213.4 ha
Surface de zones à batir par habitant: 683.5 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 58.1 ha bis 84.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Cham
Superficie de la commune: 1771 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 443 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 104.0 ha (+ 30.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 24.9 %
Population (2010): 14552
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 304 m2
Surface de zones à batir (2007): 249.7 ha
Surface de zones à batir par habitant: 171.6 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 31.5 ha bis 46.5 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Chamblon
Superficie de la commune: 286 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 71 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 18.0 ha (+ 34.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 24.7 %
Population (2010): 568
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1250 m2
Surface de zones à batir (2007): 24.1 ha
Surface de zones à batir par habitant: 424.3 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 0.6 ha bis 1.1 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Chamoson
Superficie de la commune: 3247 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 229 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 61.0 ha (+ 36.3 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 7.1 %
Population (2010): 3034
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 755 m2
Surface de zones à batir (2007): 257.6 ha
Surface de zones à batir par habitant: 849.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 86.4 ha bis 125.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Champagne
Superficie de la commune: 392 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 39 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 9.0 ha (+ 30.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 9.9 %
Population (2010): 793
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 492 m2
Surface de zones à batir (2007): 36.6 ha
Surface de zones à batir par habitant: 461.5 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 7.5 ha bis 9.4 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Champoz
Superficie de la commune: 718 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 21 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 2.0 ha (+ 10.5 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 2.9 %
Population (2010): 157
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1338 m2
Surface de zones à batir (2007): 6.4 ha
Surface de zones à batir par habitant: 407.6 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 0.1 ha bis 0.4 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Champtauroz
Superficie de la commune: 305 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 15 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 3.0 ha (+ 25.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 5.0 %
Population (2010): 118
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1271 m2
Surface de zones à batir (2007): 7.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 635.6 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 1.1 ha bis 1.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Champvent
Superficie de la commune: 692 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 30 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 2.0 ha (+ 7.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 4.4 %
Population (2010): 357
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 840 m2
Surface de zones à batir (2007): 20.1 ha
Surface de zones à batir par habitant: 563.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 4.8 ha bis 6.3 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Champéry
Superficie de la commune: 3888 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 155 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 40.0 ha (+ 34.8 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 4.0 %
Population (2010): 1275
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1216 m2
Surface de zones à batir (2007): 113.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 893.3 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 30.1 ha bis 41.1 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Chancy
Superficie de la commune: 536 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 59 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 15.0 ha (+ 34.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 11.0 %
Population (2010): 1117
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 528 m2
Surface de zones à batir (2007): 21.6 ha
Surface de zones à batir par habitant: 193.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 5.9 ha bis 8.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Chanéaz
Superficie de la commune: 139 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 4 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 0.0 ha (+ 0.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 2.8 %
Population (2010): 106
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 377 m2
Surface de zones à batir (2007): 3.6 ha
Surface de zones à batir par habitant: 339.6 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 0.1 ha bis 0.1 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Chapelle (Glâne)
Superficie de la commune: 203 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 17 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 3.0 ha (+ 21.4 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 8.4 %
Population (2010): 240
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 708 m2
Surface de zones à batir (2007): 9.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 395.8 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 2.8 ha bis 3.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Chapelle-sur-Moudon
Superficie de la commune: 463 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 30 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 2.0 ha (+ 7.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 6.4 %
Population (2010): 382
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 785 m2
Surface de zones à batir (2007): 24.7 ha
Surface de zones à batir par habitant: 646.6 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 4.1 ha bis 7.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Chardonne
Superficie de la commune: 1032 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 159 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 32.0 ha (+ 25.2 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 15.5 %
Population (2010): 2752
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 578 m2
Surface de zones à batir (2007): 101.8 ha
Surface de zones à batir par habitant: 369.9 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 16.6 ha bis 31.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Charmey
Superficie de la commune: 7846 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 162 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 52.0 ha (+ 47.3 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 2.1 %
Population (2010): 1829
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 886 m2
Surface de zones à batir (2007): 114.7 ha
Surface de zones à batir par habitant: 627.1 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 19.3 ha bis 30.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Charrat
Superficie de la commune: 761 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 105 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 34.0 ha (+ 47.9 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 13.8 %
Population (2010): 1359
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 773 m2
Surface de zones à batir (2007): 101.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 746.9 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 36.7 ha bis 49.8 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Chavannes-de-Bogis
Superficie de la commune: 285 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 69 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 23.0 ha (+ 50.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 24.0 %
Population (2010): 1019
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 677 m2
Surface de zones à batir (2007): 56.2 ha
Surface de zones à batir par habitant: 551.5 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 7.1 ha bis 10.1 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Chavannes-des-Bois
Superficie de la commune: 214 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 25 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 6.0 ha (+ 31.6 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 11.5 %
Population (2010): 518
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 483 m2
Surface de zones à batir (2007): 23.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 461.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 6.5 ha bis 8.2 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Chavannes-le-Chêne
Superficie de la commune: 398 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 23 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 3.0 ha (+ 15.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 5.8 %
Population (2010): 260
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 885 m2
Surface de zones à batir (2007): 17.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 653.8 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 2.1 ha bis 3.8 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Chavannes-le-Veyron
Superficie de la commune: 263 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 16 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 1.0 ha (+ 6.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 6.0 %
Population (2010): 116
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1379 m2
Surface de zones à batir (2007): 8.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 732.8 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 1.1 ha bis 1.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Chavannes-près-Renens
Superficie de la commune: 165 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 108 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 25.0 ha (+ 30.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 65.1 %
Population (2010): 6615
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 163 m2
Surface de zones à batir (2007): 116.8 ha
Surface de zones à batir par habitant: 176.6 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 14.1 ha bis 22.8 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Chavannes-sur-Moudon
Superficie de la commune: 514 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 27 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 2.0 ha (+ 8.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 5.2 %
Population (2010): 205
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1317 m2
Surface de zones à batir (2007): 8.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 390.2 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 0.7 ha bis 1.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Chavornay
Superficie de la commune: 1105 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 164 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 31.0 ha (+ 23.3 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 14.8 %
Population (2010): 3493
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 470 m2
Surface de zones à batir (2007): 145.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 415.1 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 42.6 ha bis 55.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Cheiry
Superficie de la commune: 648 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 45 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 12.0 ha (+ 36.4 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 6.9 %
Population (2010): 363
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1240 m2
Surface de zones à batir (2007): 22.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 619.8 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 6.5 ha bis 7.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Chermignon
Superficie de la commune: 538 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 154 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 47.0 ha (+ 43.9 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 28.7 %
Population (2010): 2962
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 520 m2
Surface de zones à batir (2007): 173.2 ha
Surface de zones à batir par habitant: 584.7 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 62.9 ha bis 86.3 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Chesalles-sur-Moudon
Superficie de la commune: 167 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 17 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 4.0 ha (+ 30.8 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 10.2 %
Population (2010): 155
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1097 m2
Surface de zones à batir (2007): 12.6 ha
Surface de zones à batir par habitant: 812.9 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 3.3 ha bis 4.2 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Chesalles-sur-Oron
Superficie de la commune: 200 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 18 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 1.0 ha (+ 5.9 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 9.0 %
Population (2010): 189
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 952 m2
Surface de zones à batir (2007): 6.4 ha
Surface de zones à batir par habitant: 338.6 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 1.4 ha bis 2.5 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Cheseaux-Noréaz
Superficie de la commune: 603 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 63 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 11.0 ha (+ 21.2 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 10.4 %
Population (2010): 528
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1193 m2
Surface de zones à batir (2007): 34.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 643.9 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 1.3 ha bis 3.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Cheseaux-sur-Lausanne
Superficie de la commune: 459 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 110 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 38.0 ha (+ 52.8 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 24.1 %
Population (2010): 3746
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 294 m2
Surface de zones à batir (2007): 91.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 244.3 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 16.3 ha bis 23.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Chessel
Superficie de la commune: 357 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 39 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 14.0 ha (+ 56.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 11.0 %
Population (2010): 344
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1134 m2
Surface de zones à batir (2007): 22.7 ha
Surface de zones à batir par habitant: 659.9 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 1.4 ha bis 2.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Chevilly
Superficie de la commune: 387 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 21 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: -1.0 ha (-4.5 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 5.6 %
Population (2010): 242
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 868 m2
Surface de zones à batir (2007): 7.8 ha
Surface de zones à batir par habitant: 322.3 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 0.4 ha bis 1.4 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Chevroux
Superficie de la commune: 437 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 41 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 5.0 ha (+ 13.9 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 9.4 %
Population (2010): 394
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1041 m2
Surface de zones à batir (2007): 37.4 ha
Surface de zones à batir par habitant: 949.2 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 7.8 ha bis 10.8 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Chexbres
Superficie de la commune: 214 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 70 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 3.0 ha (+ 4.5 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 32.4 %
Population (2010): 2065
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 339 m2
Surface de zones à batir (2007): 48.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 236.8 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 7.4 ha bis 12.5 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Cheyres
Superficie de la commune: 513 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 73 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 13.0 ha (+ 21.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 14.2 %
Population (2010): 1134
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 644 m2
Surface de zones à batir (2007): 67.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 598.8 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 21.4 ha bis 25.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Chiasso
Superficie de la commune: 533 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 194 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 9.0 ha (+ 4.9 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 36.6 %
Population (2010): 7763
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 250 m2
Surface de zones à batir (2007): 109.3 ha
Surface de zones à batir par habitant: 140.8 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 10.2 ha bis 15.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Chigny
Superficie de la commune: 90 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 15 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 0.0 ha (+ 0.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 17.2 %
Population (2010): 301
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 498 m2
Surface de zones à batir (2007): 16.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 531.6 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 3.8 ha bis 4.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Chippis
Superficie de la commune: 198 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 48 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 3.0 ha (+ 6.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 24.0 %
Population (2010): 1580
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 304 m2
Surface de zones à batir (2007): 41.3 ha
Surface de zones à batir par habitant: 261.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 6.7 ha bis 8.8 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Chironico
Superficie de la commune: 5777 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 57 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: -2.0 ha (-3.4 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 1.0 %
Population (2010): 405
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1407 m2
Surface de zones à batir (2007): 14.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 367.9 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 2.7 ha bis 3.2 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Choulex
Superficie de la commune: 391 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 59 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 9.0 ha (+ 18.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 15.1 %
Population (2010): 964
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 612 m2
Surface de zones à batir (2007): 21.8 ha
Surface de zones à batir par habitant: 226.1 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 2.7 ha bis 4.1 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Chur
Superficie de la commune: 2809 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 704 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 59.0 ha (+ 9.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 25.1 %
Population (2010): 33377
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 211 m2
Surface de zones à batir (2007): 607.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 182.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 40.7 ha bis 40.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Churwalden
Superficie de la commune: 4854 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 173 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 19.0 ha (+ 12.3 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 3.6 %
Population (2010): 2190
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 790 m2
Surface de zones à batir (2007): 124.4 ha
Surface de zones à batir par habitant: 568.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 24.8 ha bis 24.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Châbles
Superficie de la commune: 474 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 45 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 17.0 ha (+ 60.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 9.4 %
Population (2010): 661
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 681 m2
Surface de zones à batir (2007): 26.3 ha
Surface de zones à batir par habitant: 397.9 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 7.4 ha bis 11.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Château-d'Oex
Superficie de la commune: 11371 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 329 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 59.0 ha (+ 21.9 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 2.9 %
Population (2010): 3180
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1035 m2
Surface de zones à batir (2007): 167.8 ha
Surface de zones à batir par habitant: 527.7 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 47.5 ha bis 66.2 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Châtel-Saint-Denis
Superficie de la commune: 4789 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 333 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 48.0 ha (+ 16.8 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 7.0 %
Population (2010): 5657
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 589 m2
Surface de zones à batir (2007): 266.2 ha
Surface de zones à batir par habitant: 470.6 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 82.4 ha bis 107.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Châtel-sur-Montsalvens
Superficie de la commune: 204 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 16 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 5.0 ha (+ 45.5 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 8.0 %
Population (2010): 250
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 640 m2
Surface de zones à batir (2007): 15.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 620.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 4.4 ha bis 6.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Châtelat
Superficie de la commune: 415 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 11 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 1.0 ha (+ 10.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 2.6 %
Population (2010): 124
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 887 m2
Surface de zones à batir (2007): 0.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 0.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 0.0 ha bis 0.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Châtillens
Superficie de la commune: 211 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 20 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 5.0 ha (+ 33.3 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 9.7 %
Population (2010): 466
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 429 m2
Surface de zones à batir (2007): 17.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 375.5 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 3.0 ha bis 4.8 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Châtillon (FR)
Superficie de la commune: 131 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 22 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 7.0 ha (+ 46.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 16.9 %
Population (2010): 342
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 643 m2
Surface de zones à batir (2007): 18.6 ha
Surface de zones à batir par habitant: 543.9 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 3.7 ha bis 5.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Châtillon (JU)
Superficie de la commune: 531 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 28 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 6.0 ha (+ 27.3 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 5.3 %
Population (2010): 431
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 650 m2
Surface de zones à batir (2007): 18.1 ha
Surface de zones à batir par habitant: 420.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 0.9 ha bis 3.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Châtonnaye
Superficie de la commune: 631 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 38 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 12.0 ha (+ 46.2 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 6.0 %
Population (2010): 709
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 536 m2
Surface de zones à batir (2007): 27.4 ha
Surface de zones à batir par habitant: 386.5 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 6.3 ha bis 10.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Chénens
Superficie de la commune: 395 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 40 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 16.0 ha (+ 66.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 10.1 %
Population (2010): 650
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 615 m2
Surface de zones à batir (2007): 36.1 ha
Surface de zones à batir par habitant: 555.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 13.2 ha bis 15.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Chéserex
Superficie de la commune: 1056 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 134 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 79.0 ha (+ 143.6 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 12.7 %
Population (2010): 1235
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1085 m2
Surface de zones à batir (2007): 91.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 744.1 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 4.4 ha bis 8.3 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Chésopelloz
Superficie de la commune: 162 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 11 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 2.0 ha (+ 22.2 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 6.6 %
Population (2010): 125
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 880 m2
Surface de zones à batir (2007): 5.6 ha
Surface de zones à batir par habitant: 448.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 2.2 ha bis 2.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Chézard-Saint-Martin
Superficie de la commune: 1305 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 69 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 18.0 ha (+ 35.3 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 5.3 %
Population (2010): 1772
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 389 m2
Surface de zones à batir (2007): 61.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 344.2 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 15.4 ha bis 21.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Chêne-Bougeries
Superficie de la commune: 413 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 344 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 19.0 ha (+ 5.8 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 83.1 %
Population (2010): 10342
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 333 m2
Surface de zones à batir (2007): 369.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 356.8 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 14.1 ha bis 25.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Chêne-Bourg
Superficie de la commune: 128 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 112 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 12.0 ha (+ 12.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 88.2 %
Population (2010): 7963
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 141 m2
Surface de zones à batir (2007): 128.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 160.7 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 3.1 ha bis 7.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Chêne-Pâquier
Superficie de la commune: 212 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 11 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: -1.0 ha (-8.3 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 5.3 %
Population (2010): 112
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 982 m2
Surface de zones à batir (2007): 7.8 ha
Surface de zones à batir par habitant: 696.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 0.7 ha bis 1.4 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Cimadera
Superficie de la commune: 528 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 9 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 4.0 ha (+ 80.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 1.7 %
Population (2010): 130
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 692 m2
Surface de zones à batir (2007): 9.2 ha
Surface de zones à batir par habitant: 707.7 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 2.3 ha bis 3.2 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Clarmont
Superficie de la commune: 100 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 8 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 0.0 ha (+ 0.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 7.9 %
Population (2010): 138
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 580 m2
Surface de zones à batir (2007): 5.2 ha
Surface de zones à batir par habitant: 376.8 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 0.4 ha bis 1.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Claro
Superficie de la commune: 2122 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 124 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 27.0 ha (+ 27.8 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 5.8 %
Population (2010): 2570
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 482 m2
Surface de zones à batir (2007): 113.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 439.7 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 16.3 ha bis 30.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Clavaleyres
Superficie de la commune: 101 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 4 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 0.0 ha (+ 0.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 4.1 %
Population (2010): 49
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 816 m2
Surface de zones à batir (2007): 0.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 0.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 0.0 ha bis 0.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Clos du Doubs
Superficie de la commune: 6177 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 224 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 43.0 ha (+ 23.8 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 3.6 %
Population (2010): 1312
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1707 m2
Surface de zones à batir (2007): 80.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 609.8 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 16.2 ha bis 20.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Coeuve
Superficie de la commune: 1163 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 58 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 14.0 ha (+ 31.8 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 5.0 %
Population (2010): 683
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 849 m2
Surface de zones à batir (2007): 38.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 569.5 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 7.5 ha bis 12.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Coffrane
Superficie de la commune: 649 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 68 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 12.0 ha (+ 21.4 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 10.4 %
Population (2010): 664
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1024 m2
Surface de zones à batir (2007): 27.7 ha
Surface de zones à batir par habitant: 417.2 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 5.7 ha bis 7.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Coinsins
Superficie de la commune: 291 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 40 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 4.0 ha (+ 11.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 13.6 %
Population (2010): 400
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1000 m2
Surface de zones à batir (2007): 25.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 647.5 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 4.7 ha bis 5.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Coldrerio
Superficie de la commune: 246 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 98 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 12.0 ha (+ 14.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 39.5 %
Population (2010): 2681
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 366 m2
Surface de zones à batir (2007): 89.7 ha
Surface de zones à batir par habitant: 334.6 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 10.5 ha bis 18.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Collex-Bossy
Superficie de la commune: 689 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 70 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 21.0 ha (+ 42.9 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 10.2 %
Population (2010): 1595
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 439 m2
Surface de zones à batir (2007): 35.7 ha
Surface de zones à batir par habitant: 223.8 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 3.1 ha bis 5.8 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Collina d'Oro
Superficie de la commune: 564 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 206 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 32.0 ha (+ 18.4 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 36.2 %
Population (2010): 4486
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 459 m2
Surface de zones à batir (2007): 225.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 503.6 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 61.0 ha bis 87.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Collombey-Muraz
Superficie de la commune: 2981 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 372 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 116.0 ha (+ 45.3 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 12.5 %
Population (2010): 6991
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 532 m2
Surface de zones à batir (2007): 443.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 634.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 171.6 ha bis 209.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Collonge-Bellerive
Superficie de la commune: 612 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 358 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 58.0 ha (+ 19.3 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 58.4 %
Population (2010): 7578
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 472 m2
Surface de zones à batir (2007): 307.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 406.3 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 4.5 ha bis 9.1 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Collonges
Superficie de la commune: 1221 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 54 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 8.0 ha (+ 17.4 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 4.4 %
Population (2010): 540
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1000 m2
Surface de zones à batir (2007): 20.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 370.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 2.2 ha bis 3.4 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Cologny
Superficie de la commune: 367 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 288 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 35.0 ha (+ 13.8 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 78.0 %
Population (2010): 4905
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 587 m2
Surface de zones à batir (2007): 289.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 590.2 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 5.1 ha bis 9.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Colombier (NE)
Superficie de la commune: 452 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 186 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 27.0 ha (+ 17.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 41.2 %
Population (2010): 5582
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 333 m2
Surface de zones à batir (2007): 151.7 ha
Surface de zones à batir par habitant: 271.8 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 27.9 ha bis 44.5 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Colombier (VD)
Superficie de la commune: 527 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 36 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 17.0 ha (+ 89.5 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 6.8 %
Population (2010): 512
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 703 m2
Surface de zones à batir (2007): 19.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 371.1 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 2.1 ha bis 3.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Comano
Superficie de la commune: 206 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 70 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 13.0 ha (+ 22.8 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 34.5 %
Population (2010): 1905
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 367 m2
Surface de zones à batir (2007): 64.6 ha
Surface de zones à batir par habitant: 339.1 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 10.9 ha bis 17.8 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Combremont-le-Grand
Superficie de la commune: 660 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 31 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 2.0 ha (+ 6.9 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 4.7 %
Population (2010): 302
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1026 m2
Surface de zones à batir (2007): 24.3 ha
Surface de zones à batir par habitant: 804.6 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 5.0 ha bis 6.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Combremont-le-Petit
Superficie de la commune: 573 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 28 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 3.0 ha (+ 12.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 4.9 %
Population (2010): 378
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 741 m2
Surface de zones à batir (2007): 25.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 661.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 4.2 ha bis 7.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Commugny
Superficie de la commune: 651 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 121 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 27.0 ha (+ 28.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 18.6 %
Population (2010): 2745
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 441 m2
Surface de zones à batir (2007): 103.6 ha
Surface de zones à batir par habitant: 377.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 5.9 ha bis 14.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Comunanza Capriasca/Valcolla
Superficie de la commune: 8 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 0 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: #DIV/0!
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 0.0 %
Population (2010):
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: #DIV/0!
Surface de zones à batir (2007): 0.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: #DIV/0!
Zones à bâtir non construites (2007): 0.0 ha bis 0.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Concise
Superficie de la commune: 1140 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 100 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 39.0 ha (+ 63.9 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 8.8 %
Population (2010): 779
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1284 m2
Surface de zones à batir (2007): 35.1 ha
Surface de zones à batir par habitant: 450.6 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 5.2 ha bis 8.3 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Confignon
Superficie de la commune: 277 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 119 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 32.0 ha (+ 36.8 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 43.3 %
Population (2010): 4106
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 290 m2
Surface de zones à batir (2007): 100.8 ha
Surface de zones à batir par habitant: 245.5 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 4.8 ha bis 11.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Constantine
Superficie de la commune: 281 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 42 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 10.0 ha (+ 31.3 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 14.9 %
Population (2010): 301
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1395 m2
Surface de zones à batir (2007): 38.2 ha
Surface de zones à batir par habitant: 1269.1 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 11.3 ha bis 14.2 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Conters im Prättigau
Superficie de la commune: 1840 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 23 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 4.0 ha (+ 21.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 1.3 %
Population (2010): 234
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 983 m2
Surface de zones à batir (2007): 7.3 ha
Surface de zones à batir par habitant: 312.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 0.2 ha bis 0.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Conthey
Superficie de la commune: 8498 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 429 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 119.0 ha (+ 38.4 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 5.0 %
Population (2010): 7445
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 576 m2
Surface de zones à batir (2007): 314.2 ha
Surface de zones à batir par habitant: 422.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 67.3 ha bis 109.1 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Coppet
Superficie de la commune: 187 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 117 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 32.0 ha (+ 37.6 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 62.6 %
Population (2010): 3064
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 382 m2
Surface de zones à batir (2007): 115.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 378.3 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 18.2 ha bis 27.2 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Corban
Superficie de la commune: 785 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 35 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 6.0 ha (+ 20.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 4.4 %
Population (2010): 484
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 723 m2
Surface de zones à batir (2007): 25.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 516.5 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 6.6 ha bis 8.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Corbeyrier
Superficie de la commune: 2199 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 50 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 6.0 ha (+ 13.6 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 2.3 %
Population (2010): 377
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1326 m2
Surface de zones à batir (2007): 12.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 331.6 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 4.5 ha bis 6.3 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Corbières
Superficie de la commune: 960 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 52 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 19.0 ha (+ 57.6 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 5.4 %
Population (2010): 669
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 777 m2
Surface de zones à batir (2007): 40.6 ha
Surface de zones à batir par habitant: 606.9 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 9.8 ha bis 12.4 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Corcelles (BE)
Superficie de la commune: 677 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 16 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 3.0 ha (+ 23.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 2.4 %
Population (2010): 214
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 748 m2
Surface de zones à batir (2007): 8.1 ha
Surface de zones à batir par habitant: 378.5 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 0.6 ha bis 1.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Corcelles-Cormondrèche
Superficie de la commune: 486 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 128 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 31.0 ha (+ 32.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 26.3 %
Population (2010): 4582
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 279 m2
Surface de zones à batir (2007): 125.8 ha
Surface de zones à batir par habitant: 274.6 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 29.9 ha bis 41.1 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Corcelles-le-Jorat
Superficie de la commune: 793 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 46 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 10.0 ha (+ 27.8 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 5.8 %
Population (2010): 412
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1117 m2
Surface de zones à batir (2007): 7.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 191.7 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 0.8 ha bis 1.4 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Corcelles-près-Concise
Superficie de la commune: 409 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 51 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 20.0 ha (+ 64.5 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 12.5 %
Population (2010): 268
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1903 m2
Surface de zones à batir (2007): 17.8 ha
Surface de zones à batir par habitant: 664.2 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 3.5 ha bis 5.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Corcelles-près-Payerne
Superficie de la commune: 1213 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 132 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 25.0 ha (+ 23.4 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 10.9 %
Population (2010): 1888
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 699 m2
Surface de zones à batir (2007): 131.7 ha
Surface de zones à batir par habitant: 697.6 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 41.0 ha bis 51.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Corcelles-sur-Chavornay
Superficie de la commune: 548 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 25 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 4.0 ha (+ 19.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 4.6 %
Population (2010): 325
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 769 m2
Surface de zones à batir (2007): 10.3 ha
Surface de zones à batir par habitant: 316.9 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 1.0 ha bis 2.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Corgémont
Superficie de la commune: 1761 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 103 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 22.0 ha (+ 27.2 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 5.9 %
Population (2010): 1533
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 672 m2
Surface de zones à batir (2007): 58.4 ha
Surface de zones à batir par habitant: 381.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 9.6 ha bis 12.1 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Corippo
Superficie de la commune: 773 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 2 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 0.0 ha (+ 0.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 0.3 %
Population (2010): 15
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1333 m2
Surface de zones à batir (2007): 0.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 600.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 0.0 ha bis 0.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Corminboeuf
Superficie de la commune: 562 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 84 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 30.0 ha (+ 55.6 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 14.9 %
Population (2010): 2135
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 393 m2
Surface de zones à batir (2007): 81.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 381.7 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 21.1 ha bis 26.8 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Cormoret
Superficie de la commune: 1349 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 45 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 4.0 ha (+ 9.8 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 3.3 %
Population (2010): 505
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 891 m2
Surface de zones à batir (2007): 20.3 ha
Surface de zones à batir par habitant: 402.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 3.4 ha bis 5.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Cornaux
Superficie de la commune: 472 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 147 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 29.0 ha (+ 24.6 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 31.1 %
Population (2010): 1505
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 977 m2
Surface de zones à batir (2007): 115.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 767.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 48.1 ha bis 57.4 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Cornol
Superficie de la commune: 1044 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 78 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 38.0 ha (+ 95.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 7.4 %
Population (2010): 892
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 874 m2
Surface de zones à batir (2007): 51.8 ha
Surface de zones à batir par habitant: 580.7 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 9.3 ha bis 13.8 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Corpataux-Magnedens
Superficie de la commune: 437 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 81 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 25.0 ha (+ 44.6 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 18.1 %
Population (2010): 1149
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 705 m2
Surface de zones à batir (2007): 41.1 ha
Surface de zones à batir par habitant: 357.7 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 9.5 ha bis 13.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Correvon
Superficie de la commune: 224 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 5 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 1.0 ha (+ 25.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 2.3 %
Population (2010): 106
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 472 m2
Surface de zones à batir (2007): 3.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 330.2 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 0.2 ha bis 0.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Corseaux
Superficie de la commune: 106 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 83 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 7.0 ha (+ 9.2 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 78.3 %
Population (2010): 2090
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 397 m2
Surface de zones à batir (2007): 62.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 299.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 1.6 ha bis 8.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Corserey
Superficie de la commune: 344 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 22 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 5.0 ha (+ 29.4 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 6.4 %
Population (2010): 319
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 690 m2
Surface de zones à batir (2007): 18.4 ha
Surface de zones à batir par habitant: 576.8 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 4.4 ha bis 6.1 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Corsier (GE)
Superficie de la commune: 274 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 93 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 13.0 ha (+ 16.3 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 33.5 %
Population (2010): 1814
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 513 m2
Surface de zones à batir (2007): 70.8 ha
Surface de zones à batir par habitant: 390.3 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 1.1 ha bis 2.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Corsier-sur-Vevey
Superficie de la commune: 675 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 130 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 12.0 ha (+ 10.2 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 19.3 %
Population (2010): 3203
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 406 m2
Surface de zones à batir (2007): 86.7 ha
Surface de zones à batir par habitant: 270.7 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 20.7 ha bis 27.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Cortaillod
Superficie de la commune: 369 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 148 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 40.0 ha (+ 37.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 40.4 %
Population (2010): 4535
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 326 m2
Surface de zones à batir (2007): 131.7 ha
Surface de zones à batir par habitant: 290.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 21.5 ha bis 32.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Cortébert
Superficie de la commune: 1478 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 47 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 8.0 ha (+ 20.5 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 3.2 %
Population (2010): 706
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 666 m2
Surface de zones à batir (2007): 27.7 ha
Surface de zones à batir par habitant: 392.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 4.5 ha bis 7.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Cossonay
Superficie de la commune: 829 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 116 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 33.0 ha (+ 39.8 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 14.1 %
Population (2010): 3317
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 350 m2
Surface de zones à batir (2007): 94.2 ha
Surface de zones à batir par habitant: 284.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 24.4 ha bis 29.8 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Cottens (FR)
Superficie de la commune: 497 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 60 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 17.0 ha (+ 39.5 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 12.1 %
Population (2010): 1259
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 477 m2
Surface de zones à batir (2007): 56.3 ha
Surface de zones à batir par habitant: 447.2 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 18.3 ha bis 22.4 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Cottens (VD)
Superficie de la commune: 236 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 27 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 10.0 ha (+ 58.8 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 11.3 %
Population (2010): 441
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 612 m2
Surface de zones à batir (2007): 11.3 ha
Surface de zones à batir par habitant: 256.2 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 1.1 ha bis 2.2 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Courchapoix
Superficie de la commune: 639 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 19 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 2.0 ha (+ 11.8 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 3.0 %
Population (2010): 421
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 451 m2
Surface de zones à batir (2007): 22.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 534.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 2.9 ha bis 4.5 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Courchavon
Superficie de la commune: 619 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 47 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 11.0 ha (+ 30.6 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 7.5 %
Population (2010): 305
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1541 m2
Surface de zones à batir (2007): 27.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 901.6 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 9.1 ha bis 11.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Courfaivre
Superficie de la commune: 1240 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 104 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 26.0 ha (+ 33.3 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 8.4 %
Population (2010): 1588
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 655 m2
Surface de zones à batir (2007): 66.3 ha
Surface de zones à batir par habitant: 417.5 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 6.2 ha bis 10.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Courgenay
Superficie de la commune: 1843 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 172 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 71.0 ha (+ 70.3 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 9.3 %
Population (2010): 2140
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 804 m2
Surface de zones à batir (2007): 136.2 ha
Surface de zones à batir par habitant: 636.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 43.6 ha bis 54.2 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Courgevaux
Superficie de la commune: 336 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 54 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 23.0 ha (+ 74.2 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 15.8 %
Population (2010): 1235
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 437 m2
Surface de zones à batir (2007): 55.4 ha
Surface de zones à batir par habitant: 448.6 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 21.5 ha bis 24.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Courlevon
Superficie de la commune: 326 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 17 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 9.0 ha (+ 112.5 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 5.2 %
Population (2010): 294
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 578 m2
Surface de zones à batir (2007): 12.8 ha
Surface de zones à batir par habitant: 435.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 1.4 ha bis 2.4 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Courrendlin
Superficie de la commune: 1108 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 167 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 33.0 ha (+ 24.6 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 15.1 %
Population (2010): 2477
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 674 m2
Surface de zones à batir (2007): 127.8 ha
Surface de zones à batir par habitant: 515.9 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 35.5 ha bis 42.5 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Courroux
Superficie de la commune: 1974 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 148 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 39.0 ha (+ 35.8 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 7.5 %
Population (2010): 3069
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 482 m2
Surface de zones à batir (2007): 125.8 ha
Surface de zones à batir par habitant: 409.9 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 26.5 ha bis 32.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Court
Superficie de la commune: 2462 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 114 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 20.0 ha (+ 21.3 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 4.6 %
Population (2010): 1352
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 843 m2
Surface de zones à batir (2007): 60.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 450.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 8.6 ha bis 12.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Courtedoux
Superficie de la commune: 822 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 80 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 31.0 ha (+ 63.3 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 9.8 %
Population (2010): 722
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1108 m2
Surface de zones à batir (2007): 50.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 692.5 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 10.4 ha bis 13.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Courtelary
Superficie de la commune: 2217 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 99 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 13.0 ha (+ 15.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 4.5 %
Population (2010): 1239
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 799 m2
Surface de zones à batir (2007): 51.4 ha
Surface de zones à batir par habitant: 414.9 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 6.4 ha bis 11.2 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Courtepin
Superficie de la commune: 406 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 104 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 33.0 ha (+ 46.5 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 25.5 %
Population (2010): 3129
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 332 m2
Surface de zones à batir (2007): 133.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 427.9 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 42.4 ha bis 51.8 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Courtételle
Superficie de la commune: 1357 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 111 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 31.0 ha (+ 38.8 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 8.2 %
Population (2010): 2353
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 472 m2
Surface de zones à batir (2007): 104.6 ha
Surface de zones à batir par habitant: 444.5 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 17.1 ha bis 23.3 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Crans-près-Céligny
Superficie de la commune: 432 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 116 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 26.0 ha (+ 28.9 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 27.2 %
Population (2010): 2051
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 566 m2
Surface de zones à batir (2007): 99.4 ha
Surface de zones à batir par habitant: 484.6 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 12.7 ha bis 21.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Crassier
Superficie de la commune: 203 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 43 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 11.0 ha (+ 34.4 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 21.1 %
Population (2010): 1067
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 403 m2
Surface de zones à batir (2007): 35.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 328.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 1.1 ha bis 2.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Cremin
Superficie de la commune: 165 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 11 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 1.0 ha (+ 10.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 6.7 %
Population (2010): 49
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 2245 m2
Surface de zones à batir (2007): 5.1 ha
Surface de zones à batir par habitant: 1040.8 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 0.8 ha bis 1.1 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Cresciano
Superficie de la commune: 1723 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 52 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 7.0 ha (+ 15.6 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 3.0 %
Population (2010): 626
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 831 m2
Surface de zones à batir (2007): 40.4 ha
Surface de zones à batir par habitant: 645.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 12.5 ha bis 15.8 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Cressier (FR)
Superficie de la commune: 417 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 45 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 13.0 ha (+ 40.6 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 10.8 %
Population (2010): 833
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 540 m2
Surface de zones à batir (2007): 45.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 551.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 5.0 ha bis 9.3 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Cressier (NE)
Superficie de la commune: 855 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 137 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 3.0 ha (+ 2.2 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 15.9 %
Population (2010): 1924
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 712 m2
Surface de zones à batir (2007): 128.6 ha
Surface de zones à batir par habitant: 668.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 51.1 ha bis 62.2 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Crissier
Superficie de la commune: 551 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 266 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 64.0 ha (+ 31.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 48.2 %
Population (2010): 6950
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 383 m2
Surface de zones à batir (2007): 276.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 397.1 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 74.7 ha bis 94.2 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Croglio
Superficie de la commune: 438 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 63 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 10.0 ha (+ 18.9 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 14.4 %
Population (2010): 851
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 740 m2
Surface de zones à batir (2007): 49.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 575.8 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 15.3 ha bis 18.5 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Cronay
Superficie de la commune: 659 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 38 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 11.0 ha (+ 40.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 5.8 %
Population (2010): 307
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1238 m2
Surface de zones à batir (2007): 15.7 ha
Surface de zones à batir par habitant: 511.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 2.9 ha bis 3.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Croy
Superficie de la commune: 448 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 27 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 4.0 ha (+ 17.4 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 6.0 %
Population (2010): 320
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 844 m2
Surface de zones à batir (2007): 24.4 ha
Surface de zones à batir par habitant: 762.5 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 3.2 ha bis 4.5 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Crémines
Superficie de la commune: 949 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 51 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 6.0 ha (+ 13.3 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 5.4 %
Population (2010): 534
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 955 m2
Surface de zones à batir (2007): 25.2 ha
Surface de zones à batir par habitant: 471.9 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 3.7 ha bis 5.1 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Crésuz
Superficie de la commune: 178 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 42 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 5.0 ha (+ 13.5 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 23.3 %
Population (2010): 280
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1500 m2
Surface de zones à batir (2007): 34.8 ha
Surface de zones à batir par habitant: 1242.9 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 5.1 ha bis 11.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Cuarnens
Superficie de la commune: 714 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 33 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 6.0 ha (+ 22.2 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 4.7 %
Population (2010): 380
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 868 m2
Surface de zones à batir (2007): 25.3 ha
Surface de zones à batir par habitant: 665.8 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 6.2 ha bis 8.2 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Cuarny
Superficie de la commune: 457 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 32 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 18.0 ha (+ 128.6 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 7.0 %
Population (2010): 177
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1808 m2
Surface de zones à batir (2007): 7.7 ha
Surface de zones à batir par habitant: 435.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 0.6 ha bis 0.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Cudrefin
Superficie de la commune: 1582 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 127 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 27.0 ha (+ 27.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 8.0 %
Population (2010): 1199
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1059 m2
Surface de zones à batir (2007): 123.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 1033.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 30.6 ha bis 39.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Cugnasco-Gerra
Superficie de la commune: 3572 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 115 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 15.0 ha (+ 15.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 3.2 %
Population (2010): 2863
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 402 m2
Surface de zones à batir (2007): 96.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 335.3 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 8.9 ha bis 22.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Cugy (FR)
Superficie de la commune: 986 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 102 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 31.0 ha (+ 43.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 10.3 %
Population (2010): 1400
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 729 m2
Surface de zones à batir (2007): 63.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 453.6 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 17.2 ha bis 23.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Cugy (VD)
Superficie de la commune: 290 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 77 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 25.0 ha (+ 48.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 26.6 %
Population (2010): 2246
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 343 m2
Surface de zones à batir (2007): 73.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 325.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 6.8 ha bis 12.8 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Cully
Superficie de la commune: 238 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 64 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 4.0 ha (+ 6.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 26.8 %
Population (2010): 1752
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 365 m2
Surface de zones à batir (2007): 37.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 214.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 1.9 ha bis 5.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Cumbel
Superficie de la commune: 446 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 24 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 4.0 ha (+ 20.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 5.4 %
Population (2010): 249
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 964 m2
Surface de zones à batir (2007): 11.4 ha
Surface de zones à batir par habitant: 457.8 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 2.4 ha bis 2.4 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Cunter
Superficie de la commune: 712 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 18 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 2.0 ha (+ 12.5 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 2.5 %
Population (2010): 236
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 763 m2
Surface de zones à batir (2007): 19.3 ha
Surface de zones à batir par habitant: 817.8 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 3.2 ha bis 5.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Cureglia
Superficie de la commune: 106 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 48 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 8.0 ha (+ 20.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 44.4 %
Population (2010): 1307
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 367 m2
Surface de zones à batir (2007): 43.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 335.9 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 5.6 ha bis 12.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Curio
Superficie de la commune: 288 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 20 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 3.0 ha (+ 17.6 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 7.0 %
Population (2010): 532
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 376 m2
Surface de zones à batir (2007): 19.1 ha
Surface de zones à batir par habitant: 359.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 2.4 ha bis 4.4 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Curtilles
Superficie de la commune: 495 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 31 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 1.0 ha (+ 3.3 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 6.2 %
Population (2010): 305
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1016 m2
Surface de zones à batir (2007): 16.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 524.6 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 3.1 ha bis 4.4 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Céligny
Superficie de la commune: 465 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 75 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 11.0 ha (+ 17.2 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 16.0 %
Population (2010): 673
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1114 m2
Surface de zones à batir (2007): 30.8 ha
Surface de zones à batir par habitant: 457.7 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 3.0 ha bis 3.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Dachsen
Superficie de la commune: 271 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 85 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 17.0 ha (+ 25.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 31.6 %
Population (2010): 1916
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 444 m2
Surface de zones à batir (2007): 58.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 302.7 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 7.6 ha bis 11.3 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Dagmersellen
Superficie de la commune: 2390 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 285 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 56.0 ha (+ 24.5 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 11.9 %
Population (2010): 4874
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 585 m2
Surface de zones à batir (2007): 167.1 ha
Surface de zones à batir par habitant: 342.8 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 43.5 ha bis 53.5 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Daillens
Superficie de la commune: 552 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 79 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 23.0 ha (+ 41.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 14.4 %
Population (2010): 850
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 929 m2
Surface de zones à batir (2007): 50.2 ha
Surface de zones à batir par habitant: 590.6 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 10.3 ha bis 14.5 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Dallenwil
Superficie de la commune: 1547 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 72 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 17.0 ha (+ 30.9 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 4.6 %
Population (2010): 1794
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 401 m2
Surface de zones à batir (2007): 40.4 ha
Surface de zones à batir par habitant: 225.2 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 5.1 ha bis 6.8 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Dalpe
Superficie de la commune: 1452 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 22 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 3.0 ha (+ 15.8 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 1.5 %
Population (2010): 181
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1215 m2
Surface de zones à batir (2007): 23.7 ha
Surface de zones à batir par habitant: 1309.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 3.4 ha bis 8.3 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Damphreux
Superficie de la commune: 566 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 29 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 11.0 ha (+ 61.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 5.1 %
Population (2010): 169
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1716 m2
Surface de zones à batir (2007): 15.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 887.6 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 4.6 ha bis 6.5 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Dardagny
Superficie de la commune: 860 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 81 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 13.0 ha (+ 19.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 9.4 %
Population (2010): 1328
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 610 m2
Surface de zones à batir (2007): 54.1 ha
Surface de zones à batir par habitant: 407.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 12.7 ha bis 18.5 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Davos
Superficie de la commune: 28398 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 596 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 54.0 ha (+ 10.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 2.1 %
Population (2010): 11248
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 530 m2
Surface de zones à batir (2007): 345.6 ha
Surface de zones à batir par habitant: 307.3 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 28.0 ha bis 28.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Degen
Superficie de la commune: 674 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 27 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 4.0 ha (+ 17.4 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 4.0 %
Population (2010): 249
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1084 m2
Surface de zones à batir (2007): 20.6 ha
Surface de zones à batir par habitant: 827.3 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 5.6 ha bis 6.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Degersheim
Superficie de la commune: 1446 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 160 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 27.0 ha (+ 20.3 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 11.1 %
Population (2010): 3905
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 410 m2
Surface de zones à batir (2007): 111.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 284.3 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 13.8 ha bis 20.4 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Deisswil bei Münchenbuchsee
Superficie de la commune: 215 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 30 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 6.0 ha (+ 25.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 14.1 %
Population (2010): 87
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 3448 m2
Surface de zones à batir (2007): 10.1 ha
Surface de zones à batir par habitant: 1160.9 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 2.1 ha bis 2.5 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Deitingen
Superficie de la commune: 764 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 190 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 69.0 ha (+ 57.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 24.9 %
Population (2010): 2140
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 888 m2
Surface de zones à batir (2007): 73.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 345.3 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 11.3 ha bis 11.4 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Delley-Portalban
Superficie de la commune: 726 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 87 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 22.0 ha (+ 33.8 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 12.0 %
Population (2010): 867
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1003 m2
Surface de zones à batir (2007): 103.6 ha
Surface de zones à batir par habitant: 1194.9 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 39.3 ha bis 47.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Delémont
Superficie de la commune: 2199 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 443 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 95.0 ha (+ 27.3 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 20.1 %
Population (2010): 11586
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 382 m2
Surface de zones à batir (2007): 419.4 ha
Surface de zones à batir par habitant: 362.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 75.4 ha bis 101.3 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Denens
Superficie de la commune: 329 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 38 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 13.0 ha (+ 52.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 11.6 %
Population (2010): 668
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 569 m2
Surface de zones à batir (2007): 37.2 ha
Surface de zones à batir par habitant: 556.9 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 13.0 ha bis 16.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Denezy
Superficie de la commune: 379 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 20 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 3.0 ha (+ 17.6 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 5.2 %
Population (2010): 143
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1399 m2
Surface de zones à batir (2007): 13.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 909.1 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 2.7 ha bis 4.5 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Denges
Superficie de la commune: 166 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 75 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 14.0 ha (+ 23.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 44.6 %
Population (2010): 1551
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 484 m2
Surface de zones à batir (2007): 76.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 495.8 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 8.9 ha bis 13.5 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Densbüren
Superficie de la commune: 1251 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 60 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 20.0 ha (+ 50.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 4.8 %
Population (2010): 733
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 819 m2
Surface de zones à batir (2007): 30.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 409.3 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 5.3 ha bis 7.8 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Derendingen
Superficie de la commune: 562 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 183 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 32.0 ha (+ 21.2 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 32.6 %
Population (2010): 6009
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 305 m2
Surface de zones à batir (2007): 157.8 ha
Surface de zones à batir par habitant: 262.6 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 17.5 ha bis 17.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Develier
Superficie de la commune: 1247 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 111 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 29.0 ha (+ 35.4 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 8.9 %
Population (2010): 1347
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 824 m2
Surface de zones à batir (2007): 66.7 ha
Surface de zones à batir par habitant: 495.2 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 9.1 ha bis 13.8 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Diegten
Superficie de la commune: 964 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 107 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 24.0 ha (+ 28.9 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 11.1 %
Population (2010): 1560
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 686 m2
Surface de zones à batir (2007): 51.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 326.9 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 10.8 ha bis 14.2 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Dielsdorf
Superficie de la commune: 586 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 205 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 40.0 ha (+ 24.2 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 34.9 %
Population (2010): 5519
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 371 m2
Surface de zones à batir (2007): 170.7 ha
Surface de zones à batir par habitant: 309.3 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 30.7 ha bis 41.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Diemerswil
Superficie de la commune: 286 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 17 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 2.0 ha (+ 13.3 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 6.0 %
Population (2010): 204
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 833 m2
Surface de zones à batir (2007): 9.4 ha
Surface de zones à batir par habitant: 460.8 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 1.3 ha bis 2.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Diemtigen
Superficie de la commune: 12997 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 227 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 54.0 ha (+ 31.2 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 1.7 %
Population (2010): 2143
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1059 m2
Surface de zones à batir (2007): 59.8 ha
Surface de zones à batir par habitant: 279.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 11.6 ha bis 14.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Diepflingen
Superficie de la commune: 144 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 18 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 4.0 ha (+ 28.6 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 12.7 %
Population (2010): 575
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 313 m2
Surface de zones à batir (2007): 23.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 408.7 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 7.1 ha bis 8.5 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Diepoldsau
Superficie de la commune: 1120 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 267 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 84.0 ha (+ 45.9 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 23.9 %
Population (2010): 5807
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 460 m2
Surface de zones à batir (2007): 185.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 320.1 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 15.5 ha bis 30.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Dierikon
Superficie de la commune: 278 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 50 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 12.0 ha (+ 31.6 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 17.7 %
Population (2010): 1443
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 347 m2
Surface de zones à batir (2007): 50.2 ha
Surface de zones à batir par habitant: 347.9 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 15.3 ha bis 19.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Diessbach bei Büren
Superficie de la commune: 631 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 49 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 8.0 ha (+ 19.5 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 7.8 %
Population (2010): 881
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 556 m2
Surface de zones à batir (2007): 30.4 ha
Surface de zones à batir par habitant: 345.1 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 2.3 ha bis 3.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Diesse
Superficie de la commune: 948 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 43 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 6.0 ha (+ 16.2 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 4.6 %
Population (2010): 437
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 984 m2
Surface de zones à batir (2007): 17.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 409.6 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 2.4 ha bis 3.4 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Diessenhofen
Superficie de la commune: 1012 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 172 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 20.0 ha (+ 13.2 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 17.1 %
Population (2010): 3350
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 513 m2
Surface de zones à batir (2007): 129.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 386.6 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 28.0 ha bis 35.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Dietikon
Superficie de la commune: 933 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 467 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 42.0 ha (+ 9.9 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 50.3 %
Population (2010): 23196
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 201 m2
Surface de zones à batir (2007): 380.8 ha
Surface de zones à batir par habitant: 164.2 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 30.9 ha bis 54.4 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Dietlikon
Superficie de la commune: 424 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 200 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 26.0 ha (+ 14.9 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 47.4 %
Population (2010): 7046
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 284 m2
Surface de zones à batir (2007): 186.2 ha
Surface de zones à batir par habitant: 264.3 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 24.3 ha bis 37.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Dietwil
Superficie de la commune: 550 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 49 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 9.0 ha (+ 22.5 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 8.9 %
Population (2010): 1178
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 416 m2
Surface de zones à batir (2007): 32.1 ha
Surface de zones à batir par habitant: 272.5 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 4.8 ha bis 7.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Dinhard
Superficie de la commune: 706 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 75 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 9.0 ha (+ 13.6 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 10.6 %
Population (2010): 1398
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 536 m2
Surface de zones à batir (2007): 45.2 ha
Surface de zones à batir par habitant: 323.3 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 2.4 ha bis 5.5 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Dintikon
Superficie de la commune: 373 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 70 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 32.0 ha (+ 84.2 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 18.8 %
Population (2010): 1927
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 363 m2
Surface de zones à batir (2007): 77.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 404.3 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 21.1 ha bis 25.2 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Disentis/Mustér
Superficie de la commune: 9099 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 167 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 27.0 ha (+ 19.3 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 1.8 %
Population (2010): 2121
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 787 m2
Surface de zones à batir (2007): 88.1 ha
Surface de zones à batir par habitant: 415.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 13.4 ha bis 17.2 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Dittingen
Superficie de la commune: 675 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 49 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 6.0 ha (+ 14.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 7.3 %
Population (2010): 710
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 690 m2
Surface de zones à batir (2007): 40.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 563.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 11.6 ha bis 14.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Dizy
Superficie de la commune: 304 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 23 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 3.0 ha (+ 15.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 7.4 %
Population (2010): 222
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1036 m2
Surface de zones à batir (2007): 10.1 ha
Surface de zones à batir par habitant: 455.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 1.7 ha bis 2.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Domat/Ems
Superficie de la commune: 2422 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 355 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 147.0 ha (+ 70.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 14.6 %
Population (2010): 7194
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 493 m2
Surface de zones à batir (2007): 233.3 ha
Surface de zones à batir par habitant: 324.3 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 70.6 ha bis 78.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Dombresson
Superficie de la commune: 1277 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 66 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 21.0 ha (+ 46.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 5.2 %
Population (2010): 1603
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 412 m2
Surface de zones à batir (2007): 49.7 ha
Surface de zones à batir par habitant: 310.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 9.9 ha bis 14.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Domdidier
Superficie de la commune: 891 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 141 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 50.0 ha (+ 54.9 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 15.8 %
Population (2010): 2535
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 556 m2
Surface de zones à batir (2007): 142.3 ha
Surface de zones à batir par habitant: 561.3 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 48.4 ha bis 62.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Dommartin
Superficie de la commune: 294 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 16 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 1.0 ha (+ 6.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 5.4 %
Population (2010): 266
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 602 m2
Surface de zones à batir (2007): 9.4 ha
Surface de zones à batir par habitant: 353.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 0.8 ha bis 1.8 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Dompierre (FR)
Superficie de la commune: 445 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 45 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 17.0 ha (+ 60.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 10.1 %
Population (2010): 742
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 606 m2
Surface de zones à batir (2007): 45.1 ha
Surface de zones à batir par habitant: 607.8 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 7.1 ha bis 12.4 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Dompierre (VD)
Superficie de la commune: 321 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 18 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 1.0 ha (+ 5.9 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 5.6 %
Population (2010): 253
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 711 m2
Surface de zones à batir (2007): 16.2 ha
Surface de zones à batir par habitant: 640.3 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 2.6 ha bis 4.1 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Donat
Superficie de la commune: 467 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 12 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 2.0 ha (+ 20.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 2.6 %
Population (2010): 208
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 577 m2
Surface de zones à batir (2007): 7.4 ha
Surface de zones à batir par habitant: 355.8 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 1.3 ha bis 1.3 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Donneloye
Superficie de la commune: 662 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 46 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 12.0 ha (+ 35.3 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 7.0 %
Population (2010): 593
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 776 m2
Surface de zones à batir (2007): 79.1 ha
Surface de zones à batir par habitant: 1333.9 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 18.3 ha bis 23.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Doppleschwand
Superficie de la commune: 697 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 40 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 9.0 ha (+ 29.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 5.7 %
Population (2010): 692
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 578 m2
Surface de zones à batir (2007): 13.8 ha
Surface de zones à batir par habitant: 199.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 3.1 ha bis 3.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Dorf
Superficie de la commune: 555 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 69 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 52.0 ha (+ 305.9 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 12.5 %
Population (2010): 634
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1088 m2
Surface de zones à batir (2007): 21.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 339.1 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 1.4 ha bis 2.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Dornach
Superficie de la commune: 577 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 205 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 19.0 ha (+ 10.2 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 35.7 %
Population (2010): 6125
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 335 m2
Surface de zones à batir (2007): 134.8 ha
Surface de zones à batir par habitant: 220.1 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 19.4 ha bis 19.4 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Dorénaz
Superficie de la commune: 1257 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 58 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 17.0 ha (+ 41.5 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 4.6 %
Population (2010): 707
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 820 m2
Surface de zones à batir (2007): 56.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 799.2 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 20.1 ha bis 27.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Dottikon
Superficie de la commune: 388 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 115 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 18.0 ha (+ 18.6 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 29.6 %
Population (2010): 3118
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 369 m2
Surface de zones à batir (2007): 118.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 380.1 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 19.2 ha bis 27.5 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Dotzigen
Superficie de la commune: 422 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 63 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 8.0 ha (+ 14.5 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 14.9 %
Population (2010): 1353
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 466 m2
Surface de zones à batir (2007): 47.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 351.1 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 3.4 ha bis 7.1 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Dozwil
Superficie de la commune: 132 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 28 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 8.0 ha (+ 40.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 21.4 %
Population (2010): 597
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 469 m2
Surface de zones à batir (2007): 21.6 ha
Surface de zones à batir par habitant: 361.8 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 0.8 ha bis 3.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Duggingen
Superficie de la commune: 587 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 75 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 5.0 ha (+ 7.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 12.7 %
Population (2010): 1414
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 530 m2
Surface de zones à batir (2007): 55.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 395.3 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 12.8 ha bis 17.2 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Duillier
Superficie de la commune: 411 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 66 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 12.0 ha (+ 22.2 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 16.2 %
Population (2010): 1078
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 612 m2
Surface de zones à batir (2007): 50.8 ha
Surface de zones à batir par habitant: 471.2 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 3.2 ha bis 6.2 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Dulliken
Superficie de la commune: 606 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 165 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 29.0 ha (+ 21.3 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 27.4 %
Population (2010): 4638
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 356 m2
Surface de zones à batir (2007): 138.7 ha
Surface de zones à batir par habitant: 299.1 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 31.2 ha bis 31.2 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Dully
Superficie de la commune: 166 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 48 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 17.0 ha (+ 54.8 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 29.8 %
Population (2010): 581
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 826 m2
Surface de zones à batir (2007): 38.4 ha
Surface de zones à batir par habitant: 660.9 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 11.0 ha bis 17.8 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Duvin
Superficie de la commune: 1793 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 18 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 8.0 ha (+ 80.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 1.0 %
Population (2010): 88
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 2045 m2
Surface de zones à batir (2007): 3.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 340.9 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 0.3 ha bis 0.3 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Dägerlen
Superficie de la commune: 796 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 62 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 10.0 ha (+ 19.2 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 7.8 %
Population (2010): 998
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 621 m2
Surface de zones à batir (2007): 31.2 ha
Surface de zones à batir par habitant: 312.6 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 1.1 ha bis 2.5 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Dällikon
Superficie de la commune: 450 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 107 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 29.0 ha (+ 37.2 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 23.9 %
Population (2010): 3577
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 299 m2
Surface de zones à batir (2007): 96.1 ha
Surface de zones à batir par habitant: 268.7 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 10.7 ha bis 18.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Däniken
Superficie de la commune: 541 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 169 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 39.0 ha (+ 30.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 31.5 %
Population (2010): 2684
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 630 m2
Surface de zones à batir (2007): 135.4 ha
Surface de zones à batir par habitant: 504.5 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 38.1 ha bis 38.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Dänikon
Superficie de la commune: 287 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 54 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 26.0 ha (+ 92.9 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 19.3 %
Population (2010): 1898
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 285 m2
Surface de zones à batir (2007): 36.6 ha
Surface de zones à batir par habitant: 192.8 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 2.8 ha bis 5.5 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Därligen
Superficie de la commune: 691 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 40 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 3.0 ha (+ 8.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 5.8 %
Population (2010): 402
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 995 m2
Surface de zones à batir (2007): 12.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 320.9 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 0.9 ha bis 2.1 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Därstetten
Superficie de la commune: 3279 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 88 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 22.0 ha (+ 33.3 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 2.7 %
Population (2010): 859
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1024 m2
Surface de zones à batir (2007): 20.7 ha
Surface de zones à batir par habitant: 241.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 1.9 ha bis 3.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Dättlikon
Superficie de la commune: 289 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 31 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 6.0 ha (+ 24.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 10.7 %
Population (2010): 692
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 448 m2
Surface de zones à batir (2007): 27.6 ha
Surface de zones à batir par habitant: 398.8 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 5.9 ha bis 8.3 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Démoret
Superficie de la commune: 427 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 20 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 2.0 ha (+ 11.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 4.7 %
Population (2010): 126
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1587 m2
Surface de zones à batir (2007): 8.4 ha
Surface de zones à batir par habitant: 666.7 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 1.2 ha bis 1.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Dörflingen
Superficie de la commune: 582 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 51 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 5.0 ha (+ 10.9 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 8.8 %
Population (2010): 820
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 622 m2
Surface de zones à batir (2007): 18.7 ha
Surface de zones à batir par habitant: 228.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 1.7 ha bis 2.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Döttingen
Superficie de la commune: 692 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 181 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 11.0 ha (+ 6.5 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 26.0 %
Population (2010): 3695
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 490 m2
Surface de zones à batir (2007): 152.8 ha
Surface de zones à batir par habitant: 413.5 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 29.5 ha bis 38.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Dübendorf
Superficie de la commune: 1362 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 588 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 73.0 ha (+ 14.2 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 43.2 %
Population (2010): 24414
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 241 m2
Surface de zones à batir (2007): 546.1 ha
Surface de zones à batir par habitant: 223.7 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 67.6 ha bis 95.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Düdingen
Superficie de la commune: 3078 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 383 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 52.0 ha (+ 15.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 12.4 %
Population (2010): 7254
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 528 m2
Surface de zones à batir (2007): 206.4 ha
Surface de zones à batir par habitant: 284.5 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 45.0 ha bis 58.1 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Dürnten
Superficie de la commune: 1022 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 231 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 26.0 ha (+ 12.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 22.6 %
Population (2010): 6540
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 353 m2
Surface de zones à batir (2007): 156.4 ha
Surface de zones à batir par habitant: 239.1 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 25.2 ha bis 32.3 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Dürrenroth
Superficie de la commune: 1412 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 79 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 4.0 ha (+ 5.3 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 5.6 %
Population (2010): 1074
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 736 m2
Surface de zones à batir (2007): 18.4 ha
Surface de zones à batir par habitant: 171.3 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 0.6 ha bis 1.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Dürrenäsch
Superficie de la commune: 591 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 76 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 7.0 ha (+ 10.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 12.9 %
Population (2010): 1150
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 661 m2
Surface de zones à batir (2007): 67.1 ha
Surface de zones à batir par habitant: 583.5 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 13.4 ha bis 19.5 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Ebersecken
Superficie de la commune: 856 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 35 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 9.0 ha (+ 34.6 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 4.1 %
Population (2010): 414
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 845 m2
Surface de zones à batir (2007): 5.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 120.8 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 0.5 ha bis 0.8 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Ebikon
Superficie de la commune: 968 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 325 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 86.0 ha (+ 36.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 33.5 %
Population (2010): 11855
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 274 m2
Surface de zones à batir (2007): 266.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 224.8 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 46.4 ha bis 62.2 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Ebnat-Kappel
Superficie de la commune: 4356 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 241 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 33.0 ha (+ 15.9 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 5.5 %
Population (2010): 4870
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 495 m2
Surface de zones à batir (2007): 132.1 ha
Surface de zones à batir par habitant: 271.3 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 16.6 ha bis 26.3 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Echallens
Superficie de la commune: 666 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 148 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 55.0 ha (+ 59.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 22.2 %
Population (2010): 5150
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 287 m2
Surface de zones à batir (2007): 159.8 ha
Surface de zones à batir par habitant: 310.3 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 17.3 ha bis 25.8 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Echandens
Superficie de la commune: 388 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 113 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 14.0 ha (+ 14.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 29.0 %
Population (2010): 2138
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 529 m2
Surface de zones à batir (2007): 107.2 ha
Surface de zones à batir par habitant: 501.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 9.7 ha bis 17.5 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Echarlens
Superficie de la commune: 463 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 44 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 8.0 ha (+ 22.2 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 9.5 %
Population (2010): 697
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 631 m2
Surface de zones à batir (2007): 23.3 ha
Surface de zones à batir par habitant: 334.3 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 6.0 ha bis 8.2 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Echichens
Superficie de la commune: 258 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 55 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 15.0 ha (+ 37.5 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 20.9 %
Population (2010): 1022
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 538 m2
Surface de zones à batir (2007): 49.7 ha
Surface de zones à batir par habitant: 486.3 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 3.7 ha bis 5.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Eclagnens
Superficie de la commune: 214 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 12 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 1.0 ha (+ 9.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 5.7 %
Population (2010): 113
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1062 m2
Surface de zones à batir (2007): 5.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 486.7 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 1.1 ha bis 1.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Eclépens
Superficie de la commune: 581 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 116 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 22.0 ha (+ 23.4 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 19.9 %
Population (2010): 975
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1190 m2
Surface de zones à batir (2007): 69.6 ha
Surface de zones à batir par habitant: 713.8 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 26.3 ha bis 29.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Ecoteaux
Superficie de la commune: 356 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 26 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 6.0 ha (+ 30.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 7.3 %
Population (2010): 343
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 758 m2
Surface de zones à batir (2007): 17.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 521.9 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 6.9 ha bis 8.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Ecublens (FR)
Superficie de la commune: 490 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 41 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 12.0 ha (+ 41.4 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 8.4 %
Population (2010): 277
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1480 m2
Surface de zones à batir (2007): 13.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 501.8 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 3.5 ha bis 4.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Ecublens (VD)
Superficie de la commune: 571 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 340 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 98.0 ha (+ 40.5 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 59.8 %
Population (2010): 10929
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 311 m2
Surface de zones à batir (2007): 325.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 298.2 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 60.2 ha bis 86.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Ederswiler
Superficie de la commune: 331 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 14 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 0.0 ha (+ 0.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 4.2 %
Population (2010): 122
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1148 m2
Surface de zones à batir (2007): 12.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 1024.6 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 4.1 ha bis 4.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Effingen
Superficie de la commune: 685 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 58 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 17.0 ha (+ 41.5 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 8.4 %
Population (2010): 587
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 988 m2
Surface de zones à batir (2007): 26.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 442.9 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 2.2 ha bis 4.4 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Egerkingen
Superficie de la commune: 694 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 174 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 37.0 ha (+ 27.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 25.1 %
Population (2010): 3044
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 572 m2
Surface de zones à batir (2007): 115.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 380.7 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 22.3 ha bis 22.2 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Egg
Superficie de la commune: 1450 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 272 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 64.0 ha (+ 30.8 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 18.8 %
Population (2010): 7988
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 341 m2
Surface de zones à batir (2007): 185.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 232.2 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 17.7 ha bis 29.3 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Eggenwil
Superficie de la commune: 246 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 34 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 8.0 ha (+ 30.8 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 13.4 %
Population (2010): 823
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 413 m2
Surface de zones à batir (2007): 26.4 ha
Surface de zones à batir par habitant: 320.8 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 4.5 ha bis 6.1 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Eggerberg
Superficie de la commune: 594 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 36 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 11.0 ha (+ 44.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 6.0 %
Population (2010): 343
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1050 m2
Surface de zones à batir (2007): 33.6 ha
Surface de zones à batir par habitant: 979.6 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 15.5 ha bis 18.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Eggersriet
Superficie de la commune: 890 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 89 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 19.0 ha (+ 27.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 10.0 %
Population (2010): 2164
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 411 m2
Surface de zones à batir (2007): 58.7 ha
Surface de zones à batir par habitant: 271.3 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 3.9 ha bis 7.5 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Eggiwil
Superficie de la commune: 6032 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 211 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 46.0 ha (+ 27.9 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 3.5 %
Population (2010): 2467
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 855 m2
Surface de zones à batir (2007): 27.8 ha
Surface de zones à batir par habitant: 112.7 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 4.4 ha bis 5.8 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Eglisau
Superficie de la commune: 906 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 158 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 16.0 ha (+ 11.3 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 17.4 %
Population (2010): 3940
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 401 m2
Surface de zones à batir (2007): 130.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 331.2 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 28.2 ha bis 36.8 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Egliswil
Superficie de la commune: 629 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 52 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 9.0 ha (+ 20.9 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 8.2 %
Population (2010): 1309
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 397 m2
Surface de zones à batir (2007): 65.4 ha
Surface de zones à batir par habitant: 499.6 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 11.9 ha bis 18.3 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Egnach
Superficie de la commune: 1842 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 271 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 43.0 ha (+ 18.9 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 14.7 %
Population (2010): 4290
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 632 m2
Surface de zones à batir (2007): 190.8 ha
Surface de zones à batir par habitant: 444.8 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 29.8 ha bis 41.8 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Egolzwil
Superficie de la commune: 417 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 73 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 19.0 ha (+ 35.2 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 17.5 %
Population (2010): 1289
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 566 m2
Surface de zones à batir (2007): 45.4 ha
Surface de zones à batir par habitant: 352.2 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 7.6 ha bis 11.2 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Ehrendingen
Superficie de la commune: 729 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 112 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 30.0 ha (+ 36.6 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 15.4 %
Population (2010): 4117
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 272 m2
Surface de zones à batir (2007): 99.3 ha
Surface de zones à batir par habitant: 241.2 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 11.4 ha bis 17.2 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Eich
Superficie de la commune: 594 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 98 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 24.0 ha (+ 32.4 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 16.6 %
Population (2010): 1642
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 597 m2
Surface de zones à batir (2007): 42.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 261.3 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 5.3 ha bis 7.8 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Eichberg
Superficie de la commune: 543 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 59 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 19.0 ha (+ 47.5 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 10.8 %
Population (2010): 1379
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 428 m2
Surface de zones à batir (2007): 49.2 ha
Surface de zones à batir par habitant: 356.8 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 9.1 ha bis 13.8 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Eiken
Superficie de la commune: 708 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 163 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 34.0 ha (+ 26.4 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 23.3 %
Population (2010): 1979
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 824 m2
Surface de zones à batir (2007): 149.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 755.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 62.5 ha bis 69.8 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Einsiedeln
Superficie de la commune: 9904 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 581 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 140.0 ha (+ 31.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 5.9 %
Population (2010): 14178
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 410 m2
Surface de zones à batir (2007): 365.6 ha
Surface de zones à batir par habitant: 257.9 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 44.4 ha bis 65.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Eischoll
Superficie de la commune: 1377 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 34 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 10.0 ha (+ 41.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 2.5 %
Population (2010): 492
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 691 m2
Surface de zones à batir (2007): 24.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 506.1 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 5.9 ha bis 8.8 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Eisten
Superficie de la commune: 3805 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 30 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 9.0 ha (+ 42.9 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 0.8 %
Population (2010): 206
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1456 m2
Surface de zones à batir (2007): 16.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 776.7 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 5.2 ha bis 6.3 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Elfingen
Superficie de la commune: 423 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 16 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 2.0 ha (+ 14.3 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 3.8 %
Population (2010): 269
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 595 m2
Surface de zones à batir (2007): 12.7 ha
Surface de zones à batir par habitant: 472.1 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 1.9 ha bis 3.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Elgg
Superficie de la commune: 1559 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 193 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 14.0 ha (+ 7.8 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 12.4 %
Population (2010): 3807
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 507 m2
Surface de zones à batir (2007): 116.7 ha
Surface de zones à batir par habitant: 306.5 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 14.9 ha bis 20.3 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Ellikon an der Thur
Superficie de la commune: 502 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 62 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 12.0 ha (+ 24.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 12.4 %
Population (2010): 854
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 726 m2
Surface de zones à batir (2007): 32.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 385.2 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 5.2 ha bis 8.2 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Elsau
Superficie de la commune: 806 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 153 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 30.0 ha (+ 24.4 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 19.0 %
Population (2010): 3279
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 467 m2
Surface de zones à batir (2007): 124.3 ha
Surface de zones à batir par habitant: 379.1 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 19.0 ha bis 26.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Embd
Superficie de la commune: 1339 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 27 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 14.0 ha (+ 107.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 2.0 %
Population (2010): 325
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 831 m2
Surface de zones à batir (2007): 17.2 ha
Surface de zones à batir par habitant: 529.2 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 3.8 ha bis 6.2 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Embrach
Superficie de la commune: 1269 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 259 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 41.0 ha (+ 18.8 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 20.3 %
Population (2010): 8785
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 295 m2
Surface de zones à batir (2007): 227.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 258.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 33.4 ha bis 52.4 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Emmen
Superficie de la commune: 2033 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 776 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 149.0 ha (+ 23.8 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 38.2 %
Population (2010): 27850
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 279 m2
Surface de zones à batir (2007): 679.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 244.1 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 125.6 ha bis 163.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Emmetten
Superficie de la commune: 2493 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 69 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 14.0 ha (+ 25.5 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 2.8 %
Population (2010): 1228
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 562 m2
Surface de zones à batir (2007): 61.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 504.1 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 10.8 ha bis 17.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Endingen
Superficie de la commune: 846 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 77 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 12.0 ha (+ 18.5 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 9.1 %
Population (2010): 1977
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 389 m2
Surface de zones à batir (2007): 63.7 ha
Surface de zones à batir par habitant: 322.2 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 4.3 ha bis 9.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Engelberg
Superficie de la commune: 7485 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 274 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 62.0 ha (+ 29.2 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 3.7 %
Population (2010): 3846
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 712 m2
Surface de zones à batir (2007): 182.6 ha
Surface de zones à batir par habitant: 474.8 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 11.4 ha bis 22.4 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Enges
Superficie de la commune: 959 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 21 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 5.0 ha (+ 31.3 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 2.2 %
Population (2010): 282
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 745 m2
Surface de zones à batir (2007): 10.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 354.6 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 2.6 ha bis 4.4 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Engollon
Superficie de la commune: 262 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 16 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 2.0 ha (+ 14.3 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 6.1 %
Population (2010): 104
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1538 m2
Surface de zones à batir (2007): 10.6 ha
Surface de zones à batir par habitant: 1019.2 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 1.3 ha bis 2.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Ennetbaden
Superficie de la commune: 211 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 78 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 11.0 ha (+ 16.4 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 36.6 %
Population (2010): 3024
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 258 m2
Surface de zones à batir (2007): 67.8 ha
Surface de zones à batir par habitant: 224.2 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 1.8 ha bis 4.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Ennetbürgen
Superficie de la commune: 933 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 150 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 35.0 ha (+ 30.4 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 16.0 %
Population (2010): 4290
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 350 m2
Surface de zones à batir (2007): 108.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 253.8 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 20.7 ha bis 26.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Ennetmoos
Superficie de la commune: 1407 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 94 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 17.0 ha (+ 22.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 6.7 %
Population (2010): 2085
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 451 m2
Surface de zones à batir (2007): 46.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 223.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 11.3 ha bis 14.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Entlebuch
Superficie de la commune: 5689 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 210 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 51.0 ha (+ 32.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 3.7 %
Population (2010): 3304
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 636 m2
Surface de zones à batir (2007): 75.3 ha
Surface de zones à batir par habitant: 227.9 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 11.6 ha bis 17.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Epalinges
Superficie de la commune: 457 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 259 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 60.0 ha (+ 30.2 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 56.1 %
Population (2010): 8351
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 310 m2
Surface de zones à batir (2007): 288.7 ha
Surface de zones à batir par habitant: 345.7 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 74.4 ha bis 108.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Ependes (FR)
Superficie de la commune: 561 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 58 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 11.0 ha (+ 23.4 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 10.3 %
Population (2010): 1068
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 543 m2
Surface de zones à batir (2007): 37.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 354.9 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 5.6 ha bis 8.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Ependes (VD)
Superficie de la commune: 483 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 45 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 3.0 ha (+ 7.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 9.3 %
Population (2010): 317
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1420 m2
Surface de zones à batir (2007): 15.3 ha
Surface de zones à batir par habitant: 482.6 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 2.4 ha bis 3.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Epesses
Superficie de la commune: 159 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 13 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: -3.0 ha (-18.8 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 8.0 %
Population (2010): 332
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 392 m2
Surface de zones à batir (2007): 4.4 ha
Surface de zones à batir par habitant: 132.5 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 0.1 ha bis 0.2 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Eppenberg-Wöschnau
Superficie de la commune: 181 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 33 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 5.0 ha (+ 17.9 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 18.0 %
Population (2010): 297
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1111 m2
Surface de zones à batir (2007): 17.8 ha
Surface de zones à batir par habitant: 599.3 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 6.3 ha bis 6.3 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Epsach
Superficie de la commune: 339 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 22 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 7.0 ha (+ 46.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 6.5 %
Population (2010): 341
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 645 m2
Surface de zones à batir (2007): 2.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 85.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 0.0 ha bis 0.2 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Eptingen
Superficie de la commune: 1119 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 58 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 6.0 ha (+ 11.5 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 5.2 %
Population (2010): 527
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1101 m2
Surface de zones à batir (2007): 25.2 ha
Surface de zones à batir par habitant: 478.2 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 5.9 ha bis 7.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Ergisch
Superficie de la commune: 3013 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 29 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 5.0 ha (+ 20.8 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 1.0 %
Population (2010): 188
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1543 m2
Surface de zones à batir (2007): 45.1 ha
Surface de zones à batir par habitant: 2398.9 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 29.5 ha bis 31.8 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Eriswil
Superficie de la commune: 1136 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 73 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 10.0 ha (+ 15.9 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 6.4 %
Population (2010): 1374
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 531 m2
Surface de zones à batir (2007): 29.8 ha
Surface de zones à batir par habitant: 216.9 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 1.9 ha bis 3.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Eriz
Superficie de la commune: 2177 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 60 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 11.0 ha (+ 22.4 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 2.8 %
Population (2010): 509
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1179 m2
Surface de zones à batir (2007): 10.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 196.5 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 1.6 ha bis 2.1 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Erlach
Superficie de la commune: 351 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 53 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 3.0 ha (+ 6.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 15.4 %
Population (2010): 1209
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 438 m2
Surface de zones à batir (2007): 45.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 376.3 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 1.8 ha bis 3.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Erlen
Superficie de la commune: 1219 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 187 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 72.0 ha (+ 62.6 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 15.3 %
Population (2010): 3129
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 598 m2
Surface de zones à batir (2007): 143.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 459.9 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 37.8 ha bis 49.5 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Erlenbach (ZH)
Superficie de la commune: 289 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 161 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 29.0 ha (+ 22.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 54.4 %
Population (2010): 5221
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 308 m2
Surface de zones à batir (2007): 137.4 ha
Surface de zones à batir par habitant: 263.2 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 13.8 ha bis 26.1 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Erlenbach im Simmental
Superficie de la commune: 3672 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 127 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 18.0 ha (+ 16.5 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 3.5 %
Population (2010): 1723
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 737 m2
Surface de zones à batir (2007): 57.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 336.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 5.1 ha bis 6.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Erlinsbach (AG)
Superficie de la commune: 985 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 124 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 29.0 ha (+ 30.5 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 12.6 %
Population (2010): 3522
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 352 m2
Surface de zones à batir (2007): 117.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 334.8 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 9.7 ha bis 20.5 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Erlinsbach (SO)
Superficie de la commune: 887 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 121 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 24.0 ha (+ 24.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 13.6 %
Population (2010): 3102
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 390 m2
Surface de zones à batir (2007): 98.8 ha
Surface de zones à batir par habitant: 318.5 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 19.1 ha bis 19.1 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Ermatingen
Superficie de la commune: 1044 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 149 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 26.0 ha (+ 21.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 14.3 %
Population (2010): 2875
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 518 m2
Surface de zones à batir (2007): 138.4 ha
Surface de zones à batir par habitant: 481.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 30.4 ha bis 45.3 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Ermensee
Superficie de la commune: 567 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 50 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 20.0 ha (+ 66.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 8.8 %
Population (2010): 832
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 601 m2
Surface de zones à batir (2007): 35.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 426.7 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 8.0 ha bis 9.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Ernen
Superficie de la commune: 3538 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 57 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 4.0 ha (+ 7.5 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 1.6 %
Population (2010): 527
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1082 m2
Surface de zones à batir (2007): 68.2 ha
Surface de zones à batir par habitant: 1294.1 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 26.8 ha bis 33.1 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Ernetschwil
Superficie de la commune: 1028 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 95 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 27.0 ha (+ 39.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 9.3 %
Population (2010): 1422
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 668 m2
Surface de zones à batir (2007): 44.6 ha
Surface de zones à batir par habitant: 313.6 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 7.2 ha bis 10.8 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Erschmatt
Superficie de la commune: 1120 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 22 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 8.0 ha (+ 57.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 2.0 %
Population (2010): 293
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 751 m2
Surface de zones à batir (2007): 23.2 ha
Surface de zones à batir par habitant: 791.8 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 8.4 ha bis 10.2 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Erschwil
Superficie de la commune: 743 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 53 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 13.0 ha (+ 32.5 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 7.1 %
Population (2010): 909
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 583 m2
Surface de zones à batir (2007): 37.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 416.9 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 9.1 ha bis 9.1 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Ersigen
Superficie de la commune: 870 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 83 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 13.0 ha (+ 18.6 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 9.5 %
Population (2010): 1558
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 533 m2
Surface de zones à batir (2007): 57.8 ha
Surface de zones à batir par habitant: 371.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 6.0 ha bis 9.8 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Erstfeld
Superficie de la commune: 5912 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 221 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 51.0 ha (+ 30.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 3.7 %
Population (2010): 3752
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 589 m2
Surface de zones à batir (2007): 104.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 277.2 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 8.1 ha bis 11.1 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Eschenbach (LU)
Superficie de la commune: 1323 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 146 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 37.0 ha (+ 33.9 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 11.1 %
Population (2010): 3413
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 428 m2
Surface de zones à batir (2007): 92.6 ha
Surface de zones à batir par habitant: 271.3 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 12.0 ha bis 15.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Eschenbach (SG)
Superficie de la commune: 1328 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 256 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 68.0 ha (+ 36.2 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 19.2 %
Population (2010): 5539
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 462 m2
Surface de zones à batir (2007): 162.8 ha
Surface de zones à batir par habitant: 293.9 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 31.3 ha bis 39.2 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Eschenz
Superficie de la commune: 1201 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 125 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 21.0 ha (+ 20.2 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 10.4 %
Population (2010): 1647
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 759 m2
Surface de zones à batir (2007): 88.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 534.3 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 17.9 ha bis 25.1 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Eschert
Superficie de la commune: 658 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 27 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 10.0 ha (+ 58.8 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 4.1 %
Population (2010): 378
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 714 m2
Surface de zones à batir (2007): 15.7 ha
Surface de zones à batir par habitant: 415.3 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 2.2 ha bis 3.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Eschlikon
Superficie de la commune: 621 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 134 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 44.0 ha (+ 48.9 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 21.8 %
Population (2010): 3805
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 352 m2
Surface de zones à batir (2007): 146.2 ha
Surface de zones à batir par habitant: 384.2 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 33.0 ha bis 41.1 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Escholzmatt
Superficie de la commune: 6127 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 204 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 39.0 ha (+ 23.6 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 3.3 %
Population (2010): 3159
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 646 m2
Surface de zones à batir (2007): 63.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 199.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 13.1 ha bis 18.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Essert-Pittet
Superficie de la commune: 276 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 31 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 3.0 ha (+ 10.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 11.2 %
Population (2010): 132
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 2348 m2
Surface de zones à batir (2007): 7.8 ha
Surface de zones à batir par habitant: 590.9 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 0.8 ha bis 1.3 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Essert-sous-Champvent
Superficie de la commune: 121 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 14 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 3.0 ha (+ 27.3 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 11.4 %
Population (2010): 151
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 927 m2
Surface de zones à batir (2007): 3.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 258.3 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 0.4 ha bis 0.8 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Essertes
Superficie de la commune: 165 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 15 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 7.0 ha (+ 87.5 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 9.0 %
Population (2010): 273
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 549 m2
Surface de zones à batir (2007): 13.4 ha
Surface de zones à batir par habitant: 490.8 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 3.0 ha bis 4.5 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Essertines-sur-Rolle
Superficie de la commune: 695 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 53 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 24.0 ha (+ 82.8 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 7.6 %
Population (2010): 664
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 798 m2
Surface de zones à batir (2007): 16.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 254.5 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 3.7 ha bis 4.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Essertines-sur-Yverdon
Superficie de la commune: 975 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 58 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 13.0 ha (+ 28.9 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 6.0 %
Population (2010): 850
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 682 m2
Surface de zones à batir (2007): 31.7 ha
Surface de zones à batir par habitant: 372.9 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 3.7 ha bis 6.3 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Estavayer-le-Lac
Superficie de la commune: 639 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 214 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 47.0 ha (+ 28.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 33.3 %
Population (2010): 4966
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 431 m2
Surface de zones à batir (2007): 215.6 ha
Surface de zones à batir par habitant: 434.2 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 74.3 ha bis 88.4 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Etagnières
Superficie de la commune: 379 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 39 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 15.0 ha (+ 62.5 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 10.3 %
Population (2010): 922
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 423 m2
Surface de zones à batir (2007): 37.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 411.1 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 8.0 ha bis 11.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Etoy
Superficie de la commune: 491 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 130 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 43.0 ha (+ 49.4 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 26.3 %
Population (2010): 2702
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 481 m2
Surface de zones à batir (2007): 127.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 471.9 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 42.0 ha bis 50.8 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Ettingen
Superficie de la commune: 635 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 109 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 14.0 ha (+ 14.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 17.1 %
Population (2010): 4838
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 225 m2
Surface de zones à batir (2007): 104.7 ha
Surface de zones à batir par habitant: 216.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 18.9 ha bis 23.5 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Ettiswil
Superficie de la commune: 1257 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 132 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 32.0 ha (+ 32.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 10.6 %
Population (2010): 2354
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 561 m2
Surface de zones à batir (2007): 72.2 ha
Surface de zones à batir par habitant: 306.7 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 11.0 ha bis 17.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Etzelkofen
Superficie de la commune: 281 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 15 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 1.0 ha (+ 7.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 5.3 %
Population (2010): 288
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 521 m2
Surface de zones à batir (2007): 12.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 447.9 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 1.8 ha bis 2.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Etziken
Superficie de la commune: 338 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 45 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 15.0 ha (+ 50.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 13.3 %
Population (2010): 751
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 599 m2
Surface de zones à batir (2007): 31.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 419.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 8.4 ha bis 8.4 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Evilard
Superficie de la commune: 368 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 107 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 14.0 ha (+ 15.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 29.4 %
Population (2010): 2331
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 459 m2
Surface de zones à batir (2007): 105.6 ha
Surface de zones à batir par habitant: 453.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 10.1 ha bis 16.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Evionnaz
Superficie de la commune: 4799 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 105 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 10.0 ha (+ 10.5 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 2.2 %
Population (2010): 1062
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 989 m2
Surface de zones à batir (2007): 84.2 ha
Surface de zones à batir par habitant: 792.8 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 31.2 ha bis 40.2 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Evolène
Superficie de la commune: 20994 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 184 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 9.0 ha (+ 5.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 0.9 %
Population (2010): 1636
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1125 m2
Surface de zones à batir (2007): 254.7 ha
Surface de zones à batir par habitant: 1556.8 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 120.6 ha bis 150.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Eysins
Superficie de la commune: 238 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 48 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 6.0 ha (+ 14.3 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 20.5 %
Population (2010): 1195
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 402 m2
Surface de zones à batir (2007): 38.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 318.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 10.5 ha bis 12.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Fahrni
Superficie de la commune: 667 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 34 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 8.0 ha (+ 30.8 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 5.1 %
Population (2010): 750
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 453 m2
Surface de zones à batir (2007): 15.1 ha
Surface de zones à batir par habitant: 201.3 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 0.2 ha bis 0.3 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Fahrwangen
Superficie de la commune: 399 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 69 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 12.0 ha (+ 21.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 17.4 %
Population (2010): 1854
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 372 m2
Surface de zones à batir (2007): 66.8 ha
Surface de zones à batir par habitant: 360.3 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 8.8 ha bis 14.2 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Fahy
Superficie de la commune: 778 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 67 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 16.0 ha (+ 31.4 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 8.6 %
Population (2010): 359
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1866 m2
Surface de zones à batir (2007): 51.4 ha
Surface de zones à batir par habitant: 1431.8 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 16.6 ha bis 22.3 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Faido
Superficie de la commune: 2540 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 198 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 7.0 ha (+ 3.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 7.8 %
Population (2010): 2006
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 987 m2
Surface de zones à batir (2007): 105.2 ha
Surface de zones à batir par habitant: 524.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 28.3 ha bis 40.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Falera
Superficie de la commune: 2236 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 59 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 11.0 ha (+ 22.9 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 2.6 %
Population (2010): 577
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1023 m2
Surface de zones à batir (2007): 35.2 ha
Surface de zones à batir par habitant: 610.1 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 4.1 ha bis 4.2 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Faoug
Superficie de la commune: 345 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 68 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 16.0 ha (+ 30.8 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 19.6 %
Population (2010): 739
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 920 m2
Surface de zones à batir (2007): 46.1 ha
Surface de zones à batir par habitant: 623.8 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 9.7 ha bis 16.1 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Farnern
Superficie de la commune: 369 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 16 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 1.0 ha (+ 6.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 4.4 %
Population (2010): 205
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 780 m2
Surface de zones à batir (2007): 8.4 ha
Surface de zones à batir par habitant: 409.8 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 0.5 ha bis 1.5 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Farvagny
Superficie de la commune: 1003 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 120 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 35.0 ha (+ 41.2 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 12.0 %
Population (2010): 2083
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 576 m2
Surface de zones à batir (2007): 82.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 393.7 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 15.3 ha bis 24.8 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Fehraltorf
Superficie de la commune: 948 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 181 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 47.0 ha (+ 35.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 19.1 %
Population (2010): 5668
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 319 m2
Surface de zones à batir (2007): 129.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 229.2 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 23.6 ha bis 31.5 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Fehren
Superficie de la commune: 148 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 23 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 4.0 ha (+ 21.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 15.3 %
Population (2010): 615
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 374 m2
Surface de zones à batir (2007): 23.8 ha
Surface de zones à batir par habitant: 387.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 4.4 ha bis 4.4 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Felben-Wellhausen
Superficie de la commune: 738 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 114 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 25.0 ha (+ 28.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 15.5 %
Population (2010): 2394
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 476 m2
Surface de zones à batir (2007): 94.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 394.7 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 24.6 ha bis 32.1 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Feldbrunnen-St. Niklaus
Superficie de la commune: 250 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 37 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 3.0 ha (+ 8.8 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 14.9 %
Population (2010): 919
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 403 m2
Surface de zones à batir (2007): 24.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 270.9 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 2.8 ha bis 2.8 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Felsberg
Superficie de la commune: 1339 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 57 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 8.0 ha (+ 16.3 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 4.3 %
Population (2010): 2262
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 252 m2
Surface de zones à batir (2007): 47.3 ha
Surface de zones à batir par habitant: 209.1 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 6.5 ha bis 9.5 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Fenin-Vilars-Saules
Superficie de la commune: 648 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 45 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 12.0 ha (+ 36.4 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 6.9 %
Population (2010): 793
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 567 m2
Surface de zones à batir (2007): 32.6 ha
Surface de zones à batir par habitant: 411.1 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 4.7 ha bis 8.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Ferden
Superficie de la commune: 2792 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 22 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 1.0 ha (+ 4.8 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 0.8 %
Population (2010): 262
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 840 m2
Surface de zones à batir (2007): 13.3 ha
Surface de zones à batir par habitant: 507.6 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 4.8 ha bis 5.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Ferenbalm
Superficie de la commune: 918 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 105 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 11.0 ha (+ 11.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 11.4 %
Population (2010): 1237
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 849 m2
Surface de zones à batir (2007): 24.8 ha
Surface de zones à batir par habitant: 200.5 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 1.4 ha bis 2.5 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Ferlens (VD)
Superficie de la commune: 217 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 16 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 4.0 ha (+ 33.3 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 7.4 %
Population (2010): 325
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 492 m2
Surface de zones à batir (2007): 16.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 520.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 3.8 ha bis 6.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Ferpicloz
Superficie de la commune: 101 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 17 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 1.0 ha (+ 6.3 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 16.5 %
Population (2010): 241
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 705 m2
Surface de zones à batir (2007): 13.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 539.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 2.9 ha bis 4.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Ferrera
Superficie de la commune: 7545 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 34 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: -2.0 ha (-5.6 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 0.5 %
Population (2010): 88
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 3864 m2
Surface de zones à batir (2007): 7.1 ha
Surface de zones à batir par habitant: 806.8 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 0.3 ha bis 0.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Ferreyres
Superficie de la commune: 315 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 19 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 5.0 ha (+ 35.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 6.0 %
Population (2010): 297
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 640 m2
Surface de zones à batir (2007): 10.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 367.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 4.1 ha bis 4.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Feuerthalen
Superficie de la commune: 248 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 107 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 14.0 ha (+ 15.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 42.8 %
Population (2010): 3450
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 310 m2
Surface de zones à batir (2007): 102.7 ha
Surface de zones à batir par habitant: 297.7 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 11.3 ha bis 17.1 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Feusisberg
Superficie de la commune: 1751 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 191 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 60.0 ha (+ 45.8 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 10.9 %
Population (2010): 4726
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 404 m2
Surface de zones à batir (2007): 128.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 272.7 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 26.8 ha bis 35.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Fey
Superficie de la commune: 735 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 42 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 3.0 ha (+ 7.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 5.7 %
Population (2010): 552
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 761 m2
Surface de zones à batir (2007): 23.3 ha
Surface de zones à batir par habitant: 422.1 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 3.6 ha bis 5.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Fideris
Superficie de la commune: 2535 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 69 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 12.0 ha (+ 21.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 2.7 %
Population (2010): 613
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1126 m2
Surface de zones à batir (2007): 36.3 ha
Surface de zones à batir par habitant: 592.2 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 9.7 ha bis 12.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Fiesch
Superficie de la commune: 1126 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 75 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 17.0 ha (+ 29.3 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 6.7 %
Population (2010): 972
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 772 m2
Surface de zones à batir (2007): 75.1 ha
Surface de zones à batir par habitant: 772.6 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 10.3 ha bis 18.3 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Fieschertal
Superficie de la commune: 17296 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 25 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 9.0 ha (+ 56.3 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 0.1 %
Population (2010): 290
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 862 m2
Surface de zones à batir (2007): 32.3 ha
Surface de zones à batir par habitant: 1113.8 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 16.0 ha bis 18.5 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Fiez
Superficie de la commune: 684 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 20 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 4.0 ha (+ 25.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 2.9 %
Population (2010): 411
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 487 m2
Surface de zones à batir (2007): 16.6 ha
Surface de zones à batir par habitant: 403.9 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 2.7 ha bis 4.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Filisur
Superficie de la commune: 4449 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 71 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 10.0 ha (+ 16.4 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 1.6 %
Population (2010): 456
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1557 m2
Surface de zones à batir (2007): 29.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 636.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 6.1 ha bis 6.1 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Finhaut
Superficie de la commune: 2286 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 60 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 2.0 ha (+ 3.4 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 2.6 %
Population (2010): 367
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1635 m2
Surface de zones à batir (2007): 41.4 ha
Surface de zones à batir par habitant: 1128.1 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 6.1 ha bis 9.4 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Finsterhennen
Superficie de la commune: 356 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 40 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 3.0 ha (+ 8.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 11.2 %
Population (2010): 473
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 846 m2
Surface de zones à batir (2007): 21.8 ha
Surface de zones à batir par habitant: 460.9 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 3.1 ha bis 4.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Fischbach
Superficie de la commune: 805 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 45 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 9.0 ha (+ 25.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 5.6 %
Population (2010): 706
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 637 m2
Surface de zones à batir (2007): 13.6 ha
Surface de zones à batir par habitant: 192.6 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 3.1 ha bis 4.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Fischbach-Göslikon
Superficie de la commune: 307 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 59 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 10.0 ha (+ 20.4 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 19.0 %
Population (2010): 1385
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 426 m2
Surface de zones à batir (2007): 46.6 ha
Surface de zones à batir par habitant: 336.5 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 5.5 ha bis 9.1 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Fischenthal
Superficie de la commune: 3026 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 138 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 35.0 ha (+ 34.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 4.6 %
Population (2010): 2287
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 603 m2
Surface de zones à batir (2007): 87.8 ha
Surface de zones à batir par habitant: 383.9 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 27.7 ha bis 33.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Fischingen
Superficie de la commune: 3062 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 193 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 36.0 ha (+ 22.9 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 6.3 %
Population (2010): 2564
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 753 m2
Surface de zones à batir (2007): 114.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 446.6 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 18.6 ha bis 25.4 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Fisibach
Superficie de la commune: 579 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 49 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 7.0 ha (+ 16.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 8.5 %
Population (2010): 355
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1380 m2
Surface de zones à batir (2007): 23.1 ha
Surface de zones à batir par habitant: 650.7 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 5.9 ha bis 7.1 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Fislisbach
Superficie de la commune: 506 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 130 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 37.0 ha (+ 39.8 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 25.3 %
Population (2010): 5168
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 252 m2
Surface de zones à batir (2007): 105.1 ha
Surface de zones à batir par habitant: 203.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 6.8 ha bis 11.3 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Flaach
Superficie de la commune: 1017 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 86 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 11.0 ha (+ 14.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 8.4 %
Population (2010): 1227
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 701 m2
Surface de zones à batir (2007): 51.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 419.7 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 7.0 ha bis 12.1 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Flawil
Superficie de la commune: 1148 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 293 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 55.0 ha (+ 23.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 25.5 %
Population (2010): 9876
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 297 m2
Surface de zones à batir (2007): 228.1 ha
Surface de zones à batir par habitant: 231.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 31.7 ha bis 44.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Flerden
Superficie de la commune: 609 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 22 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 0.0 ha (+ 0.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 3.6 %
Population (2010): 223
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 987 m2
Surface de zones à batir (2007): 9.1 ha
Surface de zones à batir par habitant: 408.1 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 2.0 ha bis 2.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Flims
Superficie de la commune: 5051 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 225 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 53.0 ha (+ 30.8 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 4.5 %
Population (2010): 2577
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 873 m2
Surface de zones à batir (2007): 159.3 ha
Surface de zones à batir par habitant: 618.2 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 10.7 ha bis 23.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Flumenthal
Superficie de la commune: 311 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 61 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 16.0 ha (+ 35.6 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 19.7 %
Population (2010): 981
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 622 m2
Surface de zones à batir (2007): 31.1 ha
Surface de zones à batir par habitant: 317.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 4.3 ha bis 4.3 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Flums
Superficie de la commune: 7510 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 295 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 38.0 ha (+ 14.8 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 3.9 %
Population (2010): 4858
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 607 m2
Surface de zones à batir (2007): 271.1 ha
Surface de zones à batir par habitant: 558.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 18.6 ha bis 30.8 ha
Sources:

Commune: Flurlingen
Superficie de la commune: 242 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 55 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 14.0 ha (+ 34.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 22.9 %
Population (2010): 1407
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 391 m2
Surface de zones à batir (2007): 43.2 ha
Surface de zones à batir par habitant: 307.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 5.2 ha bis 7.5 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Fläsch
Superficie de la commune: 1994 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 40 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 7.0 ha (+ 21.2 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 2.0 %
Population (2010): 590
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 678 m2
Surface de zones à batir (2007): 22.1 ha
Surface de zones à batir par habitant: 374.6 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 5.0 ha bis 7.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Flüelen
Superficie de la commune: 1242 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 79 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 14.0 ha (+ 21.5 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 6.4 %
Population (2010): 1948
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 406 m2
Surface de zones à batir (2007): 54.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 277.2 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 5.0 ha bis 7.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Flühli
Superficie de la commune: 10819 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 270 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 76.0 ha (+ 39.2 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 2.5 %
Population (2010): 1942
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1390 m2
Surface de zones à batir (2007): 131.7 ha
Surface de zones à batir par habitant: 678.2 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 21.1 ha bis 30.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Font
Superficie de la commune: 250 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 37 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 9.0 ha (+ 32.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 14.7 %
Population (2010): 351
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1054 m2
Surface de zones à batir (2007): 15.8 ha
Surface de zones à batir par habitant: 450.1 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 1.4 ha bis 3.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Fontainemelon
Superficie de la commune: 245 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 52 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 8.0 ha (+ 18.2 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 20.9 %
Population (2010): 1583
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 328 m2
Surface de zones à batir (2007): 36.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 233.1 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 2.0 ha bis 5.5 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Fontaines (NE)
Superficie de la commune: 1014 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 76 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 26.0 ha (+ 52.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 7.5 %
Population (2010): 1118
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 680 m2
Surface de zones à batir (2007): 40.2 ha
Surface de zones à batir par habitant: 359.6 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 14.3 ha bis 17.3 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Fontaines-sur-Grandson
Superficie de la commune: 785 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 19 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 2.0 ha (+ 11.8 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 2.4 %
Population (2010): 142
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1338 m2
Surface de zones à batir (2007): 7.2 ha
Surface de zones à batir par habitant: 507.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 1.5 ha bis 2.4 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Fontanezier
Superficie de la commune: 374 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 9 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 3.0 ha (+ 50.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 2.4 %
Population (2010): 58
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1552 m2
Surface de zones à batir (2007): 1.8 ha
Surface de zones à batir par habitant: 310.3 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 0.1 ha bis 0.2 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Fontenais
Superficie de la commune: 1049 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 78 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 22.0 ha (+ 39.3 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 7.4 %
Population (2010): 1244
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 627 m2
Surface de zones à batir (2007): 63.2 ha
Surface de zones à batir par habitant: 508.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 7.0 ha bis 13.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Forel (Lavaux)
Superficie de la commune: 1851 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 145 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 30.0 ha (+ 26.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 7.8 %
Population (2010): 1891
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 767 m2
Surface de zones à batir (2007): 55.1 ha
Surface de zones à batir par habitant: 291.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 11.3 ha bis 16.2 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Forel-sur-Lucens
Superficie de la commune: 283 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 16 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 1.0 ha (+ 6.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 5.6 %
Population (2010): 162
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 988 m2
Surface de zones à batir (2007): 13.2 ha
Surface de zones à batir par habitant: 814.8 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 3.8 ha bis 4.5 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Forst-Längenbühl
Superficie de la commune: 449 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 38 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 11.0 ha (+ 40.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 8.4 %
Population (2010): 719
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 529 m2
Surface de zones à batir (2007): 12.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 179.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 1.4 ha bis 2.3 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Founex
Superficie de la commune: 479 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 154 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 33.0 ha (+ 27.3 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 32.3 %
Population (2010): 3221
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 478 m2
Surface de zones à batir (2007): 134.3 ha
Surface de zones à batir par habitant: 417.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 20.4 ha bis 36.1 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Frasco
Superficie de la commune: 2572 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 22 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 5.0 ha (+ 29.4 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 0.9 %
Population (2010): 113
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1947 m2
Surface de zones à batir (2007): 7.3 ha
Surface de zones à batir par habitant: 646.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 1.3 ha bis 2.4 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Fraubrunnen
Superficie de la commune: 769 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 59 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 9.0 ha (+ 18.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 7.7 %
Population (2010): 1770
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 333 m2
Surface de zones à batir (2007): 42.8 ha
Surface de zones à batir par habitant: 241.8 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 2.5 ha bis 4.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Frauenfeld
Superficie de la commune: 2737 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 826 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 126.0 ha (+ 18.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 30.2 %
Population (2010): 22931
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 360 m2
Surface de zones à batir (2007): 744.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 324.8 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 118.1 ha bis 151.2 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Frauenkappelen
Superficie de la commune: 927 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 63 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 5.0 ha (+ 8.6 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 6.8 %
Population (2010): 1279
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 493 m2
Surface de zones à batir (2007): 25.8 ha
Surface de zones à batir par habitant: 201.7 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 0.6 ha bis 1.4 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Freienbach
Superficie de la commune: 1378 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 459 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 96.0 ha (+ 26.4 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 33.3 %
Population (2010): 15464
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 297 m2
Surface de zones à batir (2007): 434.6 ha
Surface de zones à batir par habitant: 281.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 52.0 ha bis 77.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Freienstein-Teufen
Superficie de la commune: 840 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 81 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 14.0 ha (+ 20.9 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 9.7 %
Population (2010): 2279
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 355 m2
Surface de zones à batir (2007): 55.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 243.5 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 4.6 ha bis 8.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Freienwil
Superficie de la commune: 400 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 38 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 8.0 ha (+ 26.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 9.5 %
Population (2010): 867
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 438 m2
Surface de zones à batir (2007): 22.3 ha
Surface de zones à batir par habitant: 257.2 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 0.8 ha bis 2.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Freimettigen
Superficie de la commune: 295 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 17 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 0.0 ha (+ 0.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 5.8 %
Population (2010): 424
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 401 m2
Surface de zones à batir (2007): 7.7 ha
Surface de zones à batir par habitant: 181.6 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 0.7 ha bis 1.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Frenkendorf
Superficie de la commune: 460 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 139 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 24.0 ha (+ 20.9 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 30.2 %
Population (2010): 6050
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 230 m2
Surface de zones à batir (2007): 124.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 205.8 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 19.8 ha bis 26.4 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Fresens
Superficie de la commune: 158 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 15 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 4.0 ha (+ 36.4 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 9.4 %
Population (2010): 209
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 718 m2
Surface de zones à batir (2007): 10.4 ha
Surface de zones à batir par habitant: 497.6 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 1.4 ha bis 3.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Fribourg
Superficie de la commune: 930 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 589 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 38.0 ha (+ 6.9 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 63.2 %
Population (2010): 34490
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 171 m2
Surface de zones à batir (2007): 528.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 153.1 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 66.9 ha bis 106.8 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Frick
Superficie de la commune: 996 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 241 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 60.0 ha (+ 33.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 24.1 %
Population (2010): 4733
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 509 m2
Surface de zones à batir (2007): 202.8 ha
Surface de zones à batir par habitant: 428.5 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 38.4 ha bis 55.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Froideville
Superficie de la commune: 708 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 73 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 16.0 ha (+ 28.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 10.3 %
Population (2010): 1727
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 423 m2
Surface de zones à batir (2007): 65.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 381.6 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 7.0 ha bis 13.1 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Frutigen
Superficie de la commune: 7175 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 330 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 99.0 ha (+ 42.9 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 4.6 %
Population (2010): 6700
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 493 m2
Surface de zones à batir (2007): 133.1 ha
Surface de zones à batir par habitant: 198.7 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 7.6 ha bis 17.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Fräschels
Superficie de la commune: 314 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 33 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 8.0 ha (+ 32.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 10.5 %
Population (2010): 498
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 663 m2
Surface de zones à batir (2007): 25.6 ha
Surface de zones à batir par habitant: 514.1 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 3.2 ha bis 5.4 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Ftan
Superficie de la commune: 4311 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 52 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: -3.0 ha (-5.5 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 1.2 %
Population (2010): 508
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1024 m2
Surface de zones à batir (2007): 20.7 ha
Surface de zones à batir par habitant: 407.5 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 6.5 ha bis 6.5 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Fulenbach
Superficie de la commune: 452 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 77 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 19.0 ha (+ 32.8 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 17.2 %
Population (2010): 1588
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 485 m2
Surface de zones à batir (2007): 63.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 396.7 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 10.3 ha bis 10.3 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Full-Reuenthal
Superficie de la commune: 482 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 66 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 14.0 ha (+ 26.9 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 13.6 %
Population (2010): 809
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 816 m2
Surface de zones à batir (2007): 68.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 846.7 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 21.3 ha bis 28.2 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Fully
Superficie de la commune: 3779 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 249 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 89.0 ha (+ 55.6 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 6.6 %
Population (2010): 7411
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 336 m2
Surface de zones à batir (2007): 274.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 369.7 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 60.0 ha bis 105.3 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Furna
Superficie de la commune: 3332 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 44 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 13.0 ha (+ 41.9 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 1.3 %
Population (2010): 205
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 2146 m2
Surface de zones à batir (2007): 3.6 ha
Surface de zones à batir par habitant: 175.6 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 1.0 ha bis 0.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Fällanden
Superficie de la commune: 638 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 208 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 37.0 ha (+ 21.6 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 32.4 %
Population (2010): 7821
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 266 m2
Surface de zones à batir (2007): 169.4 ha
Surface de zones à batir par habitant: 216.6 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 27.6 ha bis 39.8 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Féchy
Superficie de la commune: 270 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 62 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 17.0 ha (+ 37.8 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 22.9 %
Population (2010): 771
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 804 m2
Surface de zones à batir (2007): 37.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 491.6 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 9.3 ha bis 14.3 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Fétigny
Superficie de la commune: 408 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 50 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 10.0 ha (+ 25.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 12.3 %
Population (2010): 816
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 613 m2
Surface de zones à batir (2007): 39.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 489.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 9.5 ha bis 12.3 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Füllinsdorf
Superficie de la commune: 461 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 140 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 24.0 ha (+ 20.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 30.2 %
Population (2010): 4322
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 324 m2
Surface de zones à batir (2007): 121.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 280.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 21.5 ha bis 28.2 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Fürstenau
Superficie de la commune: 132 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 12 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: -1.0 ha (-7.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 9.2 %
Population (2010): 353
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 340 m2
Surface de zones à batir (2007): 8.2 ha
Surface de zones à batir par habitant: 232.3 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 0.8 ha bis 1.1 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Gachnang
Superficie de la commune: 972 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 173 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 32.0 ha (+ 22.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 17.6 %
Population (2010): 3425
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 505 m2
Surface de zones à batir (2007): 149.6 ha
Surface de zones à batir par habitant: 436.8 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 42.3 ha bis 51.5 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Gadmen
Superficie de la commune: 11649 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 75 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 9.0 ha (+ 13.6 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 0.6 %
Population (2010): 240
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 3125 m2
Surface de zones à batir (2007): 7.8 ha
Surface de zones à batir par habitant: 325.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 0.5 ha bis 0.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Gais
Superficie de la commune: 2123 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 144 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 23.0 ha (+ 19.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 6.8 %
Population (2010): 3017
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 477 m2
Surface de zones à batir (2007): 84.1 ha
Surface de zones à batir par habitant: 278.8 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 6.5 ha bis 13.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Gaiserwald
Superficie de la commune: 1266 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 246 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 71.0 ha (+ 40.6 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 19.4 %
Population (2010): 8147
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 302 m2
Surface de zones à batir (2007): 205.4 ha
Surface de zones à batir par habitant: 252.1 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 15.6 ha bis 28.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Galgenen
Superficie de la commune: 1328 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 142 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 29.0 ha (+ 25.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 10.7 %
Population (2010): 4513
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 315 m2
Surface de zones à batir (2007): 118.3 ha
Surface de zones à batir par habitant: 262.1 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 28.0 ha bis 33.3 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Gallenkirch
Superficie de la commune: 140 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 10 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 2.0 ha (+ 25.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 7.1 %
Population (2010): 136
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 735 m2
Surface de zones à batir (2007): 6.6 ha
Surface de zones à batir par habitant: 485.3 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 1.1 ha bis 1.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Galmiz
Superficie de la commune: 906 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 71 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 3.0 ha (+ 4.4 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 7.8 %
Population (2010): 613
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1158 m2
Surface de zones à batir (2007): 27.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 440.5 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 3.0 ha bis 6.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Gals
Superficie de la commune: 786 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 64 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 11.0 ha (+ 20.8 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 8.1 %
Population (2010): 710
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 901 m2
Surface de zones à batir (2007): 37.8 ha
Surface de zones à batir par habitant: 532.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 7.2 ha bis 9.8 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Gambarogno
Superficie de la commune: 5180 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 387 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 49.0 ha (+ 14.5 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 7.5 %
Population (2010): 4906
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 789 m2
Surface de zones à batir (2007): 335.3 ha
Surface de zones à batir par habitant: 683.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 69.9 ha bis 109.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Gampel-Bratsch
Superficie de la commune: 2309 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 95 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 25.0 ha (+ 35.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 4.1 %
Population (2010): 1858
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 511 m2
Surface de zones à batir (2007): 123.6 ha
Surface de zones à batir par habitant: 665.2 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 67.9 ha bis 73.2 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Gampelen
Superficie de la commune: 1083 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 116 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 31.0 ha (+ 36.5 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 10.7 %
Population (2010): 782
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1483 m2
Surface de zones à batir (2007): 59.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 754.5 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 15.8 ha bis 20.8 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Gams
Superficie de la commune: 2230 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 151 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 27.0 ha (+ 21.8 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 6.8 %
Population (2010): 3080
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 490 m2
Surface de zones à batir (2007): 113.2 ha
Surface de zones à batir par habitant: 367.5 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 19.3 ha bis 32.8 ha
Sources:

Commune: Gansingen
Superficie de la commune: 877 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 68 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 10.0 ha (+ 17.2 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 7.8 %
Population (2010): 952
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 714 m2
Surface de zones à batir (2007): 38.4 ha
Surface de zones à batir par habitant: 403.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 2.5 ha bis 5.1 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Ganterschwil
Superficie de la commune: 803 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 67 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 7.0 ha (+ 11.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 8.3 %
Population (2010): 1195
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 561 m2
Surface de zones à batir (2007): 39.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 330.5 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 1.1 ha bis 2.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Gebenstorf
Superficie de la commune: 565 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 157 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 28.0 ha (+ 21.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 27.5 %
Population (2010): 4564
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 344 m2
Surface de zones à batir (2007): 150.3 ha
Surface de zones à batir par habitant: 329.3 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 22.3 ha bis 32.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Gelterfingen
Superficie de la commune: 349 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 19 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 0.0 ha (+ 0.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 5.5 %
Population (2010): 244
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 779 m2
Surface de zones à batir (2007): 3.7 ha
Surface de zones à batir par habitant: 151.6 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 1.2 ha bis 1.4 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Gelterkinden
Superficie de la commune: 979 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 178 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 29.0 ha (+ 19.5 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 18.1 %
Population (2010): 5696
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 313 m2
Surface de zones à batir (2007): 147.6 ha
Surface de zones à batir par habitant: 259.1 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 19.3 ha bis 28.5 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Geltwil
Superficie de la commune: 330 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 16 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 3.0 ha (+ 23.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 4.8 %
Population (2010): 194
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 825 m2
Surface de zones à batir (2007): 6.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 309.3 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 2.1 ha bis 2.4 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Gempen
Superficie de la commune: 600 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 38 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 6.0 ha (+ 18.8 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 6.4 %
Population (2010): 779
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 488 m2
Surface de zones à batir (2007): 27.1 ha
Surface de zones à batir par habitant: 347.9 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 4.9 ha bis 4.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Gempenach
Superficie de la commune: 169 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 10 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 2.0 ha (+ 25.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 6.0 %
Population (2010): 292
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 342 m2
Surface de zones à batir (2007): 8.8 ha
Surface de zones à batir par habitant: 301.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 0.4 ha bis 1.5 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Genolier
Superficie de la commune: 487 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 91 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 26.0 ha (+ 40.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 18.7 %
Population (2010): 1824
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 499 m2
Surface de zones à batir (2007): 85.3 ha
Surface de zones à batir par habitant: 467.7 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 7.1 ha bis 14.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Genthod
Superficie de la commune: 287 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 154 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 28.0 ha (+ 22.2 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 54.8 %
Population (2010): 2747
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 561 m2
Surface de zones à batir (2007): 162.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 591.6 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 8.6 ha bis 10.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Genève
Superficie de la commune: 1593 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 1463 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 22.0 ha (+ 1.5 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 92.1 %
Population (2010): 185958
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 79 m2
Surface de zones à batir (2007): 1501.6 ha
Surface de zones à batir par habitant: 80.7 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 78.0 ha bis 185.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Gerlafingen
Superficie de la commune: 185 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 152 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 18.0 ha (+ 13.4 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 79.6 %
Population (2010): 4824
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 315 m2
Surface de zones à batir (2007): 139.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 289.2 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 15.1 ha bis 15.1 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Geroldswil
Superficie de la commune: 193 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 91 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 29.0 ha (+ 46.8 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 47.9 %
Population (2010): 4570
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 199 m2
Surface de zones à batir (2007): 83.7 ha
Surface de zones à batir par habitant: 183.2 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 4.4 ha bis 10.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Gersau
Superficie de la commune: 1437 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 96 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 19.0 ha (+ 24.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 6.7 %
Population (2010): 2040
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 471 m2
Surface de zones à batir (2007): 69.4 ha
Surface de zones à batir par habitant: 340.2 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 12.0 ha bis 15.8 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Gerzensee
Superficie de la commune: 779 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 70 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 13.0 ha (+ 22.8 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 8.9 %
Population (2010): 1070
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 654 m2
Surface de zones à batir (2007): 36.7 ha
Surface de zones à batir par habitant: 343.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 4.3 ha bis 6.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Gettnau
Superficie de la commune: 607 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 63 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 10.0 ha (+ 18.9 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 10.5 %
Population (2010): 1018
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 619 m2
Surface de zones à batir (2007): 42.2 ha
Surface de zones à batir par habitant: 414.5 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 11.2 ha bis 12.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Geuensee
Superficie de la commune: 645 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 81 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 25.0 ha (+ 44.6 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 12.6 %
Population (2010): 2372
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 341 m2
Surface de zones à batir (2007): 48.7 ha
Surface de zones à batir par habitant: 205.3 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 10.2 ha bis 16.1 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Giebenach
Superficie de la commune: 134 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 33 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 8.0 ha (+ 32.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 24.6 %
Population (2010): 1002
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 329 m2
Surface de zones à batir (2007): 25.7 ha
Surface de zones à batir par habitant: 256.5 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 5.6 ha bis 7.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Giez
Superficie de la commune: 477 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 27 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 7.0 ha (+ 35.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 5.7 %
Population (2010): 361
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 748 m2
Surface de zones à batir (2007): 29.8 ha
Surface de zones à batir par habitant: 825.5 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 3.7 ha bis 5.2 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Giffers
Superficie de la commune: 521 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 71 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 14.0 ha (+ 24.6 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 13.6 %
Population (2010): 1419
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 500 m2
Surface de zones à batir (2007): 53.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 377.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 11.1 ha bis 16.8 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Gilly
Superficie de la commune: 776 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 75 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 5.0 ha (+ 7.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 9.7 %
Population (2010): 939
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 799 m2
Surface de zones à batir (2007): 40.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 435.6 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 6.8 ha bis 9.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Gimel
Superficie de la commune: 1889 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 108 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 14.0 ha (+ 14.9 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 5.7 %
Population (2010): 1699
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 636 m2
Surface de zones à batir (2007): 56.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 332.5 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 9.4 ha bis 14.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Gingins
Superficie de la commune: 1258 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 79 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 14.0 ha (+ 21.5 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 6.3 %
Population (2010): 1143
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 691 m2
Surface de zones à batir (2007): 76.8 ha
Surface de zones à batir par habitant: 671.9 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 7.9 ha bis 11.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Giornico
Superficie de la commune: 1948 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 142 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: -9.0 ha (-6.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 7.3 %
Population (2010): 865
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1642 m2
Surface de zones à batir (2007): 77.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 896.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 29.1 ha bis 36.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Gipf-Oberfrick
Superficie de la commune: 1018 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 103 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 33.0 ha (+ 47.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 10.1 %
Population (2010): 3201
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 322 m2
Surface de zones à batir (2007): 106.6 ha
Surface de zones à batir par habitant: 333.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 9.0 ha bis 20.3 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Gisikon
Superficie de la commune: 108 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 30 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 11.0 ha (+ 57.9 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 27.3 %
Population (2010): 1056
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 284 m2
Surface de zones à batir (2007): 22.8 ha
Surface de zones à batir par habitant: 215.9 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 3.7 ha bis 4.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Giswil
Superficie de la commune: 8596 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 224 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 56.0 ha (+ 33.3 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 2.6 %
Population (2010): 3514
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 637 m2
Surface de zones à batir (2007): 90.3 ha
Surface de zones à batir par habitant: 257.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 16.3 ha bis 22.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Giubiasco
Superficie de la commune: 623 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 223 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 31.0 ha (+ 16.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 35.8 %
Population (2010): 8285
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 269 m2
Surface de zones à batir (2007): 240.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 290.3 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 24.7 ha bis 43.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Givisiez
Superficie de la commune: 346 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 140 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 63.0 ha (+ 81.8 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 40.6 %
Population (2010): 2982
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 469 m2
Surface de zones à batir (2007): 151.8 ha
Surface de zones à batir par habitant: 509.1 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 57.7 ha bis 68.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Givrins
Superficie de la commune: 397 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 54 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 7.0 ha (+ 14.9 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 13.7 %
Population (2010): 932
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 579 m2
Surface de zones à batir (2007): 45.2 ha
Surface de zones à batir par habitant: 485.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 4.2 ha bis 8.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Gland
Superficie de la commune: 832 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 333 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 128.0 ha (+ 62.4 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 39.8 %
Population (2010): 11417
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 292 m2
Surface de zones à batir (2007): 261.7 ha
Surface de zones à batir par habitant: 229.2 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 45.7 ha bis 64.8 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Glarus
Superficie de la commune: 10370 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 429 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 42.0 ha (+ 10.9 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 4.1 %
Population (2010): 12166
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 353 m2
Surface de zones à batir (2007): 349.1 ha
Surface de zones à batir par habitant: 286.9 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 66.8 ha bis 92.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Glarus Nord
Superficie de la commune: 14688 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 876 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 132.0 ha (+ 17.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 6.0 %
Population (2010): 16438
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 533 m2
Surface de zones à batir (2007): 687.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 418.5 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 212.9 ha bis 267.4 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Glarus Süd
Superficie de la commune: 43011 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 689 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 117.0 ha (+ 20.5 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 1.6 %
Population (2010): 9875
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 698 m2
Surface de zones à batir (2007): 483.8 ha
Surface de zones à batir par habitant: 489.9 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 106.8 ha bis 151.1 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Glattfelden
Superficie de la commune: 1232 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 241 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 37.0 ha (+ 18.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 19.6 %
Population (2010): 4202
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 574 m2
Surface de zones à batir (2007): 128.3 ha
Surface de zones à batir par habitant: 305.3 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 23.9 ha bis 30.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Gletterens
Superficie de la commune: 292 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 59 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 15.0 ha (+ 34.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 20.1 %
Population (2010): 752
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 785 m2
Surface de zones à batir (2007): 61.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 811.2 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 13.7 ha bis 18.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Glovelier
Superficie de la commune: 1434 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 157 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 54.0 ha (+ 52.4 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 11.0 %
Population (2010): 1189
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1320 m2
Surface de zones à batir (2007): 78.6 ha
Surface de zones à batir par habitant: 661.1 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 21.5 ha bis 28.2 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Gnosca
Superficie de la commune: 745 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 42 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 16.0 ha (+ 61.5 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 5.6 %
Population (2010): 670
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 627 m2
Surface de zones à batir (2007): 34.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 514.9 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 5.2 ha bis 8.8 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Golaten
Superficie de la commune: 280 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 23 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 1.0 ha (+ 4.5 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 8.3 %
Population (2010): 298
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 772 m2
Surface de zones à batir (2007): 3.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 117.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 0.3 ha bis 0.4 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Goldach
Superficie de la commune: 470 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 264 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 42.0 ha (+ 18.9 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 55.7 %
Population (2010): 9026
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 292 m2
Surface de zones à batir (2007): 255.2 ha
Surface de zones à batir par habitant: 282.7 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 34.2 ha bis 49.5 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Goldingen
Superficie de la commune: 2211 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 89 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 18.0 ha (+ 25.4 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 4.0 %
Population (2010): 1101
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 808 m2
Surface de zones à batir (2007): 29.4 ha
Surface de zones à batir par habitant: 267.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 5.6 ha bis 7.5 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Gollion
Superficie de la commune: 544 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 45 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 7.0 ha (+ 18.4 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 8.2 %
Population (2010): 621
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 725 m2
Surface de zones à batir (2007): 28.3 ha
Surface de zones à batir par habitant: 455.7 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 6.3 ha bis 8.2 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Gommiswald
Superficie de la commune: 1184 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 107 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 18.0 ha (+ 20.2 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 9.0 %
Population (2010): 2823
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 379 m2
Surface de zones à batir (2007): 71.4 ha
Surface de zones à batir par habitant: 252.9 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 5.5 ha bis 10.5 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Gondiswil
Superficie de la commune: 937 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 55 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 4.0 ha (+ 7.8 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 5.9 %
Population (2010): 734
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 749 m2
Surface de zones à batir (2007): 10.8 ha
Surface de zones à batir par habitant: 147.1 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 0.8 ha bis 1.1 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Gonten
Superficie de la commune: 2470 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 150 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 62.0 ha (+ 70.5 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 6.1 %
Population (2010): 1433
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1047 m2
Surface de zones à batir (2007): 63.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 439.6 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 11.8 ha bis 13.8 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Gontenschwil
Superficie de la commune: 974 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 132 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 21.0 ha (+ 18.9 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 13.5 %
Population (2010): 2072
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 637 m2
Surface de zones à batir (2007): 95.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 460.9 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 13.7 ha bis 23.5 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Gordola
Superficie de la commune: 704 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 117 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 10.0 ha (+ 9.3 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 16.7 %
Population (2010): 4398
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 266 m2
Surface de zones à batir (2007): 128.4 ha
Surface de zones à batir par habitant: 292.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 9.3 ha bis 22.3 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Gorduno
Superficie de la commune: 922 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 55 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 7.0 ha (+ 14.6 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 6.0 %
Population (2010): 734
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 749 m2
Surface de zones à batir (2007): 25.6 ha
Surface de zones à batir par habitant: 348.8 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 3.3 ha bis 4.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Gorgier
Superficie de la commune: 1398 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 116 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 16.0 ha (+ 16.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 8.3 %
Population (2010): 1907
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 608 m2
Surface de zones à batir (2007): 61.1 ha
Surface de zones à batir par habitant: 320.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 7.5 ha bis 15.4 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Gossau (SG)
Superficie de la commune: 2751 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 599 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 127.0 ha (+ 26.9 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 21.8 %
Population (2010): 17477
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 343 m2
Surface de zones à batir (2007): 529.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 303.2 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 69.4 ha bis 95.1 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Gossau (ZH)
Superficie de la commune: 1827 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 347 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 61.0 ha (+ 21.3 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 19.0 %
Population (2010): 9509
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 365 m2
Surface de zones à batir (2007): 212.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 223.9 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 15.4 ha bis 28.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Gossliwil
Superficie de la commune: 194 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 15 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 0.0 ha (+ 0.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 7.6 %
Population (2010): 195
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 769 m2
Surface de zones à batir (2007): 9.2 ha
Surface de zones à batir par habitant: 471.8 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 2.4 ha bis 2.4 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Gottlieben
Superficie de la commune: 33 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 14 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 0.0 ha (+ 0.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 38.9 %
Population (2010): 305
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 459 m2
Surface de zones à batir (2007): 9.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 295.1 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 1.0 ha bis 1.3 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Goumoens-la-Ville
Superficie de la commune: 727 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 37 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 8.0 ha (+ 27.6 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 5.1 %
Population (2010): 650
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 569 m2
Surface de zones à batir (2007): 16.4 ha
Surface de zones à batir par habitant: 252.3 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 0.5 ha bis 2.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Goumoens-le-Jux
Superficie de la commune: 128 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 27 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 23.0 ha (+ 575.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 20.5 %
Population (2010): 45
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 6000 m2
Surface de zones à batir (2007): 1.1 ha
Surface de zones à batir par habitant: 244.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 0.1 ha bis 0.1 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Graben
Superficie de la commune: 316 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 22 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: -1.0 ha (-4.3 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 6.9 %
Population (2010): 307
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 717 m2
Surface de zones à batir (2007): 6.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 195.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 0.8 ha bis 1.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Grabs
Superficie de la commune: 5467 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 265 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 31.0 ha (+ 13.2 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 4.8 %
Population (2010): 6756
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 392 m2
Surface de zones à batir (2007): 294.7 ha
Surface de zones à batir par habitant: 436.2 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 18.6 ha bis 37.3 ha
Sources:

Commune: Grafenried
Superficie de la commune: 472 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 48 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 7.0 ha (+ 17.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 10.1 %
Population (2010): 954
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 503 m2
Surface de zones à batir (2007): 27.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 292.5 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 3.3 ha bis 4.4 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Grafschaft
Superficie de la commune: 2262 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 28 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 10.0 ha (+ 55.6 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 1.2 %
Population (2010): 199
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1407 m2
Surface de zones à batir (2007): 28.1 ha
Surface de zones à batir par habitant: 1412.1 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 11.7 ha bis 14.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Grancia
Superficie de la commune: 63 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 31 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 2.0 ha (+ 6.9 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 49.2 %
Population (2010): 497
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 624 m2
Surface de zones à batir (2007): 25.3 ha
Surface de zones à batir par habitant: 509.1 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 5.9 ha bis 7.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Grancy
Superficie de la commune: 569 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 27 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 2.0 ha (+ 8.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 4.8 %
Population (2010): 366
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 738 m2
Surface de zones à batir (2007): 21.4 ha
Surface de zones à batir par habitant: 584.7 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 2.9 ha bis 4.3 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Grandcour
Superficie de la commune: 1021 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 69 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 12.0 ha (+ 21.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 6.7 %
Population (2010): 782
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 882 m2
Surface de zones à batir (2007): 40.4 ha
Surface de zones à batir par habitant: 516.6 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 6.4 ha bis 9.8 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Grandevent
Superficie de la commune: 345 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 11 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 2.0 ha (+ 22.2 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 3.2 %
Population (2010): 203
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 542 m2
Surface de zones à batir (2007): 13.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 665.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 4.6 ha bis 6.1 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Grandfontaine
Superficie de la commune: 898 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 60 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 18.0 ha (+ 42.9 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 6.7 %
Population (2010): 359
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1671 m2
Surface de zones à batir (2007): 38.6 ha
Surface de zones à batir par habitant: 1075.2 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 11.1 ha bis 15.1 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Grandson
Superficie de la commune: 786 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 189 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 70.0 ha (+ 58.8 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 23.9 %
Population (2010): 3021
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 626 m2
Surface de zones à batir (2007): 136.7 ha
Surface de zones à batir par habitant: 452.5 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 17.9 ha bis 28.8 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Grandval
Superficie de la commune: 824 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 34 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 2.0 ha (+ 6.3 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 4.2 %
Population (2010): 334
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1018 m2
Surface de zones à batir (2007): 16.7 ha
Surface de zones à batir par habitant: 500.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 2.2 ha bis 4.2 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Grandvaux
Superficie de la commune: 294 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 104 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 25.0 ha (+ 31.6 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 35.7 %
Population (2010): 2014
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 516 m2
Surface de zones à batir (2007): 67.6 ha
Surface de zones à batir par habitant: 335.7 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 6.7 ha bis 16.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Grandvillard
Superficie de la commune: 2416 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 95 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 15.0 ha (+ 18.8 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 3.9 %
Population (2010): 678
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1401 m2
Surface de zones à batir (2007): 37.6 ha
Surface de zones à batir par habitant: 554.6 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 5.1 ha bis 9.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Granges (Veveyse)
Superficie de la commune: 446 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 48 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 11.0 ha (+ 29.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 10.8 %
Population (2010): 807
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 595 m2
Surface de zones à batir (2007): 40.4 ha
Surface de zones à batir par habitant: 500.6 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 13.4 ha bis 17.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Granges-Paccot
Superficie de la commune: 400 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 124 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 47.0 ha (+ 61.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 31.2 %
Population (2010): 2477
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 501 m2
Surface de zones à batir (2007): 103.1 ha
Surface de zones à batir par habitant: 416.2 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 35.7 ha bis 43.3 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Granges-près-Marnand
Superficie de la commune: 702 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 91 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 28.0 ha (+ 44.4 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 12.9 %
Population (2010): 1210
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 752 m2
Surface de zones à batir (2007): 72.3 ha
Surface de zones à batir par habitant: 597.5 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 24.0 ha bis 28.8 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Grangettes
Superficie de la commune: 331 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 17 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 4.0 ha (+ 30.8 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 5.1 %
Population (2010): 159
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1069 m2
Surface de zones à batir (2007): 4.1 ha
Surface de zones à batir par habitant: 257.9 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 1.4 ha bis 1.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Gravesano
Superficie de la commune: 69 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 33 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 7.0 ha (+ 26.9 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 51.6 %
Population (2010): 1194
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 276 m2
Surface de zones à batir (2007): 37.6 ha
Surface de zones à batir par habitant: 314.9 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 4.4 ha bis 8.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Greifensee
Superficie de la commune: 232 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 111 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 14.0 ha (+ 14.4 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 47.6 %
Population (2010): 4946
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 224 m2
Surface de zones à batir (2007): 86.3 ha
Surface de zones à batir par habitant: 174.5 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 9.8 ha bis 21.3 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Grellingen
Superficie de la commune: 331 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 64 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 16.0 ha (+ 33.3 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 19.2 %
Population (2010): 1721
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 372 m2
Surface de zones à batir (2007): 72.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 421.3 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 15.7 ha bis 26.1 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Grenchen
Superficie de la commune: 2601 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 539 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 79.0 ha (+ 17.2 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 20.7 %
Population (2010): 15838
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 340 m2
Surface de zones à batir (2007): 393.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 248.1 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 58.0 ha bis 58.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Greng
Superficie de la commune: 97 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 14 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 3.0 ha (+ 27.3 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 13.9 %
Population (2010): 158
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 886 m2
Surface de zones à batir (2007): 5.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 373.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 3.4 ha bis 3.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Grengiols
Superficie de la commune: 5846 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 53 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 15.0 ha (+ 39.5 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 0.9 %
Population (2010): 481
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1102 m2
Surface de zones à batir (2007): 34.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 706.9 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 11.5 ha bis 15.2 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Grens
Superficie de la commune: 256 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 24 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 10.0 ha (+ 71.4 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 9.3 %
Population (2010): 361
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 665 m2
Surface de zones à batir (2007): 15.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 429.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 5.4 ha bis 7.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Greppen
Superficie de la commune: 332 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 44 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 13.0 ha (+ 41.9 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 13.3 %
Population (2010): 966
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 455 m2
Surface de zones à batir (2007): 28.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 295.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 7.4 ha bis 9.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Gresso
Superficie de la commune: 1108 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 9 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 0.0 ha (+ 0.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 0.8 %
Population (2010): 30
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 3000 m2
Surface de zones à batir (2007): 2.1 ha
Surface de zones à batir par habitant: 700.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 0.4 ha bis 0.4 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Gressy
Superficie de la commune: 224 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 31 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 17.0 ha (+ 121.4 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 13.8 %
Population (2010): 155
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 2000 m2
Surface de zones à batir (2007): 8.2 ha
Surface de zones à batir par habitant: 529.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 1.9 ha bis 2.3 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Gretzenbach
Superficie de la commune: 580 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 122 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 24.0 ha (+ 24.5 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 21.0 %
Population (2010): 2433
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 501 m2
Surface de zones à batir (2007): 107.2 ha
Surface de zones à batir par habitant: 440.6 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 31.8 ha bis 31.8 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Grimisuat
Superficie de la commune: 444 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 123 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 47.0 ha (+ 61.8 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 27.6 %
Population (2010): 2787
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 441 m2
Surface de zones à batir (2007): 176.7 ha
Surface de zones à batir par habitant: 634.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 54.1 ha bis 87.5 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Grindel
Superficie de la commune: 306 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 20 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 5.0 ha (+ 33.3 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 6.7 %
Population (2010): 485
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 412 m2
Surface de zones à batir (2007): 15.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 327.8 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 4.3 ha bis 4.3 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Grindelwald
Superficie de la commune: 17108 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 306 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 66.0 ha (+ 27.5 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 1.8 %
Population (2010): 3860
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 793 m2
Surface de zones à batir (2007): 159.4 ha
Surface de zones à batir par habitant: 413.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 10.9 ha bis 26.8 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Grolley
Superficie de la commune: 534 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 88 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 26.0 ha (+ 41.9 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 16.5 %
Population (2010): 1640
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 537 m2
Surface de zones à batir (2007): 98.7 ha
Surface de zones à batir par habitant: 601.8 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 38.7 ha bis 45.8 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Grono
Superficie de la commune: 1481 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 59 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 7.0 ha (+ 13.5 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 4.0 %
Population (2010): 929
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 635 m2
Surface de zones à batir (2007): 51.3 ha
Surface de zones à batir par habitant: 552.2 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 7.1 ha bis 13.1 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Grossaffoltern
Superficie de la commune: 1503 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 164 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 45.0 ha (+ 37.8 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 10.9 %
Population (2010): 2779
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 590 m2
Surface de zones à batir (2007): 83.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 300.5 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 10.6 ha bis 15.3 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Grossdietwil
Superficie de la commune: 1019 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 67 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 18.0 ha (+ 36.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 6.5 %
Population (2010): 828
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 809 m2
Surface de zones à batir (2007): 23.7 ha
Surface de zones à batir par habitant: 286.2 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 2.7 ha bis 5.2 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Grosshöchstetten
Superficie de la commune: 346 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 86 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 15.0 ha (+ 21.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 25.0 %
Population (2010): 3264
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 263 m2
Surface de zones à batir (2007): 76.8 ha
Surface de zones à batir par habitant: 235.3 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 3.8 ha bis 7.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Grosswangen
Superficie de la commune: 1971 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 139 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 35.0 ha (+ 33.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 7.1 %
Population (2010): 2926
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 475 m2
Surface de zones à batir (2007): 68.3 ha
Surface de zones à batir par habitant: 233.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 6.8 ha bis 12.8 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Grub (AR)
Superficie de la commune: 422 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 51 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 6.0 ha (+ 13.3 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 12.1 %
Population (2010): 1006
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 507 m2
Surface de zones à batir (2007): 25.8 ha
Surface de zones à batir par habitant: 256.5 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 3.0 ha bis 4.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Gruyères
Superficie de la commune: 2838 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 155 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 34.0 ha (+ 28.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 5.5 %
Population (2010): 1797
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 863 m2
Surface de zones à batir (2007): 103.6 ha
Surface de zones à batir par habitant: 576.5 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 25.5 ha bis 33.1 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Gryon
Superficie de la commune: 1522 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 171 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 25.0 ha (+ 17.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 11.2 %
Population (2010): 1185
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1443 m2
Surface de zones à batir (2007): 255.3 ha
Surface de zones à batir par habitant: 2154.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 105.3 ha bis 137.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Grächen
Superficie de la commune: 1432 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 96 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 21.0 ha (+ 28.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 6.7 %
Population (2010): 1365
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 703 m2
Surface de zones à batir (2007): 129.2 ha
Surface de zones à batir par habitant: 946.5 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 35.7 ha bis 56.3 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Gränichen
Superficie de la commune: 1724 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 236 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 61.0 ha (+ 34.9 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 13.7 %
Population (2010): 6496
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 363 m2
Surface de zones à batir (2007): 228.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 352.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 27.8 ha bis 47.2 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Grône
Superficie de la commune: 2114 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 164 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 53.0 ha (+ 47.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 7.8 %
Population (2010): 2187
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 750 m2
Surface de zones à batir (2007): 174.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 797.9 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 61.8 ha bis 83.3 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Grüningen
Superficie de la commune: 879 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 142 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 28.0 ha (+ 24.6 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 16.1 %
Population (2010): 2969
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 478 m2
Surface de zones à batir (2007): 80.8 ha
Surface de zones à batir par habitant: 272.1 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 6.4 ha bis 13.3 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Grüsch
Superficie de la commune: 4330 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 106 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 12.0 ha (+ 12.8 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 2.4 %
Population (2010): 1726
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 614 m2
Surface de zones à batir (2007): 68.7 ha
Surface de zones à batir par habitant: 398.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 12.2 ha bis 15.5 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Gsteig
Superficie de la commune: 6244 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 86 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 23.0 ha (+ 36.5 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 1.4 %
Population (2010): 973
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 884 m2
Surface de zones à batir (2007): 20.4 ha
Surface de zones à batir par habitant: 209.7 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 2.1 ha bis 3.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Gsteigwiler
Superficie de la commune: 702 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 31 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 10.0 ha (+ 47.6 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 4.4 %
Population (2010): 420
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 738 m2
Surface de zones à batir (2007): 14.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 333.3 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 0.1 ha bis 0.8 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Guarda
Superficie de la commune: 3141 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 22 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 3.0 ha (+ 15.8 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 0.7 %
Population (2010): 179
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1229 m2
Surface de zones à batir (2007): 9.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 502.8 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 0.7 ha bis 0.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Gudo
Superficie de la commune: 994 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 54 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 6.0 ha (+ 12.5 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 5.5 %
Population (2010): 811
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 666 m2
Surface de zones à batir (2007): 30.1 ha
Surface de zones à batir par habitant: 371.1 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 4.3 ha bis 7.3 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Guggisberg
Superficie de la commune: 5491 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 164 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 24.0 ha (+ 17.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 3.0 %
Population (2010): 1579
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1039 m2
Surface de zones à batir (2007): 23.4 ha
Surface de zones à batir par habitant: 148.2 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 3.3 ha bis 4.3 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Guntmadingen
Superficie de la commune: 447 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 22 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 3.0 ha (+ 15.8 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 4.8 %
Population (2010): 245
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 898 m2
Surface de zones à batir (2007): 11.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 485.7 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 0.2 ha bis 0.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Gunzgen
Superficie de la commune: 394 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 108 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 17.0 ha (+ 18.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 27.6 %
Population (2010): 1606
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 672 m2
Surface de zones à batir (2007): 56.2 ha
Surface de zones à batir par habitant: 349.9 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 8.8 ha bis 8.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Gurbrü
Superficie de la commune: 184 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 35 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 5.0 ha (+ 16.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 19.1 %
Population (2010): 253
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1383 m2
Surface de zones à batir (2007): 8.2 ha
Surface de zones à batir par habitant: 324.1 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 0.1 ha bis 0.5 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Gurmels
Superficie de la commune: 1729 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 179 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 65.0 ha (+ 57.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 10.4 %
Population (2010): 3814
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 469 m2
Surface de zones à batir (2007): 153.1 ha
Surface de zones à batir par habitant: 401.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 29.0 ha bis 42.3 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Gurtnellen
Superficie de la commune: 8335 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 109 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 5.0 ha (+ 4.8 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 1.3 %
Population (2010): 620
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1758 m2
Surface de zones à batir (2007): 35.2 ha
Surface de zones à batir par habitant: 567.7 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 10.1 ha bis 13.5 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Gurzelen
Superficie de la commune: 454 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 30 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 5.0 ha (+ 20.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 6.7 %
Population (2010): 798
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 376 m2
Surface de zones à batir (2007): 14.1 ha
Surface de zones à batir par habitant: 176.7 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 0.7 ha bis 1.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Guttannen
Superficie de la commune: 20079 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 98 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 6.0 ha (+ 6.5 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 0.5 %
Population (2010): 311
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 3151 m2
Surface de zones à batir (2007): 5.8 ha
Surface de zones à batir par habitant: 186.5 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 0.1 ha bis 0.4 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Guttet-Feschel
Superficie de la commune: 1051 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 37 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 9.0 ha (+ 32.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 3.5 %
Population (2010): 451
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 820 m2
Surface de zones à batir (2007): 39.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 864.7 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 14.7 ha bis 18.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Gy
Superficie de la commune: 328 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 26 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 6.0 ha (+ 30.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 8.1 %
Population (2010): 421
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 618 m2
Surface de zones à batir (2007): 20.3 ha
Surface de zones à batir par habitant: 482.2 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 7.0 ha bis 9.3 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Gächlingen
Superficie de la commune: 715 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 56 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 11.0 ha (+ 24.4 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 7.7 %
Population (2010): 769
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 728 m2
Surface de zones à batir (2007): 30.3 ha
Surface de zones à batir par habitant: 394.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 2.4 ha bis 5.4 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Gänsbrunnen
Superficie de la commune: 1144 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 37 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 5.0 ha (+ 15.6 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 3.3 %
Population (2010): 93
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 3978 m2
Surface de zones à batir (2007): 2.6 ha
Surface de zones à batir par habitant: 279.6 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 0.7 ha bis 0.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Göschenen
Superficie de la commune: 10416 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 86 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: -10.0 ha (-10.4 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 0.8 %
Population (2010): 430
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 2000 m2
Surface de zones à batir (2007): 17.6 ha
Surface de zones à batir par habitant: 409.3 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 1.7 ha bis 2.8 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Gündlischwand
Superficie de la commune: 1689 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 28 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 5.0 ha (+ 21.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 1.7 %
Population (2010): 286
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 979 m2
Surface de zones à batir (2007): 11.2 ha
Surface de zones à batir par habitant: 391.6 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 1.3 ha bis 2.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Günsberg
Superficie de la commune: 525 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 54 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 10.0 ha (+ 22.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 10.2 %
Population (2010): 1133
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 477 m2
Surface de zones à batir (2007): 38.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 335.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 8.5 ha bis 8.5 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Güttingen
Superficie de la commune: 949 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 107 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 25.0 ha (+ 30.5 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 11.3 %
Population (2010): 1435
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 746 m2
Surface de zones à batir (2007): 61.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 428.6 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 9.2 ha bis 15.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Habkern
Superficie de la commune: 5106 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 67 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 13.0 ha (+ 24.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 1.3 %
Population (2010): 623
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1075 m2
Surface de zones à batir (2007): 18.3 ha
Surface de zones à batir par habitant: 293.7 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 0.2 ha bis 1.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Habsburg
Superficie de la commune: 223 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 20 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 5.0 ha (+ 33.3 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 9.0 %
Population (2010): 433
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 462 m2
Surface de zones à batir (2007): 15.2 ha
Surface de zones à batir par habitant: 351.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 2.9 ha bis 3.3 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Hagenbuch
Superficie de la commune: 812 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 80 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 12.0 ha (+ 17.6 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 9.8 %
Population (2010): 1096
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 730 m2
Surface de zones à batir (2007): 23.1 ha
Surface de zones à batir par habitant: 210.8 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 1.2 ha bis 1.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Hagneck
Superficie de la commune: 183 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 23 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 5.0 ha (+ 27.8 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 12.7 %
Population (2010): 411
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 560 m2
Surface de zones à batir (2007): 19.3 ha
Surface de zones à batir par habitant: 469.6 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 6.2 ha bis 7.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Haldenstein
Superficie de la commune: 1856 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 39 ha [92/97]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 7.0 ha (+ 21.9 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 2.1 %
Population (2010): 999
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 390 m2
Surface de zones à batir (2007): 20.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 200.2 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 2.1 ha bis 3.5 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Hallau
Superficie de la commune: 1532 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 150 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 19.0 ha (+ 14.5 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 9.8 %
Population (2010): 2043
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 734 m2
Surface de zones à batir (2007): 99.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 489.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 23.6 ha bis 34.8 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Hallwil
Superficie de la commune: 219 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 43 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 9.0 ha (+ 26.5 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 19.3 %
Population (2010): 739
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 582 m2
Surface de zones à batir (2007): 52.7 ha
Surface de zones à batir par habitant: 713.1 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 12.0 ha bis 17.8 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Halten
Superficie de la commune: 183 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 34 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 8.0 ha (+ 30.8 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 18.4 %
Population (2010): 813
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 418 m2
Surface de zones à batir (2007): 25.2 ha
Surface de zones à batir par habitant: 310.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 2.8 ha bis 2.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Hasle (LU)
Superficie de la commune: 4030 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 131 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 28.0 ha (+ 27.2 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 3.2 %
Population (2010): 1710
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 766 m2
Surface de zones à batir (2007): 42.3 ha
Surface de zones à batir par habitant: 247.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 5.8 ha bis 8.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Hasle bei Burgdorf
Superficie de la commune: 2189 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 168 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 24.0 ha (+ 16.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 7.7 %
Population (2010): 3118
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 539 m2
Surface de zones à batir (2007): 76.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 245.3 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 11.9 ha bis 14.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Hasliberg
Superficie de la commune: 4174 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 135 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 32.0 ha (+ 31.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 3.2 %
Population (2010): 1232
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1096 m2
Surface de zones à batir (2007): 59.4 ha
Surface de zones à batir par habitant: 482.1 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 5.4 ha bis 10.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Hauenstein-Ifenthal
Superficie de la commune: 535 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 43 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 11.0 ha (+ 34.4 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 8.1 %
Population (2010): 314
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1369 m2
Surface de zones à batir (2007): 9.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 315.3 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 2.4 ha bis 2.4 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Hauptwil-Gottshaus
Superficie de la commune: 1249 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 100 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 17.0 ha (+ 20.5 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 8.0 %
Population (2010): 1787
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 560 m2
Surface de zones à batir (2007): 56.8 ha
Surface de zones à batir par habitant: 317.9 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 7.7 ha bis 10.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Hausen (AG)
Superficie de la commune: 321 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 95 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 39.0 ha (+ 69.6 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 29.9 %
Population (2010): 2864
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 332 m2
Surface de zones à batir (2007): 82.6 ha
Surface de zones à batir par habitant: 288.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 10.5 ha bis 17.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Hausen am Albis
Superficie de la commune: 1362 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 173 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 33.0 ha (+ 23.6 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 12.6 %
Population (2010): 3316
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 522 m2
Surface de zones à batir (2007): 111.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 336.2 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 15.2 ha bis 20.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Haut-Intyamon
Superficie de la commune: 6045 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 149 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 47.0 ha (+ 46.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 2.5 %
Population (2010): 1433
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1040 m2
Surface de zones à batir (2007): 98.7 ha
Surface de zones à batir par habitant: 688.8 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 35.4 ha bis 42.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Haut-Vully
Superficie de la commune: 758 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 99 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 22.0 ha (+ 28.6 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 13.1 %
Population (2010): 1335
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 742 m2
Surface de zones à batir (2007): 83.1 ha
Surface de zones à batir par habitant: 622.5 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 16.2 ha bis 29.4 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Haute-Ajoie
Superficie de la commune: 3646 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 145 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 49.0 ha (+ 51.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 4.0 %
Population (2010): 1016
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1427 m2
Surface de zones à batir (2007): 84.9 ha
Surface de zones à batir par habitant: 835.6 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 30.0 ha bis 34.4 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Hauterive (FR)
Superficie de la commune: 1194 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 186 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 50.0 ha (+ 36.8 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 15.6 %
Population (2010): 2155
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 863 m2
Surface de zones à batir (2007): 133.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 619.5 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 20.6 ha bis 29.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Hauterive (NE)
Superficie de la commune: 212 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 64 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 16.0 ha (+ 33.3 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 29.6 %
Population (2010): 2462
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 260 m2
Surface de zones à batir (2007): 54.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 219.3 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 4.2 ha bis 7.2 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Hauteville
Superficie de la commune: 1052 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 50 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 22.0 ha (+ 78.6 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 4.7 %
Population (2010): 553
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 904 m2
Surface de zones à batir (2007): 21.4 ha
Surface de zones à batir par habitant: 387.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 3.7 ha bis 5.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Hedingen
Superficie de la commune: 653 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 130 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 44.0 ha (+ 51.2 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 19.9 %
Population (2010): 3413
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 381 m2
Surface de zones à batir (2007): 94.2 ha
Surface de zones à batir par habitant: 276.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 8.0 ha bis 14.8 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Hefenhofen
Superficie de la commune: 605 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 82 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 16.0 ha (+ 24.2 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 13.4 %
Population (2010): 1187
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 691 m2
Surface de zones à batir (2007): 60.8 ha
Surface de zones à batir par habitant: 512.2 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 15.8 ha bis 20.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Heiden
Superficie de la commune: 747 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 137 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 22.0 ha (+ 19.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 18.2 %
Population (2010): 4023
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 341 m2
Surface de zones à batir (2007): 119.4 ha
Surface de zones à batir par habitant: 296.8 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 15.2 ha bis 22.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Heiligenschwendi
Superficie de la commune: 555 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 41 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 1.0 ha (+ 2.5 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 7.4 %
Population (2010): 652
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 629 m2
Surface de zones à batir (2007): 15.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 237.7 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 1.0 ha bis 1.4 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Heimberg
Superficie de la commune: 541 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 179 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 22.0 ha (+ 14.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 33.4 %
Population (2010): 6151
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 291 m2
Surface de zones à batir (2007): 128.8 ha
Surface de zones à batir par habitant: 209.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 18.0 ha bis 23.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Heimenhausen
Superficie de la commune: 585 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 68 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 17.0 ha (+ 33.3 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 11.7 %
Population (2010): 998
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 681 m2
Surface de zones à batir (2007): 32.8 ha
Surface de zones à batir par habitant: 328.7 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 2.5 ha bis 4.1 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Heimiswil
Superficie de la commune: 2335 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 118 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 15.0 ha (+ 14.6 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 5.0 %
Population (2010): 1622
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 727 m2
Surface de zones à batir (2007): 19.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 120.2 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 2.6 ha bis 3.3 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Heinrichswil-Winistorf
Superficie de la commune: 313 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 25 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 8.0 ha (+ 47.1 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 8.1 %
Population (2010): 561
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 446 m2
Surface de zones à batir (2007): 20.2 ha
Surface de zones à batir par habitant: 360.1 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 1.9 ha bis 1.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Heitenried
Superficie de la commune: 912 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 61 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 11.0 ha (+ 22.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 6.7 %
Population (2010): 1268
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 481 m2
Surface de zones à batir (2007): 29.3 ha
Surface de zones à batir par habitant: 231.1 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 4.0 ha bis 6.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Hellikon
Superficie de la commune: 705 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 46 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 9.0 ha (+ 24.3 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 6.5 %
Population (2010): 772
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 596 m2
Surface de zones à batir (2007): 37.4 ha
Surface de zones à batir par habitant: 484.5 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 3.7 ha bis 8.3 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Hellsau
Superficie de la commune: 148 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 10 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 2.0 ha (+ 25.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 6.6 %
Population (2010): 185
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 541 m2
Surface de zones à batir (2007): 10.6 ha
Surface de zones à batir par habitant: 573.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 2.2 ha bis 2.8 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Hemberg
Superficie de la commune: 2018 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 86 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 12.0 ha (+ 16.2 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 4.3 %
Population (2010): 919
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 936 m2
Surface de zones à batir (2007): 25.2 ha
Surface de zones à batir par habitant: 274.2 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 3.8 ha bis 5.2 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Hemishofen
Superficie de la commune: 791 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 44 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: -1.0 ha (-2.2 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 5.5 %
Population (2010): 419
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1050 m2
Surface de zones à batir (2007): 18.8 ha
Surface de zones à batir par habitant: 448.7 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 2.5 ha bis 4.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Hemmiken
Superficie de la commune: 339 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 19 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 3.0 ha (+ 18.8 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 5.5 %
Population (2010): 277
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 686 m2
Surface de zones à batir (2007): 10.6 ha
Surface de zones à batir par habitant: 382.7 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 1.5 ha bis 2.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Hendschiken
Superficie de la commune: 352 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 62 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 8.0 ha (+ 14.8 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 17.7 %
Population (2010): 958
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 647 m2
Surface de zones à batir (2007): 39.7 ha
Surface de zones à batir par habitant: 414.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 4.8 ha bis 7.3 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Henggart
Superficie de la commune: 304 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 70 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 28.0 ha (+ 66.7 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 22.9 %
Population (2010): 2171
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 322 m2
Surface de zones à batir (2007): 54.7 ha
Surface de zones à batir par habitant: 252.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 6.0 ha bis 9.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Henniez
Superficie de la commune: 261 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 40 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 10.0 ha (+ 33.3 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 15.4 %
Population (2010): 234
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1709 m2
Surface de zones à batir (2007): 25.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 1068.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 7.6 ha bis 9.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Herbetswil
Superficie de la commune: 1631 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 56 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 13.0 ha (+ 30.2 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 3.4 %
Population (2010): 536
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1045 m2
Surface de zones à batir (2007): 20.8 ha
Surface de zones à batir par habitant: 388.1 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 4.1 ha bis 4.1 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Herbligen
Superficie de la commune: 276 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 32 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 5.0 ha (+ 18.5 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 11.7 %
Population (2010): 538
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 595 m2
Surface de zones à batir (2007): 13.6 ha
Surface de zones à batir par habitant: 252.8 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 1.0 ha bis 2.2 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Herdern
Superficie de la commune: 1367 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 76 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 14.0 ha (+ 22.6 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 5.6 %
Population (2010): 960
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 792 m2
Surface de zones à batir (2007): 39.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 406.3 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 6.5 ha bis 10.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Hergiswil (NW)
Superficie de la commune: 1431 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 150 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 25.0 ha (+ 20.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 10.5 %
Population (2010): 5436
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 276 m2
Surface de zones à batir (2007): 112.3 ha
Surface de zones à batir par habitant: 206.6 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 9.2 ha bis 16.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Hergiswil bei Willisau
Superficie de la commune: 3131 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 144 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 25.0 ha (+ 21.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 4.6 %
Population (2010): 1823
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 790 m2
Surface de zones à batir (2007): 31.4 ha
Surface de zones à batir par habitant: 172.2 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 9.3 ha bis 11.7 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Herisau
Superficie de la commune: 2520 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 435 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 62.0 ha (+ 16.6 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 17.3 %
Population (2010): 15426
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 282 m2
Surface de zones à batir (2007): 382.7 ha
Surface de zones à batir par habitant: 248.1 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 42.1 ha bis 64.2 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Hermance
Superficie de la commune: 144 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 42 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 11.0 ha (+ 35.5 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 28.8 %
Population (2010): 925
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 454 m2
Surface de zones à batir (2007): 44.4 ha
Surface de zones à batir par habitant: 480.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 0.0 ha bis 0.0 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Hermenches
Superficie de la commune: 477 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 30 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 6.0 ha (+ 25.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 6.3 %
Population (2010): 348
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 862 m2
Surface de zones à batir (2007): 15.1 ha
Surface de zones à batir par habitant: 433.9 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 1.0 ha bis 2.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Hermetschwil-Staffeln
Superficie de la commune: 334 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 38 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 5.0 ha (+ 15.2 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 11.4 %
Population (2010): 1088
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 349 m2
Surface de zones à batir (2007): 38.8 ha
Surface de zones à batir par habitant: 356.6 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 5.4 ha bis 7.6 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Hermiswil
Superficie de la commune: 104 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 6 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 1.0 ha (+ 20.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 5.7 %
Population (2010): 97
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 619 m2
Surface de zones à batir (2007): 6.0 ha
Surface de zones à batir par habitant: 618.6 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 1.1 ha bis 1.5 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Hermrigen
Superficie de la commune: 342 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 26 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 6.0 ha (+ 30.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 7.5 %
Population (2010): 238
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 1092 m2
Surface de zones à batir (2007): 10.6 ha
Surface de zones à batir par habitant: 445.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 1.4 ha bis 1.8 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Herrliberg
Superficie de la commune: 898 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 209 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 39.0 ha (+ 22.9 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 23.3 %
Population (2010): 5951
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 351 m2
Surface de zones à batir (2007): 162.5 ha
Surface de zones à batir par habitant: 273.1 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 19.2 ha bis 34.9 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Hersberg
Superficie de la commune: 167 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 20 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 6.0 ha (+ 42.9 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 11.8 %
Population (2010): 299
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 669 m2
Surface de zones à batir (2007): 11.7 ha
Surface de zones à batir par habitant: 391.3 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 2.6 ha bis 3.4 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Hersiwil
Superficie de la commune: 143 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 9 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 3.0 ha (+ 50.0 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 6.4 %
Population (2010): 182
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 495 m2
Surface de zones à batir (2007): 8.2 ha
Surface de zones à batir par habitant: 450.5 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 1.3 ha bis 1.3 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Herznach
Superficie de la commune: 628 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 72 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 21.0 ha (+ 41.2 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 11.5 %
Population (2010): 1288
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 559 m2
Surface de zones à batir (2007): 59.3 ha
Surface de zones à batir par habitant: 460.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 9.3 ha bis 16.2 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Herzogenbuchsee
Superficie de la commune: 983 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 266 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 52.0 ha (+ 24.3 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 27.1 %
Population (2010): 6633
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 401 m2
Surface de zones à batir (2007): 211.2 ha
Surface de zones à batir par habitant: 318.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 19.5 ha bis 30.2 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Hessigkofen
Superficie de la commune: 226 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 17 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 2.0 ha (+ 13.3 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 7.5 %
Population (2010): 262
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 649 m2
Surface de zones à batir (2007): 8.2 ha
Surface de zones à batir par habitant: 313.0 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 0.3 ha bis 0.3 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Commune: Hettlingen
Superficie de la commune: 590 ha
Surface d'habitat et d'infrastructure: 99 ha [04/07]
Evolution de la surface d'habitat et d'infrastructure depuis 1979: + 22.0 ha (+ 28.6 %)
Taux de la surface d'habitat et d'infrastructure per commune: 17.1 %
Population (2010): 2945
Surface d'habitat et d'infrastructure par habitant: 336 m2
Surface de zones à batir (2007): 81.1 ha
Surface de zones à batir par habitant: 275.4 m2
Zones à bâtir non construites (2007): 7.2 ha bis 11.2 ha
Sources: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)