# Map_GPortrait_SiedF_De_23022012 - Google Fusion Tables

Gemeinde: Aadorf
Gemeindefläche: 1993 ha
Siedlungsflächen: 362 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 61.0 ha (+ 20.3 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 18.2 %
Einwohner (2010): 7986
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 453 m2
Bauzone (2007): 281.4 ha
Bauzone pro Einwohner: 352.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 46.8 ha bis 66.1 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Aarau
Gemeindefläche: 1233 ha
Siedlungsflächen: 608 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 45.0 ha (+ 8.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 49.3 %
Einwohner (2010): 19289
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 315 m2
Bauzone (2007): 587.6 ha
Bauzone pro Einwohner: 304.6 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 37.6 ha bis 60.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Aarberg
Gemeindefläche: 791 ha
Siedlungsflächen: 186 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 16.0 ha (+ 9.4 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 23.5 %
Einwohner (2010): 4015
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 463 m2
Bauzone (2007): 151.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 378.3 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 33.1 ha bis 39.1 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Aarburg
Gemeindefläche: 442 ha
Siedlungsflächen: 202 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 36.0 ha (+ 21.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 45.7 %
Einwohner (2010): 6914
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 292 m2
Bauzone (2007): 214.3 ha
Bauzone pro Einwohner: 310.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 30.3 ha bis 42.4 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Aarwangen
Gemeindefläche: 987 ha
Siedlungsflächen: 148 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 30.0 ha (+ 25.4 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 15.0 %
Einwohner (2010): 4205
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 352 m2
Bauzone (2007): 133.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 317.5 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 19.0 ha bis 27.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Abtwil
Gemeindefläche: 414 ha
Siedlungsflächen: 34 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 7.0 ha (+ 25.9 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 8.2 %
Einwohner (2010): 831
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 409 m2
Bauzone (2007): 17.8 ha
Bauzone pro Einwohner: 214.2 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 1.9 ha bis 3.1 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Aclens
Gemeindefläche: 390 ha
Siedlungsflächen: 66 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 27.0 ha (+ 69.2 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 16.9 %
Einwohner (2010): 459
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1438 m2
Bauzone (2007): 56.7 ha
Bauzone pro Einwohner: 1235.3 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 32.7 ha bis 36.1 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Acquarossa
Gemeindefläche: 6159 ha
Siedlungsflächen: 195 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 17.0 ha (+ 9.6 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 3.2 %
Einwohner (2010): 1841
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1059 m2
Bauzone (2007): 136.7 ha
Bauzone pro Einwohner: 742.5 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 32.0 ha bis 51.4 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Adelboden
Gemeindefläche: 8819 ha
Siedlungsflächen: 218 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 60.0 ha (+ 38.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 2.5 %
Einwohner (2010): 3586
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 608 m2
Bauzone (2007): 87.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 245.1 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 4.7 ha bis 8.5 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Adligenswil
Gemeindefläche: 699 ha
Siedlungsflächen: 166 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 64.0 ha (+ 62.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 23.7 %
Einwohner (2010): 5475
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 303 m2
Bauzone (2007): 145.2 ha
Bauzone pro Einwohner: 265.2 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 16.2 ha bis 25.4 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Adlikon
Gemeindefläche: 659 ha
Siedlungsflächen: 73 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 10.0 ha (+ 15.9 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 11.0 %
Einwohner (2010): 577
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1265 m2
Bauzone (2007): 22.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 389.9 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 1.5 ha bis 3.4 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Adliswil
Gemeindefläche: 777 ha
Siedlungsflächen: 358 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 44.0 ha (+ 14.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 45.9 %
Einwohner (2010): 16161
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 222 m2
Bauzone (2007): 287.1 ha
Bauzone pro Einwohner: 177.6 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 32.7 ha bis 49.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Aedermannsdorf
Gemeindefläche: 1288 ha
Siedlungsflächen: 47 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 12.0 ha (+ 34.3 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 3.6 %
Einwohner (2010): 551
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 853 m2
Bauzone (2007): 25.8 ha
Bauzone pro Einwohner: 468.2 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 7.2 ha bis 7.3 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Aefligen
Gemeindefläche: 203 ha
Siedlungsflächen: 46 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 8.0 ha (+ 21.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 22.4 %
Einwohner (2010): 987
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 466 m2
Bauzone (2007): 36.2 ha
Bauzone pro Einwohner: 366.8 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 1.5 ha bis 3.2 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Aegerten
Gemeindefläche: 217 ha
Siedlungsflächen: 63 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 15.0 ha (+ 31.3 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 29.2 %
Einwohner (2010): 1717
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 367 m2
Bauzone (2007): 53.3 ha
Bauzone pro Einwohner: 310.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 3.8 ha bis 6.5 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Aesch (BL)
Gemeindefläche: 739 ha
Siedlungsflächen: 266 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 37.0 ha (+ 16.2 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 35.9 %
Einwohner (2010): 10165
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 262 m2
Bauzone (2007): 209.1 ha
Bauzone pro Einwohner: 205.7 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 28.6 ha bis 42.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Aesch (LU)
Gemeindefläche: 462 ha
Siedlungsflächen: 53 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 15.0 ha (+ 39.5 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 11.4 %
Einwohner (2010): 953
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 556 m2
Bauzone (2007): 42.7 ha
Bauzone pro Einwohner: 448.1 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 7.2 ha bis 12.5 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Aesch (ZH)
Gemeindefläche: 524 ha
Siedlungsflächen: 48 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 9.0 ha (+ 23.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 9.2 %
Einwohner (2010): 1001
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 480 m2
Bauzone (2007): 44.7 ha
Bauzone pro Einwohner: 446.6 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 11.5 ha bis 14.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Aeschi (SO)
Gemeindefläche: 380 ha
Siedlungsflächen: 55 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 17.0 ha (+ 44.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 14.4 %
Einwohner (2010): 1001
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 549 m2
Bauzone (2007): 34.4 ha
Bauzone pro Einwohner: 343.7 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 5.3 ha bis 5.3 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Aeschi bei Spiez
Gemeindefläche: 3099 ha
Siedlungsflächen: 158 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 30.0 ha (+ 23.4 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 5.1 %
Einwohner (2010): 2004
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 788 m2
Bauzone (2007): 51.4 ha
Bauzone pro Einwohner: 256.5 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 3.8 ha bis 7.1 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Aetigkofen
Gemeindefläche: 205 ha
Siedlungsflächen: 14 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 2.0 ha (+ 16.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 6.9 %
Einwohner (2010): 178
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 787 m2
Bauzone (2007): 5.3 ha
Bauzone pro Einwohner: 297.8 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 0.2 ha bis 0.2 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Aetingen
Gemeindefläche: 283 ha
Siedlungsflächen: 40 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 24.0 ha (+ 150.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 14.0 %
Einwohner (2010): 303
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1320 m2
Bauzone (2007): 12.8 ha
Bauzone pro Einwohner: 422.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 1.1 ha bis 1.1 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Aeugst am Albis
Gemeindefläche: 791 ha
Siedlungsflächen: 99 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 21.0 ha (+ 26.9 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 12.6 %
Einwohner (2010): 1740
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 569 m2
Bauzone (2007): 59.4 ha
Bauzone pro Einwohner: 341.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 9.0 ha bis13.8 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Affeltrangen
Gemeindefläche: 1442 ha
Siedlungsflächen: 160 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 50.0 ha (+ 45.5 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 11.1 %
Einwohner (2010): 2293
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 698 m2
Bauzone (2007): 109.2 ha
Bauzone pro Einwohner: 476.2 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 24.3 ha bis 32.5 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Affoltern am Albis
Gemeindefläche: 1061 ha
Siedlungsflächen: 326 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 94.0 ha (+ 40.5 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 30.8 %
Einwohner (2010): 10735
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 304 m2
Bauzone (2007): 285.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 266.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 32.4 ha bis50.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Affoltern im Emmental
Gemeindefläche: 1151 ha
Siedlungsflächen: 87 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 11.0 ha (+ 14.5 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 7.6 %
Einwohner (2010): 1141
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 762 m2
Bauzone (2007): 23.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 206.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 2.6 ha bis 4.3 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Agarn
Gemeindefläche: 766 ha
Siedlungsflächen: 34 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 8.0 ha (+ 30.8 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 4.4 %
Einwohner (2010): 771
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 441 m2
Bauzone (2007): 43.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 557.7 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 10.9 ha bis 18.3 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Agiez
Gemeindefläche: 547 ha
Siedlungsflächen: 24 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: -4.0 ha (-14.3 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 4.4 %
Einwohner (2010): 252
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 952 m2
Bauzone (2007): 13.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 551.6 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 3.1 ha bis 4.1 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Agno
Gemeindefläche: 249 ha
Siedlungsflächen: 120 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 12.0 ha (+ 11.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 48.2 %
Einwohner (2010): 4066
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 295 m2
Bauzone (2007): 109.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 270.3 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 10.5 ha bis 20.3 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Aigle
Gemeindefläche: 1641 ha
Siedlungsflächen: 420 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 80.0 ha (+ 23.5 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 25.5 %
Einwohner (2010): 8757
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 480 m2
Bauzone (2007): 402.7 ha
Bauzone pro Einwohner: 459.9 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 175.1 ha bis 198.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Aire-la-Ville
Gemeindefläche: 293 ha
Siedlungsflächen: 58 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 12.0 ha (+ 26.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 20.1 %
Einwohner (2010): 1144
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 507 m2
Bauzone (2007): 35.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 305.9 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 6.3 ha bis 8.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Airolo
Gemeindefläche: 9437 ha
Siedlungsflächen: 266 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 25.0 ha (+ 10.4 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 2.8 %
Einwohner (2010): 1535
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1733 m2
Bauzone (2007): 73.2 ha
Bauzone pro Einwohner: 476.9 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 12.0 ha bis 15.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Alberswil
Gemeindefläche: 353 ha
Siedlungsflächen: 30 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 13.0 ha (+ 76.5 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 8.4 %
Einwohner (2010): 575
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 522 m2
Bauzone (2007): 19.3 ha
Bauzone pro Einwohner: 335.7 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 7.3 ha bis 8.4 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Albinen
Gemeindefläche: 1548 ha
Siedlungsflächen: 52 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 11.0 ha (+ 26.8 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 3.3 %
Einwohner (2010): 287
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1812 m2
Bauzone (2007): 23.7 ha
Bauzone pro Einwohner: 825.8 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 4.1 ha bis 7.1 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Alchenstorf
Gemeindefläche: 656 ha
Siedlungsflächen: 51 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 7.0 ha (+ 15.9 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 7.7 %
Einwohner (2010): 565
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 903 m2
Bauzone (2007): 12.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 228.3 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 1.5 ha bis 3.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Allaman
Gemeindefläche: 260 ha
Siedlungsflächen: 56 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 3.0 ha (+ 5.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 22.0 %
Einwohner (2010): 395
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1418 m2
Bauzone (2007): 23.6 ha
Bauzone pro Einwohner: 597.5 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 6.7 ha bis 7.8 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Alle
Gemeindefläche: 1060 ha
Siedlungsflächen: 137 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 53.0 ha (+ 63.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 12.9 %
Einwohner (2010): 1703
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 804 m2
Bauzone (2007): 113.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 663.5 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 28.5 ha bis 39.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Allmendingen
Gemeindefläche: 380 ha
Siedlungsflächen: 37 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 7.0 ha (+ 23.3 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 9.8 %
Einwohner (2010): 485
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 763 m2
Bauzone (2007): 15.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 327.8 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 2.2 ha bis 3.4 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Allschwil
Gemeindefläche: 892 ha
Siedlungsflächen: 384 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 26.0 ha (+ 7.3 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 43.0 %
Einwohner (2010): 19088
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 201 m2
Bauzone (2007): 348.8 ha
Bauzone pro Einwohner: 182.7 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 61.0 ha bis 79.2 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Almens
Gemeindefläche: 834 ha
Siedlungsflächen: 14 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 1.0 ha (+ 7.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 1.7 %
Einwohner (2010): 223
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 628 m2
Bauzone (2007): 4.1 ha
Bauzone pro Einwohner: 183.9 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 0.7 ha bis 0.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Alpnach
Gemeindefläche: 5376 ha
Siedlungsflächen: 283 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 51.0 ha (+ 22.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 5.3 %
Einwohner (2010): 5449
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 519 m2
Bauzone (2007): 110.1 ha
Bauzone pro Einwohner: 202.1 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 19.6 ha bis 27.4 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Alpthal
Gemeindefläche: 2288 ha
Siedlungsflächen: 40 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 14.0 ha (+ 53.8 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 1.7 %
Einwohner (2010): 542
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 738 m2
Bauzone (2007): 23.7 ha
Bauzone pro Einwohner: 437.3 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 6.6 ha bis 7.8 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Altbüron
Gemeindefläche: 676 ha
Siedlungsflächen: 65 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 22.0 ha (+ 51.2 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 9.6 %
Einwohner (2010): 918
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 708 m2
Bauzone (2007): 35.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 381.3 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 6.7 ha bis 10.1 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Altdorf (UR)
Gemeindefläche: 1021 ha
Siedlungsflächen: 251 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 26.0 ha (+ 11.6 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 24.5 %
Einwohner (2010): 8700
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 289 m2
Bauzone (2007): 205.2 ha
Bauzone pro Einwohner: 235.9 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 21.9 ha bis 31.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Altendorf
Gemeindefläche: 2040 ha
Siedlungsflächen: 216 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 58.0 ha (+ 36.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 10.6 %
Einwohner (2010): 5984
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 361 m2
Bauzone (2007): 191.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 320.7 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 40.4 ha bis 48.2 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Alterswil
Gemeindefläche: 1611 ha
Siedlungsflächen: 106 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 24.0 ha (+ 29.3 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 6.6 %
Einwohner (2010): 1897
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 559 m2
Bauzone (2007): 37.4 ha
Bauzone pro Einwohner: 197.2 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 3.1 ha bis 6.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Altikon
Gemeindefläche: 769 ha
Siedlungsflächen: 47 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 10.0 ha (+ 27.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 6.1 %
Einwohner (2010): 622
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 756 m2
Bauzone (2007): 20.3 ha
Bauzone pro Einwohner: 326.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 1.2 ha bis 2.4 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Altishofen
Gemeindefläche: 576 ha
Siedlungsflächen: 69 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 24.0 ha (+ 53.3 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 12.0 %
Einwohner (2010): 1338
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 516 m2
Bauzone (2007): 45.2 ha
Bauzone pro Einwohner: 337.8 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 13.2 ha bis 16.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Altnau
Gemeindefläche: 668 ha
Siedlungsflächen: 107 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 34.0 ha (+ 46.6 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 16.0 %
Einwohner (2010): 1986
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 539 m2
Bauzone (2007): 92.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 467.8 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 11.5 ha bis 18.2 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Alto Malcantone
Gemeindefläche: 2192 ha
Siedlungsflächen: 69 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 14.0 ha (+ 25.5 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 3.1 %
Einwohner (2010): 1295
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 533 m2
Bauzone (2007): 55.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 431.7 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 12.9 ha bis 18.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Altstätten
Gemeindefläche: 3949 ha
Siedlungsflächen: 537 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 101.0 ha (+ 23.2 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 13.6 %
Einwohner (2010): 10777
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 498 m2
Bauzone (2007): 404.8 ha
Bauzone pro Einwohner: 375.6 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 67.7 ha bis 98.3 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Altwis
Gemeindefläche: 292 ha
Siedlungsflächen: 21 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 2.0 ha (+ 10.5 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 7.2 %
Einwohner (2010): 387
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 543 m2
Bauzone (2007): 17.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 462.5 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 4.4 ha bis 5.8 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Alvaneu
Gemeindefläche: 3563 ha
Siedlungsflächen: 70 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 15.0 ha (+ 27.3 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 2.0 %
Einwohner (2010): 383
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1828 m2
Bauzone (2007): 28.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 744.1 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 4.3 ha bis 5.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Alvaschein
Gemeindefläche: 408 ha
Siedlungsflächen: 30 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 0.0 ha (+ 0.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 7.4 %
Einwohner (2010): 143
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 2098 m2
Bauzone (2007): 8.1 ha
Bauzone pro Einwohner: 566.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 4.4 ha bis 4.4 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Amden
Gemeindefläche: 4302 ha
Siedlungsflächen: 136 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 31.0 ha (+ 29.5 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 3.2 %
Einwohner (2010): 1650
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 824 m2
Bauzone (2007): 304.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 1842.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 9.7 ha bis 15.5 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Amlikon-Bissegg
Gemeindefläche: 1443 ha
Siedlungsflächen: 123 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 31.0 ha (+ 33.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 8.5 %
Einwohner (2010): 1299
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 947 m2
Bauzone (2007): 74.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 576.6 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 10.9 ha bis 15.2 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Ammerswil
Gemeindefläche: 319 ha
Siedlungsflächen: 29 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 9.0 ha (+ 45.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 9.1 %
Einwohner (2010): 661
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 439 m2
Bauzone (2007): 26.1 ha
Bauzone pro Einwohner: 394.9 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 1.5 ha bis 3.5 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Amriswil
Gemeindefläche: 1902 ha
Siedlungsflächen: 390 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 78.0 ha (+ 25.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 20.5 %
Einwohner (2010): 11941
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 327 m2
Bauzone (2007): 365.2 ha
Bauzone pro Einwohner: 305.8 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 74.9 ha bis 99.4 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Amsoldingen
Gemeindefläche: 471 ha
Siedlungsflächen: 35 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 9.0 ha (+ 34.6 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 7.5 %
Einwohner (2010): 797
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 439 m2
Bauzone (2007): 16.7 ha
Bauzone pro Einwohner: 209.5 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 0.7 ha bis 1.1 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Andeer
Gemeindefläche: 4630 ha
Siedlungsflächen: 108 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 7.0 ha (+ 6.9 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 2.3 %
Einwohner (2010): 876
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1233 m2
Bauzone (2007): 45.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 513.7 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 6.8 ha bis 9.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Andelfingen
Gemeindefläche: 672 ha
Siedlungsflächen: 106 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 18.0 ha (+ 20.5 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 15.8 %
Einwohner (2010): 1795
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 591 m2
Bauzone (2007): 89.1 ha
Bauzone pro Einwohner: 496.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 15.5 ha bis 21.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Andermatt
Gemeindefläche: 6220 ha
Siedlungsflächen: 96 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 17.0 ha (+ 21.5 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 1.5 %
Einwohner (2010): 1270
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 756 m2
Bauzone (2007): 61.7 ha
Bauzone pro Einwohner: 485.8 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 4.8 ha bis 6.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Andiast
Gemeindefläche: 1363 ha
Siedlungsflächen: 20 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 6.0 ha (+ 42.9 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 1.5 %
Einwohner (2010): 228
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 877 m2
Bauzone (2007): 10.8 ha
Bauzone pro Einwohner: 473.7 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 1.8 ha bis 2.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Andwil (SG)
Gemeindefläche: 629 ha
Siedlungsflächen: 75 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 19.0 ha (+ 33.9 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 12.0 %
Einwohner (2010): 1863
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 403 m2
Bauzone (2007): 69.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 375.2 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 5.2 ha bis 8.1 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Anières
Gemeindefläche: 386 ha
Siedlungsflächen: 120 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 11.0 ha (+ 10.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 31.3 %
Einwohner (2010): 2265
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 530 m2
Bauzone (2007): 91.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 401.8 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 0.1 ha bis 1.2 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Anniviers
Gemeindefläche: 24295 ha
Siedlungsflächen: 435 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 109.0 ha (+ 33.4 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 1.8 %
Einwohner (2010): 2532
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1718 m2
Bauzone (2007): 518.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 2049.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 115.0 ha bis 154.8 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Anwil
Gemeindefläche: 396 ha
Siedlungsflächen: 32 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 7.0 ha (+ 28.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 8.0 %
Einwohner (2010): 558
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 573 m2
Bauzone (2007): 20.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 374.6 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 1.5 ha bis 4.3 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Anzonico
Gemeindefläche: 1061 ha
Siedlungsflächen: 39 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 0.0 ha (+ 0.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 3.7 %
Einwohner (2010): 106
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 3679 m2
Bauzone (2007): 7.2 ha
Bauzone pro Einwohner: 679.2 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 2.3 ha bis 3.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Appenzell
Gemeindefläche: 1686 ha
Siedlungsflächen: 195 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 49.0 ha (+ 33.6 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 11.6 %
Einwohner (2010): 5801
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 336 m2
Bauzone (2007): 150.8 ha
Bauzone pro Einwohner: 260.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 21.5 ha bis 30.8 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Apples
Gemeindefläche: 1293 ha
Siedlungsflächen: 82 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 15.0 ha (+ 22.4 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 6.3 %
Einwohner (2010): 1247
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 658 m2
Bauzone (2007): 53.6 ha
Bauzone pro Einwohner: 429.8 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 9.3 ha bis 14.4 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Aranno
Gemeindefläche: 272 ha
Siedlungsflächen: 18 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 0.0 ha (+ 0.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 6.6 %
Einwohner (2010): 318
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 566 m2
Bauzone (2007): 19.4 ha
Bauzone pro Einwohner: 610.1 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 4.3 ha bis 5.5 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Arbaz
Gemeindefläche: 1929 ha
Siedlungsflächen: 99 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 41.0 ha (+ 70.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 5.1 %
Einwohner (2010): 1098
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 902 m2
Bauzone (2007): 168.4 ha
Bauzone pro Einwohner: 1533.7 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 65.6 ha bis 91.4 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Arbedo-Castione
Gemeindefläche: 2128 ha
Siedlungsflächen: 188 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 23.0 ha (+ 13.9 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 8.8 %
Einwohner (2010): 4200
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 448 m2
Bauzone (2007): 163.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 389.3 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 40.0 ha bis 55.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Arboldswil
Gemeindefläche: 348 ha
Siedlungsflächen: 22 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 4.0 ha (+ 22.2 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 6.4 %
Einwohner (2010): 521
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 422 m2
Bauzone (2007): 24.8 ha
Bauzone pro Einwohner: 476.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 5.0 ha bis 8.5 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Arbon
Gemeindefläche: 594 ha
Siedlungsflächen: 369 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 70.0 ha (+ 23.4 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 62.2 %
Einwohner (2010): 13490
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 274 m2
Bauzone (2007): 350.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 259.5 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 61.9 ha bis 82.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Arch
Gemeindefläche: 637 ha
Siedlungsflächen: 102 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 31.0 ha (+ 43.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 15.9 %
Einwohner (2010): 1540
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 662 m2
Bauzone (2007): 61.1 ha
Bauzone pro Einwohner: 396.8 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 9.1 ha bis 14.3 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Arconciel
Gemeindefläche: 617 ha
Siedlungsflächen: 52 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 11.0 ha (+ 26.8 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 8.5 %
Einwohner (2010): 746
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 697 m2
Bauzone (2007): 31.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 415.5 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 8.7 ha bis 13.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Ardez
Gemeindefläche: 6139 ha
Siedlungsflächen: 51 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 3.0 ha (+ 6.3 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 0.8 %
Einwohner (2010): 423
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1206 m2
Bauzone (2007): 16.1 ha
Bauzone pro Einwohner: 380.6 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 3.1 ha bis 3.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Ardon
Gemeindefläche: 2035 ha
Siedlungsflächen: 133 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 42.0 ha (+ 46.2 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 6.5 %
Einwohner (2010): 2553
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 521 m2
Bauzone (2007): 118.2 ha
Bauzone pro Einwohner: 463.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 33.1 ha bis 49.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Arisdorf
Gemeindefläche: 1000 ha
Siedlungsflächen: 94 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 20.0 ha (+ 27.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 9.4 %
Einwohner (2010): 1564
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 601 m2
Bauzone (2007): 34.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 220.6 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 9.4 ha bis 10.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Aristau
Gemeindefläche: 864 ha
Siedlungsflächen: 80 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 28.0 ha (+ 53.8 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 9.2 %
Einwohner (2010): 1298
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 616 m2
Bauzone (2007): 37.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 292.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 5.2 ha bis 7.2 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Arlesheim
Gemeindefläche: 693 ha
Siedlungsflächen: 265 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 32.0 ha (+ 13.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 38.0 %
Einwohner (2010): 8933
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 297 m2
Bauzone (2007): 238.7 ha
Bauzone pro Einwohner: 267.2 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 27.5 ha bis 50.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Arnex-sur-Nyon
Gemeindefläche: 204 ha
Siedlungsflächen: 18 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 6.0 ha (+ 50.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 8.6 %
Einwohner (2010): 139
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1295 m2
Bauzone (2007): 4.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 352.5 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 0.5 ha bis 0.8 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Arnex-sur-Orbe
Gemeindefläche: 761 ha
Siedlungsflächen: 49 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 3.0 ha (+ 6.5 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 6.4 %
Einwohner (2010): 579
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 846 m2
Bauzone (2007): 24.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 423.1 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 2.4 ha bis 4.4 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Arni (AG)
Gemeindefläche: 338 ha
Siedlungsflächen: 58 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 22.0 ha (+ 61.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 16.8 %
Einwohner (2010): 1639
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 354 m2
Bauzone (2007): 44.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 271.5 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 7.2 ha bis 9.5 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Arni (BE)
Gemeindefläche: 1044 ha
Siedlungsflächen: 58 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 1.0 ha (+ 1.8 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 5.6 %
Einwohner (2010): 949
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 611 m2
Bauzone (2007): 11.8 ha
Bauzone pro Einwohner: 124.3 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 1.9 ha bis 2.4 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Arogno
Gemeindefläche: 850 ha
Siedlungsflächen: 46 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 6.0 ha (+ 15.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 5.4 %
Einwohner (2010): 994
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 463 m2
Bauzone (2007): 34.8 ha
Bauzone pro Einwohner: 350.1 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 6.3 ha bis 10.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Arosa
Gemeindefläche: 4253 ha
Siedlungsflächen: 133 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: -2.0 ha (-1.5 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 3.1 %
Einwohner (2010): 2261
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 588 m2
Bauzone (2007): 97.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 431.2 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 7.6 ha bis 15.3 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Arth
Gemeindefläche: 4208 ha
Siedlungsflächen: 409 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 73.0 ha (+ 21.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 9.7 %
Einwohner (2010): 10555
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 387 m2
Bauzone (2007): 270.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 255.8 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 21.4 ha bis 33.8 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Arvigo
Gemeindefläche: 1702 ha
Siedlungsflächen: 26 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 0.0 ha (+ 0.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 1.5 %
Einwohner (2010): 95
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 2737 m2
Bauzone (2007): 10.3 ha
Bauzone pro Einwohner: 1084.2 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 1.4 ha bis 1.3 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Arzier
Gemeindefläche: 5191 ha
Siedlungsflächen: 161 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 32.0 ha (+ 24.8 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 3.1 %
Einwohner (2010): 2245
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 717 m2
Bauzone (2007): 119.3 ha
Bauzone pro Einwohner: 531.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 19.1 ha bis 32.8 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Ascona
Gemeindefläche: 497 ha
Siedlungsflächen: 264 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 9.0 ha (+ 3.5 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 53.0 %
Einwohner (2010): 5488
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 481 m2
Bauzone (2007): 252.2 ha
Bauzone pro Einwohner: 459.5 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 19.2 ha bis 36.1 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Assens
Gemeindefläche: 535 ha
Siedlungsflächen: 48 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 12.0 ha (+ 33.3 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 9.0 %
Einwohner (2010): 997
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 481 m2
Bauzone (2007): 41.3 ha
Bauzone pro Einwohner: 414.2 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 6.0 ha bis 9.2 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Astano
Gemeindefläche: 378 ha
Siedlungsflächen: 34 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 2.0 ha (+ 6.3 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 8.9 %
Einwohner (2010): 311
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1093 m2
Bauzone (2007): 21.4 ha
Bauzone pro Einwohner: 688.1 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 8.4 ha bis 10.4 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Attalens
Gemeindefläche: 976 ha
Siedlungsflächen: 130 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 50.0 ha (+ 62.5 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 13.3 %
Einwohner (2010): 2836
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 458 m2
Bauzone (2007): 94.6 ha
Bauzone pro Einwohner: 333.6 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 23.8 ha bis 35.5 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Attelwil
Gemeindefläche: 222 ha
Siedlungsflächen: 29 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 10.0 ha (+ 52.6 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 13.2 %
Einwohner (2010): 292
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 993 m2
Bauzone (2007): 23.4 ha
Bauzone pro Einwohner: 801.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 5.3 ha bis 7.1 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Attinghausen
Gemeindefläche: 4689 ha
Siedlungsflächen: 78 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 18.0 ha (+ 30.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 1.7 %
Einwohner (2010): 1596
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 489 m2
Bauzone (2007): 54.2 ha
Bauzone pro Einwohner: 339.6 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 1.3 ha bis 3.1 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Attiswil
Gemeindefläche: 764 ha
Siedlungsflächen: 84 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 10.0 ha (+ 13.5 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 11.0 %
Einwohner (2010): 1328
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 633 m2
Bauzone (2007): 48.3 ha
Bauzone pro Einwohner: 363.7 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 4.6 ha bis 7.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Au (SG)
Gemeindefläche: 468 ha
Siedlungsflächen: 245 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 52.0 ha (+ 26.9 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 52.0 %
Einwohner (2010): 6918
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 354 m2
Bauzone (2007): 226.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 326.7 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 29.2 ha bis 42.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Aubonne
Gemeindefläche: 687 ha
Siedlungsflächen: 152 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 40.0 ha (+ 35.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 22.0 %
Einwohner (2010): 2738
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 555 m2
Bauzone (2007): 98.8 ha
Bauzone pro Einwohner: 360.8 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 16.2 ha bis 23.3 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Auboranges
Gemeindefläche: 193 ha
Siedlungsflächen: 16 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 4.0 ha (+ 33.3 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 8.3 %
Einwohner (2010): 268
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 597 m2
Bauzone (2007): 7.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 294.8 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 1.5 ha bis 2.4 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Auenstein
Gemeindefläche: 568 ha
Siedlungsflächen: 119 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 25.0 ha (+ 26.6 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 20.8 %
Einwohner (2010): 1487
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 800 m2
Bauzone (2007): 67.8 ha
Bauzone pro Einwohner: 456.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 8.2 ha bis 13.4 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Augst
Gemeindefläche: 164 ha
Siedlungsflächen: 66 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 3.0 ha (+ 4.8 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 40.7 %
Einwohner (2010): 882
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 748 m2
Bauzone (2007): 44.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 509.1 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 11.0 ha bis 12.8 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Ausserberg
Gemeindefläche: 1490 ha
Siedlungsflächen: 44 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 9.0 ha (+ 25.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 3.0 %
Einwohner (2010): 656
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 671 m2
Bauzone (2007): 30.4 ha
Bauzone pro Einwohner: 463.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 7.7 ha bis 11.4 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Auswil
Gemeindefläche: 465 ha
Siedlungsflächen: 23 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 5.0 ha (+ 27.8 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 5.0 %
Einwohner (2010): 454
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 507 m2
Bauzone (2007): 7.7 ha
Bauzone pro Einwohner: 169.6 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 0.4 ha bis 0.5 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Autafond
Gemeindefläche: 242 ha
Siedlungsflächen: 9 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 0.0 ha (+ 0.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 3.7 %
Einwohner (2010): 69
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1304 m2
Bauzone (2007): 0.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 0.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 0.0 ha bis 0.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Autigny
Gemeindefläche: 622 ha
Siedlungsflächen: 43 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 8.0 ha (+ 22.9 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 6.9 %
Einwohner (2010): 695
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 619 m2
Bauzone (2007): 27.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 388.5 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 4.9 ha bis 6.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Auvernier
Gemeindefläche: 168 ha
Siedlungsflächen: 80 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 7.0 ha (+ 9.6 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 47.1 %
Einwohner (2010): 1593
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 502 m2
Bauzone (2007): 51.8 ha
Bauzone pro Einwohner: 325.2 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 9.1 ha bis 13.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Auw
Gemeindefläche: 857 ha
Siedlungsflächen: 81 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 23.0 ha (+ 39.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 9.5 %
Einwohner (2010): 1614
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 502 m2
Bauzone (2007): 45.2 ha
Bauzone pro Einwohner: 280.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 5.8 ha bis 9.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Avegno Gordevio
Gemeindefläche: 2734 ha
Siedlungsflächen: 89 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 16.0 ha (+ 21.9 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 3.3 %
Einwohner (2010): 1412
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 630 m2
Bauzone (2007): 97.3 ha
Bauzone pro Einwohner: 689.1 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 33.4 ha bis 44.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Avenches
Gemeindefläche: 1756 ha
Siedlungsflächen: 344 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 167.0 ha (+ 94.4 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 19.6 %
Einwohner (2010): 3063
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1123 m2
Bauzone (2007): 350.3 ha
Bauzone pro Einwohner: 1143.7 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 79.8 ha bis 88.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Avers
Gemeindefläche: 9313 ha
Siedlungsflächen: 42 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 0.0 ha (+ 0.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 0.5 %
Einwohner (2010): 172
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 2442 m2
Bauzone (2007): 10.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 633.7 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 1.3 ha bis 1.5 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Avry
Gemeindefläche: 583 ha
Siedlungsflächen: 92 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 27.0 ha (+ 41.5 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 15.8 %
Einwohner (2010): 1690
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 544 m2
Bauzone (2007): 79.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 470.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 20.3 ha bis 26.5 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Avully
Gemeindefläche: 461 ha
Siedlungsflächen: 68 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 0.0 ha (+ 0.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 14.7 %
Einwohner (2010): 1770
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 384 m2
Bauzone (2007): 22.6 ha
Bauzone pro Einwohner: 127.7 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 7.3 ha bis 8.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Avusy
Gemeindefläche: 519 ha
Siedlungsflächen: 113 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 27.0 ha (+ 31.4 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 21.8 %
Einwohner (2010): 1378
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 820 m2
Bauzone (2007): 35.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 260.5 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 4.9 ha bis 7.2 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Ayent
Gemeindefläche: 5513 ha
Siedlungsflächen: 255 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 67.0 ha (+ 35.6 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 4.6 %
Einwohner (2010): 3490
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 731 m2
Bauzone (2007): 330.3 ha
Bauzone pro Einwohner: 946.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 95.5 ha bis 127.4 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Baar
Gemeindefläche: 2483 ha
Siedlungsflächen: 550 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 114.0 ha (+ 26.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 22.2 %
Einwohner (2010): 21586
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 255 m2
Bauzone (2007): 381.4 ha
Bauzone pro Einwohner: 176.7 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 85.2 ha bis 108.2 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bachenbülach
Gemeindefläche: 431 ha
Siedlungsflächen: 102 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 13.0 ha (+ 14.6 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 23.8 %
Einwohner (2010): 3792
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 269 m2
Bauzone (2007): 98.8 ha
Bauzone pro Einwohner: 260.5 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 21.5 ha bis 28.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bachs
Gemeindefläche: 913 ha
Siedlungsflächen: 55 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 6.0 ha (+ 12.2 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 6.0 %
Einwohner (2010): 574
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 958 m2
Bauzone (2007): 19.2 ha
Bauzone pro Einwohner: 334.5 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 1.7 ha bis 3.5 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bad Ragaz
Gemeindefläche: 2540 ha
Siedlungsflächen: 243 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 19.0 ha (+ 8.5 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 9.6 %
Einwohner (2010): 5276
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 461 m2
Bauzone (2007): 210.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 399.7 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 22.1 ha bis 32.6 ha
Quelle:

Gemeinde: Bad Zurzach
Gemeindefläche: 652 ha
Siedlungsflächen: 182 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 27.0 ha (+ 17.4 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 27.9 %
Einwohner (2010): 4058
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 448 m2
Bauzone (2007): 173.4 ha
Bauzone pro Einwohner: 427.3 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 37.3 ha bis 46.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Baden
Gemeindefläche: 1318 ha
Siedlungsflächen: 444 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 54.0 ha (+ 13.8 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 33.7 %
Einwohner (2010): 17709
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 251 m2
Bauzone (2007): 419.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 236.9 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 31.8 ha bis 46.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bagnes
Gemeindefläche: 28226 ha
Siedlungsflächen: 594 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 151.0 ha (+ 34.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 2.1 %
Einwohner (2010): 7617
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 780 m2
Bauzone (2007): 445.1 ha
Bauzone pro Einwohner: 584.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 82.8 ha bis 131.8 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Baldingen
Gemeindefläche: 283 ha
Siedlungsflächen: 32 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 10.0 ha (+ 45.5 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 11.4 %
Einwohner (2010): 284
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1127 m2
Bauzone (2007): 12.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 440.1 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 1.5 ha bis 2.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Balerna
Gemeindefläche: 257 ha
Siedlungsflächen: 200 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 24.0 ha (+ 13.6 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 77.2 %
Einwohner (2010): 3421
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 585 m2
Bauzone (2007): 138.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 404.9 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 24.3 ha bis 33.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Balgach
Gemeindefläche: 650 ha
Siedlungsflächen: 159 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 31.0 ha (+ 24.2 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 24.3 %
Einwohner (2010): 4305
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 369 m2
Bauzone (2007): 158.2 ha
Bauzone pro Einwohner: 367.5 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 18.4 ha bis 30.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Ballaigues
Gemeindefläche: 903 ha
Siedlungsflächen: 91 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 38.0 ha (+ 71.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 10.1 %
Einwohner (2010): 897
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1014 m2
Bauzone (2007): 42.1 ha
Bauzone pro Einwohner: 469.3 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 9.1 ha bis 15.5 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Ballens
Gemeindefläche: 848 ha
Siedlungsflächen: 48 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 3.0 ha (+ 6.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 5.7 %
Einwohner (2010): 435
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1103 m2
Bauzone (2007): 21.3 ha
Bauzone pro Einwohner: 489.7 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 1.7 ha bis 3.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Ballwil
Gemeindefläche: 875 ha
Siedlungsflächen: 116 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 28.0 ha (+ 31.8 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 13.3 %
Einwohner (2010): 2510
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 462 m2
Bauzone (2007): 58.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 231.1 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 11.5 ha bis 17.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Balm bei Günsberg
Gemeindefläche: 548 ha
Siedlungsflächen: 17 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 2.0 ha (+ 13.3 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 3.1 %
Einwohner (2010): 183
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 929 m2
Bauzone (2007): 9.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 491.8 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 1.8 ha bis 1.8 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Balsthal
Gemeindefläche: 1571 ha
Siedlungsflächen: 226 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 23.0 ha (+ 11.3 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 14.4 %
Einwohner (2010): 5703
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 396 m2
Bauzone (2007): 199.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 348.9 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 33.3 ha bis 33.3 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Baltschieder
Gemeindefläche: 3144 ha
Siedlungsflächen: 35 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 11.0 ha (+ 45.8 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 1.1 %
Einwohner (2010): 1200
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 292 m2
Bauzone (2007): 43.2 ha
Bauzone pro Einwohner: 360.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 12.9 ha bis 17.5 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bangerten
Gemeindefläche: 219 ha
Siedlungsflächen: 14 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 1.0 ha (+ 7.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 6.4 %
Einwohner (2010): 160
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 875 m2
Bauzone (2007): 5.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 368.8 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 0.5 ha bis 1.3 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bannwil
Gemeindefläche: 479 ha
Siedlungsflächen: 42 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 1.0 ha (+ 2.4 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 8.8 %
Einwohner (2010): 658
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 638 m2
Bauzone (2007): 26.3 ha
Bauzone pro Einwohner: 399.7 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 4.8 ha bis 6.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Barberêche
Gemeindefläche: 917 ha
Siedlungsflächen: 52 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 10.0 ha (+ 23.8 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 5.7 %
Einwohner (2010): 529
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 983 m2
Bauzone (2007): 19.1 ha
Bauzone pro Einwohner: 361.1 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 3.6 ha bis 5.4 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bardonnex
Gemeindefläche: 500 ha
Siedlungsflächen: 118 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 24.0 ha (+ 25.5 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 23.5 %
Einwohner (2010): 2189
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 539 m2
Bauzone (2007): 37.8 ha
Bauzone pro Einwohner: 172.7 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 8.4 ha bis 11.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bargen (BE)
Gemeindefläche: 787 ha
Siedlungsflächen: 55 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 1.0 ha (+ 1.9 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 7.0 %
Einwohner (2010): 979
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 562 m2
Bauzone (2007): 28.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 295.2 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 3.2 ha bis 5.4 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bargen (SH)
Gemeindefläche: 827 ha
Siedlungsflächen: 38 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 7.0 ha (+ 22.6 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 4.6 %
Einwohner (2010): 248
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1532 m2
Bauzone (2007): 15.6 ha
Bauzone pro Einwohner: 629.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 1.2 ha bis 1.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bas-Intyamon
Gemeindefläche: 3331 ha
Siedlungsflächen: 92 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 16.0 ha (+ 21.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 2.8 %
Einwohner (2010): 1082
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 850 m2
Bauzone (2007): 81.3 ha
Bauzone pro Einwohner: 751.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 31.4 ha bis 35.4 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bas-Vully
Gemeindefläche: 995 ha
Siedlungsflächen: 137 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 45.0 ha (+ 48.9 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 13.8 %
Einwohner (2010): 1924
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 712 m2
Bauzone (2007): 127.7 ha
Bauzone pro Einwohner: 663.7 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 17.2 ha bis 26.1 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Basadingen-Schlattingen
Gemeindefläche: 1564 ha
Siedlungsflächen: 129 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 8.0 ha (+ 6.6 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 8.2 %
Einwohner (2010): 1685
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 766 m2
Bauzone (2007): 81.7 ha
Bauzone pro Einwohner: 484.9 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 11.0 ha bis 19.3 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Basel
Gemeindefläche: 2391 ha
Siedlungsflächen: 2067 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 12.0 ha (+ 0.6 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 86.3 %
Einwohner (2010): 166173
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 124 m2
Bauzone (2007): 1692.8 ha
Bauzone pro Einwohner: 101.9 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 47.1 ha bis 104.4 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Basse-Allaine
Gemeindefläche: 2305 ha
Siedlungsflächen: 170 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 41.0 ha (+ 31.8 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 7.4 %
Einwohner (2010): 1323
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1285 m2
Bauzone (2007): 81.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 619.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 18.1 ha bis 23.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bassecourt
Gemeindefläche: 1557 ha
Siedlungsflächen: 190 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 57.0 ha (+ 42.9 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 12.2 %
Einwohner (2010): 3403
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 558 m2
Bauzone (2007): 146.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 429.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 34.2 ha bis 44.1 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bassersdorf
Gemeindefläche: 902 ha
Siedlungsflächen: 276 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 52.0 ha (+ 23.2 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 30.7 %
Einwohner (2010): 10902
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 253 m2
Bauzone (2007): 221.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 202.7 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 42.8 ha bis 59.8 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bassins
Gemeindefläche: 2079 ha
Siedlungsflächen: 70 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 15.0 ha (+ 27.3 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 3.4 %
Einwohner (2010): 1124
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 623 m2
Bauzone (2007): 84.7 ha
Bauzone pro Einwohner: 753.6 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 14.7 ha bis 19.5 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bauen
Gemeindefläche: 378 ha
Siedlungsflächen: 19 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 7.0 ha (+ 58.3 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 5.0 %
Einwohner (2010): 186
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1022 m2
Bauzone (2007): 12.6 ha
Bauzone pro Einwohner: 677.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 2.6 ha bis 4.2 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Baulmes
Gemeindefläche: 2253 ha
Siedlungsflächen: 91 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 13.0 ha (+ 16.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 4.0 %
Einwohner (2010): 976
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 932 m2
Bauzone (2007): 39.1 ha
Bauzone pro Einwohner: 400.6 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 5.1 ha bis 7.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bauma
Gemeindefläche: 2081 ha
Siedlungsflächen: 194 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 30.0 ha (+ 18.3 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 9.3 %
Einwohner (2010): 4133
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 469 m2
Bauzone (2007): 143.7 ha
Bauzone pro Einwohner: 347.7 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 33.6 ha bis 42.2 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bavois
Gemeindefläche: 934 ha
Siedlungsflächen: 71 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 2.0 ha (+ 2.9 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 7.6 %
Einwohner (2010): 733
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 969 m2
Bauzone (2007): 28.8 ha
Bauzone pro Einwohner: 392.9 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 3.8 ha bis 5.5 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Beatenberg
Gemeindefläche: 2923 ha
Siedlungsflächen: 123 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 21.0 ha (+ 20.6 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 4.2 %
Einwohner (2010): 1136
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1083 m2
Bauzone (2007): 45.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 400.5 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 4.6 ha bis 8.1 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Beckenried
Gemeindefläche: 2422 ha
Siedlungsflächen: 147 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 24.0 ha (+ 19.5 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 6.1 %
Einwohner (2010): 3249
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 452 m2
Bauzone (2007): 83.4 ha
Bauzone pro Einwohner: 256.7 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 12.5 ha bis 18.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bedano
Gemeindefläche: 187 ha
Siedlungsflächen: 52 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 12.0 ha (+ 30.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 27.1 %
Einwohner (2010): 1425
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 365 m2
Bauzone (2007): 58.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 410.5 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 13.9 ha bis 19.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bedigliora
Gemeindefläche: 248 ha
Siedlungsflächen: 33 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 3.0 ha (+ 10.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 13.4 %
Einwohner (2010): 653
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 505 m2
Bauzone (2007): 24.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 375.2 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 5.5 ha bis 7.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bedretto
Gemeindefläche: 7523 ha
Siedlungsflächen: 75 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 5.0 ha (+ 7.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 1.0 %
Einwohner (2010): 67
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 11194 m2
Bauzone (2007): 5.6 ha
Bauzone pro Einwohner: 835.8 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 0.6 ha bis 0.8 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Beggingen
Gemeindefläche: 1259 ha
Siedlungsflächen: 57 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 6.0 ha (+ 11.8 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 4.5 %
Einwohner (2010): 522
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1092 m2
Bauzone (2007): 23.1 ha
Bauzone pro Einwohner: 442.5 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 3.8 ha bis 5.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Begnins
Gemeindefläche: 478 ha
Siedlungsflächen: 67 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 10.0 ha (+ 17.5 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 14.0 %
Einwohner (2010): 1662
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 403 m2
Bauzone (2007): 43.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 258.7 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 6.2 ha bis 10.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Beinwil (Freiamt)
Gemeindefläche: 1128 ha
Siedlungsflächen: 75 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 26.0 ha (+ 53.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 6.6 %
Einwohner (2010): 1036
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 724 m2
Bauzone (2007): 19.1 ha
Bauzone pro Einwohner: 184.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 1.9 ha bis 2.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Beinwil (SO)
Gemeindefläche: 2266 ha
Siedlungsflächen: 43 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 0.0 ha (+ 0.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 1.9 %
Einwohner (2010): 302
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1424 m2
Bauzone (2007): 9.6 ha
Bauzone pro Einwohner: 317.9 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 2.1 ha bis 2.1 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Beinwil am See
Gemeindefläche: 384 ha
Siedlungsflächen: 122 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 25.0 ha (+ 25.8 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 31.7 %
Einwohner (2010): 2795
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 436 m2
Bauzone (2007): 136.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 489.8 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 15.7 ha bis 33.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Belfaux
Gemeindefläche: 646 ha
Siedlungsflächen: 94 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 22.0 ha (+ 30.6 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 14.6 %
Einwohner (2010): 2584
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 364 m2
Bauzone (2007): 80.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 313.1 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 18.5 ha bis 24.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bellach
Gemeindefläche: 527 ha
Siedlungsflächen: 176 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 33.0 ha (+ 23.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 33.5 %
Einwohner (2010): 5088
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 346 m2
Bauzone (2007): 137.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 270.2 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 10.3 ha bis 10.3 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bellerive (VD)
Gemeindefläche: 226 ha
Siedlungsflächen: 52 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 12.0 ha (+ 30.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 23.5 %
Einwohner (2010): 621
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 837 m2
Bauzone (2007): 59.7 ha
Bauzone pro Einwohner: 961.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 11.7 ha bis 17.3 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bellevue
Gemeindefläche: 435 ha
Siedlungsflächen: 188 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 42.0 ha (+ 28.8 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 42.8 %
Einwohner (2010): 3180
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 591 m2
Bauzone (2007): 156.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 493.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 20.4 ha bis 26.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bellikon
Gemeindefläche: 495 ha
Siedlungsflächen: 50 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 11.0 ha (+ 28.2 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 10.1 %
Einwohner (2010): 1537
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 325 m2
Bauzone (2007): 43.3 ha
Bauzone pro Einwohner: 281.7 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 4.0 ha bis 6.2 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bellinzona
Gemeindefläche: 1915 ha
Siedlungsflächen: 455 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 67.0 ha (+ 17.3 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 23.8 %
Einwohner (2010): 17323
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 263 m2
Bauzone (2007): 511.8 ha
Bauzone pro Einwohner: 295.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 57.0 ha bis 93.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bellmund
Gemeindefläche: 380 ha
Siedlungsflächen: 56 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 16.0 ha (+ 40.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 14.7 %
Einwohner (2010): 1426
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 393 m2
Bauzone (2007): 55.2 ha
Bauzone pro Einwohner: 387.1 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 14.0 ha bis 18.8 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bellwald
Gemeindefläche: 1369 ha
Siedlungsflächen: 72 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 22.0 ha (+ 44.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 5.2 %
Einwohner (2010): 458
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1572 m2
Bauzone (2007): 79.1 ha
Bauzone pro Einwohner: 1727.1 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 25.3 ha bis 36.8 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Belmont-sur-Lausanne
Gemeindefläche: 265 ha
Siedlungsflächen: 88 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 20.0 ha (+ 29.4 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 33.8 %
Einwohner (2010): 3297
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 267 m2
Bauzone (2007): 104.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 315.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 22.0 ha bis 32.5 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Belmont-sur-Yverdon
Gemeindefläche: 647 ha
Siedlungsflächen: 37 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 16.0 ha (+ 76.2 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 5.7 %
Einwohner (2010): 277
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1336 m2
Bauzone (2007): 8.6 ha
Bauzone pro Einwohner: 310.5 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 0.8 ha bis 1.4 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Belp
Gemeindefläche: 1759 ha
Siedlungsflächen: 300 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 58.0 ha (+ 24.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 17.0 %
Einwohner (2010): 9880
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 304 m2
Bauzone (2007): 260.6 ha
Bauzone pro Einwohner: 263.8 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 20.7 ha bis 29.5 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Belpberg
Gemeindefläche: 570 ha
Siedlungsflächen: 31 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 2.0 ha (+ 6.9 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 5.5 %
Einwohner (2010): 407
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 762 m2
Bauzone (2007): 4.4 ha
Bauzone pro Einwohner: 108.1 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 1.2 ha bis 1.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Belprahon
Gemeindefläche: 383 ha
Siedlungsflächen: 28 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 5.0 ha (+ 21.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 7.3 %
Einwohner (2010): 303
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 924 m2
Bauzone (2007): 17.3 ha
Bauzone pro Einwohner: 571.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 2.5 ha bis 4.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Benken (SG)
Gemeindefläche: 1645 ha
Siedlungsflächen: 171 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 35.0 ha (+ 25.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 10.4 %
Einwohner (2010): 2522
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 678 m2
Bauzone (2007): 152.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 606.3 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 10.0 ha bis 14.4 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Benken (ZH)
Gemeindefläche: 566 ha
Siedlungsflächen: 46 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 6.0 ha (+ 15.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 8.1 %
Einwohner (2010): 774
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 594 m2
Bauzone (2007): 30.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 399.2 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 2.0 ha bis 4.5 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bennwil
Gemeindefläche: 651 ha
Siedlungsflächen: 36 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 13.0 ha (+ 56.5 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 5.5 %
Einwohner (2010): 626
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 575 m2
Bauzone (2007): 19.2 ha
Bauzone pro Einwohner: 306.7 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 1.7 ha bis 3.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Benzenschwil
Gemeindefläche: 246 ha
Siedlungsflächen: 27 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 5.0 ha (+ 22.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 11.2 %
Einwohner (2010): 553
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 488 m2
Bauzone (2007): 20.8 ha
Bauzone pro Einwohner: 376.1 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 4.8 ha bis 6.5 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bercher
Gemeindefläche: 425 ha
Siedlungsflächen: 69 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 17.0 ha (+ 32.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 16.3 %
Einwohner (2010): 1108
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 623 m2
Bauzone (2007): 52.6 ha
Bauzone pro Einwohner: 474.7 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 8.9 ha bis 14.5 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Berg (SG)
Gemeindefläche: 374 ha
Siedlungsflächen: 47 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 7.0 ha (+ 17.5 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 12.4 %
Einwohner (2010): 868
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 541 m2
Bauzone (2007): 27.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 316.8 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 1.7 ha bis 2.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Berg (TG)
Gemeindefläche: 1309 ha
Siedlungsflächen: 161 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 39.0 ha (+ 32.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 12.3 %
Einwohner (2010): 3073
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 524 m2
Bauzone (2007): 123.4 ha
Bauzone pro Einwohner: 401.6 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 18.1 ha bis 27.5 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Berg am Irchel
Gemeindefläche: 702 ha
Siedlungsflächen: 35 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 6.0 ha (+ 20.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 5.0 %
Einwohner (2010): 597
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 586 m2
Bauzone (2007): 21.3 ha
Bauzone pro Einwohner: 356.8 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 1.0 ha bis 2.1 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bergdietikon
Gemeindefläche: 593 ha
Siedlungsflächen: 105 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 23.0 ha (+ 28.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 17.4 %
Einwohner (2010): 2343
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 448 m2
Bauzone (2007): 93.3 ha
Bauzone pro Einwohner: 398.2 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 15.8 ha bis 20.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bergün/Bravuogn
Gemeindefläche: 14565 ha
Siedlungsflächen: 110 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 1.0 ha (+ 0.9 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 0.8 %
Einwohner (2010): 474
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 2321 m2
Bauzone (2007): 45.2 ha
Bauzone pro Einwohner: 953.6 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 11.4 ha bis 11.4 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Berikon
Gemeindefläche: 537 ha
Siedlungsflächen: 119 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 26.0 ha (+ 28.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 22.1 %
Einwohner (2010): 4504
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 264 m2
Bauzone (2007): 99.3 ha
Bauzone pro Einwohner: 220.5 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 9.1 ha bis 14.5 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Beringen
Gemeindefläche: 1417 ha
Siedlungsflächen: 182 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 34.0 ha (+ 23.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 12.9 %
Einwohner (2010): 3386
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 538 m2
Bauzone (2007): 155.7 ha
Bauzone pro Einwohner: 459.8 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 48.5 ha bis 59.8 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Berken
Gemeindefläche: 139 ha
Siedlungsflächen: 16 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: -4.0 ha (-20.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 11.4 %
Einwohner (2010): 46
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 3478 m2
Bauzone (2007): 0.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 0.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 0.0 ha bis 0.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Berlingen
Gemeindefläche: 356 ha
Siedlungsflächen: 48 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 9.0 ha (+ 23.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 13.5 %
Einwohner (2010): 839
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 572 m2
Bauzone (2007): 37.4 ha
Bauzone pro Einwohner: 445.8 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 4.3 ha bis 8.5 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bern
Gemeindefläche: 5162 ha
Siedlungsflächen: 2325 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 67.0 ha (+ 3.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 45.1 %
Einwohner (2010): 123466
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 188 m2
Bauzone (2007): 1725.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 139.7 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 88.3 ha bis 88.3 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Berneck
Gemeindefläche: 563 ha
Siedlungsflächen: 130 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 28.0 ha (+ 27.5 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 23.3 %
Einwohner (2010): 3576
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 364 m2
Bauzone (2007): 124.7 ha
Bauzone pro Einwohner: 348.7 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 20.4 ha bis 32.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bernex
Gemeindefläche: 1295 ha
Siedlungsflächen: 276 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 71.0 ha (+ 34.6 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 21.3 %
Einwohner (2010): 9605
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 287 m2
Bauzone (2007): 172.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 179.6 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 15.6 ha bis 30.5 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Berolle
Gemeindefläche: 960 ha
Siedlungsflächen: 25 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 1.0 ha (+ 4.2 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 2.6 %
Einwohner (2010): 285
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 877 m2
Bauzone (2007): 13.2 ha
Bauzone pro Einwohner: 463.2 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 3.1 ha bis 5.5 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Beromünster
Gemeindefläche: 2936 ha
Siedlungsflächen: 252 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 48.0 ha (+ 23.5 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 8.6 %
Einwohner (2010): 4497
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 560 m2
Bauzone (2007): 121.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 271.1 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 23.0 ha bis 31.1 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bertschikon
Gemeindefläche: 971 ha
Siedlungsflächen: 101 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 23.0 ha (+ 29.5 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 10.5 %
Einwohner (2010): 1041
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 970 m2
Bauzone (2007): 37.6 ha
Bauzone pro Einwohner: 361.2 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 7.1 ha bis 8.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Besazio
Gemeindefläche: 88 ha
Siedlungsflächen: 19 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 6.0 ha (+ 46.2 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 21.8 %
Einwohner (2010): 641
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 296 m2
Bauzone (2007): 31.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 483.6 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 6.5 ha bis 10.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Besenbüren
Gemeindefläche: 238 ha
Siedlungsflächen: 29 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 7.0 ha (+ 31.8 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 12.3 %
Einwohner (2010): 589
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 492 m2
Bauzone (2007): 21.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 371.8 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 3.0 ha bis 4.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Betten
Gemeindefläche: 2635 ha
Siedlungsflächen: 36 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 10.0 ha (+ 38.5 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 1.4 %
Einwohner (2010): 395
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 911 m2
Bauzone (2007): 36.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 911.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 6.5 ha bis 8.2 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bettenhausen
Gemeindefläche: 394 ha
Siedlungsflächen: 39 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 4.0 ha (+ 11.4 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 9.8 %
Einwohner (2010): 699
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 558 m2
Bauzone (2007): 19.3 ha
Bauzone pro Einwohner: 276.1 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 1.7 ha bis 2.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bettens
Gemeindefläche: 375 ha
Siedlungsflächen: 46 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: -23.0 ha (-33.3 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 12.3 %
Einwohner (2010): 347
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1326 m2
Bauzone (2007): 21.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 605.2 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 6.0 ha bis 7.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bettingen
Gemeindefläche: 223 ha
Siedlungsflächen: 42 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 3.0 ha (+ 7.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 19.3 %
Einwohner (2010): 1186
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 354 m2
Bauzone (2007): 35.1 ha
Bauzone pro Einwohner: 296.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 5.8 ha bis 7.1 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bettlach
Gemeindefläche: 1221 ha
Siedlungsflächen: 164 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 33.0 ha (+ 25.2 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 13.4 %
Einwohner (2010): 4752
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 345 m2
Bauzone (2007): 127.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 268.3 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 29.8 ha bis 29.8 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bettwiesen
Gemeindefläche: 385 ha
Siedlungsflächen: 55 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 16.0 ha (+ 41.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 14.3 %
Einwohner (2010): 1059
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 519 m2
Bauzone (2007): 36.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 339.9 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 5.2 ha bis 9.2 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bettwil
Gemeindefläche: 425 ha
Siedlungsflächen: 41 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 4.0 ha (+ 10.8 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 9.6 %
Einwohner (2010): 549
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 747 m2
Bauzone (2007): 19.1 ha
Bauzone pro Einwohner: 347.9 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 1.8 ha bis 2.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Beurnevésin
Gemeindefläche: 509 ha
Siedlungsflächen: 26 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 3.0 ha (+ 13.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 5.1 %
Einwohner (2010): 150
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1733 m2
Bauzone (2007): 12.7 ha
Bauzone pro Einwohner: 846.7 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 2.4 ha bis 3.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bevaix
Gemeindefläche: 1078 ha
Siedlungsflächen: 197 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 60.0 ha (+ 43.8 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 18.2 %
Einwohner (2010): 3796
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 519 m2
Bauzone (2007): 116.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 305.6 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 15.9 ha bis 29.8 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bever
Gemeindefläche: 4575 ha
Siedlungsflächen: 60 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 6.0 ha (+ 11.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 1.3 %
Einwohner (2010): 648
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 926 m2
Bauzone (2007): 25.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 399.7 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 3.9 ha bis 6.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bex
Gemeindefläche: 9656 ha
Siedlungsflächen: 448 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 60.0 ha (+ 15.5 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 4.6 %
Einwohner (2010): 6276
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 714 m2
Bauzone (2007): 327.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 521.8 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 95.8 ha bis 121.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Biasca
Gemeindefläche: 5913 ha
Siedlungsflächen: 292 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 4.0 ha (+ 1.4 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 4.9 %
Einwohner (2010): 5955
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 490 m2
Bauzone (2007): 217.3 ha
Bauzone pro Einwohner: 364.9 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 33.4 ha bis 60.2 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Biberist
Gemeindefläche: 1230 ha
Siedlungsflächen: 325 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 73.0 ha (+ 29.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 26.6 %
Einwohner (2010): 7853
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 414 m2
Bauzone (2007): 251.6 ha
Bauzone pro Einwohner: 320.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 24.1 ha bis 24.1 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bibern (SO)
Gemeindefläche: 299 ha
Siedlungsflächen: 24 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 7.0 ha (+ 41.2 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 8.0 %
Einwohner (2010): 254
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 945 m2
Bauzone (2007): 8.1 ha
Bauzone pro Einwohner: 318.9 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 1.7 ha bis 1.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Biberstein
Gemeindefläche: 411 ha
Siedlungsflächen: 55 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 20.0 ha (+ 57.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 13.3 %
Einwohner (2010): 1368
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 402 m2
Bauzone (2007): 51.6 ha
Bauzone pro Einwohner: 377.2 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 8.9 ha bis 13.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bichelsee-Balterswil
Gemeindefläche: 1227 ha
Siedlungsflächen: 121 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 41.0 ha (+ 51.3 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 10.0 %
Einwohner (2010): 2581
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 469 m2
Bauzone (2007): 95.8 ha
Bauzone pro Einwohner: 371.2 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 14.3 ha bis 23.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Biel-Benken
Gemeindefläche: 412 ha
Siedlungsflächen: 104 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 33.0 ha (+ 46.5 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 25.4 %
Einwohner (2010): 3107
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 335 m2
Bauzone (2007): 89.1 ha
Bauzone pro Einwohner: 286.8 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 6.7 ha bis 14.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Biel/Bienne
Gemeindefläche: 2123 ha
Siedlungsflächen: 965 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 83.0 ha (+ 9.4 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 45.4 %
Einwohner (2010): 50455
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 191 m2
Bauzone (2007): 836.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 165.7 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 41.1 ha bis 41.1 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Biezwil
Gemeindefläche: 418 ha
Siedlungsflächen: 28 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 3.0 ha (+ 12.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 6.7 %
Einwohner (2010): 330
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 848 m2
Bauzone (2007): 9.2 ha
Bauzone pro Einwohner: 278.8 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 0.4 ha bis 0.3 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Biglen
Gemeindefläche: 359 ha
Siedlungsflächen: 76 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 14.0 ha (+ 22.6 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 21.2 %
Einwohner (2010): 1724
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 441 m2
Bauzone (2007): 46.1 ha
Bauzone pro Einwohner: 267.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 3.1 ha bis 5.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Billens-Hennens
Gemeindefläche: 487 ha
Siedlungsflächen: 32 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 13.0 ha (+ 68.4 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 6.5 %
Einwohner (2010): 660
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 485 m2
Bauzone (2007): 21.7 ha
Bauzone pro Einwohner: 328.8 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 2.8 ha bis 4.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Binn
Gemeindefläche: 6503 ha
Siedlungsflächen: 28 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 4.0 ha (+ 16.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 0.4 %
Einwohner (2010): 142
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1972 m2
Bauzone (2007): 14.1 ha
Bauzone pro Einwohner: 993.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 2.6 ha bis 3.1 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Binningen
Gemeindefläche: 443 ha
Siedlungsflächen: 319 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 27.0 ha (+ 9.2 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 71.7 %
Einwohner (2010): 14731
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 217 m2
Bauzone (2007): 273.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 185.3 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 26.3 ha bis 49.5 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bioggio
Gemeindefläche: 643 ha
Siedlungsflächen: 156 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 30.0 ha (+ 23.8 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 24.0 %
Einwohner (2010): 2415
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 646 m2
Bauzone (2007): 146.8 ha
Bauzone pro Einwohner: 607.9 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 29.3 ha bis 41.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bioley-Magnoux
Gemeindefläche: 427 ha
Siedlungsflächen: 29 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 6.0 ha (+ 26.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 6.8 %
Einwohner (2010): 168
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1726 m2
Bauzone (2007): 20.4 ha
Bauzone pro Einwohner: 1214.3 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 6.3 ha bis 7.1 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bioley-Orjulaz
Gemeindefläche: 311 ha
Siedlungsflächen: 33 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 0.0 ha (+ 0.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 10.6 %
Einwohner (2010): 409
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 807 m2
Bauzone (2007): 23.3 ha
Bauzone pro Einwohner: 569.7 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 9.3 ha bis 10.3 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Birgisch
Gemeindefläche: 575 ha
Siedlungsflächen: 25 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 11.0 ha (+ 78.6 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 4.4 %
Einwohner (2010): 220
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1136 m2
Bauzone (2007): 16.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 727.3 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 4.0 ha bis 5.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Birmensdorf (ZH)
Gemeindefläche: 1143 ha
Siedlungsflächen: 280 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 96.0 ha (+ 52.2 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 24.5 %
Einwohner (2010): 5840
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 479 m2
Bauzone (2007): 142.1 ha
Bauzone pro Einwohner: 243.3 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 12.1 ha bis 20.1 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Birmenstorf (AG)
Gemeindefläche: 779 ha
Siedlungsflächen: 119 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 3.0 ha (+ 2.6 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 15.4 %
Einwohner (2010): 2498
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 476 m2
Bauzone (2007): 70.1 ha
Bauzone pro Einwohner: 280.6 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 7.5 ha bis 11.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Birr
Gemeindefläche: 505 ha
Siedlungsflächen: 151 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 53.0 ha (+ 54.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 30.0 %
Einwohner (2010): 4068
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 371 m2
Bauzone (2007): 170.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 420.1 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 63.0 ha bis 73.3 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Birrhard
Gemeindefläche: 299 ha
Siedlungsflächen: 37 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 6.0 ha (+ 19.4 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 12.3 %
Einwohner (2010): 643
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 575 m2
Bauzone (2007): 26.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 404.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 4.1 ha bis 5.1 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Birrwil
Gemeindefläche: 342 ha
Siedlungsflächen: 45 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 7.0 ha (+ 18.4 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 13.1 %
Einwohner (2010): 957
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 470 m2
Bauzone (2007): 47.3 ha
Bauzone pro Einwohner: 494.3 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 8.3 ha bis 13.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Birsfelden
Gemeindefläche: 252 ha
Siedlungsflächen: 204 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 2.0 ha (+ 1.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 80.3 %
Einwohner (2010): 10324
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 198 m2
Bauzone (2007): 148.7 ha
Bauzone pro Einwohner: 144.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 13.2 ha bis 21.1 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Birwinken
Gemeindefläche: 1235 ha
Siedlungsflächen: 98 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 16.0 ha (+ 19.5 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 8.0 %
Einwohner (2010): 1300
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 754 m2
Bauzone (2007): 50.1 ha
Bauzone pro Einwohner: 385.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 4.5 ha bis 7.8 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bischofszell
Gemeindefläche: 1162 ha
Siedlungsflächen: 216 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 30.0 ha (+ 16.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 18.5 %
Einwohner (2010): 5542
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 390 m2
Bauzone (2007): 179.4 ha
Bauzone pro Einwohner: 323.7 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 29.4 ha bis 39.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bissone
Gemeindefläche: 182 ha
Siedlungsflächen: 35 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 0.0 ha (+ 0.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 19.1 %
Einwohner (2010): 816
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 429 m2
Bauzone (2007): 28.4 ha
Bauzone pro Einwohner: 348.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 4.0 ha bis 5.8 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bister
Gemeindefläche: 584 ha
Siedlungsflächen: 7 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 1.0 ha (+ 16.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 1.2 %
Einwohner (2010): 27
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 2593 m2
Bauzone (2007): 5.6 ha
Bauzone pro Einwohner: 2074.1 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 1.5 ha bis 1.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bitsch
Gemeindefläche: 402 ha
Siedlungsflächen: 47 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 17.0 ha (+ 56.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 11.5 %
Einwohner (2010): 844
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 557 m2
Bauzone (2007): 48.4 ha
Bauzone pro Einwohner: 573.5 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 19.3 ha bis 23.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bivio
Gemeindefläche: 7673 ha
Siedlungsflächen: 33 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 1.0 ha (+ 3.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 0.4 %
Einwohner (2010): 207
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1594 m2
Bauzone (2007): 14.1 ha
Bauzone pro Einwohner: 681.2 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 3.4 ha bis 3.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bière
Gemeindefläche: 2501 ha
Siedlungsflächen: 168 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 38.0 ha (+ 29.2 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 6.7 %
Einwohner (2010): 1434
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1172 m2
Bauzone (2007): 36.4 ha
Bauzone pro Einwohner: 253.8 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 3.3 ha bis 5.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Blatten
Gemeindefläche: 9065 ha
Siedlungsflächen: 38 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 6.0 ha (+ 18.8 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 0.4 %
Einwohner (2010): 314
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1210 m2
Bauzone (2007): 21.6 ha
Bauzone pro Einwohner: 687.9 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 7.2 ha bis 8.8 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Blauen
Gemeindefläche: 713 ha
Siedlungsflächen: 38 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 7.0 ha (+ 22.6 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 5.3 %
Einwohner (2010): 684
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 556 m2
Bauzone (2007): 31.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 460.5 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 3.8 ha bis 7.5 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bleienbach
Gemeindefläche: 569 ha
Siedlungsflächen: 47 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 10.0 ha (+ 27.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 8.3 %
Einwohner (2010): 664
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 708 m2
Bauzone (2007): 26.6 ha
Bauzone pro Einwohner: 400.6 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 1.8 ha bis 3.3 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bleiken bei Oberdiessbach
Gemeindefläche: 342 ha
Siedlungsflächen: 14 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 0.0 ha (+ 0.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 4.1 %
Einwohner (2010): 375
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 373 m2
Bauzone (2007): 5.8 ha
Bauzone pro Einwohner: 154.7 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 1.8 ha bis 1.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Blenio
Gemeindefläche: 20206 ha
Siedlungsflächen: 282 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 40.0 ha (+ 16.5 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 1.4 %
Einwohner (2010): 1792
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1574 m2
Bauzone (2007): 139.4 ha
Bauzone pro Einwohner: 777.9 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 22.1 ha bis 41.1 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Blitzingen
Gemeindefläche: 1181 ha
Siedlungsflächen: 17 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 2.0 ha (+ 13.3 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 1.4 %
Einwohner (2010): 79
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 2152 m2
Bauzone (2007): 17.7 ha
Bauzone pro Einwohner: 2240.5 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 9.7 ha bis 10.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Blonay
Gemeindefläche: 1609 ha
Siedlungsflächen: 290 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 63.0 ha (+ 27.8 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 18.1 %
Einwohner (2010): 5713
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 508 m2
Bauzone (2007): 223.2 ha
Bauzone pro Einwohner: 390.7 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 45.9 ha bis 80.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Blumenstein
Gemeindefläche: 1552 ha
Siedlungsflächen: 61 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 6.0 ha (+ 10.9 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 3.9 %
Einwohner (2010): 1165
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 524 m2
Bauzone (2007): 26.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 227.5 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 1.1 ha bis 3.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bodio
Gemeindefläche: 644 ha
Siedlungsflächen: 76 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 0.0 ha (+ 0.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 12.0 %
Einwohner (2010): 978
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 777 m2
Bauzone (2007): 54.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 561.3 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 11.3 ha bis 17.8 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bofflens
Gemeindefläche: 422 ha
Siedlungsflächen: 24 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 9.0 ha (+ 60.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 5.7 %
Einwohner (2010): 173
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1387 m2
Bauzone (2007): 9.6 ha
Bauzone pro Einwohner: 554.9 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 2.0 ha bis 3.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bogis-Bossey
Gemeindefläche: 245 ha
Siedlungsflächen: 32 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 9.0 ha (+ 39.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 13.1 %
Einwohner (2010): 932
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 343 m2
Bauzone (2007): 22.7 ha
Bauzone pro Einwohner: 243.6 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 0.4 ha bis 2.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bogno
Gemeindefläche: 421 ha
Siedlungsflächen: 13 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 3.0 ha (+ 30.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 3.1 %
Einwohner (2010): 131
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 992 m2
Bauzone (2007): 7.3 ha
Bauzone pro Einwohner: 557.3 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 0.3 ha bis 0.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bolken
Gemeindefläche: 212 ha
Siedlungsflächen: 26 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 10.0 ha (+ 62.5 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 12.2 %
Einwohner (2010): 540
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 481 m2
Bauzone (2007): 15.6 ha
Bauzone pro Einwohner: 288.9 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 2.8 ha bis 2.8 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bolligen
Gemeindefläche: 1656 ha
Siedlungsflächen: 205 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 19.0 ha (+ 10.2 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 12.4 %
Einwohner (2010): 6083
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 337 m2
Bauzone (2007): 118.2 ha
Bauzone pro Einwohner: 194.3 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 4.7 ha bis 10.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Boltigen
Gemeindefläche: 7702 ha
Siedlungsflächen: 185 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 48.0 ha (+ 35.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 2.4 %
Einwohner (2010): 1381
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1340 m2
Bauzone (2007): 31.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 224.5 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 3.4 ha bis 5.3 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bonaduz
Gemeindefläche: 1440 ha
Siedlungsflächen: 113 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 26.0 ha (+ 29.9 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 7.8 %
Einwohner (2010): 2762
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 409 m2
Bauzone (2007): 76.2 ha
Bauzone pro Einwohner: 275.9 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 10.3 ha bis 13.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Boncourt
Gemeindefläche: 901 ha
Siedlungsflächen: 181 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 71.0 ha (+ 64.5 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 20.1 %
Einwohner (2010): 1298
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1394 m2
Bauzone (2007): 136.6 ha
Bauzone pro Einwohner: 1052.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 42.8 ha bis 52.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bonfol
Gemeindefläche: 1357 ha
Siedlungsflächen: 94 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 12.0 ha (+ 14.6 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 6.9 %
Einwohner (2010): 684
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1374 m2
Bauzone (2007): 55.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 811.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 10.1 ha bis 14.8 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Boningen
Gemeindefläche: 278 ha
Siedlungsflächen: 71 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 29.0 ha (+ 69.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 25.3 %
Einwohner (2010): 715
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 993 m2
Bauzone (2007): 31.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 440.6 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 6.0 ha bis 6.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Boniswil
Gemeindefläche: 241 ha
Siedlungsflächen: 48 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 13.0 ha (+ 37.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 20.4 %
Einwohner (2010): 1380
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 348 m2
Bauzone (2007): 58.8 ha
Bauzone pro Einwohner: 426.1 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 6.6 ha bis 10.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bonstetten
Gemeindefläche: 743 ha
Siedlungsflächen: 116 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 24.0 ha (+ 26.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 15.6 %
Einwohner (2010): 5110
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 227 m2
Bauzone (2007): 88.2 ha
Bauzone pro Einwohner: 172.6 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 13.8 ha bis18.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bonvillars
Gemeindefläche: 754 ha
Siedlungsflächen: 48 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 13.0 ha (+ 37.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 6.4 %
Einwohner (2010): 454
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1057 m2
Bauzone (2007): 37.2 ha
Bauzone pro Einwohner: 819.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 14.5 ha bis 15.8 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Boppelsen
Gemeindefläche: 396 ha
Siedlungsflächen: 49 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 11.0 ha (+ 28.9 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 12.5 %
Einwohner (2010): 1297
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 378 m2
Bauzone (2007): 35.4 ha
Bauzone pro Einwohner: 272.9 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 5.2 ha bis 8.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Borex
Gemeindefläche: 198 ha
Siedlungsflächen: 41 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 13.0 ha (+ 46.4 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 21.0 %
Einwohner (2010): 857
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 478 m2
Bauzone (2007): 30.7 ha
Bauzone pro Einwohner: 358.2 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 2.8 ha bis 5.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bosco/Gurin
Gemeindefläche: 2204 ha
Siedlungsflächen: 19 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 5.0 ha (+ 35.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 0.9 %
Einwohner (2010): 54
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 3519 m2
Bauzone (2007): 4.6 ha
Bauzone pro Einwohner: 851.9 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 0.0 ha bis 0.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bossonnens
Gemeindefläche: 410 ha
Siedlungsflächen: 50 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 21.0 ha (+ 72.4 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 12.3 %
Einwohner (2010): 1303
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 384 m2
Bauzone (2007): 41.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 321.6 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 12.9 ha bis 16.5 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Boswil
Gemeindefläche: 1177 ha
Siedlungsflächen: 128 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 23.0 ha (+ 21.9 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 10.9 %
Einwohner (2010): 2427
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 527 m2
Bauzone (2007): 91.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 378.7 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 14.4 ha bis 22.5 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bottens
Gemeindefläche: 689 ha
Siedlungsflächen: 53 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 13.0 ha (+ 32.5 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 7.6 %
Einwohner (2010): 1056
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 502 m2
Bauzone (2007): 30.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 288.8 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 2.1 ha bis 4.5 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bottenwil
Gemeindefläche: 510 ha
Siedlungsflächen: 45 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 9.0 ha (+ 25.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 8.8 %
Einwohner (2010): 770
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 584 m2
Bauzone (2007): 24.7 ha
Bauzone pro Einwohner: 320.8 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 3.5 ha bis 5.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Botterens
Gemeindefläche: 415 ha
Siedlungsflächen: 38 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 4.0 ha (+ 11.8 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 9.1 %
Einwohner (2010): 470
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 809 m2
Bauzone (2007): 28.2 ha
Bauzone pro Einwohner: 600.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 6.6 ha bis 9.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bottighofen
Gemeindefläche: 239 ha
Siedlungsflächen: 73 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 25.0 ha (+ 52.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 30.4 %
Einwohner (2010): 2076
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 352 m2
Bauzone (2007): 80.4 ha
Bauzone pro Einwohner: 387.3 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 19.9 ha bis 25.1 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bottmingen
Gemeindefläche: 299 ha
Siedlungsflächen: 161 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 23.0 ha (+ 16.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 54.4 %
Einwohner (2010): 6080
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 265 m2
Bauzone (2007): 148.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 244.9 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 11.6 ha bis 28.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Boudevilliers
Gemeindefläche: 1258 ha
Siedlungsflächen: 79 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 30.0 ha (+ 61.2 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 6.3 %
Einwohner (2010): 792
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 997 m2
Bauzone (2007): 32.1 ha
Bauzone pro Einwohner: 405.3 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 3.5 ha bis 5.5 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Boudry
Gemeindefläche: 1677 ha
Siedlungsflächen: 201 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 30.0 ha (+ 17.5 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 12.0 %
Einwohner (2010): 4970
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 404 m2
Bauzone (2007): 139.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 279.7 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 20.5 ha bis 28.1 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bougy-Villars
Gemeindefläche: 177 ha
Siedlungsflächen: 69 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 36.0 ha (+ 109.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 38.8 %
Einwohner (2010): 460
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1500 m2
Bauzone (2007): 36.3 ha
Bauzone pro Einwohner: 789.1 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 4.3 ha bis 8.2 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Boulens
Gemeindefläche: 344 ha
Siedlungsflächen: 17 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 4.0 ha (+ 30.8 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 5.0 %
Einwohner (2010): 281
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 605 m2
Bauzone (2007): 12.1 ha
Bauzone pro Einwohner: 430.6 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 1.9 ha bis 3.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bourg-Saint-Pierre
Gemeindefläche: 9009 ha
Siedlungsflächen: 72 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 8.0 ha (+ 12.5 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 0.8 %
Einwohner (2010): 180
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 4000 m2
Bauzone (2007): 24.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 1333.3 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 15.7 ha bis 16.8 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bournens
Gemeindefläche: 390 ha
Siedlungsflächen: 29 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 8.0 ha (+ 38.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 7.5 %
Einwohner (2010): 283
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1025 m2
Bauzone (2007): 16.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 565.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 3.0 ha bis 3.8 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bourrignon
Gemeindefläche: 1355 ha
Siedlungsflächen: 33 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 10.0 ha (+ 43.5 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 2.4 %
Einwohner (2010): 282
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1170 m2
Bauzone (2007): 12.8 ha
Bauzone pro Einwohner: 453.9 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 1.0 ha bis 1.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Boussens
Gemeindefläche: 315 ha
Siedlungsflächen: 29 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 15.0 ha (+ 107.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 9.1 %
Einwohner (2010): 844
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 344 m2
Bauzone (2007): 33.8 ha
Bauzone pro Einwohner: 400.5 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 3.5 ha bis 4.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bovernier
Gemeindefläche: 1286 ha
Siedlungsflächen: 51 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 11.0 ha (+ 27.5 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 4.0 %
Einwohner (2010): 793
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 643 m2
Bauzone (2007): 51.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 654.5 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 20.2 ha bis 25.5 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bowil
Gemeindefläche: 1468 ha
Siedlungsflächen: 75 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 8.0 ha (+ 11.9 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 5.1 %
Einwohner (2010): 1380
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 543 m2
Bauzone (2007): 19.4 ha
Bauzone pro Einwohner: 140.6 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 1.4 ha bis 3.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Boécourt
Gemeindefläche: 1235 ha
Siedlungsflächen: 106 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 39.0 ha (+ 58.2 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 8.6 %
Einwohner (2010): 856
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1238 m2
Bauzone (2007): 48.3 ha
Bauzone pro Einwohner: 564.3 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 10.7 ha bis 13.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Braggio
Gemeindefläche: 691 ha
Siedlungsflächen: 6 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 2.0 ha (+ 50.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 0.9 %
Einwohner (2010): 64
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 938 m2
Bauzone (2007): 5.4 ha
Bauzone pro Einwohner: 843.8 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 1.5 ha bis 1.5 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Braunau
Gemeindefläche: 917 ha
Siedlungsflächen: 47 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 9.0 ha (+ 23.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 5.1 %
Einwohner (2010): 678
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 693 m2
Bauzone (2007): 20.7 ha
Bauzone pro Einwohner: 305.3 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 3.2 ha bis 4.8 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bregaglia
Gemeindefläche: 25147 ha
Siedlungsflächen: 203 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 17.0 ha (+ 9.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 0.8 %
Einwohner (2010): 1613
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1259 m2
Bauzone (2007): 100.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 625.5 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 19.5 ha bis 21.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Breggia
Gemeindefläche: 2548 ha
Siedlungsflächen: 94 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 8.0 ha (+ 9.3 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 3.7 %
Einwohner (2010): 1929
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 487 m2
Bauzone (2007): 83.8 ha
Bauzone pro Einwohner: 434.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 18.1 ha bis 26.4 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Breil/Brigels
Gemeindefläche: 5088 ha
Siedlungsflächen: 120 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 13.0 ha (+ 12.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 2.4 %
Einwohner (2010): 1277
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 940 m2
Bauzone (2007): 90.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 708.7 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 8.2 ha bis 13.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Breitenbach
Gemeindefläche: 680 ha
Siedlungsflächen: 132 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 33.0 ha (+ 33.3 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 19.3 %
Einwohner (2010): 3448
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 383 m2
Bauzone (2007): 141.1 ha
Bauzone pro Einwohner: 409.2 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 33.5 ha bis 33.5 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bremblens
Gemeindefläche: 290 ha
Siedlungsflächen: 35 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 3.0 ha (+ 9.4 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 11.9 %
Einwohner (2010): 452
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 774 m2
Bauzone (2007): 25.6 ha
Bauzone pro Einwohner: 566.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 6.3 ha bis 8.4 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bremgarten (AG)
Gemeindefläche: 802 ha
Siedlungsflächen: 223 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 39.0 ha (+ 21.2 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 28.0 %
Einwohner (2010): 6281
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 355 m2
Bauzone (2007): 234.2 ha
Bauzone pro Einwohner: 372.9 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 34.5 ha bis 46.5 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bremgarten bei Bern
Gemeindefläche: 191 ha
Siedlungsflächen: 87 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 15.0 ha (+ 20.8 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 46.3 %
Einwohner (2010): 4107
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 212 m2
Bauzone (2007): 85.3 ha
Bauzone pro Einwohner: 207.7 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 4.5 ha bis 8.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Brenles
Gemeindefläche: 383 ha
Siedlungsflächen: 15 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 5.0 ha (+ 50.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 3.9 %
Einwohner (2010): 164
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 915 m2
Bauzone (2007): 7.3 ha
Bauzone pro Einwohner: 445.1 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 0.8 ha bis 1.3 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Brenzikofen
Gemeindefläche: 220 ha
Siedlungsflächen: 19 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 4.0 ha (+ 26.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 8.6 %
Einwohner (2010): 550
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 345 m2
Bauzone (2007): 13.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 236.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 1.2 ha bis 1.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bressaucourt
Gemeindefläche: 951 ha
Siedlungsflächen: 40 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 15.0 ha (+ 60.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 4.2 %
Einwohner (2010): 417
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 959 m2
Bauzone (2007): 22.4 ha
Bauzone pro Einwohner: 537.2 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 4.3 ha bis 6.8 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bretigny-sur-Morrens
Gemeindefläche: 286 ha
Siedlungsflächen: 31 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 9.0 ha (+ 40.9 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 10.9 %
Einwohner (2010): 728
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 426 m2
Bauzone (2007): 33.6 ha
Bauzone pro Einwohner: 461.5 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 4.3 ha bis 6.5 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bretonnières
Gemeindefläche: 545 ha
Siedlungsflächen: 50 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 7.0 ha (+ 16.3 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 9.1 %
Einwohner (2010): 204
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 2451 m2
Bauzone (2007): 10.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 534.3 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 2.1 ha bis 3.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bretzwil
Gemeindefläche: 733 ha
Siedlungsflächen: 35 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 2.0 ha (+ 6.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 4.8 %
Einwohner (2010): 779
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 449 m2
Bauzone (2007): 25.6 ha
Bauzone pro Einwohner: 328.6 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 2.4 ha bis 4.3 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Brienz (BE)
Gemeindefläche: 4799 ha
Siedlungsflächen: 218 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 26.0 ha (+ 13.5 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 4.5 %
Einwohner (2010): 3034
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 719 m2
Bauzone (2007): 111.8 ha
Bauzone pro Einwohner: 368.5 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 11.1 ha bis 20.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Brienz/Brinzauls
Gemeindefläche: 1337 ha
Siedlungsflächen: 28 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 5.0 ha (+ 21.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 2.1 %
Einwohner (2010): 112
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 2500 m2
Bauzone (2007): 23.4 ha
Bauzone pro Einwohner: 2089.3 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 14.3 ha bis 14.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Brienzwiler
Gemeindefläche: 1766 ha
Siedlungsflächen: 52 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 19.0 ha (+ 57.6 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 2.9 %
Einwohner (2010): 522
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 996 m2
Bauzone (2007): 38.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 728.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 3.1 ha bis 3.4 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Brig-Glis
Gemeindefläche: 3808 ha
Siedlungsflächen: 440 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 119.0 ha (+ 37.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 11.6 %
Einwohner (2010): 12254
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 359 m2
Bauzone (2007): 492.2 ha
Bauzone pro Einwohner: 401.7 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 167.5 ha bis 211.2 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Brione (Verzasca)
Gemeindefläche: 4856 ha
Siedlungsflächen: 34 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 5.0 ha (+ 17.2 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 0.7 %
Einwohner (2010): 208
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1635 m2
Bauzone (2007): 16.7 ha
Bauzone pro Einwohner: 802.9 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 4.4 ha bis 5.8 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Brione sopra Minusio
Gemeindefläche: 384 ha
Siedlungsflächen: 34 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 4.0 ha (+ 13.3 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 8.9 %
Einwohner (2010): 563
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 604 m2
Bauzone (2007): 33.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 595.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 2.7 ha bis 6.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Brislach
Gemeindefläche: 939 ha
Siedlungsflächen: 80 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 18.0 ha (+ 29.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 8.5 %
Einwohner (2010): 1602
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 499 m2
Bauzone (2007): 58.4 ha
Bauzone pro Einwohner: 364.5 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 7.0 ha bis 12.3 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Brissago
Gemeindefläche: 1779 ha
Siedlungsflächen: 127 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 8.0 ha (+ 6.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 7.1 %
Einwohner (2010): 1847
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 688 m2
Bauzone (2007): 117.7 ha
Bauzone pro Einwohner: 637.2 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 11.2 ha bis 25.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Brittnau
Gemeindefläche: 1369 ha
Siedlungsflächen: 162 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 35.0 ha (+ 27.6 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 11.8 %
Einwohner (2010): 3647
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 444 m2
Bauzone (2007): 110.8 ha
Bauzone pro Einwohner: 303.8 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 15.1 ha bis 24.4 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Broc
Gemeindefläche: 1004 ha
Siedlungsflächen: 91 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 12.0 ha (+ 15.2 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 9.0 %
Einwohner (2010): 2217
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 410 m2
Bauzone (2007): 71.3 ha
Bauzone pro Einwohner: 321.6 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 16.6 ha bis 21.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bronschhofen
Gemeindefläche: 1318 ha
Siedlungsflächen: 186 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 45.0 ha (+ 31.9 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 14.1 %
Einwohner (2010): 4539
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 410 m2
Bauzone (2007): 136.8 ha
Bauzone pro Einwohner: 301.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 24.8 ha bis 30.4 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Brot-Dessous
Gemeindefläche: 495 ha
Siedlungsflächen: 35 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 6.0 ha (+ 20.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 7.1 %
Einwohner (2010): 102
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 3431 m2
Bauzone (2007): 2.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 284.3 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 1.2 ha bis 1.4 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Brot-Plamboz
Gemeindefläche: 1603 ha
Siedlungsflächen: 43 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 9.0 ha (+ 26.5 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 2.7 %
Einwohner (2010): 254
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1693 m2
Bauzone (2007): 8.1 ha
Bauzone pro Einwohner: 318.9 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 2.7 ha bis 3.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Brugg
Gemeindefläche: 636 ha
Siedlungsflächen: 323 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 43.0 ha (+ 15.4 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 50.9 %
Einwohner (2010): 10252
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 315 m2
Bauzone (2007): 300.6 ha
Bauzone pro Einwohner: 293.2 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 36.6 ha bis 52.1 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Brunegg
Gemeindefläche: 156 ha
Siedlungsflächen: 46 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 15.0 ha (+ 48.4 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 30.5 %
Einwohner (2010): 630
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 730 m2
Bauzone (2007): 34.3 ha
Bauzone pro Einwohner: 544.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 9.4 ha bis 12.3 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Brusino Arsizio
Gemeindefläche: 404 ha
Siedlungsflächen: 31 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 3.0 ha (+ 10.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 7.6 %
Einwohner (2010): 474
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 654 m2
Bauzone (2007): 30.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 643.5 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 1.7 ha bis 7.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Brusio
Gemeindefläche: 4629 ha
Siedlungsflächen: 108 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 16.0 ha (+ 17.4 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 2.3 %
Einwohner (2010): 1146
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 942 m2
Bauzone (2007): 49.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 435.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 6.2 ha bis 9.2 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Brügg
Gemeindefläche: 499 ha
Siedlungsflächen: 172 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 25.0 ha (+ 17.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 34.3 %
Einwohner (2010): 4053
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 424 m2
Bauzone (2007): 151.4 ha
Bauzone pro Einwohner: 373.6 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 23.9 ha bis 31.2 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Brügglen
Gemeindefläche: 172 ha
Siedlungsflächen: 10 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 3.0 ha (+ 42.9 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 5.9 %
Einwohner (2010): 204
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 490 m2
Bauzone (2007): 6.7 ha
Bauzone pro Einwohner: 328.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 1.0 ha bis 1.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Brünisried
Gemeindefläche: 325 ha
Siedlungsflächen: 27 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 6.0 ha (+ 28.6 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 8.3 %
Einwohner (2010): 623
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 433 m2
Bauzone (2007): 28.6 ha
Bauzone pro Einwohner: 459.1 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 6.8 ha bis 10.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Brüttelen
Gemeindefläche: 662 ha
Siedlungsflächen: 47 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 5.0 ha (+ 11.9 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 7.1 %
Einwohner (2010): 582
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 808 m2
Bauzone (2007): 20.7 ha
Bauzone pro Einwohner: 355.7 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 0.5 ha bis 1.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Brütten
Gemeindefläche: 661 ha
Siedlungsflächen: 67 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 11.0 ha (+ 19.6 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 10.1 %
Einwohner (2010): 1899
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 353 m2
Bauzone (2007): 47.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 252.2 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 1.0 ha bis 3.1 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bubendorf
Gemeindefläche: 1080 ha
Siedlungsflächen: 161 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 42.0 ha (+ 35.3 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 14.9 %
Einwohner (2010): 4365
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 369 m2
Bauzone (2007): 124.6 ha
Bauzone pro Einwohner: 285.5 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 17.4 ha bis 27.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bubikon
Gemeindefläche: 1160 ha
Siedlungsflächen: 245 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 66.0 ha (+ 36.9 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 21.0 %
Einwohner (2010): 6399
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 383 m2
Bauzone (2007): 198.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 310.2 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 41.8 ha bis 54.8 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Buch (SH)
Gemeindefläche: 379 ha
Siedlungsflächen: 26 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 4.0 ha (+ 18.2 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 6.8 %
Einwohner (2010): 306
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 850 m2
Bauzone (2007): 13.1 ha
Bauzone pro Einwohner: 428.1 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 2.3 ha bis 3.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Buch am Irchel
Gemeindefläche: 1026 ha
Siedlungsflächen: 71 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 11.0 ha (+ 18.3 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 7.0 %
Einwohner (2010): 836
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 849 m2
Bauzone (2007): 32.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 388.8 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 3.6 ha bis 5.8 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Buchberg
Gemeindefläche: 589 ha
Siedlungsflächen: 50 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 11.0 ha (+ 28.2 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 8.5 %
Einwohner (2010): 831
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 602 m2
Bauzone (2007): 30.3 ha
Bauzone pro Einwohner: 364.6 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 1.5 ha bis 5.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Buchholterberg
Gemeindefläche: 1532 ha
Siedlungsflächen: 96 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 16.0 ha (+ 20.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 6.3 %
Einwohner (2010): 1526
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 629 m2
Bauzone (2007): 19.1 ha
Bauzone pro Einwohner: 125.2 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 3.0 ha bis 3.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Buchillon
Gemeindefläche: 213 ha
Siedlungsflächen: 55 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 5.0 ha (+ 10.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 25.6 %
Einwohner (2010): 566
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 972 m2
Bauzone (2007): 52.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 927.6 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 12.2 ha bis 17.2 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Buchrain
Gemeindefläche: 481 ha
Siedlungsflächen: 157 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 55.0 ha (+ 53.9 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 32.8 %
Einwohner (2010): 5711
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 275 m2
Bauzone (2007): 170.1 ha
Bauzone pro Einwohner: 297.8 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 55.6 ha bis 65.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Buchs (AG)
Gemeindefläche: 533 ha
Siedlungsflächen: 243 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 33.0 ha (+ 15.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 45.6 %
Einwohner (2010): 6677
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 364 m2
Bauzone (2007): 234.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 351.8 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 35.0 ha bis 47.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Buchs (SG)
Gemeindefläche: 1595 ha
Siedlungsflächen: 401 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 24.0 ha (+ 6.4 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 25.1 %
Einwohner (2010): 10972
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 365 m2
Bauzone (2007): 318.8 ha
Bauzone pro Einwohner: 290.6 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 39.1 ha bis 59.1 ha
Quelle:

Gemeinde: Buchs (ZH)
Gemeindefläche: 584 ha
Siedlungsflächen: 154 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 43.0 ha (+ 38.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 26.2 %
Einwohner (2010): 5280
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 292 m2
Bauzone (2007): 138.2 ha
Bauzone pro Einwohner: 261.7 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 34.9 ha bis 43.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Buckten
Gemeindefläche: 199 ha
Siedlungsflächen: 34 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 10.0 ha (+ 41.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 17.0 %
Einwohner (2010): 694
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 490 m2
Bauzone (2007): 25.4 ha
Bauzone pro Einwohner: 366.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 4.1 ha bis 6.1 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bulle
Gemeindefläche: 2387 ha
Siedlungsflächen: 515 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 185.0 ha (+ 56.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 21.6 %
Einwohner (2010): 18024
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 286 m2
Bauzone (2007): 551.8 ha
Bauzone pro Einwohner: 306.1 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 180.5 ha bis 222.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bullet
Gemeindefläche: 1683 ha
Siedlungsflächen: 89 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 14.0 ha (+ 18.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 5.3 %
Einwohner (2010): 587
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1516 m2
Bauzone (2007): 73.2 ha
Bauzone pro Einwohner: 1247.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 13.2 ha bis 22.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Buochs
Gemeindefläche: 995 ha
Siedlungsflächen: 179 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 29.0 ha (+ 19.3 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 18.0 %
Einwohner (2010): 5314
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 337 m2
Bauzone (2007): 107.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 201.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 15.2 ha bis 20.3 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bure
Gemeindefläche: 1369 ha
Siedlungsflächen: 182 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 90.0 ha (+ 97.8 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 13.3 %
Einwohner (2010): 685
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 2657 m2
Bauzone (2007): 48.1 ha
Bauzone pro Einwohner: 702.2 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 13.9 ha bis 19.3 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Burg (AG)
Gemeindefläche: 94 ha
Siedlungsflächen: 31 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 5.0 ha (+ 19.2 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 33.7 %
Einwohner (2010): 989
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 313 m2
Bauzone (2007): 37.6 ha
Bauzone pro Einwohner: 380.2 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 5.9 ha bis 10.1 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Burg im Leimental
Gemeindefläche: 283 ha
Siedlungsflächen: 14 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 3.0 ha (+ 27.3 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 5.0 %
Einwohner (2010): 238
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 588 m2
Bauzone (2007): 11.4 ha
Bauzone pro Einwohner: 479.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 1.1 ha bis 3.5 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Burgdorf
Gemeindefläche: 1560 ha
Siedlungsflächen: 489 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 60.0 ha (+ 14.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 31.4 %
Einwohner (2010): 15253
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 321 m2
Bauzone (2007): 413.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 270.8 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 28.9 ha bis 48.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Burgistein
Gemeindefläche: 753 ha
Siedlungsflächen: 73 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 11.0 ha (+ 17.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 9.7 %
Einwohner (2010): 1032
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 707 m2
Bauzone (2007): 21.1 ha
Bauzone pro Einwohner: 204.5 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 1.6 ha bis 3.1 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bursinel
Gemeindefläche: 177 ha
Siedlungsflächen: 29 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 8.0 ha (+ 38.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 16.1 %
Einwohner (2010): 494
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 587 m2
Bauzone (2007): 30.3 ha
Bauzone pro Einwohner: 613.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 10.6 ha bis 12.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bursins
Gemeindefläche: 337 ha
Siedlungsflächen: 46 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 11.0 ha (+ 31.4 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 13.5 %
Einwohner (2010): 727
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 633 m2
Bauzone (2007): 32.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 447.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 2.5 ha bis 5.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Burtigny
Gemeindefläche: 568 ha
Siedlungsflächen: 34 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 8.0 ha (+ 30.8 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 6.0 %
Einwohner (2010): 326
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1043 m2
Bauzone (2007): 9.8 ha
Bauzone pro Einwohner: 300.6 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 1.4 ha bis 1.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Buseno
Gemeindefläche: 1115 ha
Siedlungsflächen: 21 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 7.0 ha (+ 50.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 1.9 %
Einwohner (2010): 104
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 2019 m2
Bauzone (2007): 9.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 865.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 1.6 ha bis 1.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bussigny-près-Lausanne
Gemeindefläche: 482 ha
Siedlungsflächen: 232 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 41.0 ha (+ 21.5 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 48.5 %
Einwohner (2010): 8045
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 288 m2
Bauzone (2007): 195.7 ha
Bauzone pro Einwohner: 243.3 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 35.9 ha bis 51.4 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bussigny-sur-Oron
Gemeindefläche: 116 ha
Siedlungsflächen: 10 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 1.0 ha (+ 11.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 8.5 %
Einwohner (2010): 79
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1266 m2
Bauzone (2007): 2.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 253.2 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 0.9 ha bis 1.1 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bussnang
Gemeindefläche: 1891 ha
Siedlungsflächen: 174 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 24.0 ha (+ 16.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 9.2 %
Einwohner (2010): 2080
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 837 m2
Bauzone (2007): 99.6 ha
Bauzone pro Einwohner: 478.8 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 14.1 ha bis 22.1 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Busswil bei Melchnau
Gemeindefläche: 287 ha
Siedlungsflächen: 17 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 3.0 ha (+ 21.4 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 6.0 %
Einwohner (2010): 190
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 895 m2
Bauzone (2007): 3.3 ha
Bauzone pro Einwohner: 173.7 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 0.3 ha bis 0.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bussy (FR)
Gemeindefläche: 360 ha
Siedlungsflächen: 44 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 16.0 ha (+ 57.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 12.2 %
Einwohner (2010): 348
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1264 m2
Bauzone (2007): 19.4 ha
Bauzone pro Einwohner: 557.5 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 3.6 ha bis 5.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bussy-Chardonney
Gemeindefläche: 305 ha
Siedlungsflächen: 32 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 4.0 ha (+ 14.3 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 10.5 %
Einwohner (2010): 379
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 844 m2
Bauzone (2007): 14.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 369.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 1.9 ha bis 3.3 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bussy-sur-Moudon
Gemeindefläche: 309 ha
Siedlungsflächen: 23 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 5.0 ha (+ 27.8 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 7.4 %
Einwohner (2010): 182
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1264 m2
Bauzone (2007): 8.6 ha
Bauzone pro Einwohner: 472.5 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 0.8 ha bis 1.8 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Buttisholz
Gemeindefläche: 1674 ha
Siedlungsflächen: 140 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 38.0 ha (+ 37.3 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 8.3 %
Einwohner (2010): 3014
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 464 m2
Bauzone (2007): 80.3 ha
Bauzone pro Einwohner: 266.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 16.3 ha bis 21.3 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Buttwil
Gemeindefläche: 452 ha
Siedlungsflächen: 56 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 12.0 ha (+ 27.3 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 12.4 %
Einwohner (2010): 1171
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 478 m2
Bauzone (2007): 34.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 294.6 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 0.5 ha bis 2.5 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Buus
Gemeindefläche: 885 ha
Siedlungsflächen: 64 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 11.0 ha (+ 20.8 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 7.2 %
Einwohner (2010): 945
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 677 m2
Bauzone (2007): 29.1 ha
Bauzone pro Einwohner: 307.9 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 2.6 ha bis 5.2 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bäretswil
Gemeindefläche: 2219 ha
Siedlungsflächen: 191 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 31.0 ha (+ 19.4 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 8.6 %
Einwohner (2010): 4629
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 413 m2
Bauzone (2007): 105.4 ha
Bauzone pro Einwohner: 227.7 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 18.3 ha bis 23.1 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bäriswil
Gemeindefläche: 273 ha
Siedlungsflächen: 33 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 12.0 ha (+ 57.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 11.9 %
Einwohner (2010): 1000
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 330 m2
Bauzone (2007): 26.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 260.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 0.9 ha bis 1.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bärschwil
Gemeindefläche: 1122 ha
Siedlungsflächen: 56 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 10.0 ha (+ 21.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 5.0 %
Einwohner (2010): 857
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 653 m2
Bauzone (2007): 36.2 ha
Bauzone pro Einwohner: 422.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 6.8 ha bis 6.8 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bätterkinden
Gemeindefläche: 1017 ha
Siedlungsflächen: 157 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 52.0 ha (+ 49.5 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 15.5 %
Einwohner (2010): 3054
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 514 m2
Bauzone (2007): 140.8 ha
Bauzone pro Einwohner: 461.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 15.2 ha bis 21.8 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bättwil
Gemeindefläche: 167 ha
Siedlungsflächen: 42 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 17.0 ha (+ 68.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 24.9 %
Einwohner (2010): 1149
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 366 m2
Bauzone (2007): 27.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 239.3 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 3.8 ha bis 3.8 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bévilard
Gemeindefläche: 568 ha
Siedlungsflächen: 71 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 12.0 ha (+ 20.3 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 12.3 %
Einwohner (2010): 1704
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 417 m2
Bauzone (2007): 70.4 ha
Bauzone pro Einwohner: 413.1 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 9.6 ha bis 14.4 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bôle
Gemeindefläche: 258 ha
Siedlungsflächen: 73 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 13.0 ha (+ 21.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 28.2 %
Einwohner (2010): 1770
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 412 m2
Bauzone (2007): 55.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 313.6 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 6.9 ha bis 13.8 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Böbikon
Gemeindefläche: 259 ha
Siedlungsflächen: 19 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 0.0 ha (+ 0.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 7.3 %
Einwohner (2010): 171
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1111 m2
Bauzone (2007): 7.8 ha
Bauzone pro Einwohner: 456.1 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 1.4 ha bis 1.8 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Böckten
Gemeindefläche: 228 ha
Siedlungsflächen: 33 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 7.0 ha (+ 26.9 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 14.4 %
Einwohner (2010): 774
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 426 m2
Bauzone (2007): 28.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 368.2 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 4.9 ha bis 7.5 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bönigen
Gemeindefläche: 1512 ha
Siedlungsflächen: 93 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 8.0 ha (+ 9.4 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 6.2 %
Einwohner (2010): 2417
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 385 m2
Bauzone (2007): 68.7 ha
Bauzone pro Einwohner: 284.2 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 6.0 ha bis 9.1 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bösingen
Gemeindefläche: 1434 ha
Siedlungsflächen: 133 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 36.0 ha (+ 37.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 9.3 %
Einwohner (2010): 3276
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 406 m2
Bauzone (2007): 88.1 ha
Bauzone pro Einwohner: 268.9 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 23.2 ha bis 28.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Böttstein
Gemeindefläche: 741 ha
Siedlungsflächen: 154 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 41.0 ha (+ 36.3 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 20.7 %
Einwohner (2010): 3695
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 417 m2
Bauzone (2007): 122.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 332.6 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 22.0 ha bis 30.1 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bözen
Gemeindefläche: 395 ha
Siedlungsflächen: 44 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 14.0 ha (+ 46.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 11.2 %
Einwohner (2010): 719
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 612 m2
Bauzone (2007): 27.3 ha
Bauzone pro Einwohner: 379.7 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 4.4 ha bis 6.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Büchslen
Gemeindefläche: 155 ha
Siedlungsflächen: 14 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 1.0 ha (+ 7.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 8.7 %
Einwohner (2010): 167
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 838 m2
Bauzone (2007): 10.1 ha
Bauzone pro Einwohner: 604.8 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 1.9 ha bis 2.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Büetigen
Gemeindefläche: 361 ha
Siedlungsflächen: 36 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 9.0 ha (+ 33.3 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 9.9 %
Einwohner (2010): 784
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 459 m2
Bauzone (2007): 28.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 368.6 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 4.4 ha bis 6.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bühl
Gemeindefläche: 298 ha
Siedlungsflächen: 21 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: -6.0 ha (-22.2 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 7.0 %
Einwohner (2010): 422
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 498 m2
Bauzone (2007): 14.3 ha
Bauzone pro Einwohner: 338.9 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 0.6 ha bis 1.2 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bühler
Gemeindefläche: 561 ha
Siedlungsflächen: 59 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 15.0 ha (+ 34.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 10.6 %
Einwohner (2010): 1654
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 357 m2
Bauzone (2007): 54.6 ha
Bauzone pro Einwohner: 330.1 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 6.4 ha bis 9.8 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bülach
Gemeindefläche: 1609 ha
Siedlungsflächen: 482 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 78.0 ha (+ 19.3 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 29.9 %
Einwohner (2010): 16956
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 284 m2
Bauzone (2007): 385.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 227.6 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 59.8 ha bis 80.2 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bünzen
Gemeindefläche: 577 ha
Siedlungsflächen: 58 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 18.0 ha (+ 45.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 10.1 %
Einwohner (2010): 965
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 601 m2
Bauzone (2007): 39.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 404.1 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 6.9 ha bis 8.8 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bürchen
Gemeindefläche: 1345 ha
Siedlungsflächen: 71 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 15.0 ha (+ 26.8 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 5.3 %
Einwohner (2010): 719
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 987 m2
Bauzone (2007): 106.6 ha
Bauzone pro Einwohner: 1482.6 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 33.7 ha bis 48.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Büren (SO)
Gemeindefläche: 623 ha
Siedlungsflächen: 44 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 9.0 ha (+ 25.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 7.1 %
Einwohner (2010): 927
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 475 m2
Bauzone (2007): 31.4 ha
Bauzone pro Einwohner: 338.7 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 7.4 ha bis 7.4 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Büren an der Aare
Gemeindefläche: 1260 ha
Siedlungsflächen: 148 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 22.0 ha (+ 17.5 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 11.7 %
Einwohner (2010): 3225
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 459 m2
Bauzone (2007): 98.2 ha
Bauzone pro Einwohner: 304.5 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 15.0 ha bis 20.1 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Büren zum Hof
Gemeindefläche: 342 ha
Siedlungsflächen: 30 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 2.0 ha (+ 7.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 8.7 %
Einwohner (2010): 486
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 617 m2
Bauzone (2007): 13.8 ha
Bauzone pro Einwohner: 284.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 0.5 ha bis 1.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bürglen (TG)
Gemeindefläche: 1168 ha
Siedlungsflächen: 204 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 9.0 ha (+ 4.6 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 17.5 %
Einwohner (2010): 3228
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 632 m2
Bauzone (2007): 189.2 ha
Bauzone pro Einwohner: 586.1 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 66.4 ha bis 76.5 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bürglen (UR)
Gemeindefläche: 5301 ha
Siedlungsflächen: 130 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 40.0 ha (+ 44.4 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 2.4 %
Einwohner (2010): 3919
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 332 m2
Bauzone (2007): 69.8 ha
Bauzone pro Einwohner: 178.1 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 5.1 ha bis 9.2 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Büron
Gemeindefläche: 541 ha
Siedlungsflächen: 94 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 28.0 ha (+ 42.4 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 17.4 %
Einwohner (2010): 2181
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 431 m2
Bauzone (2007): 72.6 ha
Bauzone pro Einwohner: 332.9 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 20.4 ha bis 28.5 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Büsserach
Gemeindefläche: 755 ha
Siedlungsflächen: 83 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 19.0 ha (+ 29.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 11.0 %
Einwohner (2010): 1925
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 431 m2
Bauzone (2007): 92.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 477.9 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 20.3 ha bis 20.3 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Bütschwil
Gemeindefläche: 1378 ha
Siedlungsflächen: 176 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 28.0 ha (+ 18.9 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 12.8 %
Einwohner (2010): 3380
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 521 m2
Bauzone (2007): 115.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 341.7 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 15.7 ha bis 23.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Büttenhardt
Gemeindefläche: 402 ha
Siedlungsflächen: 19 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 9.0 ha (+ 90.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 4.7 %
Einwohner (2010): 348
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 546 m2
Bauzone (2007): 13.7 ha
Bauzone pro Einwohner: 393.7 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 0.9 ha bis 2.1 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Büttikon
Gemeindefläche: 282 ha
Siedlungsflächen: 31 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 7.0 ha (+ 29.2 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 11.0 %
Einwohner (2010): 903
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 343 m2
Bauzone (2007): 25.6 ha
Bauzone pro Einwohner: 283.5 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 3.9 ha bis 5.8 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: C'za Cadenazzo/Monteceneri
Gemeindefläche: 288 ha
Siedlungsflächen: 0 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: #DIV/0!
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 0.0 %
Einwohner (2010):
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: #DIV/0!
Bauzone (2007): 0.0 ha
Bauzone pro Einwohner: #DIV/0!
Unüberbaute Bauzonen (2007): 0.0 ha bis 0.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Cademario
Gemeindefläche: 396 ha
Siedlungsflächen: 33 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 3.0 ha (+ 10.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 8.4 %
Einwohner (2010): 686
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 481 m2
Bauzone (2007): 35.3 ha
Bauzone pro Einwohner: 514.6 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 7.5 ha bis 12.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Cadempino
Gemeindefläche: 76 ha
Siedlungsflächen: 44 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 5.0 ha (+ 12.8 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 57.9 %
Einwohner (2010): 1500
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 293 m2
Bauzone (2007): 45.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 303.3 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 6.7 ha bis 12.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Cadenazzo
Gemeindefläche: 837 ha
Siedlungsflächen: 130 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 18.0 ha (+ 16.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 15.4 %
Einwohner (2010): 2347
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 554 m2
Bauzone (2007): 111.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 472.9 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 34.8 ha bis 45.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Cadro
Gemeindefläche: 452 ha
Siedlungsflächen: 80 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 11.0 ha (+ 15.9 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 18.0 %
Einwohner (2010): 1995
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 401 m2
Bauzone (2007): 91.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 458.6 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 22.2 ha bis 35.4 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Calfreisen
Gemeindefläche: 513 ha
Siedlungsflächen: 9 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 3.0 ha (+ 50.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 1.7 %
Einwohner (2010): 54
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1667 m2
Bauzone (2007): 1.8 ha
Bauzone pro Einwohner: 333.3 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 0.0 ha bis 0.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Calpiogna
Gemeindefläche: 330 ha
Siedlungsflächen: 18 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 3.0 ha (+ 20.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 5.5 %
Einwohner (2010): 47
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 3830 m2
Bauzone (2007): 7.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 1680.9 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 0.5 ha bis 1.5 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Cama
Gemeindefläche: 1500 ha
Siedlungsflächen: 40 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 3.0 ha (+ 8.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 2.7 %
Einwohner (2010): 500
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 800 m2
Bauzone (2007): 28.4 ha
Bauzone pro Einwohner: 568.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 6.6 ha bis 6.5 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Camorino
Gemeindefläche: 828 ha
Siedlungsflächen: 105 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 13.0 ha (+ 14.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 12.7 %
Einwohner (2010): 2706
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 388 m2
Bauzone (2007): 85.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 314.1 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 11.7 ha bis 22.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Campello
Gemeindefläche: 396 ha
Siedlungsflächen: 19 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 0.0 ha (+ 0.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 4.8 %
Einwohner (2010): 62
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 3065 m2
Bauzone (2007): 21.8 ha
Bauzone pro Einwohner: 3516.1 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 6.3 ha bis 9.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Campo (Vallemaggia)
Gemeindefläche: 4327 ha
Siedlungsflächen: 36 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 10.0 ha (+ 38.5 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 0.8 %
Einwohner (2010): 52
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 6923 m2
Bauzone (2007): 20.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 4019.2 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 5.5 ha bis 6.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Canobbio
Gemeindefläche: 130 ha
Siedlungsflächen: 66 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 8.0 ha (+ 13.8 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 50.8 %
Einwohner (2010): 1909
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 346 m2
Bauzone (2007): 58.2 ha
Bauzone pro Einwohner: 304.9 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 9.3 ha bis 12.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Capriasca
Gemeindefläche: 3635 ha
Siedlungsflächen: 230 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 37.0 ha (+ 19.2 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 6.5 %
Einwohner (2010): 6274
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 367 m2
Bauzone (2007): 197.7 ha
Bauzone pro Einwohner: 315.1 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 32.1 ha bis 59.1 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Carabietta
Gemeindefläche: 46 ha
Siedlungsflächen: 8 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 1.0 ha (+ 14.3 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 18.6 %
Einwohner (2010): 120
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 667 m2
Bauzone (2007): 4.1 ha
Bauzone pro Einwohner: 341.7 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 0.6 ha bis 1.1 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Carona
Gemeindefläche: 475 ha
Siedlungsflächen: 57 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 5.0 ha (+ 9.6 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 11.9 %
Einwohner (2010): 774
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 736 m2
Bauzone (2007): 33.4 ha
Bauzone pro Einwohner: 431.5 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 6.1 ha bis 11.8 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Carouge (GE)
Gemeindefläche: 270 ha
Siedlungsflächen: 225 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 12.0 ha (+ 5.6 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 84.9 %
Einwohner (2010): 20071
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 112 m2
Bauzone (2007): 243.2 ha
Bauzone pro Einwohner: 121.2 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 24.5 ha bis 38.3 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Carrouge (VD)
Gemeindefläche: 542 ha
Siedlungsflächen: 51 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 10.0 ha (+ 24.4 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 9.4 %
Einwohner (2010): 914
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 558 m2
Bauzone (2007): 39.7 ha
Bauzone pro Einwohner: 434.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 10.1 ha bis 15.3 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Cartigny
Gemeindefläche: 438 ha
Siedlungsflächen: 50 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: -4.0 ha (-7.4 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 11.3 %
Einwohner (2010): 836
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 598 m2
Bauzone (2007): 21.2 ha
Bauzone pro Einwohner: 253.6 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 2.4 ha bis 5.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Caslano
Gemeindefläche: 284 ha
Siedlungsflächen: 136 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 17.0 ha (+ 14.3 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 48.4 %
Einwohner (2010): 3996
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 340 m2
Bauzone (2007): 112.1 ha
Bauzone pro Einwohner: 280.5 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 12.1 ha bis 22.1 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Castaneda
Gemeindefläche: 396 ha
Siedlungsflächen: 16 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 2.0 ha (+ 14.3 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 4.1 %
Einwohner (2010): 224
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 714 m2
Bauzone (2007): 15.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 692.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 1.6 ha bis 1.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Castel San Pietro
Gemeindefläche: 1183 ha
Siedlungsflächen: 101 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 9.0 ha (+ 9.8 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 8.6 %
Einwohner (2010): 2082
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 485 m2
Bauzone (2007): 102.2 ha
Bauzone pro Einwohner: 490.9 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 28.5 ha bis 40.5 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Casti-Wergenstein
Gemeindefläche: 2562 ha
Siedlungsflächen: 15 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 1.0 ha (+ 7.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 0.6 %
Einwohner (2010): 58
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 2586 m2
Bauzone (2007): 2.6 ha
Bauzone pro Einwohner: 448.3 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 0.2 ha bis 0.2 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Castiel
Gemeindefläche: 542 ha
Siedlungsflächen: 10 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 2.0 ha (+ 25.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 1.8 %
Einwohner (2010): 121
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 826 m2
Bauzone (2007): 3.7 ha
Bauzone pro Einwohner: 305.8 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 0.0 ha bis 0.1 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Castrisch
Gemeindefläche: 719 ha
Siedlungsflächen: 24 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: -1.0 ha (-4.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 3.3 %
Einwohner (2010): 409
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 587 m2
Bauzone (2007): 12.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 293.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 0.8 ha bis 1.4 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Cauco
Gemeindefläche: 1089 ha
Siedlungsflächen: 17 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: -2.0 ha (-10.5 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 1.6 %
Einwohner (2010): 36
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 4722 m2
Bauzone (2007): 5.3 ha
Bauzone pro Einwohner: 1472.2 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 0.6 ha bis 0.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Cavagnago
Gemeindefläche: 668 ha
Siedlungsflächen: 12 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: -1.0 ha (-7.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 1.8 %
Einwohner (2010): 85
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1412 m2
Bauzone (2007): 5.6 ha
Bauzone pro Einwohner: 658.8 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 0.3 ha bis 0.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Cavigliano
Gemeindefläche: 548 ha
Siedlungsflächen: 32 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: -1.0 ha (-3.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 5.9 %
Einwohner (2010): 719
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 445 m2
Bauzone (2007): 23.2 ha
Bauzone pro Einwohner: 322.7 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 3.0 ha bis 5.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Cazis
Gemeindefläche: 3117 ha
Siedlungsflächen: 175 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 20.0 ha (+ 12.9 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 5.6 %
Einwohner (2010): 1983
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 883 m2
Bauzone (2007): 100.7 ha
Bauzone pro Einwohner: 507.8 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 16.7 ha bis 17.3 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Celerina/Schlarigna
Gemeindefläche: 2402 ha
Siedlungsflächen: 99 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 7.0 ha (+ 7.6 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 4.1 %
Einwohner (2010): 1488
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 665 m2
Bauzone (2007): 61.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 416.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 3.6 ha bis 3.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Centovalli
Gemeindefläche: 5139 ha
Siedlungsflächen: 102 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 10.0 ha (+ 10.9 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 2.0 %
Einwohner (2010): 1142
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 893 m2
Bauzone (2007): 52.1 ha
Bauzone pro Einwohner: 456.2 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 7.5 ha bis 13.1 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Cerentino
Gemeindefläche: 2007 ha
Siedlungsflächen: 36 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 14.0 ha (+ 63.6 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 1.8 %
Einwohner (2010): 57
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 6316 m2
Bauzone (2007): 7.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 1228.1 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 0.4 ha bis 0.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Cerniat (FR)
Gemeindefläche: 3369 ha
Siedlungsflächen: 79 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 12.0 ha (+ 17.9 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 2.3 %
Einwohner (2010): 327
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 2416 m2
Bauzone (2007): 10.8 ha
Bauzone pro Einwohner: 330.3 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 1.9 ha bis 2.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Cerniaz (VD)
Gemeindefläche: 180 ha
Siedlungsflächen: 7 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 1.0 ha (+ 16.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 3.8 %
Einwohner (2010): 42
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1667 m2
Bauzone (2007): 5.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 1190.5 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 1.0 ha bis 1.3 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Cernier
Gemeindefläche: 911 ha
Siedlungsflächen: 68 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 13.0 ha (+ 23.6 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 7.5 %
Einwohner (2010): 2194
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 310 m2
Bauzone (2007): 64.8 ha
Bauzone pro Einwohner: 295.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 22.0 ha bis 24.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Certara
Gemeindefläche: 273 ha
Siedlungsflächen: 12 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 4.0 ha (+ 50.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 4.4 %
Einwohner (2010): 60
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 2000 m2
Bauzone (2007): 4.1 ha
Bauzone pro Einwohner: 683.3 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 0.8 ha bis 1.2 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Cevio
Gemeindefläche: 15142 ha
Siedlungsflächen: 145 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 29.0 ha (+ 25.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 1.0 %
Einwohner (2010): 1222
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1187 m2
Bauzone (2007): 78.7 ha
Bauzone pro Einwohner: 644.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 33.5 ha bis 38.8 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Chabrey
Gemeindefläche: 396 ha
Siedlungsflächen: 30 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 5.0 ha (+ 20.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 7.6 %
Einwohner (2010): 267
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1124 m2
Bauzone (2007): 23.2 ha
Bauzone pro Einwohner: 868.9 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 8.3 ha bis 10.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Chalais
Gemeindefläche: 2446 ha
Siedlungsflächen: 207 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 75.0 ha (+ 56.8 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 8.5 %
Einwohner (2010): 3122
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 663 m2
Bauzone (2007): 213.4 ha
Bauzone pro Einwohner: 683.5 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 58.1 ha bis 84.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Cham
Gemeindefläche: 1771 ha
Siedlungsflächen: 443 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 104.0 ha (+ 30.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 24.9 %
Einwohner (2010): 14552
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 304 m2
Bauzone (2007): 249.7 ha
Bauzone pro Einwohner: 171.6 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 31.5 ha bis 46.5 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Chamblon
Gemeindefläche: 286 ha
Siedlungsflächen: 71 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 18.0 ha (+ 34.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 24.7 %
Einwohner (2010): 568
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1250 m2
Bauzone (2007): 24.1 ha
Bauzone pro Einwohner: 424.3 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 0.6 ha bis 1.1 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Chamoson
Gemeindefläche: 3247 ha
Siedlungsflächen: 229 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 61.0 ha (+ 36.3 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 7.1 %
Einwohner (2010): 3034
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 755 m2
Bauzone (2007): 257.6 ha
Bauzone pro Einwohner: 849.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 86.4 ha bis 125.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Champagne
Gemeindefläche: 392 ha
Siedlungsflächen: 39 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 9.0 ha (+ 30.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 9.9 %
Einwohner (2010): 793
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 492 m2
Bauzone (2007): 36.6 ha
Bauzone pro Einwohner: 461.5 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 7.5 ha bis 9.4 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Champoz
Gemeindefläche: 718 ha
Siedlungsflächen: 21 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 2.0 ha (+ 10.5 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 2.9 %
Einwohner (2010): 157
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1338 m2
Bauzone (2007): 6.4 ha
Bauzone pro Einwohner: 407.6 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 0.1 ha bis 0.4 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Champtauroz
Gemeindefläche: 305 ha
Siedlungsflächen: 15 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 3.0 ha (+ 25.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 5.0 %
Einwohner (2010): 118
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1271 m2
Bauzone (2007): 7.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 635.6 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 1.1 ha bis 1.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Champvent
Gemeindefläche: 692 ha
Siedlungsflächen: 30 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 2.0 ha (+ 7.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 4.4 %
Einwohner (2010): 357
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 840 m2
Bauzone (2007): 20.1 ha
Bauzone pro Einwohner: 563.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 4.8 ha bis 6.3 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Champéry
Gemeindefläche: 3888 ha
Siedlungsflächen: 155 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 40.0 ha (+ 34.8 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 4.0 %
Einwohner (2010): 1275
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1216 m2
Bauzone (2007): 113.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 893.3 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 30.1 ha bis 41.1 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Chancy
Gemeindefläche: 536 ha
Siedlungsflächen: 59 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 15.0 ha (+ 34.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 11.0 %
Einwohner (2010): 1117
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 528 m2
Bauzone (2007): 21.6 ha
Bauzone pro Einwohner: 193.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 5.9 ha bis 8.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Chanéaz
Gemeindefläche: 139 ha
Siedlungsflächen: 4 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 0.0 ha (+ 0.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 2.8 %
Einwohner (2010): 106
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 377 m2
Bauzone (2007): 3.6 ha
Bauzone pro Einwohner: 339.6 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 0.1 ha bis 0.1 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Chapelle (Glâne)
Gemeindefläche: 203 ha
Siedlungsflächen: 17 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 3.0 ha (+ 21.4 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 8.4 %
Einwohner (2010): 240
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 708 m2
Bauzone (2007): 9.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 395.8 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 2.8 ha bis 3.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Chapelle-sur-Moudon
Gemeindefläche: 463 ha
Siedlungsflächen: 30 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 2.0 ha (+ 7.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 6.4 %
Einwohner (2010): 382
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 785 m2
Bauzone (2007): 24.7 ha
Bauzone pro Einwohner: 646.6 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 4.1 ha bis 7.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Chardonne
Gemeindefläche: 1032 ha
Siedlungsflächen: 159 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 32.0 ha (+ 25.2 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 15.5 %
Einwohner (2010): 2752
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 578 m2
Bauzone (2007): 101.8 ha
Bauzone pro Einwohner: 369.9 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 16.6 ha bis 31.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Charmey
Gemeindefläche: 7846 ha
Siedlungsflächen: 162 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 52.0 ha (+ 47.3 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 2.1 %
Einwohner (2010): 1829
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 886 m2
Bauzone (2007): 114.7 ha
Bauzone pro Einwohner: 627.1 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 19.3 ha bis 30.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Charrat
Gemeindefläche: 761 ha
Siedlungsflächen: 105 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 34.0 ha (+ 47.9 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 13.8 %
Einwohner (2010): 1359
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 773 m2
Bauzone (2007): 101.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 746.9 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 36.7 ha bis 49.8 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Chavannes-de-Bogis
Gemeindefläche: 285 ha
Siedlungsflächen: 69 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 23.0 ha (+ 50.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 24.0 %
Einwohner (2010): 1019
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 677 m2
Bauzone (2007): 56.2 ha
Bauzone pro Einwohner: 551.5 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 7.1 ha bis 10.1 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Chavannes-des-Bois
Gemeindefläche: 214 ha
Siedlungsflächen: 25 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 6.0 ha (+ 31.6 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 11.5 %
Einwohner (2010): 518
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 483 m2
Bauzone (2007): 23.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 461.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 6.5 ha bis 8.2 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Chavannes-le-Chêne
Gemeindefläche: 398 ha
Siedlungsflächen: 23 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 3.0 ha (+ 15.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 5.8 %
Einwohner (2010): 260
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 885 m2
Bauzone (2007): 17.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 653.8 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 2.1 ha bis 3.8 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Chavannes-le-Veyron
Gemeindefläche: 263 ha
Siedlungsflächen: 16 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 1.0 ha (+ 6.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 6.0 %
Einwohner (2010): 116
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1379 m2
Bauzone (2007): 8.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 732.8 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 1.1 ha bis 1.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Chavannes-près-Renens
Gemeindefläche: 165 ha
Siedlungsflächen: 108 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 25.0 ha (+ 30.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 65.1 %
Einwohner (2010): 6615
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 163 m2
Bauzone (2007): 116.8 ha
Bauzone pro Einwohner: 176.6 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 14.1 ha bis 22.8 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Chavannes-sur-Moudon
Gemeindefläche: 514 ha
Siedlungsflächen: 27 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 2.0 ha (+ 8.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 5.2 %
Einwohner (2010): 205
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1317 m2
Bauzone (2007): 8.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 390.2 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 0.7 ha bis 1.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Chavornay
Gemeindefläche: 1105 ha
Siedlungsflächen: 164 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 31.0 ha (+ 23.3 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 14.8 %
Einwohner (2010): 3493
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 470 m2
Bauzone (2007): 145.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 415.1 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 42.6 ha bis 55.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Cheiry
Gemeindefläche: 648 ha
Siedlungsflächen: 45 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 12.0 ha (+ 36.4 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 6.9 %
Einwohner (2010): 363
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1240 m2
Bauzone (2007): 22.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 619.8 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 6.5 ha bis 7.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Chermignon
Gemeindefläche: 538 ha
Siedlungsflächen: 154 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 47.0 ha (+ 43.9 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 28.7 %
Einwohner (2010): 2962
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 520 m2
Bauzone (2007): 173.2 ha
Bauzone pro Einwohner: 584.7 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 62.9 ha bis 86.3 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Chesalles-sur-Moudon
Gemeindefläche: 167 ha
Siedlungsflächen: 17 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 4.0 ha (+ 30.8 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 10.2 %
Einwohner (2010): 155
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1097 m2
Bauzone (2007): 12.6 ha
Bauzone pro Einwohner: 812.9 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 3.3 ha bis 4.2 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Chesalles-sur-Oron
Gemeindefläche: 200 ha
Siedlungsflächen: 18 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 1.0 ha (+ 5.9 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 9.0 %
Einwohner (2010): 189
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 952 m2
Bauzone (2007): 6.4 ha
Bauzone pro Einwohner: 338.6 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 1.4 ha bis 2.5 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Cheseaux-Noréaz
Gemeindefläche: 603 ha
Siedlungsflächen: 63 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 11.0 ha (+ 21.2 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 10.4 %
Einwohner (2010): 528
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1193 m2
Bauzone (2007): 34.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 643.9 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 1.3 ha bis 3.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Cheseaux-sur-Lausanne
Gemeindefläche: 459 ha
Siedlungsflächen: 110 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 38.0 ha (+ 52.8 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 24.1 %
Einwohner (2010): 3746
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 294 m2
Bauzone (2007): 91.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 244.3 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 16.3 ha bis 23.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Chessel
Gemeindefläche: 357 ha
Siedlungsflächen: 39 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 14.0 ha (+ 56.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 11.0 %
Einwohner (2010): 344
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1134 m2
Bauzone (2007): 22.7 ha
Bauzone pro Einwohner: 659.9 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 1.4 ha bis 2.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Chevilly
Gemeindefläche: 387 ha
Siedlungsflächen: 21 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: -1.0 ha (-4.5 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 5.6 %
Einwohner (2010): 242
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 868 m2
Bauzone (2007): 7.8 ha
Bauzone pro Einwohner: 322.3 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 0.4 ha bis 1.4 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Chevroux
Gemeindefläche: 437 ha
Siedlungsflächen: 41 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 5.0 ha (+ 13.9 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 9.4 %
Einwohner (2010): 394
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1041 m2
Bauzone (2007): 37.4 ha
Bauzone pro Einwohner: 949.2 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 7.8 ha bis 10.8 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Chexbres
Gemeindefläche: 214 ha
Siedlungsflächen: 70 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 3.0 ha (+ 4.5 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 32.4 %
Einwohner (2010): 2065
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 339 m2
Bauzone (2007): 48.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 236.8 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 7.4 ha bis 12.5 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Cheyres
Gemeindefläche: 513 ha
Siedlungsflächen: 73 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 13.0 ha (+ 21.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 14.2 %
Einwohner (2010): 1134
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 644 m2
Bauzone (2007): 67.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 598.8 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 21.4 ha bis 25.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Chiasso
Gemeindefläche: 533 ha
Siedlungsflächen: 194 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 9.0 ha (+ 4.9 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 36.6 %
Einwohner (2010): 7763
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 250 m2
Bauzone (2007): 109.3 ha
Bauzone pro Einwohner: 140.8 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 10.2 ha bis 15.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Chigny
Gemeindefläche: 90 ha
Siedlungsflächen: 15 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 0.0 ha (+ 0.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 17.2 %
Einwohner (2010): 301
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 498 m2
Bauzone (2007): 16.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 531.6 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 3.8 ha bis 4.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Chippis
Gemeindefläche: 198 ha
Siedlungsflächen: 48 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 3.0 ha (+ 6.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 24.0 %
Einwohner (2010): 1580
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 304 m2
Bauzone (2007): 41.3 ha
Bauzone pro Einwohner: 261.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 6.7 ha bis 8.8 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Chironico
Gemeindefläche: 5777 ha
Siedlungsflächen: 57 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: -2.0 ha (-3.4 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 1.0 %
Einwohner (2010): 405
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1407 m2
Bauzone (2007): 14.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 367.9 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 2.7 ha bis 3.2 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Choulex
Gemeindefläche: 391 ha
Siedlungsflächen: 59 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 9.0 ha (+ 18.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 15.1 %
Einwohner (2010): 964
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 612 m2
Bauzone (2007): 21.8 ha
Bauzone pro Einwohner: 226.1 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 2.7 ha bis 4.1 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Chur
Gemeindefläche: 2809 ha
Siedlungsflächen: 704 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 59.0 ha (+ 9.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 25.1 %
Einwohner (2010): 33377
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 211 m2
Bauzone (2007): 607.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 182.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 40.7 ha bis 40.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Churwalden
Gemeindefläche: 4854 ha
Siedlungsflächen: 173 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 19.0 ha (+ 12.3 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 3.6 %
Einwohner (2010): 2190
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 790 m2
Bauzone (2007): 124.4 ha
Bauzone pro Einwohner: 568.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 24.8 ha bis 24.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Châbles
Gemeindefläche: 474 ha
Siedlungsflächen: 45 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 17.0 ha (+ 60.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 9.4 %
Einwohner (2010): 661
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 681 m2
Bauzone (2007): 26.3 ha
Bauzone pro Einwohner: 397.9 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 7.4 ha bis 11.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Château-d'Oex
Gemeindefläche: 11371 ha
Siedlungsflächen: 329 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 59.0 ha (+ 21.9 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 2.9 %
Einwohner (2010): 3180
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1035 m2
Bauzone (2007): 167.8 ha
Bauzone pro Einwohner: 527.7 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 47.5 ha bis 66.2 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Châtel-Saint-Denis
Gemeindefläche: 4789 ha
Siedlungsflächen: 333 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 48.0 ha (+ 16.8 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 7.0 %
Einwohner (2010): 5657
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 589 m2
Bauzone (2007): 266.2 ha
Bauzone pro Einwohner: 470.6 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 82.4 ha bis 107.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Châtel-sur-Montsalvens
Gemeindefläche: 204 ha
Siedlungsflächen: 16 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 5.0 ha (+ 45.5 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 8.0 %
Einwohner (2010): 250
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 640 m2
Bauzone (2007): 15.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 620.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 4.4 ha bis 6.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Châtelat
Gemeindefläche: 415 ha
Siedlungsflächen: 11 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 1.0 ha (+ 10.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 2.6 %
Einwohner (2010): 124
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 887 m2
Bauzone (2007): 0.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 0.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 0.0 ha bis 0.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Châtillens
Gemeindefläche: 211 ha
Siedlungsflächen: 20 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 5.0 ha (+ 33.3 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 9.7 %
Einwohner (2010): 466
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 429 m2
Bauzone (2007): 17.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 375.5 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 3.0 ha bis 4.8 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Châtillon (FR)
Gemeindefläche: 131 ha
Siedlungsflächen: 22 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 7.0 ha (+ 46.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 16.9 %
Einwohner (2010): 342
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 643 m2
Bauzone (2007): 18.6 ha
Bauzone pro Einwohner: 543.9 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 3.7 ha bis 5.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Châtillon (JU)
Gemeindefläche: 531 ha
Siedlungsflächen: 28 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 6.0 ha (+ 27.3 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 5.3 %
Einwohner (2010): 431
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 650 m2
Bauzone (2007): 18.1 ha
Bauzone pro Einwohner: 420.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 0.9 ha bis 3.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Châtonnaye
Gemeindefläche: 631 ha
Siedlungsflächen: 38 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 12.0 ha (+ 46.2 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 6.0 %
Einwohner (2010): 709
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 536 m2
Bauzone (2007): 27.4 ha
Bauzone pro Einwohner: 386.5 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 6.3 ha bis 10.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Chénens
Gemeindefläche: 395 ha
Siedlungsflächen: 40 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 16.0 ha (+ 66.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 10.1 %
Einwohner (2010): 650
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 615 m2
Bauzone (2007): 36.1 ha
Bauzone pro Einwohner: 555.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 13.2 ha bis 15.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Chéserex
Gemeindefläche: 1056 ha
Siedlungsflächen: 134 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 79.0 ha (+ 143.6 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 12.7 %
Einwohner (2010): 1235
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1085 m2
Bauzone (2007): 91.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 744.1 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 4.4 ha bis 8.3 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Chésopelloz
Gemeindefläche: 162 ha
Siedlungsflächen: 11 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 2.0 ha (+ 22.2 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 6.6 %
Einwohner (2010): 125
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 880 m2
Bauzone (2007): 5.6 ha
Bauzone pro Einwohner: 448.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 2.2 ha bis 2.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Chézard-Saint-Martin
Gemeindefläche: 1305 ha
Siedlungsflächen: 69 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 18.0 ha (+ 35.3 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 5.3 %
Einwohner (2010): 1772
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 389 m2
Bauzone (2007): 61.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 344.2 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 15.4 ha bis 21.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Chêne-Bougeries
Gemeindefläche: 413 ha
Siedlungsflächen: 344 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 19.0 ha (+ 5.8 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 83.1 %
Einwohner (2010): 10342
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 333 m2
Bauzone (2007): 369.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 356.8 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 14.1 ha bis 25.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Chêne-Bourg
Gemeindefläche: 128 ha
Siedlungsflächen: 112 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 12.0 ha (+ 12.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 88.2 %
Einwohner (2010): 7963
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 141 m2
Bauzone (2007): 128.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 160.7 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 3.1 ha bis 7.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Chêne-Pâquier
Gemeindefläche: 212 ha
Siedlungsflächen: 11 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: -1.0 ha (-8.3 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 5.3 %
Einwohner (2010): 112
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 982 m2
Bauzone (2007): 7.8 ha
Bauzone pro Einwohner: 696.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 0.7 ha bis 1.4 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Cimadera
Gemeindefläche: 528 ha
Siedlungsflächen: 9 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 4.0 ha (+ 80.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 1.7 %
Einwohner (2010): 130
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 692 m2
Bauzone (2007): 9.2 ha
Bauzone pro Einwohner: 707.7 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 2.3 ha bis 3.2 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Clarmont
Gemeindefläche: 100 ha
Siedlungsflächen: 8 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 0.0 ha (+ 0.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 7.9 %
Einwohner (2010): 138
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 580 m2
Bauzone (2007): 5.2 ha
Bauzone pro Einwohner: 376.8 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 0.4 ha bis 1.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Claro
Gemeindefläche: 2122 ha
Siedlungsflächen: 124 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 27.0 ha (+ 27.8 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 5.8 %
Einwohner (2010): 2570
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 482 m2
Bauzone (2007): 113.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 439.7 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 16.3 ha bis 30.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Clavaleyres
Gemeindefläche: 101 ha
Siedlungsflächen: 4 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 0.0 ha (+ 0.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 4.1 %
Einwohner (2010): 49
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 816 m2
Bauzone (2007): 0.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 0.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 0.0 ha bis 0.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Clos du Doubs
Gemeindefläche: 6177 ha
Siedlungsflächen: 224 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 43.0 ha (+ 23.8 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 3.6 %
Einwohner (2010): 1312
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1707 m2
Bauzone (2007): 80.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 609.8 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 16.2 ha bis 20.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Coeuve
Gemeindefläche: 1163 ha
Siedlungsflächen: 58 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 14.0 ha (+ 31.8 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 5.0 %
Einwohner (2010): 683
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 849 m2
Bauzone (2007): 38.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 569.5 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 7.5 ha bis 12.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Coffrane
Gemeindefläche: 649 ha
Siedlungsflächen: 68 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 12.0 ha (+ 21.4 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 10.4 %
Einwohner (2010): 664
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1024 m2
Bauzone (2007): 27.7 ha
Bauzone pro Einwohner: 417.2 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 5.7 ha bis 7.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Coinsins
Gemeindefläche: 291 ha
Siedlungsflächen: 40 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 4.0 ha (+ 11.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 13.6 %
Einwohner (2010): 400
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1000 m2
Bauzone (2007): 25.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 647.5 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 4.7 ha bis 5.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Coldrerio
Gemeindefläche: 246 ha
Siedlungsflächen: 98 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 12.0 ha (+ 14.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 39.5 %
Einwohner (2010): 2681
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 366 m2
Bauzone (2007): 89.7 ha
Bauzone pro Einwohner: 334.6 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 10.5 ha bis 18.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Collex-Bossy
Gemeindefläche: 689 ha
Siedlungsflächen: 70 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 21.0 ha (+ 42.9 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 10.2 %
Einwohner (2010): 1595
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 439 m2
Bauzone (2007): 35.7 ha
Bauzone pro Einwohner: 223.8 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 3.1 ha bis 5.8 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Collina d'Oro
Gemeindefläche: 564 ha
Siedlungsflächen: 206 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 32.0 ha (+ 18.4 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 36.2 %
Einwohner (2010): 4486
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 459 m2
Bauzone (2007): 225.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 503.6 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 61.0 ha bis 87.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Collombey-Muraz
Gemeindefläche: 2981 ha
Siedlungsflächen: 372 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 116.0 ha (+ 45.3 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 12.5 %
Einwohner (2010): 6991
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 532 m2
Bauzone (2007): 443.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 634.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 171.6 ha bis 209.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Collonge-Bellerive
Gemeindefläche: 612 ha
Siedlungsflächen: 358 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 58.0 ha (+ 19.3 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 58.4 %
Einwohner (2010): 7578
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 472 m2
Bauzone (2007): 307.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 406.3 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 4.5 ha bis 9.1 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Collonges
Gemeindefläche: 1221 ha
Siedlungsflächen: 54 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 8.0 ha (+ 17.4 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 4.4 %
Einwohner (2010): 540
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1000 m2
Bauzone (2007): 20.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 370.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 2.2 ha bis 3.4 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Cologny
Gemeindefläche: 367 ha
Siedlungsflächen: 288 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 35.0 ha (+ 13.8 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 78.0 %
Einwohner (2010): 4905
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 587 m2
Bauzone (2007): 289.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 590.2 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 5.1 ha bis 9.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Colombier (NE)
Gemeindefläche: 452 ha
Siedlungsflächen: 186 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 27.0 ha (+ 17.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 41.2 %
Einwohner (2010): 5582
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 333 m2
Bauzone (2007): 151.7 ha
Bauzone pro Einwohner: 271.8 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 27.9 ha bis 44.5 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Colombier (VD)
Gemeindefläche: 527 ha
Siedlungsflächen: 36 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 17.0 ha (+ 89.5 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 6.8 %
Einwohner (2010): 512
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 703 m2
Bauzone (2007): 19.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 371.1 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 2.1 ha bis 3.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Comano
Gemeindefläche: 206 ha
Siedlungsflächen: 70 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 13.0 ha (+ 22.8 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 34.5 %
Einwohner (2010): 1905
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 367 m2
Bauzone (2007): 64.6 ha
Bauzone pro Einwohner: 339.1 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 10.9 ha bis 17.8 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Combremont-le-Grand
Gemeindefläche: 660 ha
Siedlungsflächen: 31 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 2.0 ha (+ 6.9 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 4.7 %
Einwohner (2010): 302
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1026 m2
Bauzone (2007): 24.3 ha
Bauzone pro Einwohner: 804.6 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 5.0 ha bis 6.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Combremont-le-Petit
Gemeindefläche: 573 ha
Siedlungsflächen: 28 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 3.0 ha (+ 12.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 4.9 %
Einwohner (2010): 378
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 741 m2
Bauzone (2007): 25.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 661.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 4.2 ha bis 7.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Commugny
Gemeindefläche: 651 ha
Siedlungsflächen: 121 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 27.0 ha (+ 28.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 18.6 %
Einwohner (2010): 2745
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 441 m2
Bauzone (2007): 103.6 ha
Bauzone pro Einwohner: 377.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 5.9 ha bis 14.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Comunanza Capriasca/Valcolla
Gemeindefläche: 8 ha
Siedlungsflächen: 0 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: #DIV/0!
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 0.0 %
Einwohner (2010):
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: #DIV/0!
Bauzone (2007): 0.0 ha
Bauzone pro Einwohner: #DIV/0!
Unüberbaute Bauzonen (2007): 0.0 ha bis 0.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Concise
Gemeindefläche: 1140 ha
Siedlungsflächen: 100 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 39.0 ha (+ 63.9 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 8.8 %
Einwohner (2010): 779
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1284 m2
Bauzone (2007): 35.1 ha
Bauzone pro Einwohner: 450.6 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 5.2 ha bis 8.3 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Confignon
Gemeindefläche: 277 ha
Siedlungsflächen: 119 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 32.0 ha (+ 36.8 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 43.3 %
Einwohner (2010): 4106
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 290 m2
Bauzone (2007): 100.8 ha
Bauzone pro Einwohner: 245.5 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 4.8 ha bis 11.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Constantine
Gemeindefläche: 281 ha
Siedlungsflächen: 42 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 10.0 ha (+ 31.3 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 14.9 %
Einwohner (2010): 301
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1395 m2
Bauzone (2007): 38.2 ha
Bauzone pro Einwohner: 1269.1 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 11.3 ha bis 14.2 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Conters im Prättigau
Gemeindefläche: 1840 ha
Siedlungsflächen: 23 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 4.0 ha (+ 21.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 1.3 %
Einwohner (2010): 234
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 983 m2
Bauzone (2007): 7.3 ha
Bauzone pro Einwohner: 312.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 0.2 ha bis 0.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Conthey
Gemeindefläche: 8498 ha
Siedlungsflächen: 429 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 119.0 ha (+ 38.4 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 5.0 %
Einwohner (2010): 7445
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 576 m2
Bauzone (2007): 314.2 ha
Bauzone pro Einwohner: 422.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 67.3 ha bis 109.1 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Coppet
Gemeindefläche: 187 ha
Siedlungsflächen: 117 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 32.0 ha (+ 37.6 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 62.6 %
Einwohner (2010): 3064
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 382 m2
Bauzone (2007): 115.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 378.3 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 18.2 ha bis 27.2 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Corban
Gemeindefläche: 785 ha
Siedlungsflächen: 35 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 6.0 ha (+ 20.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 4.4 %
Einwohner (2010): 484
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 723 m2
Bauzone (2007): 25.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 516.5 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 6.6 ha bis 8.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Corbeyrier
Gemeindefläche: 2199 ha
Siedlungsflächen: 50 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 6.0 ha (+ 13.6 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 2.3 %
Einwohner (2010): 377
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1326 m2
Bauzone (2007): 12.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 331.6 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 4.5 ha bis 6.3 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Corbières
Gemeindefläche: 960 ha
Siedlungsflächen: 52 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 19.0 ha (+ 57.6 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 5.4 %
Einwohner (2010): 669
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 777 m2
Bauzone (2007): 40.6 ha
Bauzone pro Einwohner: 606.9 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 9.8 ha bis 12.4 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Corcelles (BE)
Gemeindefläche: 677 ha
Siedlungsflächen: 16 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 3.0 ha (+ 23.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 2.4 %
Einwohner (2010): 214
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 748 m2
Bauzone (2007): 8.1 ha
Bauzone pro Einwohner: 378.5 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 0.6 ha bis 1.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Corcelles-Cormondrèche
Gemeindefläche: 486 ha
Siedlungsflächen: 128 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 31.0 ha (+ 32.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 26.3 %
Einwohner (2010): 4582
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 279 m2
Bauzone (2007): 125.8 ha
Bauzone pro Einwohner: 274.6 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 29.9 ha bis 41.1 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Corcelles-le-Jorat
Gemeindefläche: 793 ha
Siedlungsflächen: 46 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 10.0 ha (+ 27.8 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 5.8 %
Einwohner (2010): 412
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1117 m2
Bauzone (2007): 7.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 191.7 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 0.8 ha bis 1.4 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Corcelles-près-Concise
Gemeindefläche: 409 ha
Siedlungsflächen: 51 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 20.0 ha (+ 64.5 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 12.5 %
Einwohner (2010): 268
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1903 m2
Bauzone (2007): 17.8 ha
Bauzone pro Einwohner: 664.2 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 3.5 ha bis 5.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Corcelles-près-Payerne
Gemeindefläche: 1213 ha
Siedlungsflächen: 132 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 25.0 ha (+ 23.4 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 10.9 %
Einwohner (2010): 1888
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 699 m2
Bauzone (2007): 131.7 ha
Bauzone pro Einwohner: 697.6 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 41.0 ha bis 51.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Corcelles-sur-Chavornay
Gemeindefläche: 548 ha
Siedlungsflächen: 25 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 4.0 ha (+ 19.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 4.6 %
Einwohner (2010): 325
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 769 m2
Bauzone (2007): 10.3 ha
Bauzone pro Einwohner: 316.9 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 1.0 ha bis 2.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Corgémont
Gemeindefläche: 1761 ha
Siedlungsflächen: 103 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 22.0 ha (+ 27.2 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 5.9 %
Einwohner (2010): 1533
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 672 m2
Bauzone (2007): 58.4 ha
Bauzone pro Einwohner: 381.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 9.6 ha bis 12.1 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Corippo
Gemeindefläche: 773 ha
Siedlungsflächen: 2 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 0.0 ha (+ 0.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 0.3 %
Einwohner (2010): 15
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1333 m2
Bauzone (2007): 0.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 600.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 0.0 ha bis 0.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Corminboeuf
Gemeindefläche: 562 ha
Siedlungsflächen: 84 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 30.0 ha (+ 55.6 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 14.9 %
Einwohner (2010): 2135
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 393 m2
Bauzone (2007): 81.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 381.7 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 21.1 ha bis 26.8 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Cormoret
Gemeindefläche: 1349 ha
Siedlungsflächen: 45 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 4.0 ha (+ 9.8 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 3.3 %
Einwohner (2010): 505
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 891 m2
Bauzone (2007): 20.3 ha
Bauzone pro Einwohner: 402.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 3.4 ha bis 5.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Cornaux
Gemeindefläche: 472 ha
Siedlungsflächen: 147 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 29.0 ha (+ 24.6 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 31.1 %
Einwohner (2010): 1505
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 977 m2
Bauzone (2007): 115.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 767.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 48.1 ha bis 57.4 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Cornol
Gemeindefläche: 1044 ha
Siedlungsflächen: 78 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 38.0 ha (+ 95.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 7.4 %
Einwohner (2010): 892
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 874 m2
Bauzone (2007): 51.8 ha
Bauzone pro Einwohner: 580.7 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 9.3 ha bis 13.8 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Corpataux-Magnedens
Gemeindefläche: 437 ha
Siedlungsflächen: 81 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 25.0 ha (+ 44.6 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 18.1 %
Einwohner (2010): 1149
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 705 m2
Bauzone (2007): 41.1 ha
Bauzone pro Einwohner: 357.7 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 9.5 ha bis 13.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Correvon
Gemeindefläche: 224 ha
Siedlungsflächen: 5 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 1.0 ha (+ 25.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 2.3 %
Einwohner (2010): 106
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 472 m2
Bauzone (2007): 3.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 330.2 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 0.2 ha bis 0.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Corseaux
Gemeindefläche: 106 ha
Siedlungsflächen: 83 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 7.0 ha (+ 9.2 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 78.3 %
Einwohner (2010): 2090
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 397 m2
Bauzone (2007): 62.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 299.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 1.6 ha bis 8.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Corserey
Gemeindefläche: 344 ha
Siedlungsflächen: 22 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 5.0 ha (+ 29.4 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 6.4 %
Einwohner (2010): 319
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 690 m2
Bauzone (2007): 18.4 ha
Bauzone pro Einwohner: 576.8 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 4.4 ha bis 6.1 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Corsier (GE)
Gemeindefläche: 274 ha
Siedlungsflächen: 93 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 13.0 ha (+ 16.3 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 33.5 %
Einwohner (2010): 1814
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 513 m2
Bauzone (2007): 70.8 ha
Bauzone pro Einwohner: 390.3 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 1.1 ha bis 2.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Corsier-sur-Vevey
Gemeindefläche: 675 ha
Siedlungsflächen: 130 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 12.0 ha (+ 10.2 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 19.3 %
Einwohner (2010): 3203
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 406 m2
Bauzone (2007): 86.7 ha
Bauzone pro Einwohner: 270.7 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 20.7 ha bis 27.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Cortaillod
Gemeindefläche: 369 ha
Siedlungsflächen: 148 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 40.0 ha (+ 37.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 40.4 %
Einwohner (2010): 4535
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 326 m2
Bauzone (2007): 131.7 ha
Bauzone pro Einwohner: 290.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 21.5 ha bis 32.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Cortébert
Gemeindefläche: 1478 ha
Siedlungsflächen: 47 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 8.0 ha (+ 20.5 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 3.2 %
Einwohner (2010): 706
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 666 m2
Bauzone (2007): 27.7 ha
Bauzone pro Einwohner: 392.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 4.5 ha bis 7.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Cossonay
Gemeindefläche: 829 ha
Siedlungsflächen: 116 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 33.0 ha (+ 39.8 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 14.1 %
Einwohner (2010): 3317
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 350 m2
Bauzone (2007): 94.2 ha
Bauzone pro Einwohner: 284.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 24.4 ha bis 29.8 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Cottens (FR)
Gemeindefläche: 497 ha
Siedlungsflächen: 60 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 17.0 ha (+ 39.5 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 12.1 %
Einwohner (2010): 1259
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 477 m2
Bauzone (2007): 56.3 ha
Bauzone pro Einwohner: 447.2 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 18.3 ha bis 22.4 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Cottens (VD)
Gemeindefläche: 236 ha
Siedlungsflächen: 27 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 10.0 ha (+ 58.8 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 11.3 %
Einwohner (2010): 441
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 612 m2
Bauzone (2007): 11.3 ha
Bauzone pro Einwohner: 256.2 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 1.1 ha bis 2.2 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Courchapoix
Gemeindefläche: 639 ha
Siedlungsflächen: 19 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 2.0 ha (+ 11.8 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 3.0 %
Einwohner (2010): 421
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 451 m2
Bauzone (2007): 22.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 534.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 2.9 ha bis 4.5 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Courchavon
Gemeindefläche: 619 ha
Siedlungsflächen: 47 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 11.0 ha (+ 30.6 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 7.5 %
Einwohner (2010): 305
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1541 m2
Bauzone (2007): 27.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 901.6 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 9.1 ha bis 11.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Courfaivre
Gemeindefläche: 1240 ha
Siedlungsflächen: 104 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 26.0 ha (+ 33.3 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 8.4 %
Einwohner (2010): 1588
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 655 m2
Bauzone (2007): 66.3 ha
Bauzone pro Einwohner: 417.5 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 6.2 ha bis 10.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Courgenay
Gemeindefläche: 1843 ha
Siedlungsflächen: 172 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 71.0 ha (+ 70.3 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 9.3 %
Einwohner (2010): 2140
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 804 m2
Bauzone (2007): 136.2 ha
Bauzone pro Einwohner: 636.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 43.6 ha bis 54.2 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Courgevaux
Gemeindefläche: 336 ha
Siedlungsflächen: 54 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 23.0 ha (+ 74.2 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 15.8 %
Einwohner (2010): 1235
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 437 m2
Bauzone (2007): 55.4 ha
Bauzone pro Einwohner: 448.6 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 21.5 ha bis 24.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Courlevon
Gemeindefläche: 326 ha
Siedlungsflächen: 17 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 9.0 ha (+ 112.5 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 5.2 %
Einwohner (2010): 294
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 578 m2
Bauzone (2007): 12.8 ha
Bauzone pro Einwohner: 435.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 1.4 ha bis 2.4 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Courrendlin
Gemeindefläche: 1108 ha
Siedlungsflächen: 167 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 33.0 ha (+ 24.6 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 15.1 %
Einwohner (2010): 2477
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 674 m2
Bauzone (2007): 127.8 ha
Bauzone pro Einwohner: 515.9 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 35.5 ha bis 42.5 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Courroux
Gemeindefläche: 1974 ha
Siedlungsflächen: 148 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 39.0 ha (+ 35.8 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 7.5 %
Einwohner (2010): 3069
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 482 m2
Bauzone (2007): 125.8 ha
Bauzone pro Einwohner: 409.9 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 26.5 ha bis 32.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Court
Gemeindefläche: 2462 ha
Siedlungsflächen: 114 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 20.0 ha (+ 21.3 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 4.6 %
Einwohner (2010): 1352
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 843 m2
Bauzone (2007): 60.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 450.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 8.6 ha bis 12.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Courtedoux
Gemeindefläche: 822 ha
Siedlungsflächen: 80 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 31.0 ha (+ 63.3 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 9.8 %
Einwohner (2010): 722
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1108 m2
Bauzone (2007): 50.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 692.5 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 10.4 ha bis 13.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Courtelary
Gemeindefläche: 2217 ha
Siedlungsflächen: 99 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 13.0 ha (+ 15.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 4.5 %
Einwohner (2010): 1239
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 799 m2
Bauzone (2007): 51.4 ha
Bauzone pro Einwohner: 414.9 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 6.4 ha bis 11.2 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Courtepin
Gemeindefläche: 406 ha
Siedlungsflächen: 104 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 33.0 ha (+ 46.5 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 25.5 %
Einwohner (2010): 3129
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 332 m2
Bauzone (2007): 133.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 427.9 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 42.4 ha bis 51.8 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Courtételle
Gemeindefläche: 1357 ha
Siedlungsflächen: 111 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 31.0 ha (+ 38.8 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 8.2 %
Einwohner (2010): 2353
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 472 m2
Bauzone (2007): 104.6 ha
Bauzone pro Einwohner: 444.5 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 17.1 ha bis 23.3 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Crans-près-Céligny
Gemeindefläche: 432 ha
Siedlungsflächen: 116 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 26.0 ha (+ 28.9 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 27.2 %
Einwohner (2010): 2051
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 566 m2
Bauzone (2007): 99.4 ha
Bauzone pro Einwohner: 484.6 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 12.7 ha bis 21.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Crassier
Gemeindefläche: 203 ha
Siedlungsflächen: 43 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 11.0 ha (+ 34.4 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 21.1 %
Einwohner (2010): 1067
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 403 m2
Bauzone (2007): 35.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 328.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 1.1 ha bis 2.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Cremin
Gemeindefläche: 165 ha
Siedlungsflächen: 11 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 1.0 ha (+ 10.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 6.7 %
Einwohner (2010): 49
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 2245 m2
Bauzone (2007): 5.1 ha
Bauzone pro Einwohner: 1040.8 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 0.8 ha bis 1.1 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Cresciano
Gemeindefläche: 1723 ha
Siedlungsflächen: 52 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 7.0 ha (+ 15.6 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 3.0 %
Einwohner (2010): 626
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 831 m2
Bauzone (2007): 40.4 ha
Bauzone pro Einwohner: 645.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 12.5 ha bis 15.8 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Cressier (FR)
Gemeindefläche: 417 ha
Siedlungsflächen: 45 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 13.0 ha (+ 40.6 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 10.8 %
Einwohner (2010): 833
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 540 m2
Bauzone (2007): 45.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 551.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 5.0 ha bis 9.3 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Cressier (NE)
Gemeindefläche: 855 ha
Siedlungsflächen: 137 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 3.0 ha (+ 2.2 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 15.9 %
Einwohner (2010): 1924
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 712 m2
Bauzone (2007): 128.6 ha
Bauzone pro Einwohner: 668.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 51.1 ha bis 62.2 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Crissier
Gemeindefläche: 551 ha
Siedlungsflächen: 266 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 64.0 ha (+ 31.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 48.2 %
Einwohner (2010): 6950
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 383 m2
Bauzone (2007): 276.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 397.1 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 74.7 ha bis 94.2 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Croglio
Gemeindefläche: 438 ha
Siedlungsflächen: 63 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 10.0 ha (+ 18.9 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 14.4 %
Einwohner (2010): 851
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 740 m2
Bauzone (2007): 49.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 575.8 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 15.3 ha bis 18.5 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Cronay
Gemeindefläche: 659 ha
Siedlungsflächen: 38 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 11.0 ha (+ 40.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 5.8 %
Einwohner (2010): 307
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1238 m2
Bauzone (2007): 15.7 ha
Bauzone pro Einwohner: 511.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 2.9 ha bis 3.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Croy
Gemeindefläche: 448 ha
Siedlungsflächen: 27 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 4.0 ha (+ 17.4 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 6.0 %
Einwohner (2010): 320
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 844 m2
Bauzone (2007): 24.4 ha
Bauzone pro Einwohner: 762.5 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 3.2 ha bis 4.5 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Crémines
Gemeindefläche: 949 ha
Siedlungsflächen: 51 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 6.0 ha (+ 13.3 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 5.4 %
Einwohner (2010): 534
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 955 m2
Bauzone (2007): 25.2 ha
Bauzone pro Einwohner: 471.9 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 3.7 ha bis 5.1 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Crésuz
Gemeindefläche: 178 ha
Siedlungsflächen: 42 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 5.0 ha (+ 13.5 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 23.3 %
Einwohner (2010): 280
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1500 m2
Bauzone (2007): 34.8 ha
Bauzone pro Einwohner: 1242.9 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 5.1 ha bis 11.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Cuarnens
Gemeindefläche: 714 ha
Siedlungsflächen: 33 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 6.0 ha (+ 22.2 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 4.7 %
Einwohner (2010): 380
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 868 m2
Bauzone (2007): 25.3 ha
Bauzone pro Einwohner: 665.8 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 6.2 ha bis 8.2 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Cuarny
Gemeindefläche: 457 ha
Siedlungsflächen: 32 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 18.0 ha (+ 128.6 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 7.0 %
Einwohner (2010): 177
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1808 m2
Bauzone (2007): 7.7 ha
Bauzone pro Einwohner: 435.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 0.6 ha bis 0.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Cudrefin
Gemeindefläche: 1582 ha
Siedlungsflächen: 127 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 27.0 ha (+ 27.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 8.0 %
Einwohner (2010): 1199
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1059 m2
Bauzone (2007): 123.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 1033.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 30.6 ha bis 39.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Cugnasco-Gerra
Gemeindefläche: 3572 ha
Siedlungsflächen: 115 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 15.0 ha (+ 15.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 3.2 %
Einwohner (2010): 2863
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 402 m2
Bauzone (2007): 96.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 335.3 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 8.9 ha bis 22.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Cugy (FR)
Gemeindefläche: 986 ha
Siedlungsflächen: 102 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 31.0 ha (+ 43.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 10.3 %
Einwohner (2010): 1400
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 729 m2
Bauzone (2007): 63.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 453.6 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 17.2 ha bis 23.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Cugy (VD)
Gemeindefläche: 290 ha
Siedlungsflächen: 77 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 25.0 ha (+ 48.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 26.6 %
Einwohner (2010): 2246
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 343 m2
Bauzone (2007): 73.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 325.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 6.8 ha bis 12.8 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Cully
Gemeindefläche: 238 ha
Siedlungsflächen: 64 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 4.0 ha (+ 6.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 26.8 %
Einwohner (2010): 1752
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 365 m2
Bauzone (2007): 37.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 214.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 1.9 ha bis 5.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Cumbel
Gemeindefläche: 446 ha
Siedlungsflächen: 24 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 4.0 ha (+ 20.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 5.4 %
Einwohner (2010): 249
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 964 m2
Bauzone (2007): 11.4 ha
Bauzone pro Einwohner: 457.8 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 2.4 ha bis 2.4 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Cunter
Gemeindefläche: 712 ha
Siedlungsflächen: 18 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 2.0 ha (+ 12.5 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 2.5 %
Einwohner (2010): 236
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 763 m2
Bauzone (2007): 19.3 ha
Bauzone pro Einwohner: 817.8 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 3.2 ha bis 5.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Cureglia
Gemeindefläche: 106 ha
Siedlungsflächen: 48 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 8.0 ha (+ 20.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 44.4 %
Einwohner (2010): 1307
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 367 m2
Bauzone (2007): 43.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 335.9 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 5.6 ha bis 12.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Curio
Gemeindefläche: 288 ha
Siedlungsflächen: 20 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 3.0 ha (+ 17.6 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 7.0 %
Einwohner (2010): 532
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 376 m2
Bauzone (2007): 19.1 ha
Bauzone pro Einwohner: 359.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 2.4 ha bis 4.4 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Curtilles
Gemeindefläche: 495 ha
Siedlungsflächen: 31 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 1.0 ha (+ 3.3 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 6.2 %
Einwohner (2010): 305
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1016 m2
Bauzone (2007): 16.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 524.6 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 3.1 ha bis 4.4 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Céligny
Gemeindefläche: 465 ha
Siedlungsflächen: 75 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 11.0 ha (+ 17.2 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 16.0 %
Einwohner (2010): 673
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1114 m2
Bauzone (2007): 30.8 ha
Bauzone pro Einwohner: 457.7 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 3.0 ha bis 3.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Dachsen
Gemeindefläche: 271 ha
Siedlungsflächen: 85 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 17.0 ha (+ 25.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 31.6 %
Einwohner (2010): 1916
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 444 m2
Bauzone (2007): 58.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 302.7 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 7.6 ha bis 11.3 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Dagmersellen
Gemeindefläche: 2390 ha
Siedlungsflächen: 285 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 56.0 ha (+ 24.5 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 11.9 %
Einwohner (2010): 4874
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 585 m2
Bauzone (2007): 167.1 ha
Bauzone pro Einwohner: 342.8 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 43.5 ha bis 53.5 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Daillens
Gemeindefläche: 552 ha
Siedlungsflächen: 79 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 23.0 ha (+ 41.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 14.4 %
Einwohner (2010): 850
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 929 m2
Bauzone (2007): 50.2 ha
Bauzone pro Einwohner: 590.6 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 10.3 ha bis 14.5 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Dallenwil
Gemeindefläche: 1547 ha
Siedlungsflächen: 72 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 17.0 ha (+ 30.9 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 4.6 %
Einwohner (2010): 1794
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 401 m2
Bauzone (2007): 40.4 ha
Bauzone pro Einwohner: 225.2 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 5.1 ha bis 6.8 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Dalpe
Gemeindefläche: 1452 ha
Siedlungsflächen: 22 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 3.0 ha (+ 15.8 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 1.5 %
Einwohner (2010): 181
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1215 m2
Bauzone (2007): 23.7 ha
Bauzone pro Einwohner: 1309.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 3.4 ha bis 8.3 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Damphreux
Gemeindefläche: 566 ha
Siedlungsflächen: 29 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 11.0 ha (+ 61.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 5.1 %
Einwohner (2010): 169
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1716 m2
Bauzone (2007): 15.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 887.6 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 4.6 ha bis 6.5 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Dardagny
Gemeindefläche: 860 ha
Siedlungsflächen: 81 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 13.0 ha (+ 19.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 9.4 %
Einwohner (2010): 1328
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 610 m2
Bauzone (2007): 54.1 ha
Bauzone pro Einwohner: 407.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 12.7 ha bis 18.5 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Davos
Gemeindefläche: 28398 ha
Siedlungsflächen: 596 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 54.0 ha (+ 10.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 2.1 %
Einwohner (2010): 11248
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 530 m2
Bauzone (2007): 345.6 ha
Bauzone pro Einwohner: 307.3 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 28.0 ha bis 28.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Degen
Gemeindefläche: 674 ha
Siedlungsflächen: 27 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 4.0 ha (+ 17.4 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 4.0 %
Einwohner (2010): 249
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1084 m2
Bauzone (2007): 20.6 ha
Bauzone pro Einwohner: 827.3 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 5.6 ha bis 6.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Degersheim
Gemeindefläche: 1446 ha
Siedlungsflächen: 160 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 27.0 ha (+ 20.3 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 11.1 %
Einwohner (2010): 3905
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 410 m2
Bauzone (2007): 111.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 284.3 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 13.8 ha bis 20.4 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Deisswil bei Münchenbuchsee
Gemeindefläche: 215 ha
Siedlungsflächen: 30 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 6.0 ha (+ 25.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 14.1 %
Einwohner (2010): 87
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 3448 m2
Bauzone (2007): 10.1 ha
Bauzone pro Einwohner: 1160.9 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 2.1 ha bis 2.5 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Deitingen
Gemeindefläche: 764 ha
Siedlungsflächen: 190 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 69.0 ha (+ 57.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 24.9 %
Einwohner (2010): 2140
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 888 m2
Bauzone (2007): 73.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 345.3 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 11.3 ha bis 11.4 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Delley-Portalban
Gemeindefläche: 726 ha
Siedlungsflächen: 87 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 22.0 ha (+ 33.8 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 12.0 %
Einwohner (2010): 867
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1003 m2
Bauzone (2007): 103.6 ha
Bauzone pro Einwohner: 1194.9 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 39.3 ha bis 47.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Delémont
Gemeindefläche: 2199 ha
Siedlungsflächen: 443 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 95.0 ha (+ 27.3 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 20.1 %
Einwohner (2010): 11586
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 382 m2
Bauzone (2007): 419.4 ha
Bauzone pro Einwohner: 362.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 75.4 ha bis 101.3 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Denens
Gemeindefläche: 329 ha
Siedlungsflächen: 38 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 13.0 ha (+ 52.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 11.6 %
Einwohner (2010): 668
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 569 m2
Bauzone (2007): 37.2 ha
Bauzone pro Einwohner: 556.9 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 13.0 ha bis 16.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Denezy
Gemeindefläche: 379 ha
Siedlungsflächen: 20 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 3.0 ha (+ 17.6 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 5.2 %
Einwohner (2010): 143
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1399 m2
Bauzone (2007): 13.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 909.1 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 2.7 ha bis 4.5 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Denges
Gemeindefläche: 166 ha
Siedlungsflächen: 75 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 14.0 ha (+ 23.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 44.6 %
Einwohner (2010): 1551
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 484 m2
Bauzone (2007): 76.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 495.8 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 8.9 ha bis 13.5 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Densbüren
Gemeindefläche: 1251 ha
Siedlungsflächen: 60 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 20.0 ha (+ 50.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 4.8 %
Einwohner (2010): 733
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 819 m2
Bauzone (2007): 30.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 409.3 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 5.3 ha bis 7.8 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Derendingen
Gemeindefläche: 562 ha
Siedlungsflächen: 183 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 32.0 ha (+ 21.2 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 32.6 %
Einwohner (2010): 6009
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 305 m2
Bauzone (2007): 157.8 ha
Bauzone pro Einwohner: 262.6 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 17.5 ha bis 17.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Develier
Gemeindefläche: 1247 ha
Siedlungsflächen: 111 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 29.0 ha (+ 35.4 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 8.9 %
Einwohner (2010): 1347
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 824 m2
Bauzone (2007): 66.7 ha
Bauzone pro Einwohner: 495.2 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 9.1 ha bis 13.8 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Diegten
Gemeindefläche: 964 ha
Siedlungsflächen: 107 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 24.0 ha (+ 28.9 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 11.1 %
Einwohner (2010): 1560
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 686 m2
Bauzone (2007): 51.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 326.9 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 10.8 ha bis 14.2 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Dielsdorf
Gemeindefläche: 586 ha
Siedlungsflächen: 205 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 40.0 ha (+ 24.2 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 34.9 %
Einwohner (2010): 5519
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 371 m2
Bauzone (2007): 170.7 ha
Bauzone pro Einwohner: 309.3 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 30.7 ha bis 41.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Diemerswil
Gemeindefläche: 286 ha
Siedlungsflächen: 17 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 2.0 ha (+ 13.3 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 6.0 %
Einwohner (2010): 204
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 833 m2
Bauzone (2007): 9.4 ha
Bauzone pro Einwohner: 460.8 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 1.3 ha bis 2.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Diemtigen
Gemeindefläche: 12997 ha
Siedlungsflächen: 227 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 54.0 ha (+ 31.2 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 1.7 %
Einwohner (2010): 2143
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1059 m2
Bauzone (2007): 59.8 ha
Bauzone pro Einwohner: 279.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 11.6 ha bis 14.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Diepflingen
Gemeindefläche: 144 ha
Siedlungsflächen: 18 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 4.0 ha (+ 28.6 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 12.7 %
Einwohner (2010): 575
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 313 m2
Bauzone (2007): 23.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 408.7 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 7.1 ha bis 8.5 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Diepoldsau
Gemeindefläche: 1120 ha
Siedlungsflächen: 267 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 84.0 ha (+ 45.9 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 23.9 %
Einwohner (2010): 5807
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 460 m2
Bauzone (2007): 185.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 320.1 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 15.5 ha bis 30.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Dierikon
Gemeindefläche: 278 ha
Siedlungsflächen: 50 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 12.0 ha (+ 31.6 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 17.7 %
Einwohner (2010): 1443
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 347 m2
Bauzone (2007): 50.2 ha
Bauzone pro Einwohner: 347.9 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 15.3 ha bis 19.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Diessbach bei Büren
Gemeindefläche: 631 ha
Siedlungsflächen: 49 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 8.0 ha (+ 19.5 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 7.8 %
Einwohner (2010): 881
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 556 m2
Bauzone (2007): 30.4 ha
Bauzone pro Einwohner: 345.1 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 2.3 ha bis 3.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Diesse
Gemeindefläche: 948 ha
Siedlungsflächen: 43 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 6.0 ha (+ 16.2 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 4.6 %
Einwohner (2010): 437
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 984 m2
Bauzone (2007): 17.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 409.6 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 2.4 ha bis 3.4 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Diessenhofen
Gemeindefläche: 1012 ha
Siedlungsflächen: 172 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 20.0 ha (+ 13.2 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 17.1 %
Einwohner (2010): 3350
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 513 m2
Bauzone (2007): 129.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 386.6 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 28.0 ha bis 35.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Dietikon
Gemeindefläche: 933 ha
Siedlungsflächen: 467 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 42.0 ha (+ 9.9 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 50.3 %
Einwohner (2010): 23196
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 201 m2
Bauzone (2007): 380.8 ha
Bauzone pro Einwohner: 164.2 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 30.9 ha bis 54.4 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Dietlikon
Gemeindefläche: 424 ha
Siedlungsflächen: 200 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 26.0 ha (+ 14.9 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 47.4 %
Einwohner (2010): 7046
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 284 m2
Bauzone (2007): 186.2 ha
Bauzone pro Einwohner: 264.3 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 24.3 ha bis 37.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Dietwil
Gemeindefläche: 550 ha
Siedlungsflächen: 49 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 9.0 ha (+ 22.5 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 8.9 %
Einwohner (2010): 1178
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 416 m2
Bauzone (2007): 32.1 ha
Bauzone pro Einwohner: 272.5 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 4.8 ha bis 7.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Dinhard
Gemeindefläche: 706 ha
Siedlungsflächen: 75 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 9.0 ha (+ 13.6 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 10.6 %
Einwohner (2010): 1398
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 536 m2
Bauzone (2007): 45.2 ha
Bauzone pro Einwohner: 323.3 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 2.4 ha bis 5.5 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Dintikon
Gemeindefläche: 373 ha
Siedlungsflächen: 70 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 32.0 ha (+ 84.2 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 18.8 %
Einwohner (2010): 1927
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 363 m2
Bauzone (2007): 77.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 404.3 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 21.1 ha bis 25.2 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Disentis/Mustér
Gemeindefläche: 9099 ha
Siedlungsflächen: 167 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 27.0 ha (+ 19.3 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 1.8 %
Einwohner (2010): 2121
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 787 m2
Bauzone (2007): 88.1 ha
Bauzone pro Einwohner: 415.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 13.4 ha bis 17.2 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Dittingen
Gemeindefläche: 675 ha
Siedlungsflächen: 49 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 6.0 ha (+ 14.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 7.3 %
Einwohner (2010): 710
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 690 m2
Bauzone (2007): 40.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 563.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 11.6 ha bis 14.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Dizy
Gemeindefläche: 304 ha
Siedlungsflächen: 23 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 3.0 ha (+ 15.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 7.4 %
Einwohner (2010): 222
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1036 m2
Bauzone (2007): 10.1 ha
Bauzone pro Einwohner: 455.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 1.7 ha bis 2.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Domat/Ems
Gemeindefläche: 2422 ha
Siedlungsflächen: 355 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 147.0 ha (+ 70.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 14.6 %
Einwohner (2010): 7194
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 493 m2
Bauzone (2007): 233.3 ha
Bauzone pro Einwohner: 324.3 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 70.6 ha bis 78.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Dombresson
Gemeindefläche: 1277 ha
Siedlungsflächen: 66 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 21.0 ha (+ 46.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 5.2 %
Einwohner (2010): 1603
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 412 m2
Bauzone (2007): 49.7 ha
Bauzone pro Einwohner: 310.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 9.9 ha bis 14.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Domdidier
Gemeindefläche: 891 ha
Siedlungsflächen: 141 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 50.0 ha (+ 54.9 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 15.8 %
Einwohner (2010): 2535
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 556 m2
Bauzone (2007): 142.3 ha
Bauzone pro Einwohner: 561.3 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 48.4 ha bis 62.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Dommartin
Gemeindefläche: 294 ha
Siedlungsflächen: 16 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 1.0 ha (+ 6.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 5.4 %
Einwohner (2010): 266
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 602 m2
Bauzone (2007): 9.4 ha
Bauzone pro Einwohner: 353.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 0.8 ha bis 1.8 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Dompierre (FR)
Gemeindefläche: 445 ha
Siedlungsflächen: 45 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 17.0 ha (+ 60.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 10.1 %
Einwohner (2010): 742
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 606 m2
Bauzone (2007): 45.1 ha
Bauzone pro Einwohner: 607.8 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 7.1 ha bis 12.4 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Dompierre (VD)
Gemeindefläche: 321 ha
Siedlungsflächen: 18 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 1.0 ha (+ 5.9 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 5.6 %
Einwohner (2010): 253
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 711 m2
Bauzone (2007): 16.2 ha
Bauzone pro Einwohner: 640.3 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 2.6 ha bis 4.1 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Donat
Gemeindefläche: 467 ha
Siedlungsflächen: 12 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 2.0 ha (+ 20.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 2.6 %
Einwohner (2010): 208
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 577 m2
Bauzone (2007): 7.4 ha
Bauzone pro Einwohner: 355.8 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 1.3 ha bis 1.3 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Donneloye
Gemeindefläche: 662 ha
Siedlungsflächen: 46 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 12.0 ha (+ 35.3 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 7.0 %
Einwohner (2010): 593
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 776 m2
Bauzone (2007): 79.1 ha
Bauzone pro Einwohner: 1333.9 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 18.3 ha bis 23.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Doppleschwand
Gemeindefläche: 697 ha
Siedlungsflächen: 40 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 9.0 ha (+ 29.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 5.7 %
Einwohner (2010): 692
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 578 m2
Bauzone (2007): 13.8 ha
Bauzone pro Einwohner: 199.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 3.1 ha bis 3.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Dorf
Gemeindefläche: 555 ha
Siedlungsflächen: 69 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 52.0 ha (+ 305.9 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 12.5 %
Einwohner (2010): 634
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1088 m2
Bauzone (2007): 21.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 339.1 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 1.4 ha bis 2.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Dornach
Gemeindefläche: 577 ha
Siedlungsflächen: 205 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 19.0 ha (+ 10.2 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 35.7 %
Einwohner (2010): 6125
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 335 m2
Bauzone (2007): 134.8 ha
Bauzone pro Einwohner: 220.1 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 19.4 ha bis 19.4 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Dorénaz
Gemeindefläche: 1257 ha
Siedlungsflächen: 58 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 17.0 ha (+ 41.5 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 4.6 %
Einwohner (2010): 707
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 820 m2
Bauzone (2007): 56.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 799.2 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 20.1 ha bis 27.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Dottikon
Gemeindefläche: 388 ha
Siedlungsflächen: 115 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 18.0 ha (+ 18.6 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 29.6 %
Einwohner (2010): 3118
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 369 m2
Bauzone (2007): 118.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 380.1 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 19.2 ha bis 27.5 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Dotzigen
Gemeindefläche: 422 ha
Siedlungsflächen: 63 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 8.0 ha (+ 14.5 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 14.9 %
Einwohner (2010): 1353
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 466 m2
Bauzone (2007): 47.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 351.1 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 3.4 ha bis 7.1 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Dozwil
Gemeindefläche: 132 ha
Siedlungsflächen: 28 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 8.0 ha (+ 40.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 21.4 %
Einwohner (2010): 597
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 469 m2
Bauzone (2007): 21.6 ha
Bauzone pro Einwohner: 361.8 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 0.8 ha bis 3.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Duggingen
Gemeindefläche: 587 ha
Siedlungsflächen: 75 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 5.0 ha (+ 7.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 12.7 %
Einwohner (2010): 1414
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 530 m2
Bauzone (2007): 55.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 395.3 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 12.8 ha bis 17.2 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Duillier
Gemeindefläche: 411 ha
Siedlungsflächen: 66 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 12.0 ha (+ 22.2 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 16.2 %
Einwohner (2010): 1078
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 612 m2
Bauzone (2007): 50.8 ha
Bauzone pro Einwohner: 471.2 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 3.2 ha bis 6.2 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Dulliken
Gemeindefläche: 606 ha
Siedlungsflächen: 165 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 29.0 ha (+ 21.3 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 27.4 %
Einwohner (2010): 4638
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 356 m2
Bauzone (2007): 138.7 ha
Bauzone pro Einwohner: 299.1 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 31.2 ha bis 31.2 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Dully
Gemeindefläche: 166 ha
Siedlungsflächen: 48 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 17.0 ha (+ 54.8 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 29.8 %
Einwohner (2010): 581
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 826 m2
Bauzone (2007): 38.4 ha
Bauzone pro Einwohner: 660.9 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 11.0 ha bis 17.8 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Duvin
Gemeindefläche: 1793 ha
Siedlungsflächen: 18 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 8.0 ha (+ 80.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 1.0 %
Einwohner (2010): 88
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 2045 m2
Bauzone (2007): 3.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 340.9 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 0.3 ha bis 0.3 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Dägerlen
Gemeindefläche: 796 ha
Siedlungsflächen: 62 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 10.0 ha (+ 19.2 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 7.8 %
Einwohner (2010): 998
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 621 m2
Bauzone (2007): 31.2 ha
Bauzone pro Einwohner: 312.6 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 1.1 ha bis 2.5 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Dällikon
Gemeindefläche: 450 ha
Siedlungsflächen: 107 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 29.0 ha (+ 37.2 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 23.9 %
Einwohner (2010): 3577
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 299 m2
Bauzone (2007): 96.1 ha
Bauzone pro Einwohner: 268.7 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 10.7 ha bis 18.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Däniken
Gemeindefläche: 541 ha
Siedlungsflächen: 169 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 39.0 ha (+ 30.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 31.5 %
Einwohner (2010): 2684
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 630 m2
Bauzone (2007): 135.4 ha
Bauzone pro Einwohner: 504.5 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 38.1 ha bis 38.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Dänikon
Gemeindefläche: 287 ha
Siedlungsflächen: 54 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 26.0 ha (+ 92.9 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 19.3 %
Einwohner (2010): 1898
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 285 m2
Bauzone (2007): 36.6 ha
Bauzone pro Einwohner: 192.8 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 2.8 ha bis 5.5 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Därligen
Gemeindefläche: 691 ha
Siedlungsflächen: 40 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 3.0 ha (+ 8.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 5.8 %
Einwohner (2010): 402
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 995 m2
Bauzone (2007): 12.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 320.9 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 0.9 ha bis 2.1 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Därstetten
Gemeindefläche: 3279 ha
Siedlungsflächen: 88 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 22.0 ha (+ 33.3 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 2.7 %
Einwohner (2010): 859
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1024 m2
Bauzone (2007): 20.7 ha
Bauzone pro Einwohner: 241.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 1.9 ha bis 3.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Dättlikon
Gemeindefläche: 289 ha
Siedlungsflächen: 31 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 6.0 ha (+ 24.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 10.7 %
Einwohner (2010): 692
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 448 m2
Bauzone (2007): 27.6 ha
Bauzone pro Einwohner: 398.8 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 5.9 ha bis 8.3 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Démoret
Gemeindefläche: 427 ha
Siedlungsflächen: 20 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 2.0 ha (+ 11.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 4.7 %
Einwohner (2010): 126
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1587 m2
Bauzone (2007): 8.4 ha
Bauzone pro Einwohner: 666.7 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 1.2 ha bis 1.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Dörflingen
Gemeindefläche: 582 ha
Siedlungsflächen: 51 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 5.0 ha (+ 10.9 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 8.8 %
Einwohner (2010): 820
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 622 m2
Bauzone (2007): 18.7 ha
Bauzone pro Einwohner: 228.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 1.7 ha bis 2.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Döttingen
Gemeindefläche: 692 ha
Siedlungsflächen: 181 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 11.0 ha (+ 6.5 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 26.0 %
Einwohner (2010): 3695
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 490 m2
Bauzone (2007): 152.8 ha
Bauzone pro Einwohner: 413.5 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 29.5 ha bis 38.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Dübendorf
Gemeindefläche: 1362 ha
Siedlungsflächen: 588 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 73.0 ha (+ 14.2 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 43.2 %
Einwohner (2010): 24414
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 241 m2
Bauzone (2007): 546.1 ha
Bauzone pro Einwohner: 223.7 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 67.6 ha bis 95.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Düdingen
Gemeindefläche: 3078 ha
Siedlungsflächen: 383 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 52.0 ha (+ 15.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 12.4 %
Einwohner (2010): 7254
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 528 m2
Bauzone (2007): 206.4 ha
Bauzone pro Einwohner: 284.5 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 45.0 ha bis 58.1 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Dürnten
Gemeindefläche: 1022 ha
Siedlungsflächen: 231 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 26.0 ha (+ 12.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 22.6 %
Einwohner (2010): 6540
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 353 m2
Bauzone (2007): 156.4 ha
Bauzone pro Einwohner: 239.1 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 25.2 ha bis 32.3 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Dürrenroth
Gemeindefläche: 1412 ha
Siedlungsflächen: 79 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 4.0 ha (+ 5.3 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 5.6 %
Einwohner (2010): 1074
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 736 m2
Bauzone (2007): 18.4 ha
Bauzone pro Einwohner: 171.3 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 0.6 ha bis 1.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Dürrenäsch
Gemeindefläche: 591 ha
Siedlungsflächen: 76 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 7.0 ha (+ 10.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 12.9 %
Einwohner (2010): 1150
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 661 m2
Bauzone (2007): 67.1 ha
Bauzone pro Einwohner: 583.5 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 13.4 ha bis 19.5 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Ebersecken
Gemeindefläche: 856 ha
Siedlungsflächen: 35 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 9.0 ha (+ 34.6 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 4.1 %
Einwohner (2010): 414
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 845 m2
Bauzone (2007): 5.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 120.8 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 0.5 ha bis 0.8 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Ebikon
Gemeindefläche: 968 ha
Siedlungsflächen: 325 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 86.0 ha (+ 36.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 33.5 %
Einwohner (2010): 11855
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 274 m2
Bauzone (2007): 266.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 224.8 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 46.4 ha bis 62.2 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Ebnat-Kappel
Gemeindefläche: 4356 ha
Siedlungsflächen: 241 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 33.0 ha (+ 15.9 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 5.5 %
Einwohner (2010): 4870
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 495 m2
Bauzone (2007): 132.1 ha
Bauzone pro Einwohner: 271.3 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 16.6 ha bis 26.3 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Echallens
Gemeindefläche: 666 ha
Siedlungsflächen: 148 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 55.0 ha (+ 59.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 22.2 %
Einwohner (2010): 5150
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 287 m2
Bauzone (2007): 159.8 ha
Bauzone pro Einwohner: 310.3 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 17.3 ha bis 25.8 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Echandens
Gemeindefläche: 388 ha
Siedlungsflächen: 113 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 14.0 ha (+ 14.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 29.0 %
Einwohner (2010): 2138
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 529 m2
Bauzone (2007): 107.2 ha
Bauzone pro Einwohner: 501.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 9.7 ha bis 17.5 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Echarlens
Gemeindefläche: 463 ha
Siedlungsflächen: 44 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 8.0 ha (+ 22.2 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 9.5 %
Einwohner (2010): 697
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 631 m2
Bauzone (2007): 23.3 ha
Bauzone pro Einwohner: 334.3 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 6.0 ha bis 8.2 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Echichens
Gemeindefläche: 258 ha
Siedlungsflächen: 55 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 15.0 ha (+ 37.5 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 20.9 %
Einwohner (2010): 1022
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 538 m2
Bauzone (2007): 49.7 ha
Bauzone pro Einwohner: 486.3 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 3.7 ha bis 5.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Eclagnens
Gemeindefläche: 214 ha
Siedlungsflächen: 12 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 1.0 ha (+ 9.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 5.7 %
Einwohner (2010): 113
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1062 m2
Bauzone (2007): 5.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 486.7 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 1.1 ha bis 1.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Eclépens
Gemeindefläche: 581 ha
Siedlungsflächen: 116 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 22.0 ha (+ 23.4 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 19.9 %
Einwohner (2010): 975
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1190 m2
Bauzone (2007): 69.6 ha
Bauzone pro Einwohner: 713.8 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 26.3 ha bis 29.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Ecoteaux
Gemeindefläche: 356 ha
Siedlungsflächen: 26 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 6.0 ha (+ 30.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 7.3 %
Einwohner (2010): 343
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 758 m2
Bauzone (2007): 17.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 521.9 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 6.9 ha bis 8.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Ecublens (FR)
Gemeindefläche: 490 ha
Siedlungsflächen: 41 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 12.0 ha (+ 41.4 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 8.4 %
Einwohner (2010): 277
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1480 m2
Bauzone (2007): 13.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 501.8 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 3.5 ha bis 4.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Ecublens (VD)
Gemeindefläche: 571 ha
Siedlungsflächen: 340 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 98.0 ha (+ 40.5 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 59.8 %
Einwohner (2010): 10929
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 311 m2
Bauzone (2007): 325.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 298.2 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 60.2 ha bis 86.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Ederswiler
Gemeindefläche: 331 ha
Siedlungsflächen: 14 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 0.0 ha (+ 0.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 4.2 %
Einwohner (2010): 122
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1148 m2
Bauzone (2007): 12.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 1024.6 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 4.1 ha bis 4.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Effingen
Gemeindefläche: 685 ha
Siedlungsflächen: 58 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 17.0 ha (+ 41.5 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 8.4 %
Einwohner (2010): 587
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 988 m2
Bauzone (2007): 26.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 442.9 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 2.2 ha bis 4.4 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Egerkingen
Gemeindefläche: 694 ha
Siedlungsflächen: 174 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 37.0 ha (+ 27.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 25.1 %
Einwohner (2010): 3044
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 572 m2
Bauzone (2007): 115.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 380.7 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 22.3 ha bis 22.2 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Egg
Gemeindefläche: 1450 ha
Siedlungsflächen: 272 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 64.0 ha (+ 30.8 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 18.8 %
Einwohner (2010): 7988
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 341 m2
Bauzone (2007): 185.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 232.2 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 17.7 ha bis 29.3 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Eggenwil
Gemeindefläche: 246 ha
Siedlungsflächen: 34 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 8.0 ha (+ 30.8 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 13.4 %
Einwohner (2010): 823
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 413 m2
Bauzone (2007): 26.4 ha
Bauzone pro Einwohner: 320.8 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 4.5 ha bis 6.1 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Eggerberg
Gemeindefläche: 594 ha
Siedlungsflächen: 36 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 11.0 ha (+ 44.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 6.0 %
Einwohner (2010): 343
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1050 m2
Bauzone (2007): 33.6 ha
Bauzone pro Einwohner: 979.6 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 15.5 ha bis 18.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Eggersriet
Gemeindefläche: 890 ha
Siedlungsflächen: 89 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 19.0 ha (+ 27.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 10.0 %
Einwohner (2010): 2164
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 411 m2
Bauzone (2007): 58.7 ha
Bauzone pro Einwohner: 271.3 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 3.9 ha bis 7.5 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Eggiwil
Gemeindefläche: 6032 ha
Siedlungsflächen: 211 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 46.0 ha (+ 27.9 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 3.5 %
Einwohner (2010): 2467
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 855 m2
Bauzone (2007): 27.8 ha
Bauzone pro Einwohner: 112.7 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 4.4 ha bis 5.8 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Eglisau
Gemeindefläche: 906 ha
Siedlungsflächen: 158 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 16.0 ha (+ 11.3 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 17.4 %
Einwohner (2010): 3940
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 401 m2
Bauzone (2007): 130.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 331.2 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 28.2 ha bis 36.8 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Egliswil
Gemeindefläche: 629 ha
Siedlungsflächen: 52 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 9.0 ha (+ 20.9 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 8.2 %
Einwohner (2010): 1309
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 397 m2
Bauzone (2007): 65.4 ha
Bauzone pro Einwohner: 499.6 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 11.9 ha bis 18.3 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Egnach
Gemeindefläche: 1842 ha
Siedlungsflächen: 271 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 43.0 ha (+ 18.9 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 14.7 %
Einwohner (2010): 4290
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 632 m2
Bauzone (2007): 190.8 ha
Bauzone pro Einwohner: 444.8 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 29.8 ha bis 41.8 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Egolzwil
Gemeindefläche: 417 ha
Siedlungsflächen: 73 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 19.0 ha (+ 35.2 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 17.5 %
Einwohner (2010): 1289
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 566 m2
Bauzone (2007): 45.4 ha
Bauzone pro Einwohner: 352.2 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 7.6 ha bis 11.2 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Ehrendingen
Gemeindefläche: 729 ha
Siedlungsflächen: 112 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 30.0 ha (+ 36.6 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 15.4 %
Einwohner (2010): 4117
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 272 m2
Bauzone (2007): 99.3 ha
Bauzone pro Einwohner: 241.2 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 11.4 ha bis 17.2 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Eich
Gemeindefläche: 594 ha
Siedlungsflächen: 98 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 24.0 ha (+ 32.4 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 16.6 %
Einwohner (2010): 1642
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 597 m2
Bauzone (2007): 42.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 261.3 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 5.3 ha bis 7.8 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Eichberg
Gemeindefläche: 543 ha
Siedlungsflächen: 59 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 19.0 ha (+ 47.5 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 10.8 %
Einwohner (2010): 1379
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 428 m2
Bauzone (2007): 49.2 ha
Bauzone pro Einwohner: 356.8 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 9.1 ha bis 13.8 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Eiken
Gemeindefläche: 708 ha
Siedlungsflächen: 163 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 34.0 ha (+ 26.4 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 23.3 %
Einwohner (2010): 1979
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 824 m2
Bauzone (2007): 149.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 755.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 62.5 ha bis 69.8 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Einsiedeln
Gemeindefläche: 9904 ha
Siedlungsflächen: 581 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 140.0 ha (+ 31.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 5.9 %
Einwohner (2010): 14178
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 410 m2
Bauzone (2007): 365.6 ha
Bauzone pro Einwohner: 257.9 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 44.4 ha bis 65.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Eischoll
Gemeindefläche: 1377 ha
Siedlungsflächen: 34 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 10.0 ha (+ 41.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 2.5 %
Einwohner (2010): 492
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 691 m2
Bauzone (2007): 24.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 506.1 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 5.9 ha bis 8.8 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Eisten
Gemeindefläche: 3805 ha
Siedlungsflächen: 30 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 9.0 ha (+ 42.9 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 0.8 %
Einwohner (2010): 206
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1456 m2
Bauzone (2007): 16.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 776.7 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 5.2 ha bis 6.3 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Elfingen
Gemeindefläche: 423 ha
Siedlungsflächen: 16 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 2.0 ha (+ 14.3 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 3.8 %
Einwohner (2010): 269
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 595 m2
Bauzone (2007): 12.7 ha
Bauzone pro Einwohner: 472.1 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 1.9 ha bis 3.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Elgg
Gemeindefläche: 1559 ha
Siedlungsflächen: 193 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 14.0 ha (+ 7.8 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 12.4 %
Einwohner (2010): 3807
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 507 m2
Bauzone (2007): 116.7 ha
Bauzone pro Einwohner: 306.5 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 14.9 ha bis 20.3 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Ellikon an der Thur
Gemeindefläche: 502 ha
Siedlungsflächen: 62 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 12.0 ha (+ 24.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 12.4 %
Einwohner (2010): 854
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 726 m2
Bauzone (2007): 32.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 385.2 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 5.2 ha bis 8.2 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Elsau
Gemeindefläche: 806 ha
Siedlungsflächen: 153 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 30.0 ha (+ 24.4 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 19.0 %
Einwohner (2010): 3279
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 467 m2
Bauzone (2007): 124.3 ha
Bauzone pro Einwohner: 379.1 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 19.0 ha bis 26.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Embd
Gemeindefläche: 1339 ha
Siedlungsflächen: 27 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 14.0 ha (+ 107.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 2.0 %
Einwohner (2010): 325
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 831 m2
Bauzone (2007): 17.2 ha
Bauzone pro Einwohner: 529.2 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 3.8 ha bis 6.2 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Embrach
Gemeindefläche: 1269 ha
Siedlungsflächen: 259 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 41.0 ha (+ 18.8 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 20.3 %
Einwohner (2010): 8785
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 295 m2
Bauzone (2007): 227.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 258.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 33.4 ha bis 52.4 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Emmen
Gemeindefläche: 2033 ha
Siedlungsflächen: 776 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 149.0 ha (+ 23.8 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 38.2 %
Einwohner (2010): 27850
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 279 m2
Bauzone (2007): 679.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 244.1 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 125.6 ha bis 163.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Emmetten
Gemeindefläche: 2493 ha
Siedlungsflächen: 69 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 14.0 ha (+ 25.5 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 2.8 %
Einwohner (2010): 1228
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 562 m2
Bauzone (2007): 61.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 504.1 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 10.8 ha bis 17.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Endingen
Gemeindefläche: 846 ha
Siedlungsflächen: 77 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 12.0 ha (+ 18.5 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 9.1 %
Einwohner (2010): 1977
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 389 m2
Bauzone (2007): 63.7 ha
Bauzone pro Einwohner: 322.2 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 4.3 ha bis 9.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Engelberg
Gemeindefläche: 7485 ha
Siedlungsflächen: 274 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 62.0 ha (+ 29.2 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 3.7 %
Einwohner (2010): 3846
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 712 m2
Bauzone (2007): 182.6 ha
Bauzone pro Einwohner: 474.8 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 11.4 ha bis 22.4 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Enges
Gemeindefläche: 959 ha
Siedlungsflächen: 21 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 5.0 ha (+ 31.3 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 2.2 %
Einwohner (2010): 282
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 745 m2
Bauzone (2007): 10.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 354.6 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 2.6 ha bis 4.4 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Engollon
Gemeindefläche: 262 ha
Siedlungsflächen: 16 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 2.0 ha (+ 14.3 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 6.1 %
Einwohner (2010): 104
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1538 m2
Bauzone (2007): 10.6 ha
Bauzone pro Einwohner: 1019.2 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 1.3 ha bis 2.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Ennetbaden
Gemeindefläche: 211 ha
Siedlungsflächen: 78 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 11.0 ha (+ 16.4 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 36.6 %
Einwohner (2010): 3024
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 258 m2
Bauzone (2007): 67.8 ha
Bauzone pro Einwohner: 224.2 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 1.8 ha bis 4.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Ennetbürgen
Gemeindefläche: 933 ha
Siedlungsflächen: 150 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 35.0 ha (+ 30.4 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 16.0 %
Einwohner (2010): 4290
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 350 m2
Bauzone (2007): 108.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 253.8 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 20.7 ha bis 26.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Ennetmoos
Gemeindefläche: 1407 ha
Siedlungsflächen: 94 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 17.0 ha (+ 22.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 6.7 %
Einwohner (2010): 2085
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 451 m2
Bauzone (2007): 46.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 223.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 11.3 ha bis 14.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Entlebuch
Gemeindefläche: 5689 ha
Siedlungsflächen: 210 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 51.0 ha (+ 32.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 3.7 %
Einwohner (2010): 3304
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 636 m2
Bauzone (2007): 75.3 ha
Bauzone pro Einwohner: 227.9 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 11.6 ha bis 17.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Epalinges
Gemeindefläche: 457 ha
Siedlungsflächen: 259 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 60.0 ha (+ 30.2 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 56.1 %
Einwohner (2010): 8351
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 310 m2
Bauzone (2007): 288.7 ha
Bauzone pro Einwohner: 345.7 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 74.4 ha bis 108.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Ependes (FR)
Gemeindefläche: 561 ha
Siedlungsflächen: 58 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 11.0 ha (+ 23.4 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 10.3 %
Einwohner (2010): 1068
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 543 m2
Bauzone (2007): 37.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 354.9 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 5.6 ha bis 8.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Ependes (VD)
Gemeindefläche: 483 ha
Siedlungsflächen: 45 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 3.0 ha (+ 7.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 9.3 %
Einwohner (2010): 317
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1420 m2
Bauzone (2007): 15.3 ha
Bauzone pro Einwohner: 482.6 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 2.4 ha bis 3.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Epesses
Gemeindefläche: 159 ha
Siedlungsflächen: 13 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: -3.0 ha (-18.8 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 8.0 %
Einwohner (2010): 332
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 392 m2
Bauzone (2007): 4.4 ha
Bauzone pro Einwohner: 132.5 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 0.1 ha bis 0.2 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Eppenberg-Wöschnau
Gemeindefläche: 181 ha
Siedlungsflächen: 33 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 5.0 ha (+ 17.9 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 18.0 %
Einwohner (2010): 297
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1111 m2
Bauzone (2007): 17.8 ha
Bauzone pro Einwohner: 599.3 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 6.3 ha bis 6.3 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Epsach
Gemeindefläche: 339 ha
Siedlungsflächen: 22 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 7.0 ha (+ 46.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 6.5 %
Einwohner (2010): 341
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 645 m2
Bauzone (2007): 2.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 85.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 0.0 ha bis 0.2 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Eptingen
Gemeindefläche: 1119 ha
Siedlungsflächen: 58 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 6.0 ha (+ 11.5 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 5.2 %
Einwohner (2010): 527
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1101 m2
Bauzone (2007): 25.2 ha
Bauzone pro Einwohner: 478.2 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 5.9 ha bis 7.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Ergisch
Gemeindefläche: 3013 ha
Siedlungsflächen: 29 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 5.0 ha (+ 20.8 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 1.0 %
Einwohner (2010): 188
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1543 m2
Bauzone (2007): 45.1 ha
Bauzone pro Einwohner: 2398.9 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 29.5 ha bis 31.8 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Eriswil
Gemeindefläche: 1136 ha
Siedlungsflächen: 73 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 10.0 ha (+ 15.9 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 6.4 %
Einwohner (2010): 1374
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 531 m2
Bauzone (2007): 29.8 ha
Bauzone pro Einwohner: 216.9 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 1.9 ha bis 3.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Eriz
Gemeindefläche: 2177 ha
Siedlungsflächen: 60 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 11.0 ha (+ 22.4 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 2.8 %
Einwohner (2010): 509
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1179 m2
Bauzone (2007): 10.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 196.5 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 1.6 ha bis 2.1 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Erlach
Gemeindefläche: 351 ha
Siedlungsflächen: 53 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 3.0 ha (+ 6.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 15.4 %
Einwohner (2010): 1209
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 438 m2
Bauzone (2007): 45.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 376.3 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 1.8 ha bis 3.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Erlen
Gemeindefläche: 1219 ha
Siedlungsflächen: 187 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 72.0 ha (+ 62.6 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 15.3 %
Einwohner (2010): 3129
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 598 m2
Bauzone (2007): 143.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 459.9 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 37.8 ha bis 49.5 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Erlenbach (ZH)
Gemeindefläche: 289 ha
Siedlungsflächen: 161 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 29.0 ha (+ 22.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 54.4 %
Einwohner (2010): 5221
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 308 m2
Bauzone (2007): 137.4 ha
Bauzone pro Einwohner: 263.2 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 13.8 ha bis 26.1 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Erlenbach im Simmental
Gemeindefläche: 3672 ha
Siedlungsflächen: 127 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 18.0 ha (+ 16.5 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 3.5 %
Einwohner (2010): 1723
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 737 m2
Bauzone (2007): 57.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 336.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 5.1 ha bis 6.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Erlinsbach (AG)
Gemeindefläche: 985 ha
Siedlungsflächen: 124 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 29.0 ha (+ 30.5 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 12.6 %
Einwohner (2010): 3522
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 352 m2
Bauzone (2007): 117.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 334.8 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 9.7 ha bis 20.5 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Erlinsbach (SO)
Gemeindefläche: 887 ha
Siedlungsflächen: 121 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 24.0 ha (+ 24.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 13.6 %
Einwohner (2010): 3102
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 390 m2
Bauzone (2007): 98.8 ha
Bauzone pro Einwohner: 318.5 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 19.1 ha bis 19.1 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Ermatingen
Gemeindefläche: 1044 ha
Siedlungsflächen: 149 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 26.0 ha (+ 21.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 14.3 %
Einwohner (2010): 2875
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 518 m2
Bauzone (2007): 138.4 ha
Bauzone pro Einwohner: 481.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 30.4 ha bis 45.3 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Ermensee
Gemeindefläche: 567 ha
Siedlungsflächen: 50 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 20.0 ha (+ 66.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 8.8 %
Einwohner (2010): 832
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 601 m2
Bauzone (2007): 35.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 426.7 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 8.0 ha bis 9.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Ernen
Gemeindefläche: 3538 ha
Siedlungsflächen: 57 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 4.0 ha (+ 7.5 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 1.6 %
Einwohner (2010): 527
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1082 m2
Bauzone (2007): 68.2 ha
Bauzone pro Einwohner: 1294.1 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 26.8 ha bis 33.1 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Ernetschwil
Gemeindefläche: 1028 ha
Siedlungsflächen: 95 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 27.0 ha (+ 39.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 9.3 %
Einwohner (2010): 1422
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 668 m2
Bauzone (2007): 44.6 ha
Bauzone pro Einwohner: 313.6 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 7.2 ha bis 10.8 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Erschmatt
Gemeindefläche: 1120 ha
Siedlungsflächen: 22 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 8.0 ha (+ 57.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 2.0 %
Einwohner (2010): 293
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 751 m2
Bauzone (2007): 23.2 ha
Bauzone pro Einwohner: 791.8 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 8.4 ha bis 10.2 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Erschwil
Gemeindefläche: 743 ha
Siedlungsflächen: 53 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 13.0 ha (+ 32.5 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 7.1 %
Einwohner (2010): 909
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 583 m2
Bauzone (2007): 37.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 416.9 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 9.1 ha bis 9.1 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Ersigen
Gemeindefläche: 870 ha
Siedlungsflächen: 83 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 13.0 ha (+ 18.6 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 9.5 %
Einwohner (2010): 1558
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 533 m2
Bauzone (2007): 57.8 ha
Bauzone pro Einwohner: 371.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 6.0 ha bis 9.8 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Erstfeld
Gemeindefläche: 5912 ha
Siedlungsflächen: 221 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 51.0 ha (+ 30.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 3.7 %
Einwohner (2010): 3752
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 589 m2
Bauzone (2007): 104.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 277.2 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 8.1 ha bis 11.1 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Eschenbach (LU)
Gemeindefläche: 1323 ha
Siedlungsflächen: 146 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 37.0 ha (+ 33.9 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 11.1 %
Einwohner (2010): 3413
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 428 m2
Bauzone (2007): 92.6 ha
Bauzone pro Einwohner: 271.3 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 12.0 ha bis 15.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Eschenbach (SG)
Gemeindefläche: 1328 ha
Siedlungsflächen: 256 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 68.0 ha (+ 36.2 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 19.2 %
Einwohner (2010): 5539
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 462 m2
Bauzone (2007): 162.8 ha
Bauzone pro Einwohner: 293.9 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 31.3 ha bis 39.2 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Eschenz
Gemeindefläche: 1201 ha
Siedlungsflächen: 125 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 21.0 ha (+ 20.2 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 10.4 %
Einwohner (2010): 1647
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 759 m2
Bauzone (2007): 88.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 534.3 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 17.9 ha bis 25.1 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Eschert
Gemeindefläche: 658 ha
Siedlungsflächen: 27 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 10.0 ha (+ 58.8 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 4.1 %
Einwohner (2010): 378
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 714 m2
Bauzone (2007): 15.7 ha
Bauzone pro Einwohner: 415.3 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 2.2 ha bis 3.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Eschlikon
Gemeindefläche: 621 ha
Siedlungsflächen: 134 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 44.0 ha (+ 48.9 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 21.8 %
Einwohner (2010): 3805
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 352 m2
Bauzone (2007): 146.2 ha
Bauzone pro Einwohner: 384.2 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 33.0 ha bis 41.1 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Escholzmatt
Gemeindefläche: 6127 ha
Siedlungsflächen: 204 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 39.0 ha (+ 23.6 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 3.3 %
Einwohner (2010): 3159
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 646 m2
Bauzone (2007): 63.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 199.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 13.1 ha bis 18.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Essert-Pittet
Gemeindefläche: 276 ha
Siedlungsflächen: 31 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 3.0 ha (+ 10.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 11.2 %
Einwohner (2010): 132
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 2348 m2
Bauzone (2007): 7.8 ha
Bauzone pro Einwohner: 590.9 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 0.8 ha bis 1.3 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Essert-sous-Champvent
Gemeindefläche: 121 ha
Siedlungsflächen: 14 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 3.0 ha (+ 27.3 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 11.4 %
Einwohner (2010): 151
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 927 m2
Bauzone (2007): 3.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 258.3 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 0.4 ha bis 0.8 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Essertes
Gemeindefläche: 165 ha
Siedlungsflächen: 15 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 7.0 ha (+ 87.5 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 9.0 %
Einwohner (2010): 273
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 549 m2
Bauzone (2007): 13.4 ha
Bauzone pro Einwohner: 490.8 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 3.0 ha bis 4.5 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Essertines-sur-Rolle
Gemeindefläche: 695 ha
Siedlungsflächen: 53 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 24.0 ha (+ 82.8 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 7.6 %
Einwohner (2010): 664
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 798 m2
Bauzone (2007): 16.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 254.5 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 3.7 ha bis 4.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Essertines-sur-Yverdon
Gemeindefläche: 975 ha
Siedlungsflächen: 58 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 13.0 ha (+ 28.9 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 6.0 %
Einwohner (2010): 850
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 682 m2
Bauzone (2007): 31.7 ha
Bauzone pro Einwohner: 372.9 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 3.7 ha bis 6.3 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Estavayer-le-Lac
Gemeindefläche: 639 ha
Siedlungsflächen: 214 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 47.0 ha (+ 28.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 33.3 %
Einwohner (2010): 4966
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 431 m2
Bauzone (2007): 215.6 ha
Bauzone pro Einwohner: 434.2 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 74.3 ha bis 88.4 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Etagnières
Gemeindefläche: 379 ha
Siedlungsflächen: 39 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 15.0 ha (+ 62.5 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 10.3 %
Einwohner (2010): 922
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 423 m2
Bauzone (2007): 37.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 411.1 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 8.0 ha bis 11.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Etoy
Gemeindefläche: 491 ha
Siedlungsflächen: 130 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 43.0 ha (+ 49.4 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 26.3 %
Einwohner (2010): 2702
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 481 m2
Bauzone (2007): 127.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 471.9 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 42.0 ha bis 50.8 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Ettingen
Gemeindefläche: 635 ha
Siedlungsflächen: 109 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 14.0 ha (+ 14.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 17.1 %
Einwohner (2010): 4838
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 225 m2
Bauzone (2007): 104.7 ha
Bauzone pro Einwohner: 216.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 18.9 ha bis 23.5 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Ettiswil
Gemeindefläche: 1257 ha
Siedlungsflächen: 132 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 32.0 ha (+ 32.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 10.6 %
Einwohner (2010): 2354
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 561 m2
Bauzone (2007): 72.2 ha
Bauzone pro Einwohner: 306.7 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 11.0 ha bis 17.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Etzelkofen
Gemeindefläche: 281 ha
Siedlungsflächen: 15 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 1.0 ha (+ 7.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 5.3 %
Einwohner (2010): 288
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 521 m2
Bauzone (2007): 12.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 447.9 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 1.8 ha bis 2.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Etziken
Gemeindefläche: 338 ha
Siedlungsflächen: 45 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 15.0 ha (+ 50.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 13.3 %
Einwohner (2010): 751
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 599 m2
Bauzone (2007): 31.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 419.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 8.4 ha bis 8.4 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Evilard
Gemeindefläche: 368 ha
Siedlungsflächen: 107 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 14.0 ha (+ 15.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 29.4 %
Einwohner (2010): 2331
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 459 m2
Bauzone (2007): 105.6 ha
Bauzone pro Einwohner: 453.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 10.1 ha bis 16.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Evionnaz
Gemeindefläche: 4799 ha
Siedlungsflächen: 105 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 10.0 ha (+ 10.5 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 2.2 %
Einwohner (2010): 1062
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 989 m2
Bauzone (2007): 84.2 ha
Bauzone pro Einwohner: 792.8 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 31.2 ha bis 40.2 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Evolène
Gemeindefläche: 20994 ha
Siedlungsflächen: 184 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 9.0 ha (+ 5.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 0.9 %
Einwohner (2010): 1636
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1125 m2
Bauzone (2007): 254.7 ha
Bauzone pro Einwohner: 1556.8 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 120.6 ha bis 150.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Eysins
Gemeindefläche: 238 ha
Siedlungsflächen: 48 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 6.0 ha (+ 14.3 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 20.5 %
Einwohner (2010): 1195
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 402 m2
Bauzone (2007): 38.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 318.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 10.5 ha bis 12.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Fahrni
Gemeindefläche: 667 ha
Siedlungsflächen: 34 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 8.0 ha (+ 30.8 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 5.1 %
Einwohner (2010): 750
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 453 m2
Bauzone (2007): 15.1 ha
Bauzone pro Einwohner: 201.3 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 0.2 ha bis 0.3 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Fahrwangen
Gemeindefläche: 399 ha
Siedlungsflächen: 69 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 12.0 ha (+ 21.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 17.4 %
Einwohner (2010): 1854
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 372 m2
Bauzone (2007): 66.8 ha
Bauzone pro Einwohner: 360.3 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 8.8 ha bis 14.2 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Fahy
Gemeindefläche: 778 ha
Siedlungsflächen: 67 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 16.0 ha (+ 31.4 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 8.6 %
Einwohner (2010): 359
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1866 m2
Bauzone (2007): 51.4 ha
Bauzone pro Einwohner: 1431.8 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 16.6 ha bis 22.3 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Faido
Gemeindefläche: 2540 ha
Siedlungsflächen: 198 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 7.0 ha (+ 3.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 7.8 %
Einwohner (2010): 2006
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 987 m2
Bauzone (2007): 105.2 ha
Bauzone pro Einwohner: 524.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 28.3 ha bis 40.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Falera
Gemeindefläche: 2236 ha
Siedlungsflächen: 59 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 11.0 ha (+ 22.9 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 2.6 %
Einwohner (2010): 577
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1023 m2
Bauzone (2007): 35.2 ha
Bauzone pro Einwohner: 610.1 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 4.1 ha bis 4.2 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Faoug
Gemeindefläche: 345 ha
Siedlungsflächen: 68 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 16.0 ha (+ 30.8 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 19.6 %
Einwohner (2010): 739
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 920 m2
Bauzone (2007): 46.1 ha
Bauzone pro Einwohner: 623.8 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 9.7 ha bis 16.1 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Farnern
Gemeindefläche: 369 ha
Siedlungsflächen: 16 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 1.0 ha (+ 6.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 4.4 %
Einwohner (2010): 205
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 780 m2
Bauzone (2007): 8.4 ha
Bauzone pro Einwohner: 409.8 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 0.5 ha bis 1.5 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Farvagny
Gemeindefläche: 1003 ha
Siedlungsflächen: 120 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 35.0 ha (+ 41.2 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 12.0 %
Einwohner (2010): 2083
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 576 m2
Bauzone (2007): 82.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 393.7 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 15.3 ha bis 24.8 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Fehraltorf
Gemeindefläche: 948 ha
Siedlungsflächen: 181 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 47.0 ha (+ 35.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 19.1 %
Einwohner (2010): 5668
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 319 m2
Bauzone (2007): 129.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 229.2 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 23.6 ha bis 31.5 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Fehren
Gemeindefläche: 148 ha
Siedlungsflächen: 23 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 4.0 ha (+ 21.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 15.3 %
Einwohner (2010): 615
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 374 m2
Bauzone (2007): 23.8 ha
Bauzone pro Einwohner: 387.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 4.4 ha bis 4.4 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Felben-Wellhausen
Gemeindefläche: 738 ha
Siedlungsflächen: 114 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 25.0 ha (+ 28.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 15.5 %
Einwohner (2010): 2394
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 476 m2
Bauzone (2007): 94.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 394.7 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 24.6 ha bis 32.1 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Feldbrunnen-St. Niklaus
Gemeindefläche: 250 ha
Siedlungsflächen: 37 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 3.0 ha (+ 8.8 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 14.9 %
Einwohner (2010): 919
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 403 m2
Bauzone (2007): 24.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 270.9 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 2.8 ha bis 2.8 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Felsberg
Gemeindefläche: 1339 ha
Siedlungsflächen: 57 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 8.0 ha (+ 16.3 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 4.3 %
Einwohner (2010): 2262
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 252 m2
Bauzone (2007): 47.3 ha
Bauzone pro Einwohner: 209.1 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 6.5 ha bis 9.5 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Fenin-Vilars-Saules
Gemeindefläche: 648 ha
Siedlungsflächen: 45 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 12.0 ha (+ 36.4 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 6.9 %
Einwohner (2010): 793
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 567 m2
Bauzone (2007): 32.6 ha
Bauzone pro Einwohner: 411.1 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 4.7 ha bis 8.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Ferden
Gemeindefläche: 2792 ha
Siedlungsflächen: 22 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 1.0 ha (+ 4.8 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 0.8 %
Einwohner (2010): 262
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 840 m2
Bauzone (2007): 13.3 ha
Bauzone pro Einwohner: 507.6 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 4.8 ha bis 5.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Ferenbalm
Gemeindefläche: 918 ha
Siedlungsflächen: 105 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 11.0 ha (+ 11.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 11.4 %
Einwohner (2010): 1237
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 849 m2
Bauzone (2007): 24.8 ha
Bauzone pro Einwohner: 200.5 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 1.4 ha bis 2.5 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Ferlens (VD)
Gemeindefläche: 217 ha
Siedlungsflächen: 16 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 4.0 ha (+ 33.3 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 7.4 %
Einwohner (2010): 325
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 492 m2
Bauzone (2007): 16.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 520.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 3.8 ha bis 6.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Ferpicloz
Gemeindefläche: 101 ha
Siedlungsflächen: 17 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 1.0 ha (+ 6.3 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 16.5 %
Einwohner (2010): 241
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 705 m2
Bauzone (2007): 13.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 539.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 2.9 ha bis 4.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Ferrera
Gemeindefläche: 7545 ha
Siedlungsflächen: 34 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: -2.0 ha (-5.6 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 0.5 %
Einwohner (2010): 88
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 3864 m2
Bauzone (2007): 7.1 ha
Bauzone pro Einwohner: 806.8 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 0.3 ha bis 0.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Ferreyres
Gemeindefläche: 315 ha
Siedlungsflächen: 19 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 5.0 ha (+ 35.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 6.0 %
Einwohner (2010): 297
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 640 m2
Bauzone (2007): 10.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 367.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 4.1 ha bis 4.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Feuerthalen
Gemeindefläche: 248 ha
Siedlungsflächen: 107 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 14.0 ha (+ 15.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 42.8 %
Einwohner (2010): 3450
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 310 m2
Bauzone (2007): 102.7 ha
Bauzone pro Einwohner: 297.7 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 11.3 ha bis 17.1 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Feusisberg
Gemeindefläche: 1751 ha
Siedlungsflächen: 191 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 60.0 ha (+ 45.8 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 10.9 %
Einwohner (2010): 4726
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 404 m2
Bauzone (2007): 128.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 272.7 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 26.8 ha bis 35.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Fey
Gemeindefläche: 735 ha
Siedlungsflächen: 42 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 3.0 ha (+ 7.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 5.7 %
Einwohner (2010): 552
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 761 m2
Bauzone (2007): 23.3 ha
Bauzone pro Einwohner: 422.1 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 3.6 ha bis 5.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Fideris
Gemeindefläche: 2535 ha
Siedlungsflächen: 69 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 12.0 ha (+ 21.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 2.7 %
Einwohner (2010): 613
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1126 m2
Bauzone (2007): 36.3 ha
Bauzone pro Einwohner: 592.2 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 9.7 ha bis 12.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Fiesch
Gemeindefläche: 1126 ha
Siedlungsflächen: 75 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 17.0 ha (+ 29.3 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 6.7 %
Einwohner (2010): 972
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 772 m2
Bauzone (2007): 75.1 ha
Bauzone pro Einwohner: 772.6 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 10.3 ha bis 18.3 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Fieschertal
Gemeindefläche: 17296 ha
Siedlungsflächen: 25 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 9.0 ha (+ 56.3 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 0.1 %
Einwohner (2010): 290
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 862 m2
Bauzone (2007): 32.3 ha
Bauzone pro Einwohner: 1113.8 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 16.0 ha bis 18.5 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Fiez
Gemeindefläche: 684 ha
Siedlungsflächen: 20 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 4.0 ha (+ 25.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 2.9 %
Einwohner (2010): 411
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 487 m2
Bauzone (2007): 16.6 ha
Bauzone pro Einwohner: 403.9 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 2.7 ha bis 4.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Filisur
Gemeindefläche: 4449 ha
Siedlungsflächen: 71 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 10.0 ha (+ 16.4 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 1.6 %
Einwohner (2010): 456
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1557 m2
Bauzone (2007): 29.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 636.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 6.1 ha bis 6.1 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Finhaut
Gemeindefläche: 2286 ha
Siedlungsflächen: 60 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 2.0 ha (+ 3.4 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 2.6 %
Einwohner (2010): 367
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1635 m2
Bauzone (2007): 41.4 ha
Bauzone pro Einwohner: 1128.1 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 6.1 ha bis 9.4 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Finsterhennen
Gemeindefläche: 356 ha
Siedlungsflächen: 40 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 3.0 ha (+ 8.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 11.2 %
Einwohner (2010): 473
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 846 m2
Bauzone (2007): 21.8 ha
Bauzone pro Einwohner: 460.9 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 3.1 ha bis 4.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Fischbach
Gemeindefläche: 805 ha
Siedlungsflächen: 45 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 9.0 ha (+ 25.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 5.6 %
Einwohner (2010): 706
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 637 m2
Bauzone (2007): 13.6 ha
Bauzone pro Einwohner: 192.6 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 3.1 ha bis 4.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Fischbach-Göslikon
Gemeindefläche: 307 ha
Siedlungsflächen: 59 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 10.0 ha (+ 20.4 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 19.0 %
Einwohner (2010): 1385
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 426 m2
Bauzone (2007): 46.6 ha
Bauzone pro Einwohner: 336.5 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 5.5 ha bis 9.1 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Fischenthal
Gemeindefläche: 3026 ha
Siedlungsflächen: 138 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 35.0 ha (+ 34.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 4.6 %
Einwohner (2010): 2287
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 603 m2
Bauzone (2007): 87.8 ha
Bauzone pro Einwohner: 383.9 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 27.7 ha bis 33.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Fischingen
Gemeindefläche: 3062 ha
Siedlungsflächen: 193 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 36.0 ha (+ 22.9 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 6.3 %
Einwohner (2010): 2564
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 753 m2
Bauzone (2007): 114.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 446.6 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 18.6 ha bis 25.4 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Fisibach
Gemeindefläche: 579 ha
Siedlungsflächen: 49 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 7.0 ha (+ 16.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 8.5 %
Einwohner (2010): 355
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1380 m2
Bauzone (2007): 23.1 ha
Bauzone pro Einwohner: 650.7 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 5.9 ha bis 7.1 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Fislisbach
Gemeindefläche: 506 ha
Siedlungsflächen: 130 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 37.0 ha (+ 39.8 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 25.3 %
Einwohner (2010): 5168
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 252 m2
Bauzone (2007): 105.1 ha
Bauzone pro Einwohner: 203.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 6.8 ha bis 11.3 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Flaach
Gemeindefläche: 1017 ha
Siedlungsflächen: 86 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 11.0 ha (+ 14.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 8.4 %
Einwohner (2010): 1227
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 701 m2
Bauzone (2007): 51.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 419.7 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 7.0 ha bis 12.1 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Flawil
Gemeindefläche: 1148 ha
Siedlungsflächen: 293 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 55.0 ha (+ 23.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 25.5 %
Einwohner (2010): 9876
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 297 m2
Bauzone (2007): 228.1 ha
Bauzone pro Einwohner: 231.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 31.7 ha bis 44.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Flerden
Gemeindefläche: 609 ha
Siedlungsflächen: 22 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 0.0 ha (+ 0.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 3.6 %
Einwohner (2010): 223
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 987 m2
Bauzone (2007): 9.1 ha
Bauzone pro Einwohner: 408.1 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 2.0 ha bis 2.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Flims
Gemeindefläche: 5051 ha
Siedlungsflächen: 225 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 53.0 ha (+ 30.8 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 4.5 %
Einwohner (2010): 2577
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 873 m2
Bauzone (2007): 159.3 ha
Bauzone pro Einwohner: 618.2 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 10.7 ha bis 23.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Flumenthal
Gemeindefläche: 311 ha
Siedlungsflächen: 61 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 16.0 ha (+ 35.6 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 19.7 %
Einwohner (2010): 981
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 622 m2
Bauzone (2007): 31.1 ha
Bauzone pro Einwohner: 317.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 4.3 ha bis 4.3 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Flums
Gemeindefläche: 7510 ha
Siedlungsflächen: 295 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 38.0 ha (+ 14.8 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 3.9 %
Einwohner (2010): 4858
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 607 m2
Bauzone (2007): 271.1 ha
Bauzone pro Einwohner: 558.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 18.6 ha bis 30.8 ha
Quelle:

Gemeinde: Flurlingen
Gemeindefläche: 242 ha
Siedlungsflächen: 55 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 14.0 ha (+ 34.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 22.9 %
Einwohner (2010): 1407
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 391 m2
Bauzone (2007): 43.2 ha
Bauzone pro Einwohner: 307.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 5.2 ha bis 7.5 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Fläsch
Gemeindefläche: 1994 ha
Siedlungsflächen: 40 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 7.0 ha (+ 21.2 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 2.0 %
Einwohner (2010): 590
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 678 m2
Bauzone (2007): 22.1 ha
Bauzone pro Einwohner: 374.6 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 5.0 ha bis 7.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Flüelen
Gemeindefläche: 1242 ha
Siedlungsflächen: 79 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 14.0 ha (+ 21.5 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 6.4 %
Einwohner (2010): 1948
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 406 m2
Bauzone (2007): 54.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 277.2 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 5.0 ha bis 7.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Flühli
Gemeindefläche: 10819 ha
Siedlungsflächen: 270 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 76.0 ha (+ 39.2 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 2.5 %
Einwohner (2010): 1942
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1390 m2
Bauzone (2007): 131.7 ha
Bauzone pro Einwohner: 678.2 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 21.1 ha bis 30.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Font
Gemeindefläche: 250 ha
Siedlungsflächen: 37 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 9.0 ha (+ 32.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 14.7 %
Einwohner (2010): 351
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1054 m2
Bauzone (2007): 15.8 ha
Bauzone pro Einwohner: 450.1 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 1.4 ha bis 3.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Fontainemelon
Gemeindefläche: 245 ha
Siedlungsflächen: 52 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 8.0 ha (+ 18.2 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 20.9 %
Einwohner (2010): 1583
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 328 m2
Bauzone (2007): 36.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 233.1 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 2.0 ha bis 5.5 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Fontaines (NE)
Gemeindefläche: 1014 ha
Siedlungsflächen: 76 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 26.0 ha (+ 52.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 7.5 %
Einwohner (2010): 1118
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 680 m2
Bauzone (2007): 40.2 ha
Bauzone pro Einwohner: 359.6 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 14.3 ha bis 17.3 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Fontaines-sur-Grandson
Gemeindefläche: 785 ha
Siedlungsflächen: 19 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 2.0 ha (+ 11.8 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 2.4 %
Einwohner (2010): 142
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1338 m2
Bauzone (2007): 7.2 ha
Bauzone pro Einwohner: 507.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 1.5 ha bis 2.4 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Fontanezier
Gemeindefläche: 374 ha
Siedlungsflächen: 9 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 3.0 ha (+ 50.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 2.4 %
Einwohner (2010): 58
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1552 m2
Bauzone (2007): 1.8 ha
Bauzone pro Einwohner: 310.3 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 0.1 ha bis 0.2 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Fontenais
Gemeindefläche: 1049 ha
Siedlungsflächen: 78 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 22.0 ha (+ 39.3 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 7.4 %
Einwohner (2010): 1244
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 627 m2
Bauzone (2007): 63.2 ha
Bauzone pro Einwohner: 508.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 7.0 ha bis 13.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Forel (Lavaux)
Gemeindefläche: 1851 ha
Siedlungsflächen: 145 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 30.0 ha (+ 26.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 7.8 %
Einwohner (2010): 1891
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 767 m2
Bauzone (2007): 55.1 ha
Bauzone pro Einwohner: 291.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 11.3 ha bis 16.2 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Forel-sur-Lucens
Gemeindefläche: 283 ha
Siedlungsflächen: 16 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 1.0 ha (+ 6.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 5.6 %
Einwohner (2010): 162
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 988 m2
Bauzone (2007): 13.2 ha
Bauzone pro Einwohner: 814.8 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 3.8 ha bis 4.5 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Forst-Längenbühl
Gemeindefläche: 449 ha
Siedlungsflächen: 38 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 11.0 ha (+ 40.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 8.4 %
Einwohner (2010): 719
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 529 m2
Bauzone (2007): 12.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 179.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 1.4 ha bis 2.3 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Founex
Gemeindefläche: 479 ha
Siedlungsflächen: 154 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 33.0 ha (+ 27.3 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 32.3 %
Einwohner (2010): 3221
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 478 m2
Bauzone (2007): 134.3 ha
Bauzone pro Einwohner: 417.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 20.4 ha bis 36.1 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Frasco
Gemeindefläche: 2572 ha
Siedlungsflächen: 22 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 5.0 ha (+ 29.4 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 0.9 %
Einwohner (2010): 113
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1947 m2
Bauzone (2007): 7.3 ha
Bauzone pro Einwohner: 646.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 1.3 ha bis 2.4 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Fraubrunnen
Gemeindefläche: 769 ha
Siedlungsflächen: 59 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 9.0 ha (+ 18.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 7.7 %
Einwohner (2010): 1770
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 333 m2
Bauzone (2007): 42.8 ha
Bauzone pro Einwohner: 241.8 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 2.5 ha bis 4.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Frauenfeld
Gemeindefläche: 2737 ha
Siedlungsflächen: 826 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 126.0 ha (+ 18.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 30.2 %
Einwohner (2010): 22931
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 360 m2
Bauzone (2007): 744.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 324.8 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 118.1 ha bis 151.2 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Frauenkappelen
Gemeindefläche: 927 ha
Siedlungsflächen: 63 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 5.0 ha (+ 8.6 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 6.8 %
Einwohner (2010): 1279
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 493 m2
Bauzone (2007): 25.8 ha
Bauzone pro Einwohner: 201.7 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 0.6 ha bis 1.4 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Freienbach
Gemeindefläche: 1378 ha
Siedlungsflächen: 459 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 96.0 ha (+ 26.4 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 33.3 %
Einwohner (2010): 15464
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 297 m2
Bauzone (2007): 434.6 ha
Bauzone pro Einwohner: 281.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 52.0 ha bis 77.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Freienstein-Teufen
Gemeindefläche: 840 ha
Siedlungsflächen: 81 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 14.0 ha (+ 20.9 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 9.7 %
Einwohner (2010): 2279
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 355 m2
Bauzone (2007): 55.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 243.5 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 4.6 ha bis 8.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Freienwil
Gemeindefläche: 400 ha
Siedlungsflächen: 38 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 8.0 ha (+ 26.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 9.5 %
Einwohner (2010): 867
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 438 m2
Bauzone (2007): 22.3 ha
Bauzone pro Einwohner: 257.2 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 0.8 ha bis 2.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Freimettigen
Gemeindefläche: 295 ha
Siedlungsflächen: 17 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 0.0 ha (+ 0.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 5.8 %
Einwohner (2010): 424
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 401 m2
Bauzone (2007): 7.7 ha
Bauzone pro Einwohner: 181.6 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 0.7 ha bis 1.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Frenkendorf
Gemeindefläche: 460 ha
Siedlungsflächen: 139 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 24.0 ha (+ 20.9 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 30.2 %
Einwohner (2010): 6050
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 230 m2
Bauzone (2007): 124.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 205.8 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 19.8 ha bis 26.4 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Fresens
Gemeindefläche: 158 ha
Siedlungsflächen: 15 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 4.0 ha (+ 36.4 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 9.4 %
Einwohner (2010): 209
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 718 m2
Bauzone (2007): 10.4 ha
Bauzone pro Einwohner: 497.6 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 1.4 ha bis 3.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Fribourg
Gemeindefläche: 930 ha
Siedlungsflächen: 589 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 38.0 ha (+ 6.9 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 63.2 %
Einwohner (2010): 34490
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 171 m2
Bauzone (2007): 528.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 153.1 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 66.9 ha bis 106.8 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Frick
Gemeindefläche: 996 ha
Siedlungsflächen: 241 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 60.0 ha (+ 33.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 24.1 %
Einwohner (2010): 4733
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 509 m2
Bauzone (2007): 202.8 ha
Bauzone pro Einwohner: 428.5 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 38.4 ha bis 55.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Froideville
Gemeindefläche: 708 ha
Siedlungsflächen: 73 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 16.0 ha (+ 28.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 10.3 %
Einwohner (2010): 1727
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 423 m2
Bauzone (2007): 65.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 381.6 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 7.0 ha bis 13.1 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Frutigen
Gemeindefläche: 7175 ha
Siedlungsflächen: 330 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 99.0 ha (+ 42.9 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 4.6 %
Einwohner (2010): 6700
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 493 m2
Bauzone (2007): 133.1 ha
Bauzone pro Einwohner: 198.7 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 7.6 ha bis 17.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Fräschels
Gemeindefläche: 314 ha
Siedlungsflächen: 33 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 8.0 ha (+ 32.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 10.5 %
Einwohner (2010): 498
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 663 m2
Bauzone (2007): 25.6 ha
Bauzone pro Einwohner: 514.1 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 3.2 ha bis 5.4 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Ftan
Gemeindefläche: 4311 ha
Siedlungsflächen: 52 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: -3.0 ha (-5.5 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 1.2 %
Einwohner (2010): 508
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1024 m2
Bauzone (2007): 20.7 ha
Bauzone pro Einwohner: 407.5 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 6.5 ha bis 6.5 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Fulenbach
Gemeindefläche: 452 ha
Siedlungsflächen: 77 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 19.0 ha (+ 32.8 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 17.2 %
Einwohner (2010): 1588
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 485 m2
Bauzone (2007): 63.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 396.7 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 10.3 ha bis 10.3 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Full-Reuenthal
Gemeindefläche: 482 ha
Siedlungsflächen: 66 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 14.0 ha (+ 26.9 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 13.6 %
Einwohner (2010): 809
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 816 m2
Bauzone (2007): 68.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 846.7 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 21.3 ha bis 28.2 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Fully
Gemeindefläche: 3779 ha
Siedlungsflächen: 249 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 89.0 ha (+ 55.6 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 6.6 %
Einwohner (2010): 7411
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 336 m2
Bauzone (2007): 274.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 369.7 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 60.0 ha bis 105.3 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Furna
Gemeindefläche: 3332 ha
Siedlungsflächen: 44 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 13.0 ha (+ 41.9 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 1.3 %
Einwohner (2010): 205
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 2146 m2
Bauzone (2007): 3.6 ha
Bauzone pro Einwohner: 175.6 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 1.0 ha bis 0.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Fällanden
Gemeindefläche: 638 ha
Siedlungsflächen: 208 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 37.0 ha (+ 21.6 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 32.4 %
Einwohner (2010): 7821
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 266 m2
Bauzone (2007): 169.4 ha
Bauzone pro Einwohner: 216.6 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 27.6 ha bis 39.8 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Féchy
Gemeindefläche: 270 ha
Siedlungsflächen: 62 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 17.0 ha (+ 37.8 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 22.9 %
Einwohner (2010): 771
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 804 m2
Bauzone (2007): 37.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 491.6 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 9.3 ha bis 14.3 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Fétigny
Gemeindefläche: 408 ha
Siedlungsflächen: 50 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 10.0 ha (+ 25.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 12.3 %
Einwohner (2010): 816
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 613 m2
Bauzone (2007): 39.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 489.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 9.5 ha bis 12.3 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Füllinsdorf
Gemeindefläche: 461 ha
Siedlungsflächen: 140 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 24.0 ha (+ 20.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 30.2 %
Einwohner (2010): 4322
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 324 m2
Bauzone (2007): 121.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 280.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 21.5 ha bis 28.2 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Fürstenau
Gemeindefläche: 132 ha
Siedlungsflächen: 12 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: -1.0 ha (-7.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 9.2 %
Einwohner (2010): 353
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 340 m2
Bauzone (2007): 8.2 ha
Bauzone pro Einwohner: 232.3 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 0.8 ha bis 1.1 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Gachnang
Gemeindefläche: 972 ha
Siedlungsflächen: 173 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 32.0 ha (+ 22.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 17.6 %
Einwohner (2010): 3425
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 505 m2
Bauzone (2007): 149.6 ha
Bauzone pro Einwohner: 436.8 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 42.3 ha bis 51.5 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Gadmen
Gemeindefläche: 11649 ha
Siedlungsflächen: 75 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 9.0 ha (+ 13.6 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 0.6 %
Einwohner (2010): 240
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 3125 m2
Bauzone (2007): 7.8 ha
Bauzone pro Einwohner: 325.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 0.5 ha bis 0.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Gais
Gemeindefläche: 2123 ha
Siedlungsflächen: 144 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 23.0 ha (+ 19.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 6.8 %
Einwohner (2010): 3017
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 477 m2
Bauzone (2007): 84.1 ha
Bauzone pro Einwohner: 278.8 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 6.5 ha bis 13.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Gaiserwald
Gemeindefläche: 1266 ha
Siedlungsflächen: 246 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 71.0 ha (+ 40.6 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 19.4 %
Einwohner (2010): 8147
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 302 m2
Bauzone (2007): 205.4 ha
Bauzone pro Einwohner: 252.1 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 15.6 ha bis 28.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Galgenen
Gemeindefläche: 1328 ha
Siedlungsflächen: 142 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 29.0 ha (+ 25.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 10.7 %
Einwohner (2010): 4513
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 315 m2
Bauzone (2007): 118.3 ha
Bauzone pro Einwohner: 262.1 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 28.0 ha bis 33.3 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Gallenkirch
Gemeindefläche: 140 ha
Siedlungsflächen: 10 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 2.0 ha (+ 25.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 7.1 %
Einwohner (2010): 136
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 735 m2
Bauzone (2007): 6.6 ha
Bauzone pro Einwohner: 485.3 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 1.1 ha bis 1.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Galmiz
Gemeindefläche: 906 ha
Siedlungsflächen: 71 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 3.0 ha (+ 4.4 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 7.8 %
Einwohner (2010): 613
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1158 m2
Bauzone (2007): 27.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 440.5 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 3.0 ha bis 6.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Gals
Gemeindefläche: 786 ha
Siedlungsflächen: 64 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 11.0 ha (+ 20.8 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 8.1 %
Einwohner (2010): 710
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 901 m2
Bauzone (2007): 37.8 ha
Bauzone pro Einwohner: 532.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 7.2 ha bis 9.8 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Gambarogno
Gemeindefläche: 5180 ha
Siedlungsflächen: 387 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 49.0 ha (+ 14.5 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 7.5 %
Einwohner (2010): 4906
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 789 m2
Bauzone (2007): 335.3 ha
Bauzone pro Einwohner: 683.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 69.9 ha bis 109.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Gampel-Bratsch
Gemeindefläche: 2309 ha
Siedlungsflächen: 95 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 25.0 ha (+ 35.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 4.1 %
Einwohner (2010): 1858
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 511 m2
Bauzone (2007): 123.6 ha
Bauzone pro Einwohner: 665.2 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 67.9 ha bis 73.2 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Gampelen
Gemeindefläche: 1083 ha
Siedlungsflächen: 116 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 31.0 ha (+ 36.5 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 10.7 %
Einwohner (2010): 782
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1483 m2
Bauzone (2007): 59.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 754.5 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 15.8 ha bis 20.8 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Gams
Gemeindefläche: 2230 ha
Siedlungsflächen: 151 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 27.0 ha (+ 21.8 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 6.8 %
Einwohner (2010): 3080
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 490 m2
Bauzone (2007): 113.2 ha
Bauzone pro Einwohner: 367.5 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 19.3 ha bis 32.8 ha
Quelle:

Gemeinde: Gansingen
Gemeindefläche: 877 ha
Siedlungsflächen: 68 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 10.0 ha (+ 17.2 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 7.8 %
Einwohner (2010): 952
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 714 m2
Bauzone (2007): 38.4 ha
Bauzone pro Einwohner: 403.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 2.5 ha bis 5.1 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Ganterschwil
Gemeindefläche: 803 ha
Siedlungsflächen: 67 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 7.0 ha (+ 11.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 8.3 %
Einwohner (2010): 1195
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 561 m2
Bauzone (2007): 39.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 330.5 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 1.1 ha bis 2.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Gebenstorf
Gemeindefläche: 565 ha
Siedlungsflächen: 157 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 28.0 ha (+ 21.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 27.5 %
Einwohner (2010): 4564
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 344 m2
Bauzone (2007): 150.3 ha
Bauzone pro Einwohner: 329.3 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 22.3 ha bis 32.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Gelterfingen
Gemeindefläche: 349 ha
Siedlungsflächen: 19 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 0.0 ha (+ 0.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 5.5 %
Einwohner (2010): 244
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 779 m2
Bauzone (2007): 3.7 ha
Bauzone pro Einwohner: 151.6 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 1.2 ha bis 1.4 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Gelterkinden
Gemeindefläche: 979 ha
Siedlungsflächen: 178 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 29.0 ha (+ 19.5 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 18.1 %
Einwohner (2010): 5696
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 313 m2
Bauzone (2007): 147.6 ha
Bauzone pro Einwohner: 259.1 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 19.3 ha bis 28.5 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Geltwil
Gemeindefläche: 330 ha
Siedlungsflächen: 16 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 3.0 ha (+ 23.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 4.8 %
Einwohner (2010): 194
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 825 m2
Bauzone (2007): 6.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 309.3 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 2.1 ha bis 2.4 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Gempen
Gemeindefläche: 600 ha
Siedlungsflächen: 38 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 6.0 ha (+ 18.8 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 6.4 %
Einwohner (2010): 779
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 488 m2
Bauzone (2007): 27.1 ha
Bauzone pro Einwohner: 347.9 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 4.9 ha bis 4.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Gempenach
Gemeindefläche: 169 ha
Siedlungsflächen: 10 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 2.0 ha (+ 25.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 6.0 %
Einwohner (2010): 292
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 342 m2
Bauzone (2007): 8.8 ha
Bauzone pro Einwohner: 301.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 0.4 ha bis 1.5 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Genolier
Gemeindefläche: 487 ha
Siedlungsflächen: 91 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 26.0 ha (+ 40.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 18.7 %
Einwohner (2010): 1824
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 499 m2
Bauzone (2007): 85.3 ha
Bauzone pro Einwohner: 467.7 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 7.1 ha bis 14.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Genthod
Gemeindefläche: 287 ha
Siedlungsflächen: 154 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 28.0 ha (+ 22.2 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 54.8 %
Einwohner (2010): 2747
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 561 m2
Bauzone (2007): 162.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 591.6 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 8.6 ha bis 10.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Genève
Gemeindefläche: 1593 ha
Siedlungsflächen: 1463 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 22.0 ha (+ 1.5 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 92.1 %
Einwohner (2010): 185958
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 79 m2
Bauzone (2007): 1501.6 ha
Bauzone pro Einwohner: 80.7 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 78.0 ha bis 185.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Gerlafingen
Gemeindefläche: 185 ha
Siedlungsflächen: 152 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 18.0 ha (+ 13.4 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 79.6 %
Einwohner (2010): 4824
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 315 m2
Bauzone (2007): 139.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 289.2 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 15.1 ha bis 15.1 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Geroldswil
Gemeindefläche: 193 ha
Siedlungsflächen: 91 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 29.0 ha (+ 46.8 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 47.9 %
Einwohner (2010): 4570
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 199 m2
Bauzone (2007): 83.7 ha
Bauzone pro Einwohner: 183.2 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 4.4 ha bis 10.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Gersau
Gemeindefläche: 1437 ha
Siedlungsflächen: 96 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 19.0 ha (+ 24.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 6.7 %
Einwohner (2010): 2040
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 471 m2
Bauzone (2007): 69.4 ha
Bauzone pro Einwohner: 340.2 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 12.0 ha bis 15.8 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Gerzensee
Gemeindefläche: 779 ha
Siedlungsflächen: 70 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 13.0 ha (+ 22.8 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 8.9 %
Einwohner (2010): 1070
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 654 m2
Bauzone (2007): 36.7 ha
Bauzone pro Einwohner: 343.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 4.3 ha bis 6.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Gettnau
Gemeindefläche: 607 ha
Siedlungsflächen: 63 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 10.0 ha (+ 18.9 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 10.5 %
Einwohner (2010): 1018
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 619 m2
Bauzone (2007): 42.2 ha
Bauzone pro Einwohner: 414.5 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 11.2 ha bis 12.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Geuensee
Gemeindefläche: 645 ha
Siedlungsflächen: 81 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 25.0 ha (+ 44.6 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 12.6 %
Einwohner (2010): 2372
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 341 m2
Bauzone (2007): 48.7 ha
Bauzone pro Einwohner: 205.3 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 10.2 ha bis 16.1 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Giebenach
Gemeindefläche: 134 ha
Siedlungsflächen: 33 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 8.0 ha (+ 32.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 24.6 %
Einwohner (2010): 1002
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 329 m2
Bauzone (2007): 25.7 ha
Bauzone pro Einwohner: 256.5 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 5.6 ha bis 7.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Giez
Gemeindefläche: 477 ha
Siedlungsflächen: 27 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 7.0 ha (+ 35.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 5.7 %
Einwohner (2010): 361
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 748 m2
Bauzone (2007): 29.8 ha
Bauzone pro Einwohner: 825.5 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 3.7 ha bis 5.2 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Giffers
Gemeindefläche: 521 ha
Siedlungsflächen: 71 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 14.0 ha (+ 24.6 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 13.6 %
Einwohner (2010): 1419
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 500 m2
Bauzone (2007): 53.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 377.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 11.1 ha bis 16.8 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Gilly
Gemeindefläche: 776 ha
Siedlungsflächen: 75 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 5.0 ha (+ 7.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 9.7 %
Einwohner (2010): 939
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 799 m2
Bauzone (2007): 40.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 435.6 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 6.8 ha bis 9.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Gimel
Gemeindefläche: 1889 ha
Siedlungsflächen: 108 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 14.0 ha (+ 14.9 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 5.7 %
Einwohner (2010): 1699
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 636 m2
Bauzone (2007): 56.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 332.5 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 9.4 ha bis 14.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Gingins
Gemeindefläche: 1258 ha
Siedlungsflächen: 79 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 14.0 ha (+ 21.5 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 6.3 %
Einwohner (2010): 1143
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 691 m2
Bauzone (2007): 76.8 ha
Bauzone pro Einwohner: 671.9 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 7.9 ha bis 11.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Giornico
Gemeindefläche: 1948 ha
Siedlungsflächen: 142 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: -9.0 ha (-6.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 7.3 %
Einwohner (2010): 865
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1642 m2
Bauzone (2007): 77.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 896.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 29.1 ha bis 36.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Gipf-Oberfrick
Gemeindefläche: 1018 ha
Siedlungsflächen: 103 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 33.0 ha (+ 47.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 10.1 %
Einwohner (2010): 3201
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 322 m2
Bauzone (2007): 106.6 ha
Bauzone pro Einwohner: 333.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 9.0 ha bis 20.3 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Gisikon
Gemeindefläche: 108 ha
Siedlungsflächen: 30 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 11.0 ha (+ 57.9 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 27.3 %
Einwohner (2010): 1056
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 284 m2
Bauzone (2007): 22.8 ha
Bauzone pro Einwohner: 215.9 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 3.7 ha bis 4.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Giswil
Gemeindefläche: 8596 ha
Siedlungsflächen: 224 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 56.0 ha (+ 33.3 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 2.6 %
Einwohner (2010): 3514
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 637 m2
Bauzone (2007): 90.3 ha
Bauzone pro Einwohner: 257.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 16.3 ha bis 22.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Giubiasco
Gemeindefläche: 623 ha
Siedlungsflächen: 223 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 31.0 ha (+ 16.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 35.8 %
Einwohner (2010): 8285
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 269 m2
Bauzone (2007): 240.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 290.3 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 24.7 ha bis 43.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Givisiez
Gemeindefläche: 346 ha
Siedlungsflächen: 140 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 63.0 ha (+ 81.8 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 40.6 %
Einwohner (2010): 2982
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 469 m2
Bauzone (2007): 151.8 ha
Bauzone pro Einwohner: 509.1 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 57.7 ha bis 68.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Givrins
Gemeindefläche: 397 ha
Siedlungsflächen: 54 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 7.0 ha (+ 14.9 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 13.7 %
Einwohner (2010): 932
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 579 m2
Bauzone (2007): 45.2 ha
Bauzone pro Einwohner: 485.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 4.2 ha bis 8.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Gland
Gemeindefläche: 832 ha
Siedlungsflächen: 333 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 128.0 ha (+ 62.4 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 39.8 %
Einwohner (2010): 11417
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 292 m2
Bauzone (2007): 261.7 ha
Bauzone pro Einwohner: 229.2 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 45.7 ha bis 64.8 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Glarus
Gemeindefläche: 10370 ha
Siedlungsflächen: 429 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 42.0 ha (+ 10.9 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 4.1 %
Einwohner (2010): 12166
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 353 m2
Bauzone (2007): 349.1 ha
Bauzone pro Einwohner: 286.9 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 66.8 ha bis 92.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Glarus Nord
Gemeindefläche: 14688 ha
Siedlungsflächen: 876 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 132.0 ha (+ 17.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 6.0 %
Einwohner (2010): 16438
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 533 m2
Bauzone (2007): 687.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 418.5 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 212.9 ha bis 267.4 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Glarus Süd
Gemeindefläche: 43011 ha
Siedlungsflächen: 689 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 117.0 ha (+ 20.5 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 1.6 %
Einwohner (2010): 9875
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 698 m2
Bauzone (2007): 483.8 ha
Bauzone pro Einwohner: 489.9 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 106.8 ha bis 151.1 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Glattfelden
Gemeindefläche: 1232 ha
Siedlungsflächen: 241 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 37.0 ha (+ 18.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 19.6 %
Einwohner (2010): 4202
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 574 m2
Bauzone (2007): 128.3 ha
Bauzone pro Einwohner: 305.3 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 23.9 ha bis 30.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Gletterens
Gemeindefläche: 292 ha
Siedlungsflächen: 59 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 15.0 ha (+ 34.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 20.1 %
Einwohner (2010): 752
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 785 m2
Bauzone (2007): 61.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 811.2 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 13.7 ha bis 18.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Glovelier
Gemeindefläche: 1434 ha
Siedlungsflächen: 157 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 54.0 ha (+ 52.4 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 11.0 %
Einwohner (2010): 1189
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1320 m2
Bauzone (2007): 78.6 ha
Bauzone pro Einwohner: 661.1 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 21.5 ha bis 28.2 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Gnosca
Gemeindefläche: 745 ha
Siedlungsflächen: 42 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 16.0 ha (+ 61.5 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 5.6 %
Einwohner (2010): 670
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 627 m2
Bauzone (2007): 34.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 514.9 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 5.2 ha bis 8.8 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Golaten
Gemeindefläche: 280 ha
Siedlungsflächen: 23 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 1.0 ha (+ 4.5 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 8.3 %
Einwohner (2010): 298
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 772 m2
Bauzone (2007): 3.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 117.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 0.3 ha bis 0.4 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Goldach
Gemeindefläche: 470 ha
Siedlungsflächen: 264 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 42.0 ha (+ 18.9 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 55.7 %
Einwohner (2010): 9026
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 292 m2
Bauzone (2007): 255.2 ha
Bauzone pro Einwohner: 282.7 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 34.2 ha bis 49.5 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Goldingen
Gemeindefläche: 2211 ha
Siedlungsflächen: 89 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 18.0 ha (+ 25.4 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 4.0 %
Einwohner (2010): 1101
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 808 m2
Bauzone (2007): 29.4 ha
Bauzone pro Einwohner: 267.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 5.6 ha bis 7.5 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Gollion
Gemeindefläche: 544 ha
Siedlungsflächen: 45 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 7.0 ha (+ 18.4 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 8.2 %
Einwohner (2010): 621
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 725 m2
Bauzone (2007): 28.3 ha
Bauzone pro Einwohner: 455.7 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 6.3 ha bis 8.2 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Gommiswald
Gemeindefläche: 1184 ha
Siedlungsflächen: 107 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 18.0 ha (+ 20.2 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 9.0 %
Einwohner (2010): 2823
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 379 m2
Bauzone (2007): 71.4 ha
Bauzone pro Einwohner: 252.9 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 5.5 ha bis 10.5 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Gondiswil
Gemeindefläche: 937 ha
Siedlungsflächen: 55 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 4.0 ha (+ 7.8 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 5.9 %
Einwohner (2010): 734
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 749 m2
Bauzone (2007): 10.8 ha
Bauzone pro Einwohner: 147.1 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 0.8 ha bis 1.1 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Gonten
Gemeindefläche: 2470 ha
Siedlungsflächen: 150 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 62.0 ha (+ 70.5 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 6.1 %
Einwohner (2010): 1433
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1047 m2
Bauzone (2007): 63.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 439.6 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 11.8 ha bis 13.8 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Gontenschwil
Gemeindefläche: 974 ha
Siedlungsflächen: 132 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 21.0 ha (+ 18.9 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 13.5 %
Einwohner (2010): 2072
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 637 m2
Bauzone (2007): 95.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 460.9 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 13.7 ha bis 23.5 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Gordola
Gemeindefläche: 704 ha
Siedlungsflächen: 117 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 10.0 ha (+ 9.3 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 16.7 %
Einwohner (2010): 4398
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 266 m2
Bauzone (2007): 128.4 ha
Bauzone pro Einwohner: 292.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 9.3 ha bis 22.3 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Gorduno
Gemeindefläche: 922 ha
Siedlungsflächen: 55 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 7.0 ha (+ 14.6 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 6.0 %
Einwohner (2010): 734
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 749 m2
Bauzone (2007): 25.6 ha
Bauzone pro Einwohner: 348.8 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 3.3 ha bis 4.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Gorgier
Gemeindefläche: 1398 ha
Siedlungsflächen: 116 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 16.0 ha (+ 16.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 8.3 %
Einwohner (2010): 1907
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 608 m2
Bauzone (2007): 61.1 ha
Bauzone pro Einwohner: 320.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 7.5 ha bis 15.4 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Gossau (SG)
Gemeindefläche: 2751 ha
Siedlungsflächen: 599 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 127.0 ha (+ 26.9 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 21.8 %
Einwohner (2010): 17477
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 343 m2
Bauzone (2007): 529.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 303.2 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 69.4 ha bis 95.1 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Gossau (ZH)
Gemeindefläche: 1827 ha
Siedlungsflächen: 347 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 61.0 ha (+ 21.3 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 19.0 %
Einwohner (2010): 9509
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 365 m2
Bauzone (2007): 212.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 223.9 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 15.4 ha bis 28.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Gossliwil
Gemeindefläche: 194 ha
Siedlungsflächen: 15 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 0.0 ha (+ 0.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 7.6 %
Einwohner (2010): 195
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 769 m2
Bauzone (2007): 9.2 ha
Bauzone pro Einwohner: 471.8 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 2.4 ha bis 2.4 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Gottlieben
Gemeindefläche: 33 ha
Siedlungsflächen: 14 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 0.0 ha (+ 0.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 38.9 %
Einwohner (2010): 305
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 459 m2
Bauzone (2007): 9.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 295.1 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 1.0 ha bis 1.3 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Goumoens-la-Ville
Gemeindefläche: 727 ha
Siedlungsflächen: 37 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 8.0 ha (+ 27.6 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 5.1 %
Einwohner (2010): 650
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 569 m2
Bauzone (2007): 16.4 ha
Bauzone pro Einwohner: 252.3 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 0.5 ha bis 2.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Goumoens-le-Jux
Gemeindefläche: 128 ha
Siedlungsflächen: 27 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 23.0 ha (+ 575.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 20.5 %
Einwohner (2010): 45
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 6000 m2
Bauzone (2007): 1.1 ha
Bauzone pro Einwohner: 244.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 0.1 ha bis 0.1 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Graben
Gemeindefläche: 316 ha
Siedlungsflächen: 22 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: -1.0 ha (-4.3 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 6.9 %
Einwohner (2010): 307
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 717 m2
Bauzone (2007): 6.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 195.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 0.8 ha bis 1.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Grabs
Gemeindefläche: 5467 ha
Siedlungsflächen: 265 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 31.0 ha (+ 13.2 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 4.8 %
Einwohner (2010): 6756
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 392 m2
Bauzone (2007): 294.7 ha
Bauzone pro Einwohner: 436.2 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 18.6 ha bis 37.3 ha
Quelle:

Gemeinde: Grafenried
Gemeindefläche: 472 ha
Siedlungsflächen: 48 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 7.0 ha (+ 17.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 10.1 %
Einwohner (2010): 954
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 503 m2
Bauzone (2007): 27.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 292.5 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 3.3 ha bis 4.4 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Grafschaft
Gemeindefläche: 2262 ha
Siedlungsflächen: 28 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 10.0 ha (+ 55.6 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 1.2 %
Einwohner (2010): 199
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1407 m2
Bauzone (2007): 28.1 ha
Bauzone pro Einwohner: 1412.1 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 11.7 ha bis 14.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Grancia
Gemeindefläche: 63 ha
Siedlungsflächen: 31 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 2.0 ha (+ 6.9 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 49.2 %
Einwohner (2010): 497
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 624 m2
Bauzone (2007): 25.3 ha
Bauzone pro Einwohner: 509.1 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 5.9 ha bis 7.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Grancy
Gemeindefläche: 569 ha
Siedlungsflächen: 27 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 2.0 ha (+ 8.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 4.8 %
Einwohner (2010): 366
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 738 m2
Bauzone (2007): 21.4 ha
Bauzone pro Einwohner: 584.7 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 2.9 ha bis 4.3 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Grandcour
Gemeindefläche: 1021 ha
Siedlungsflächen: 69 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 12.0 ha (+ 21.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 6.7 %
Einwohner (2010): 782
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 882 m2
Bauzone (2007): 40.4 ha
Bauzone pro Einwohner: 516.6 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 6.4 ha bis 9.8 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Grandevent
Gemeindefläche: 345 ha
Siedlungsflächen: 11 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 2.0 ha (+ 22.2 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 3.2 %
Einwohner (2010): 203
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 542 m2
Bauzone (2007): 13.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 665.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 4.6 ha bis 6.1 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Grandfontaine
Gemeindefläche: 898 ha
Siedlungsflächen: 60 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 18.0 ha (+ 42.9 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 6.7 %
Einwohner (2010): 359
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1671 m2
Bauzone (2007): 38.6 ha
Bauzone pro Einwohner: 1075.2 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 11.1 ha bis 15.1 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Grandson
Gemeindefläche: 786 ha
Siedlungsflächen: 189 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 70.0 ha (+ 58.8 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 23.9 %
Einwohner (2010): 3021
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 626 m2
Bauzone (2007): 136.7 ha
Bauzone pro Einwohner: 452.5 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 17.9 ha bis 28.8 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Grandval
Gemeindefläche: 824 ha
Siedlungsflächen: 34 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 2.0 ha (+ 6.3 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 4.2 %
Einwohner (2010): 334
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1018 m2
Bauzone (2007): 16.7 ha
Bauzone pro Einwohner: 500.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 2.2 ha bis 4.2 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Grandvaux
Gemeindefläche: 294 ha
Siedlungsflächen: 104 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 25.0 ha (+ 31.6 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 35.7 %
Einwohner (2010): 2014
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 516 m2
Bauzone (2007): 67.6 ha
Bauzone pro Einwohner: 335.7 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 6.7 ha bis 16.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Grandvillard
Gemeindefläche: 2416 ha
Siedlungsflächen: 95 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 15.0 ha (+ 18.8 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 3.9 %
Einwohner (2010): 678
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1401 m2
Bauzone (2007): 37.6 ha
Bauzone pro Einwohner: 554.6 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 5.1 ha bis 9.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Granges (Veveyse)
Gemeindefläche: 446 ha
Siedlungsflächen: 48 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 11.0 ha (+ 29.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 10.8 %
Einwohner (2010): 807
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 595 m2
Bauzone (2007): 40.4 ha
Bauzone pro Einwohner: 500.6 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 13.4 ha bis 17.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Granges-Paccot
Gemeindefläche: 400 ha
Siedlungsflächen: 124 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 47.0 ha (+ 61.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 31.2 %
Einwohner (2010): 2477
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 501 m2
Bauzone (2007): 103.1 ha
Bauzone pro Einwohner: 416.2 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 35.7 ha bis 43.3 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Granges-près-Marnand
Gemeindefläche: 702 ha
Siedlungsflächen: 91 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 28.0 ha (+ 44.4 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 12.9 %
Einwohner (2010): 1210
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 752 m2
Bauzone (2007): 72.3 ha
Bauzone pro Einwohner: 597.5 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 24.0 ha bis 28.8 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Grangettes
Gemeindefläche: 331 ha
Siedlungsflächen: 17 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 4.0 ha (+ 30.8 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 5.1 %
Einwohner (2010): 159
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1069 m2
Bauzone (2007): 4.1 ha
Bauzone pro Einwohner: 257.9 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 1.4 ha bis 1.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Gravesano
Gemeindefläche: 69 ha
Siedlungsflächen: 33 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 7.0 ha (+ 26.9 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 51.6 %
Einwohner (2010): 1194
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 276 m2
Bauzone (2007): 37.6 ha
Bauzone pro Einwohner: 314.9 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 4.4 ha bis 8.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Greifensee
Gemeindefläche: 232 ha
Siedlungsflächen: 111 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 14.0 ha (+ 14.4 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 47.6 %
Einwohner (2010): 4946
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 224 m2
Bauzone (2007): 86.3 ha
Bauzone pro Einwohner: 174.5 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 9.8 ha bis 21.3 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Grellingen
Gemeindefläche: 331 ha
Siedlungsflächen: 64 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 16.0 ha (+ 33.3 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 19.2 %
Einwohner (2010): 1721
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 372 m2
Bauzone (2007): 72.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 421.3 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 15.7 ha bis 26.1 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Grenchen
Gemeindefläche: 2601 ha
Siedlungsflächen: 539 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 79.0 ha (+ 17.2 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 20.7 %
Einwohner (2010): 15838
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 340 m2
Bauzone (2007): 393.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 248.1 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 58.0 ha bis 58.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Greng
Gemeindefläche: 97 ha
Siedlungsflächen: 14 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 3.0 ha (+ 27.3 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 13.9 %
Einwohner (2010): 158
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 886 m2
Bauzone (2007): 5.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 373.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 3.4 ha bis 3.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Grengiols
Gemeindefläche: 5846 ha
Siedlungsflächen: 53 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 15.0 ha (+ 39.5 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 0.9 %
Einwohner (2010): 481
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1102 m2
Bauzone (2007): 34.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 706.9 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 11.5 ha bis 15.2 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Grens
Gemeindefläche: 256 ha
Siedlungsflächen: 24 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 10.0 ha (+ 71.4 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 9.3 %
Einwohner (2010): 361
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 665 m2
Bauzone (2007): 15.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 429.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 5.4 ha bis 7.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Greppen
Gemeindefläche: 332 ha
Siedlungsflächen: 44 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 13.0 ha (+ 41.9 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 13.3 %
Einwohner (2010): 966
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 455 m2
Bauzone (2007): 28.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 295.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 7.4 ha bis 9.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Gresso
Gemeindefläche: 1108 ha
Siedlungsflächen: 9 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 0.0 ha (+ 0.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 0.8 %
Einwohner (2010): 30
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 3000 m2
Bauzone (2007): 2.1 ha
Bauzone pro Einwohner: 700.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 0.4 ha bis 0.4 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Gressy
Gemeindefläche: 224 ha
Siedlungsflächen: 31 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 17.0 ha (+ 121.4 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 13.8 %
Einwohner (2010): 155
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 2000 m2
Bauzone (2007): 8.2 ha
Bauzone pro Einwohner: 529.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 1.9 ha bis 2.3 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Gretzenbach
Gemeindefläche: 580 ha
Siedlungsflächen: 122 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 24.0 ha (+ 24.5 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 21.0 %
Einwohner (2010): 2433
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 501 m2
Bauzone (2007): 107.2 ha
Bauzone pro Einwohner: 440.6 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 31.8 ha bis 31.8 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Grimisuat
Gemeindefläche: 444 ha
Siedlungsflächen: 123 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 47.0 ha (+ 61.8 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 27.6 %
Einwohner (2010): 2787
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 441 m2
Bauzone (2007): 176.7 ha
Bauzone pro Einwohner: 634.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 54.1 ha bis 87.5 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Grindel
Gemeindefläche: 306 ha
Siedlungsflächen: 20 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 5.0 ha (+ 33.3 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 6.7 %
Einwohner (2010): 485
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 412 m2
Bauzone (2007): 15.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 327.8 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 4.3 ha bis 4.3 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Grindelwald
Gemeindefläche: 17108 ha
Siedlungsflächen: 306 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 66.0 ha (+ 27.5 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 1.8 %
Einwohner (2010): 3860
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 793 m2
Bauzone (2007): 159.4 ha
Bauzone pro Einwohner: 413.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 10.9 ha bis 26.8 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Grolley
Gemeindefläche: 534 ha
Siedlungsflächen: 88 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 26.0 ha (+ 41.9 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 16.5 %
Einwohner (2010): 1640
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 537 m2
Bauzone (2007): 98.7 ha
Bauzone pro Einwohner: 601.8 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 38.7 ha bis 45.8 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Grono
Gemeindefläche: 1481 ha
Siedlungsflächen: 59 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 7.0 ha (+ 13.5 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 4.0 %
Einwohner (2010): 929
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 635 m2
Bauzone (2007): 51.3 ha
Bauzone pro Einwohner: 552.2 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 7.1 ha bis 13.1 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Grossaffoltern
Gemeindefläche: 1503 ha
Siedlungsflächen: 164 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 45.0 ha (+ 37.8 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 10.9 %
Einwohner (2010): 2779
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 590 m2
Bauzone (2007): 83.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 300.5 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 10.6 ha bis 15.3 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Grossdietwil
Gemeindefläche: 1019 ha
Siedlungsflächen: 67 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 18.0 ha (+ 36.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 6.5 %
Einwohner (2010): 828
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 809 m2
Bauzone (2007): 23.7 ha
Bauzone pro Einwohner: 286.2 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 2.7 ha bis 5.2 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Grosshöchstetten
Gemeindefläche: 346 ha
Siedlungsflächen: 86 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 15.0 ha (+ 21.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 25.0 %
Einwohner (2010): 3264
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 263 m2
Bauzone (2007): 76.8 ha
Bauzone pro Einwohner: 235.3 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 3.8 ha bis 7.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Grosswangen
Gemeindefläche: 1971 ha
Siedlungsflächen: 139 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 35.0 ha (+ 33.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 7.1 %
Einwohner (2010): 2926
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 475 m2
Bauzone (2007): 68.3 ha
Bauzone pro Einwohner: 233.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 6.8 ha bis 12.8 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Grub (AR)
Gemeindefläche: 422 ha
Siedlungsflächen: 51 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 6.0 ha (+ 13.3 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 12.1 %
Einwohner (2010): 1006
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 507 m2
Bauzone (2007): 25.8 ha
Bauzone pro Einwohner: 256.5 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 3.0 ha bis 4.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Gruyères
Gemeindefläche: 2838 ha
Siedlungsflächen: 155 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 34.0 ha (+ 28.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 5.5 %
Einwohner (2010): 1797
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 863 m2
Bauzone (2007): 103.6 ha
Bauzone pro Einwohner: 576.5 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 25.5 ha bis 33.1 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Gryon
Gemeindefläche: 1522 ha
Siedlungsflächen: 171 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 25.0 ha (+ 17.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 11.2 %
Einwohner (2010): 1185
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1443 m2
Bauzone (2007): 255.3 ha
Bauzone pro Einwohner: 2154.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 105.3 ha bis 137.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Grächen
Gemeindefläche: 1432 ha
Siedlungsflächen: 96 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 21.0 ha (+ 28.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 6.7 %
Einwohner (2010): 1365
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 703 m2
Bauzone (2007): 129.2 ha
Bauzone pro Einwohner: 946.5 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 35.7 ha bis 56.3 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Gränichen
Gemeindefläche: 1724 ha
Siedlungsflächen: 236 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 61.0 ha (+ 34.9 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 13.7 %
Einwohner (2010): 6496
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 363 m2
Bauzone (2007): 228.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 352.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 27.8 ha bis 47.2 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Grône
Gemeindefläche: 2114 ha
Siedlungsflächen: 164 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 53.0 ha (+ 47.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 7.8 %
Einwohner (2010): 2187
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 750 m2
Bauzone (2007): 174.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 797.9 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 61.8 ha bis 83.3 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Grüningen
Gemeindefläche: 879 ha
Siedlungsflächen: 142 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 28.0 ha (+ 24.6 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 16.1 %
Einwohner (2010): 2969
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 478 m2
Bauzone (2007): 80.8 ha
Bauzone pro Einwohner: 272.1 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 6.4 ha bis 13.3 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Grüsch
Gemeindefläche: 4330 ha
Siedlungsflächen: 106 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 12.0 ha (+ 12.8 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 2.4 %
Einwohner (2010): 1726
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 614 m2
Bauzone (2007): 68.7 ha
Bauzone pro Einwohner: 398.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 12.2 ha bis 15.5 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Gsteig
Gemeindefläche: 6244 ha
Siedlungsflächen: 86 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 23.0 ha (+ 36.5 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 1.4 %
Einwohner (2010): 973
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 884 m2
Bauzone (2007): 20.4 ha
Bauzone pro Einwohner: 209.7 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 2.1 ha bis 3.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Gsteigwiler
Gemeindefläche: 702 ha
Siedlungsflächen: 31 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 10.0 ha (+ 47.6 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 4.4 %
Einwohner (2010): 420
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 738 m2
Bauzone (2007): 14.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 333.3 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 0.1 ha bis 0.8 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Guarda
Gemeindefläche: 3141 ha
Siedlungsflächen: 22 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 3.0 ha (+ 15.8 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 0.7 %
Einwohner (2010): 179
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1229 m2
Bauzone (2007): 9.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 502.8 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 0.7 ha bis 0.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Gudo
Gemeindefläche: 994 ha
Siedlungsflächen: 54 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 6.0 ha (+ 12.5 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 5.5 %
Einwohner (2010): 811
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 666 m2
Bauzone (2007): 30.1 ha
Bauzone pro Einwohner: 371.1 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 4.3 ha bis 7.3 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Guggisberg
Gemeindefläche: 5491 ha
Siedlungsflächen: 164 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 24.0 ha (+ 17.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 3.0 %
Einwohner (2010): 1579
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1039 m2
Bauzone (2007): 23.4 ha
Bauzone pro Einwohner: 148.2 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 3.3 ha bis 4.3 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Guntmadingen
Gemeindefläche: 447 ha
Siedlungsflächen: 22 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 3.0 ha (+ 15.8 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 4.8 %
Einwohner (2010): 245
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 898 m2
Bauzone (2007): 11.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 485.7 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 0.2 ha bis 0.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Gunzgen
Gemeindefläche: 394 ha
Siedlungsflächen: 108 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 17.0 ha (+ 18.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 27.6 %
Einwohner (2010): 1606
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 672 m2
Bauzone (2007): 56.2 ha
Bauzone pro Einwohner: 349.9 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 8.8 ha bis 8.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Gurbrü
Gemeindefläche: 184 ha
Siedlungsflächen: 35 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 5.0 ha (+ 16.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 19.1 %
Einwohner (2010): 253
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1383 m2
Bauzone (2007): 8.2 ha
Bauzone pro Einwohner: 324.1 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 0.1 ha bis 0.5 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Gurmels
Gemeindefläche: 1729 ha
Siedlungsflächen: 179 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 65.0 ha (+ 57.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 10.4 %
Einwohner (2010): 3814
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 469 m2
Bauzone (2007): 153.1 ha
Bauzone pro Einwohner: 401.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 29.0 ha bis 42.3 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Gurtnellen
Gemeindefläche: 8335 ha
Siedlungsflächen: 109 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 5.0 ha (+ 4.8 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 1.3 %
Einwohner (2010): 620
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1758 m2
Bauzone (2007): 35.2 ha
Bauzone pro Einwohner: 567.7 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 10.1 ha bis 13.5 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Gurzelen
Gemeindefläche: 454 ha
Siedlungsflächen: 30 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 5.0 ha (+ 20.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 6.7 %
Einwohner (2010): 798
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 376 m2
Bauzone (2007): 14.1 ha
Bauzone pro Einwohner: 176.7 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 0.7 ha bis 1.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Guttannen
Gemeindefläche: 20079 ha
Siedlungsflächen: 98 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 6.0 ha (+ 6.5 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 0.5 %
Einwohner (2010): 311
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 3151 m2
Bauzone (2007): 5.8 ha
Bauzone pro Einwohner: 186.5 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 0.1 ha bis 0.4 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Guttet-Feschel
Gemeindefläche: 1051 ha
Siedlungsflächen: 37 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 9.0 ha (+ 32.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 3.5 %
Einwohner (2010): 451
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 820 m2
Bauzone (2007): 39.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 864.7 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 14.7 ha bis 18.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Gy
Gemeindefläche: 328 ha
Siedlungsflächen: 26 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 6.0 ha (+ 30.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 8.1 %
Einwohner (2010): 421
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 618 m2
Bauzone (2007): 20.3 ha
Bauzone pro Einwohner: 482.2 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 7.0 ha bis 9.3 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Gächlingen
Gemeindefläche: 715 ha
Siedlungsflächen: 56 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 11.0 ha (+ 24.4 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 7.7 %
Einwohner (2010): 769
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 728 m2
Bauzone (2007): 30.3 ha
Bauzone pro Einwohner: 394.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 2.4 ha bis 5.4 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Gänsbrunnen
Gemeindefläche: 1144 ha
Siedlungsflächen: 37 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 5.0 ha (+ 15.6 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 3.3 %
Einwohner (2010): 93
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 3978 m2
Bauzone (2007): 2.6 ha
Bauzone pro Einwohner: 279.6 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 0.7 ha bis 0.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Göschenen
Gemeindefläche: 10416 ha
Siedlungsflächen: 86 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: -10.0 ha (-10.4 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 0.8 %
Einwohner (2010): 430
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 2000 m2
Bauzone (2007): 17.6 ha
Bauzone pro Einwohner: 409.3 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 1.7 ha bis 2.8 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Gündlischwand
Gemeindefläche: 1689 ha
Siedlungsflächen: 28 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 5.0 ha (+ 21.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 1.7 %
Einwohner (2010): 286
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 979 m2
Bauzone (2007): 11.2 ha
Bauzone pro Einwohner: 391.6 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 1.3 ha bis 2.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Günsberg
Gemeindefläche: 525 ha
Siedlungsflächen: 54 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 10.0 ha (+ 22.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 10.2 %
Einwohner (2010): 1133
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 477 m2
Bauzone (2007): 38.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 335.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 8.5 ha bis 8.5 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Güttingen
Gemeindefläche: 949 ha
Siedlungsflächen: 107 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 25.0 ha (+ 30.5 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 11.3 %
Einwohner (2010): 1435
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 746 m2
Bauzone (2007): 61.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 428.6 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 9.2 ha bis 15.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Habkern
Gemeindefläche: 5106 ha
Siedlungsflächen: 67 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 13.0 ha (+ 24.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 1.3 %
Einwohner (2010): 623
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1075 m2
Bauzone (2007): 18.3 ha
Bauzone pro Einwohner: 293.7 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 0.2 ha bis 1.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Habsburg
Gemeindefläche: 223 ha
Siedlungsflächen: 20 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 5.0 ha (+ 33.3 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 9.0 %
Einwohner (2010): 433
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 462 m2
Bauzone (2007): 15.2 ha
Bauzone pro Einwohner: 351.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 2.9 ha bis 3.3 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Hagenbuch
Gemeindefläche: 812 ha
Siedlungsflächen: 80 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 12.0 ha (+ 17.6 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 9.8 %
Einwohner (2010): 1096
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 730 m2
Bauzone (2007): 23.1 ha
Bauzone pro Einwohner: 210.8 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 1.2 ha bis 1.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Hagneck
Gemeindefläche: 183 ha
Siedlungsflächen: 23 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 5.0 ha (+ 27.8 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 12.7 %
Einwohner (2010): 411
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 560 m2
Bauzone (2007): 19.3 ha
Bauzone pro Einwohner: 469.6 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 6.2 ha bis 7.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Haldenstein
Gemeindefläche: 1856 ha
Siedlungsflächen: 39 ha [92/97]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 7.0 ha (+ 21.9 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 2.1 %
Einwohner (2010): 999
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 390 m2
Bauzone (2007): 20.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 200.2 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 2.1 ha bis 3.5 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Hallau
Gemeindefläche: 1532 ha
Siedlungsflächen: 150 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 19.0 ha (+ 14.5 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 9.8 %
Einwohner (2010): 2043
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 734 m2
Bauzone (2007): 99.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 489.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 23.6 ha bis 34.8 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Hallwil
Gemeindefläche: 219 ha
Siedlungsflächen: 43 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 9.0 ha (+ 26.5 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 19.3 %
Einwohner (2010): 739
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 582 m2
Bauzone (2007): 52.7 ha
Bauzone pro Einwohner: 713.1 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 12.0 ha bis 17.8 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Halten
Gemeindefläche: 183 ha
Siedlungsflächen: 34 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 8.0 ha (+ 30.8 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 18.4 %
Einwohner (2010): 813
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 418 m2
Bauzone (2007): 25.2 ha
Bauzone pro Einwohner: 310.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 2.8 ha bis 2.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Hasle (LU)
Gemeindefläche: 4030 ha
Siedlungsflächen: 131 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 28.0 ha (+ 27.2 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 3.2 %
Einwohner (2010): 1710
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 766 m2
Bauzone (2007): 42.3 ha
Bauzone pro Einwohner: 247.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 5.8 ha bis 8.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Hasle bei Burgdorf
Gemeindefläche: 2189 ha
Siedlungsflächen: 168 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 24.0 ha (+ 16.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 7.7 %
Einwohner (2010): 3118
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 539 m2
Bauzone (2007): 76.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 245.3 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 11.9 ha bis 14.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Hasliberg
Gemeindefläche: 4174 ha
Siedlungsflächen: 135 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 32.0 ha (+ 31.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 3.2 %
Einwohner (2010): 1232
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1096 m2
Bauzone (2007): 59.4 ha
Bauzone pro Einwohner: 482.1 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 5.4 ha bis 10.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Hauenstein-Ifenthal
Gemeindefläche: 535 ha
Siedlungsflächen: 43 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 11.0 ha (+ 34.4 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 8.1 %
Einwohner (2010): 314
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1369 m2
Bauzone (2007): 9.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 315.3 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 2.4 ha bis 2.4 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Hauptwil-Gottshaus
Gemeindefläche: 1249 ha
Siedlungsflächen: 100 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 17.0 ha (+ 20.5 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 8.0 %
Einwohner (2010): 1787
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 560 m2
Bauzone (2007): 56.8 ha
Bauzone pro Einwohner: 317.9 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 7.7 ha bis 10.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Hausen (AG)
Gemeindefläche: 321 ha
Siedlungsflächen: 95 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 39.0 ha (+ 69.6 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 29.9 %
Einwohner (2010): 2864
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 332 m2
Bauzone (2007): 82.6 ha
Bauzone pro Einwohner: 288.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 10.5 ha bis 17.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Hausen am Albis
Gemeindefläche: 1362 ha
Siedlungsflächen: 173 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 33.0 ha (+ 23.6 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 12.6 %
Einwohner (2010): 3316
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 522 m2
Bauzone (2007): 111.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 336.2 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 15.2 ha bis20.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Haut-Intyamon
Gemeindefläche: 6045 ha
Siedlungsflächen: 149 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 47.0 ha (+ 46.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 2.5 %
Einwohner (2010): 1433
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1040 m2
Bauzone (2007): 98.7 ha
Bauzone pro Einwohner: 688.8 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 35.4 ha bis 42.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Haut-Vully
Gemeindefläche: 758 ha
Siedlungsflächen: 99 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 22.0 ha (+ 28.6 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 13.1 %
Einwohner (2010): 1335
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 742 m2
Bauzone (2007): 83.1 ha
Bauzone pro Einwohner: 622.5 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 16.2 ha bis 29.4 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Haute-Ajoie
Gemeindefläche: 3646 ha
Siedlungsflächen: 145 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 49.0 ha (+ 51.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 4.0 %
Einwohner (2010): 1016
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1427 m2
Bauzone (2007): 84.9 ha
Bauzone pro Einwohner: 835.6 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 30.0 ha bis 34.4 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Hauterive (FR)
Gemeindefläche: 1194 ha
Siedlungsflächen: 186 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 50.0 ha (+ 36.8 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 15.6 %
Einwohner (2010): 2155
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 863 m2
Bauzone (2007): 133.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 619.5 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 20.6 ha bis 29.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Hauterive (NE)
Gemeindefläche: 212 ha
Siedlungsflächen: 64 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 16.0 ha (+ 33.3 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 29.6 %
Einwohner (2010): 2462
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 260 m2
Bauzone (2007): 54.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 219.3 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 4.2 ha bis 7.2 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Hauteville
Gemeindefläche: 1052 ha
Siedlungsflächen: 50 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 22.0 ha (+ 78.6 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 4.7 %
Einwohner (2010): 553
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 904 m2
Bauzone (2007): 21.4 ha
Bauzone pro Einwohner: 387.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 3.7 ha bis 5.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Hedingen
Gemeindefläche: 653 ha
Siedlungsflächen: 130 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 44.0 ha (+ 51.2 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 19.9 %
Einwohner (2010): 3413
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 381 m2
Bauzone (2007): 94.2 ha
Bauzone pro Einwohner: 276.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 8.0 ha bis14.8 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Hefenhofen
Gemeindefläche: 605 ha
Siedlungsflächen: 82 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 16.0 ha (+ 24.2 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 13.4 %
Einwohner (2010): 1187
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 691 m2
Bauzone (2007): 60.8 ha
Bauzone pro Einwohner: 512.2 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 15.8 ha bis 20.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Heiden
Gemeindefläche: 747 ha
Siedlungsflächen: 137 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 22.0 ha (+ 19.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 18.2 %
Einwohner (2010): 4023
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 341 m2
Bauzone (2007): 119.4 ha
Bauzone pro Einwohner: 296.8 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 15.2 ha bis 22.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Heiligenschwendi
Gemeindefläche: 555 ha
Siedlungsflächen: 41 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 1.0 ha (+ 2.5 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 7.4 %
Einwohner (2010): 652
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 629 m2
Bauzone (2007): 15.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 237.7 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 1.0 ha bis 1.4 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Heimberg
Gemeindefläche: 541 ha
Siedlungsflächen: 179 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 22.0 ha (+ 14.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 33.4 %
Einwohner (2010): 6151
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 291 m2
Bauzone (2007): 128.8 ha
Bauzone pro Einwohner: 209.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 18.0 ha bis 23.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Heimenhausen
Gemeindefläche: 585 ha
Siedlungsflächen: 68 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 17.0 ha (+ 33.3 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 11.7 %
Einwohner (2010): 998
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 681 m2
Bauzone (2007): 32.8 ha
Bauzone pro Einwohner: 328.7 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 2.5 ha bis 4.1 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Heimiswil
Gemeindefläche: 2335 ha
Siedlungsflächen: 118 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 15.0 ha (+ 14.6 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 5.0 %
Einwohner (2010): 1622
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 727 m2
Bauzone (2007): 19.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 120.2 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 2.6 ha bis 3.3 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Heinrichswil-Winistorf
Gemeindefläche: 313 ha
Siedlungsflächen: 25 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 8.0 ha (+ 47.1 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 8.1 %
Einwohner (2010): 561
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 446 m2
Bauzone (2007): 20.2 ha
Bauzone pro Einwohner: 360.1 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 1.9 ha bis 1.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Heitenried
Gemeindefläche: 912 ha
Siedlungsflächen: 61 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 11.0 ha (+ 22.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 6.7 %
Einwohner (2010): 1268
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 481 m2
Bauzone (2007): 29.3 ha
Bauzone pro Einwohner: 231.1 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 4.0 ha bis 6.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Hellikon
Gemeindefläche: 705 ha
Siedlungsflächen: 46 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 9.0 ha (+ 24.3 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 6.5 %
Einwohner (2010): 772
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 596 m2
Bauzone (2007): 37.4 ha
Bauzone pro Einwohner: 484.5 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 3.7 ha bis 8.3 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Hellsau
Gemeindefläche: 148 ha
Siedlungsflächen: 10 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 2.0 ha (+ 25.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 6.6 %
Einwohner (2010): 185
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 541 m2
Bauzone (2007): 10.6 ha
Bauzone pro Einwohner: 573.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 2.2 ha bis 2.8 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Hemberg
Gemeindefläche: 2018 ha
Siedlungsflächen: 86 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 12.0 ha (+ 16.2 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 4.3 %
Einwohner (2010): 919
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 936 m2
Bauzone (2007): 25.2 ha
Bauzone pro Einwohner: 274.2 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 3.8 ha bis 5.2 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Hemishofen
Gemeindefläche: 791 ha
Siedlungsflächen: 44 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: -1.0 ha (-2.2 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 5.5 %
Einwohner (2010): 419
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1050 m2
Bauzone (2007): 18.8 ha
Bauzone pro Einwohner: 448.7 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 2.5 ha bis 4.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Hemmiken
Gemeindefläche: 339 ha
Siedlungsflächen: 19 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 3.0 ha (+ 18.8 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 5.5 %
Einwohner (2010): 277
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 686 m2
Bauzone (2007): 10.6 ha
Bauzone pro Einwohner: 382.7 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 1.5 ha bis 2.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Hendschiken
Gemeindefläche: 352 ha
Siedlungsflächen: 62 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 8.0 ha (+ 14.8 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 17.7 %
Einwohner (2010): 958
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 647 m2
Bauzone (2007): 39.7 ha
Bauzone pro Einwohner: 414.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 4.8 ha bis 7.3 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Henggart
Gemeindefläche: 304 ha
Siedlungsflächen: 70 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 28.0 ha (+ 66.7 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 22.9 %
Einwohner (2010): 2171
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 322 m2
Bauzone (2007): 54.7 ha
Bauzone pro Einwohner: 252.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 6.0 ha bis 9.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Henniez
Gemeindefläche: 261 ha
Siedlungsflächen: 40 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 10.0 ha (+ 33.3 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 15.4 %
Einwohner (2010): 234
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1709 m2
Bauzone (2007): 25.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 1068.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 7.6 ha bis 9.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Herbetswil
Gemeindefläche: 1631 ha
Siedlungsflächen: 56 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 13.0 ha (+ 30.2 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 3.4 %
Einwohner (2010): 536
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1045 m2
Bauzone (2007): 20.8 ha
Bauzone pro Einwohner: 388.1 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 4.1 ha bis 4.1 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Herbligen
Gemeindefläche: 276 ha
Siedlungsflächen: 32 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 5.0 ha (+ 18.5 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 11.7 %
Einwohner (2010): 538
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 595 m2
Bauzone (2007): 13.6 ha
Bauzone pro Einwohner: 252.8 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 1.0 ha bis 2.2 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Herdern
Gemeindefläche: 1367 ha
Siedlungsflächen: 76 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 14.0 ha (+ 22.6 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 5.6 %
Einwohner (2010): 960
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 792 m2
Bauzone (2007): 39.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 406.3 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 6.5 ha bis 10.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Hergiswil (NW)
Gemeindefläche: 1431 ha
Siedlungsflächen: 150 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 25.0 ha (+ 20.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 10.5 %
Einwohner (2010): 5436
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 276 m2
Bauzone (2007): 112.3 ha
Bauzone pro Einwohner: 206.6 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 9.2 ha bis 16.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Hergiswil bei Willisau
Gemeindefläche: 3131 ha
Siedlungsflächen: 144 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 25.0 ha (+ 21.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 4.6 %
Einwohner (2010): 1823
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 790 m2
Bauzone (2007): 31.4 ha
Bauzone pro Einwohner: 172.2 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 9.3 ha bis 11.7 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Herisau
Gemeindefläche: 2520 ha
Siedlungsflächen: 435 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 62.0 ha (+ 16.6 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 17.3 %
Einwohner (2010): 15426
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 282 m2
Bauzone (2007): 382.7 ha
Bauzone pro Einwohner: 248.1 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 42.1 ha bis 64.2 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Hermance
Gemeindefläche: 144 ha
Siedlungsflächen: 42 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 11.0 ha (+ 35.5 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 28.8 %
Einwohner (2010): 925
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 454 m2
Bauzone (2007): 44.4 ha
Bauzone pro Einwohner: 480.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 0.0 ha bis 0.0 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Hermenches
Gemeindefläche: 477 ha
Siedlungsflächen: 30 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 6.0 ha (+ 25.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 6.3 %
Einwohner (2010): 348
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 862 m2
Bauzone (2007): 15.1 ha
Bauzone pro Einwohner: 433.9 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 1.0 ha bis 2.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Hermetschwil-Staffeln
Gemeindefläche: 334 ha
Siedlungsflächen: 38 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 5.0 ha (+ 15.2 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 11.4 %
Einwohner (2010): 1088
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 349 m2
Bauzone (2007): 38.8 ha
Bauzone pro Einwohner: 356.6 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 5.4 ha bis 7.6 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Hermiswil
Gemeindefläche: 104 ha
Siedlungsflächen: 6 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 1.0 ha (+ 20.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 5.7 %
Einwohner (2010): 97
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 619 m2
Bauzone (2007): 6.0 ha
Bauzone pro Einwohner: 618.6 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 1.1 ha bis 1.5 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Hermrigen
Gemeindefläche: 342 ha
Siedlungsflächen: 26 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 6.0 ha (+ 30.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 7.5 %
Einwohner (2010): 238
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 1092 m2
Bauzone (2007): 10.6 ha
Bauzone pro Einwohner: 445.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 1.4 ha bis 1.8 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Herrliberg
Gemeindefläche: 898 ha
Siedlungsflächen: 209 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 39.0 ha (+ 22.9 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 23.3 %
Einwohner (2010): 5951
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 351 m2
Bauzone (2007): 162.5 ha
Bauzone pro Einwohner: 273.1 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 19.2 ha bis 34.9 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Hersberg
Gemeindefläche: 167 ha
Siedlungsflächen: 20 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 6.0 ha (+ 42.9 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 11.8 %
Einwohner (2010): 299
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 669 m2
Bauzone (2007): 11.7 ha
Bauzone pro Einwohner: 391.3 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 2.6 ha bis 3.4 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Hersiwil
Gemeindefläche: 143 ha
Siedlungsflächen: 9 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 3.0 ha (+ 50.0 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 6.4 %
Einwohner (2010): 182
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 495 m2
Bauzone (2007): 8.2 ha
Bauzone pro Einwohner: 450.5 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 1.3 ha bis 1.3 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Herznach
Gemeindefläche: 628 ha
Siedlungsflächen: 72 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 21.0 ha (+ 41.2 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 11.5 %
Einwohner (2010): 1288
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 559 m2
Bauzone (2007): 59.3 ha
Bauzone pro Einwohner: 460.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 9.3 ha bis 16.2 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Herzogenbuchsee
Gemeindefläche: 983 ha
Siedlungsflächen: 266 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 52.0 ha (+ 24.3 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 27.1 %
Einwohner (2010): 6633
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 401 m2
Bauzone (2007): 211.2 ha
Bauzone pro Einwohner: 318.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 19.5 ha bis 30.2 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Hessigkofen
Gemeindefläche: 226 ha
Siedlungsflächen: 17 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 2.0 ha (+ 13.3 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 7.5 %
Einwohner (2010): 262
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 649 m2
Bauzone (2007): 8.2 ha
Bauzone pro Einwohner: 313.0 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 0.3 ha bis 0.3 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)

Gemeinde: Hettlingen
Gemeindefläche: 590 ha
Siedlungsflächen: 99 ha [04/07]
Veränderung der Siedlungsfläche seit 1979: + 22.0 ha (+ 28.6 %)
Anteil Siedlungsfäche an Gemeindefläche: 17.1 %
Einwohner (2010): 2945
Siedlungsfläche pro Einwohner in m2: 336 m2
Bauzone (2007): 81.1 ha
Bauzone pro Einwohner: 275.4 m2
Unüberbaute Bauzonen (2007): 7.2 ha bis 11.2 ha
Quelle: Arealstatistik (BFS, Stand 2011); Bevölkerungsstatistik (BFS, 2009); Bauzonenstatistik (ARE, 2007)